{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Analitico","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":44,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":48311,"n_cols":7,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["97141",null,null,"","41,2008283",null,"SINAPI - ANALITICO NACIONAL SIPCI 12/12/2024"]
["97141","SINAPI",5678,"0,0063000",""]
["97141","SINAPI",5679,"0,0304000",""]
["97141","SINAPI-I",20078,"0,0046000",""]
["97141","SINAPI",88246,"0,0480000",""]
["97141","SINAPI",88316,"0,0320000",""]
["97142",null,null,"","42,3971378"]
["97142","SINAPI",5678,"0,0069000",""]
["97142","SINAPI",5679,"0,0329000",""]
["97142","SINAPI-I",20078,"0,0054000",""]
["97142","SINAPI",88246,"0,0606000",""]
["97142","SINAPI",88316,"0,0404000",""]
["97143",null,null,"","44,4145357"]
["97143","SINAPI",5678,"0,0082000",""]
["97143","SINAPI",5679,"0,0391000",""]
["97143","SINAPI-I",20078,"0,0071000",""]
["97143","SINAPI",88246,"0,0920000",""]
["97143","SINAPI",88316,"0,0614000",""]
["97144",null,null,"","45,6803457"]
["97144","SINAPI",5678,"0,0095000",""]
["97144","SINAPI",5679,"0,0454000",""]
["97144","SINAPI-I",20078,"0,0087000",""]
["97144","SINAPI",88246,"0,1235000",""]
["97144","SINAPI",88316,"0,0823000",""]
["97145",null,null,"","46,4928058"]
["97145","SINAPI",5678,"0,0108000",""]
["97145","SINAPI",5679,"0,0516000",""]
["97145","SINAPI-I",20078,"0,0113000",""]
["97145","SINAPI",88246,"0,1550000",""]
["97145","SINAPI",88316,"0,1033000",""]
["97146",null,null,"","46,8774095"]
["97146","SINAPI",5678,"0,0121000",""]
["97146","SINAPI",5679,"0,0579000",""]
["97146","SINAPI-I",20078,"0,0138000",""]
["97146","SINAPI",88246,"0,1864000",""]
["97146","SINAPI",88316,"0,1243000",""]
["97147",null,null,"","47,2409153"]
["97147","SINAPI",5678,"0,0134000",""]
["97147","SINAPI",5679,"0,0641000",""]
["97147","SINAPI-I",20078,"0,0163000",""]
["97147","SINAPI",88246,"0,2179000",""]
["97147","SINAPI",88316,"0,1453000",""]
["97148",null,null,"","47,4880384"]
["97148","SINAPI",5678,"0,0147000",""]
["97148","SINAPI",5679,"0,0703000",""]
["97148","SINAPI-I",20078,"0,0188000",""]
["97148","SINAPI",88246,"0,2494000",""]
["97148","SINAPI",88316,"0,1662000",""]
["97149",null,null,"","47,6650565"]
["97149","SINAPI",5678,"0,0160000",""]
["97149","SINAPI",5679,"0,0766000",""]
["97149","SINAPI-I",20078,"0,0221000",""]
["97149","SINAPI",88246,"0,2808000",""]
["97149","SINAPI",88316,"0,1872000",""]
["97150",null,null,"","41,3153458"]
["97150","SINAPI",5631,"0,0173000",""]
["97150","SINAPI",5632,"0,0828000",""]
["97150","SINAPI-I",20078,"0,0248000",""]
["97150","SINAPI",88246,"0,3123000",""]
["97150","SINAPI",88316,"0,2082000",""]
["97151",null,null,"","41,5982877"]
["97151","SINAPI",5631,"0,0199000",""]
["97151","SINAPI",5632,"0,0953000",""]
["97151","SINAPI-I",20078,"0,0313000",""]
["97151","SINAPI",88246,"0,3752000",""]
["97151","SINAPI",88316,"0,2501000",""]
["97152",null,null,"","42,2715896"]
["97152","SINAPI",5631,"0,0225000",""]
["97152","SINAPI",5632,"0,1077000",""]
["97152","SINAPI-I",20078,"0,0284000",""]
["97152","SINAPI",88246,"0,4381000",""]
["97152","SINAPI",88316,"0,2921000",""]
["97153",null,null,"","42,5214267"]
["97153","SINAPI",5631,"0,0251000",""]
["97153","SINAPI",5632,"0,1202000",""]
["97153","SINAPI-I",20078,"0,0314000",""]
["97153","SINAPI",88246,"0,5011000",""]
["97153","SINAPI",88316,"0,3340000",""]
["97154",null,null,"","42,7543425"]
["97154","SINAPI",5631,"0,0277000",""]
["97154","SINAPI",5632,"0,1327000",""]
["97154","SINAPI-I",20078,"0,0355000",""]
["97154","SINAPI",88246,"0,5640000",""]
["97154","SINAPI",88316,"0,3760000",""]
["97155",null,null,"","42,8796048"]
["97155","SINAPI",5631,"0,0303000",""]
["97155","SINAPI",5632,"0,1452000",""]
["97155","SINAPI-I",20078,"0,0403000",""]
["97155","SINAPI",88246,"0,6269000",""]
["97155","SINAPI",88316,"0,4179000",""]
["97156",null,null,"","42,6913720"]
["97156","SINAPI",5631,"0,0355000",""]
["97156","SINAPI",5632,"0,1701000",""]
["97156","SINAPI-I",20078,"0,0646000",""]
["97156","SINAPI",88246,"0,7527000",""]
["97156","SINAPI",88316,"0,5018000",""]
["97157",null,null,"","42,0612815"]
["97157","SINAPI",5678,"0,0063000",""]
["97157","SINAPI",5679,"0,0153000",""]
["97157","SINAPI-I",20078,"0,0046000",""]
["97157","SINAPI",88246,"0,0434000",""]
["97157","SINAPI",88316,"0,0289000",""]
["97158",null,null,"","43,3962265"]
["97158","SINAPI",5678,"0,0069000",""]
["97158","SINAPI",5679,"0,0166000",""]
["97158","SINAPI-I",20078,"0,0054000",""]
["97158","SINAPI",88246,"0,0547000",""]
["97158","SINAPI",88316,"0,0365000",""]
["97159",null,null,"","45,3913044"]
["97159","SINAPI",5678,"0,0082000",""]
["97159","SINAPI",5679,"0,0197000",""]
["97159","SINAPI-I",20078,"0,0071000",""]
["97159","SINAPI",88246,"0,0832000",""]
["97159","SINAPI",88316,"0,0554000",""]
["97160",null,null,"","46,7586208"]
["97160","SINAPI",5678,"0,0095000",""]
["97160","SINAPI",5679,"0,0229000",""]
["97160","SINAPI-I",20078,"0,0087000",""]
["97160","SINAPI",88246,"0,1116000",""]
["97160","SINAPI",88316,"0,0744000",""]
["97161",null,null,"","47,3863637"]
["97161","SINAPI",5678,"0,0108000",""]
["97161","SINAPI",5679,"0,0260000",""]
["97161","SINAPI-I",20078,"0,0113000",""]
["97161","SINAPI",88246,"0,1400000",""]
["97161","SINAPI",88316,"0,0933000",""]
["97162",null,null,"","47,9690523"]
["97162","SINAPI",5678,"0,0121000",""]
["97162","SINAPI",5679,"0,0292000",""]
["97162","SINAPI-I",20078,"0,0138000",""]
["97162","SINAPI",88246,"0,1684000",""]
["97162","SINAPI",88316,"0,1123000",""]
["97163",null,null,"","48,2352943"]
["97163","SINAPI",5678,"0,0134000",""]
["97163","SINAPI",5679,"0,0323000",""]
["97163","SINAPI-I",20078,"0,0163000",""]
["97163","SINAPI",88246,"0,1969000",""]
["97163","SINAPI",88316,"0,1312000",""]
["97164",null,null,"","48,5863096"]
["97164","SINAPI",5678,"0,0147000",""]
["97164","SINAPI",5679,"0,0355000",""]
["97164","SINAPI-I",20078,"0,0188000",""]
["97164","SINAPI",88246,"0,2253000",""]
["97164","SINAPI",88316,"0,1502000",""]
["97165",null,null,"","48,7674884"]
["97165","SINAPI",5678,"0,0160000",""]
["97165","SINAPI",5679,"0,0386000",""]
["97165","SINAPI-I",20078,"0,0221000",""]
["97165","SINAPI",88246,"0,2537000",""]
["97165","SINAPI",88316,"0,1691000",""]
["97166",null,null,"","43,1623933"]
["97166","SINAPI",5631,"0,0173000",""]
["97166","SINAPI",5632,"0,0417000",""]
["97166","SINAPI-I",20078,"0,0248000",""]
["97166","SINAPI",88246,"0,2821000",""]
["97166","SINAPI",88316,"0,1881000",""]
["97167",null,null,"","43,5018052"]
["97167","SINAPI",5631,"0,0199000",""]
["97167","SINAPI",5632,"0,0480000",""]
["97167","SINAPI-I",20078,"0,0313000",""]
["97167","SINAPI",88246,"0,3390000",""]
["97167","SINAPI",88316,"0,2260000",""]
["97168",null,null,"","44,2383584"]
["97168","SINAPI",5631,"0,0225000",""]
["97168","SINAPI",5632,"0,0543000",""]
["97168","SINAPI-I",20078,"0,0284000",""]
["97168","SINAPI",88246,"0,3958000",""]
["97168","SINAPI",88316,"0,2639000",""]
["97169",null,null,"","44,5451377"]
["97169","SINAPI",5631,"0,0251000",""]
["97169","SINAPI",5632,"0,0606000",""]
["97169","SINAPI-I",20078,"0,0314000",""]
["97169","SINAPI",88246,"0,4527000",""]
["97169","SINAPI",88316,"0,3018000",""]
["97170",null,null,"","44,7286339"]
["97170","SINAPI",5631,"0,0277000",""]
["97170","SINAPI",5632,"0,0669000",""]
["97170","SINAPI-I",20078,"0,0355000",""]
["97170","SINAPI",88246,"0,5095000",""]
["97170","SINAPI",88316,"0,3397000",""]
["97171",null,null,"","44,8548070"]
["97171","SINAPI",5631,"0,0303000",""]
["97171","SINAPI",5632,"0,0732000",""]
["97171","SINAPI-I",20078,"0,0403000",""]
["97171","SINAPI",88246,"0,5664000",""]
["97171","SINAPI",88316,"0,3776000",""]
["97172",null,null,"","44,5250352"]
["97172","SINAPI",5631,"0,0355000",""]
["97172","SINAPI",5632,"0,0858000",""]
["97172","SINAPI-I",20078,"0,0646000",""]
["97172","SINAPI",88246,"0,6801000",""]
["97172","SINAPI",88316,"0,4534000",""]
["105249",null,null,"","39,0956116"]
["105249","SINAPI",5631,"0,0728000",""]
["105249","SINAPI",5632,"0,3490000",""]
["105249","SINAPI-I",20078,"0,4525000",""]
["105249","SINAPI",88246,"1,5445000",""]
["105249","SINAPI",88316,"1,0297000",""]
["105250",null,null,"","39,6419439"]
["105250","SINAPI",5678,"0,0195000",""]
["105250","SINAPI",5679,"0,0936000",""]
["105250","SINAPI-I",20078,"0,0275000",""]
["105250","SINAPI",88246,"0,1477000",""]
["105250","SINAPI",88316,"0,0985000",""]
["105251",null,null,"","40,8661855"]
["105251","SINAPI",5678,"0,0211000",""]
["105251","SINAPI",5679,"0,1013000",""]
["105251","SINAPI-I",20078,"0,0326000",""]
["105251","SINAPI",88246,"0,1865000",""]
["105251","SINAPI",88316,"0,1243000",""]
["105252",null,null,"","42,8331937"]
["105252","SINAPI",5678,"0,0251000",""]
["105252","SINAPI",5679,"0,1205000",""]
["105252","SINAPI-I",20078,"0,0425000",""]
["105252","SINAPI",88246,"0,2833000",""]
["105252","SINAPI",88316,"0,1889000",""]
["105253",null,null,"","44,1295547"]
["105253","SINAPI",5678,"0,0291000",""]
["105253","SINAPI",5679,"0,1397000",""]
["105253","SINAPI-I",20078,"0,0524000",""]
["105253","SINAPI",88246,"0,3801000",""]
["105253","SINAPI",88316,"0,2534000",""]
["105254",null,null,"","44,7124826"]
["105254","SINAPI",5678,"0,0331000",""]
["105254","SINAPI",5679,"0,1589000",""]
["105254","SINAPI-I",20078,"0,0678000",""]
["105254","SINAPI",88246,"0,4769000",""]
["105254","SINAPI",88316,"0,3180000",""]
["105255",null,null,"","45,2054796"]
["105255","SINAPI",5678,"0,0371000",""]
["105255","SINAPI",5679,"0,1781000",""]
["105255","SINAPI-I",20078,"0,0829000",""]
["105255","SINAPI",88246,"0,5738000",""]
["105255","SINAPI",88316,"0,3825000",""]
["105256",null,null,"","45,5826674"]
["105256","SINAPI",5678,"0,0411000",""]
["105256","SINAPI",5679,"0,1973000",""]
["105256","SINAPI-I",20078,"0,0978000",""]
["105256","SINAPI",88246,"0,6706000",""]
["105256","SINAPI",88316,"0,4471000",""]
["105257",null,null,"","45,7975347"]
["105257","SINAPI",5678,"0,0451000",""]
["105257","SINAPI",5679,"0,2164000",""]
["105257","SINAPI-I",20078,"0,1125000",""]
["105257","SINAPI",88246,"0,7674000",""]
["105257","SINAPI",88316,"0,5116000",""]
["105258",null,null,"","44,6886448"]
["105258","SINAPI",5678,"0,0301000",""]
["105258","SINAPI",5679,"0,0728000",""]
["105258","SINAPI-I",20078,"0,1125000",""]
["105258","SINAPI",88246,"0,4622000",""]
["105258","SINAPI",88316,"0,3082000",""]
["105259",null,null,"","39,6049897"]
["105259","SINAPI",5678,"0,0282000",""]
["105259","SINAPI",5679,"0,0681000",""]
["105259","SINAPI-I",20078,"0,0651000",""]
["105259","SINAPI",88246,"0,2246000",""]
["105259","SINAPI",88316,"0,1497000",""]
["105261",null,null,"","44,6359585"]
["105261","SINAPI",5678,"0,0327000",""]
["105261","SINAPI",5679,"0,0792000",""]
["105261","SINAPI-I",20078,"0,1324000",""]
["105261","SINAPI",88246,"0,5206000",""]
["105261","SINAPI",88316,"0,3470000",""]
["105262",null,null,"","39,9136485"]
["105262","SINAPI",5631,"0,0354000",""]
["105262","SINAPI",5632,"0,0857000",""]
["105262","SINAPI-I",20078,"0,1488000",""]
["105262","SINAPI",88246,"0,5789000",""]
["105262","SINAPI",88316,"0,3859000",""]
["105263",null,null,"","40,0403634"]
["105263","SINAPI",5631,"0,0407000",""]
["105263","SINAPI",5632,"0,0986000",""]
["105263","SINAPI-I",20078,"0,1875000",""]
["105263","SINAPI",88246,"0,6955000",""]
["105263","SINAPI",88316,"0,4637000",""]
["105264",null,null,"","40,7387770"]
["105264","SINAPI",5631,"0,0461000",""]
["105264","SINAPI",5632,"0,1115000",""]
["105264","SINAPI-I",20078,"0,1985000",""]
["105264","SINAPI",88246,"0,8122000",""]
["105264","SINAPI",88316,"0,5414000",""]
["105265",null,null,"","41,0770195"]
["105265","SINAPI",5631,"0,0514000",""]
["105265","SINAPI",5632,"0,1244000",""]
["105265","SINAPI-I",20078,"0,2200000",""]
["105265","SINAPI",88246,"0,9288000",""]
["105265","SINAPI",88316,"0,6192000",""]
["105266",null,null,"","41,2003359"]
["105266","SINAPI",5631,"0,0568000",""]
["105266","SINAPI",5632,"0,1373000",""]
["105266","SINAPI-I",20078,"0,2488000",""]
["105266","SINAPI",88246,"1,0455000",""]
["105266","SINAPI",88316,"0,6970000",""]
["105267",null,null,"","41,2247476"]
["105267","SINAPI",5631,"0,0621000",""]
["105267","SINAPI",5632,"0,1502000",""]
["105267","SINAPI-I",20078,"0,2819000",""]
["105267","SINAPI",88246,"1,1621000",""]
["105267","SINAPI",88316,"0,7747000",""]
["105268",null,null,"","39,9162668"]
["105268","SINAPI",5631,"0,0728000",""]
["105268","SINAPI",5632,"0,1760000",""]
["105268","SINAPI-I",20078,"0,4525000",""]
["105268","SINAPI",88246,"1,3954000",""]
["105268","SINAPI",88316,"0,9303000",""]
["105269",null,null,"","39,8989900"]
["105269","SINAPI",5678,"0,0195000",""]
["105269","SINAPI",5679,"0,0472000",""]
["105269","SINAPI-I",20078,"0,0275000",""]
["105269","SINAPI",88246,"0,1335000",""]
["105269","SINAPI",88316,"0,0890000",""]
["105270",null,null,"","45,9101577"]
["105270","SINAPI",5678,"0,0491000",""]
["105270","SINAPI",5679,"0,2356000",""]
["105270","SINAPI-I",20078,"0,1324000",""]
["105270","SINAPI",88246,"0,8643000",""]
["105270","SINAPI",88316,"0,5762000",""]
["105271",null,null,"","39,9682793"]
["105271","SINAPI",5631,"0,0531000",""]
["105271","SINAPI",5632,"0,2548000",""]
["105271","SINAPI-I",20078,"0,1488000",""]
["105271","SINAPI",88246,"0,9611000",""]
["105271","SINAPI",88316,"0,6407000",""]
["105272",null,null,"","40,2282135"]
["105272","SINAPI",5631,"0,0611000",""]
["105272","SINAPI",5632,"0,2932000",""]
["105272","SINAPI-I",20078,"0,1875000",""]
["105272","SINAPI",88246,"1,1548000",""]
["105272","SINAPI",88316,"0,7699000",""]
["105273",null,null,"","40,7708110"]
["105273","SINAPI",5631,"0,0691000",""]
["105273","SINAPI",5632,"0,3316000",""]
["105273","SINAPI-I",20078,"0,1985000",""]
["105273","SINAPI",88246,"1,3484000",""]
["105273","SINAPI",88316,"0,8990000",""]
["105274",null,null,"","41,0709645"]
["105274","SINAPI",5631,"0,0771000",""]
["105274","SINAPI",5632,"0,3700000",""]
["105274","SINAPI-I",20078,"0,2200000",""]
["105274","SINAPI",88246,"1,5421000",""]
["105274","SINAPI",88316,"1,0281000",""]
["105275",null,null,"","41,2449551"]
["105275","SINAPI",5631,"0,0851000",""]
["105275","SINAPI",5632,"0,4084000",""]
["105275","SINAPI-I",20078,"0,2488000",""]
["105275","SINAPI",88246,"1,7358000",""]
["105275","SINAPI",88316,"1,1572000",""]
["105276",null,null,"","41,3330525"]
["105276","SINAPI",5631,"0,0931000",""]
["105276","SINAPI",5632,"0,4468000",""]
["105276","SINAPI-I",20078,"0,2819000",""]
["105276","SINAPI",88246,"1,9294000",""]
["105276","SINAPI",88316,"1,2863000",""]
["105277",null,null,"","40,6702166"]
["105277","SINAPI",5631,"0,1091000",""]
["105277","SINAPI",5632,"0,5235000",""]
["105277","SINAPI-I",20078,"0,4525000",""]
["105277","SINAPI",88246,"2,3168000",""]
["105277","SINAPI",88316,"1,5445000",""]
["105278",null,null,"","38,5760820"]
["105278","SINAPI",5678,"0,0260000",""]
["105278","SINAPI",5679,"0,1248000",""]
["105278","SINAPI-I",20078,"0,0549000",""]
["105278","SINAPI",88246,"0,1970000",""]
["105278","SINAPI",88316,"0,1313000",""]
["105279",null,null,"","39,6607432"]
["105279","SINAPI",5678,"0,0282000",""]
["105279","SINAPI",5679,"0,1350000",""]
["105279","SINAPI-I",20078,"0,0651000",""]
["105279","SINAPI",88246,"0,2486000",""]
["105279","SINAPI",88316,"0,1657000",""]
["105280",null,null,"","41,7099238"]
["105280","SINAPI",5678,"0,0335000",""]
["105280","SINAPI",5679,"0,1606000",""]
["105280","SINAPI-I",20078,"0,0850000",""]
["105280","SINAPI",88246,"0,3777000",""]
["105280","SINAPI",88316,"0,2518000",""]
["105281",null,null,"","42,9203540"]
["105281","SINAPI",5678,"0,0388000",""]
["105281","SINAPI",5679,"0,1862000",""]
["105281","SINAPI-I",20078,"0,1048000",""]
["105281","SINAPI",88246,"0,5068000",""]
["105281","SINAPI",88316,"0,3379000",""]
["105282",null,null,"","41,1679885"]
["105282","SINAPI",5678,"0,0211000",""]
["105282","SINAPI",5679,"0,0511000",""]
["105282","SINAPI-I",20078,"0,0326000",""]
["105282","SINAPI",88246,"0,1685000",""]
["105282","SINAPI",88316,"0,1123000",""]
["105283",null,null,"","41,9504645"]
["105283","SINAPI",5678,"0,0335000",""]
["105283","SINAPI",5679,"0,0810000",""]
["105283","SINAPI-I",20078,"0,0850000",""]
["105283","SINAPI",88246,"0,3412000",""]
["105283","SINAPI",88316,"0,2275000",""]
["105284",null,null,"","43,4170240"]
["105284","SINAPI",5678,"0,0442000",""]
["105284","SINAPI",5679,"0,2118000",""]
["105284","SINAPI-I",20078,"0,1357000",""]
["105284","SINAPI",88246,"0,6359000",""]
["105284","SINAPI",88316,"0,4240000",""]
["105297",null,null,"","38,5767792"]
["105297","SINAPI",5678,"0,0130000",""]
["105297","SINAPI",5679,"0,0624000",""]
["105297","SINAPI-I",20078,"0,0275000",""]
["105297","SINAPI",88246,"0,0985000",""]
["105297","SINAPI",88316,"0,0657000",""]
["105298",null,null,"","43,3689841"]
["105298","SINAPI",5678,"0,0251000",""]
["105298","SINAPI",5679,"0,0607000",""]
["105298","SINAPI-I",20078,"0,0425000",""]
["105298","SINAPI",88246,"0,2559000",""]
["105298","SINAPI",88316,"0,1706000",""]
["105299",null,null,"","44,8466781"]
["105299","SINAPI",5678,"0,0291000",""]
["105299","SINAPI",5679,"0,0704000",""]
["105299","SINAPI-I",20078,"0,0524000",""]
["105299","SINAPI",88246,"0,3434000",""]
["105299","SINAPI",88316,"0,2289000",""]
["105300",null,null,"","45,3843455"]
["105300","SINAPI",5678,"0,0331000",""]
["105300","SINAPI",5679,"0,0801000",""]
["105300","SINAPI-I",20078,"0,0678000",""]
["105300","SINAPI",88246,"0,4309000",""]
["105300","SINAPI",88316,"0,2873000",""]
["105301",null,null,"","45,8594919"]
["105301","SINAPI",5678,"0,0371000",""]
["105301","SINAPI",5679,"0,0898000",""]
["105301","SINAPI-I",20078,"0,0829000",""]
["105301","SINAPI",88246,"0,5184000",""]
["105301","SINAPI",88316,"0,3456000",""]
["105302",null,null,"","46,2119241"]
["105302","SINAPI",5678,"0,0411000",""]
["105302","SINAPI",5679,"0,0995000",""]
["105302","SINAPI-I",20078,"0,0978000",""]
["105302","SINAPI",88246,"0,6059000",""]
["105302","SINAPI",88316,"0,4039000",""]
["105303",null,null,"","46,4590543"]
["105303","SINAPI",5678,"0,0451000",""]
["105303","SINAPI",5679,"0,1091000",""]
["105303","SINAPI-I",20078,"0,1125000",""]
["105303","SINAPI",88246,"0,6934000",""]
["105303","SINAPI",88316,"0,4622000",""]
["105304",null,null,"","46,5346536"]
["105304","SINAPI",5678,"0,0491000",""]
["105304","SINAPI",5679,"0,1188000",""]
["105304","SINAPI-I",20078,"0,1324000",""]
["105304","SINAPI",88246,"0,7808000",""]
["105304","SINAPI",88316,"0,5206000",""]
["105305",null,null,"","41,4411424"]
["105305","SINAPI",5631,"0,0531000",""]
["105305","SINAPI",5632,"0,1285000",""]
["105305","SINAPI-I",20078,"0,1488000",""]
["105305","SINAPI",88246,"0,8683000",""]
["105305","SINAPI",88316,"0,5789000",""]
["105306",null,null,"","41,6690003"]
["105306","SINAPI",5631,"0,0611000",""]
["105306","SINAPI",5632,"0,1478000",""]
["105306","SINAPI-I",20078,"0,1875000",""]
["105306","SINAPI",88246,"1,0433000",""]
["105306","SINAPI",88316,"0,6955000",""]
["105307",null,null,"","42,2757273"]
["105307","SINAPI",5631,"0,0691000",""]
["105307","SINAPI",5632,"0,1672000",""]
["105307","SINAPI-I",20078,"0,1985000",""]
["105307","SINAPI",88246,"1,2183000",""]
["105307","SINAPI",88316,"0,8122000",""]
["105317",null,null,"","44,1367375"]
["105317","SINAPI",5678,"0,0247000",""]
["105317","SINAPI",5679,"0,0599000",""]
["105317","SINAPI-I",20078,"0,0829000",""]
["105317","SINAPI",88246,"0,3456000",""]
["105317","SINAPI",88316,"0,2304000",""]
["105318",null,null,"","44,4653616"]
["105318","SINAPI",5678,"0,0274000",""]
["105318","SINAPI",5679,"0,0663000",""]
["105318","SINAPI-I",20078,"0,0978000",""]
["105318","SINAPI",88246,"0,4039000",""]
["105318","SINAPI",88316,"0,2693000",""]
["105319",null,null,"","43,2748539"]
["105319","SINAPI",5678,"0,0388000",""]
["105319","SINAPI",5679,"0,0939000",""]
["105319","SINAPI-I",20078,"0,1048000",""]
["105319","SINAPI",88246,"0,4579000",""]
["105319","SINAPI",88316,"0,3053000",""]
["105320",null,null,"","43,7404968"]
["105320","SINAPI",5678,"0,0442000",""]
["105320","SINAPI",5679,"0,1068000",""]
["105320","SINAPI-I",20078,"0,1357000",""]
["105320","SINAPI",88246,"0,5745000",""]
["105320","SINAPI",88316,"0,3830000",""]
["105321",null,null,"","44,1043330"]
["105321","SINAPI",5678,"0,0495000",""]
["105321","SINAPI",5679,"0,1197000",""]
["105321","SINAPI-I",20078,"0,1658000",""]
["105321","SINAPI",88246,"0,6912000",""]
["105321","SINAPI",88316,"0,4608000",""]
["105322",null,null,"","44,3757031"]
["105322","SINAPI",5678,"0,0548000",""]
["105322","SINAPI",5679,"0,1326000",""]
["105322","SINAPI-I",20078,"0,1957000",""]
["105322","SINAPI",88246,"0,8078000",""]
["105322","SINAPI",88316,"0,5385000",""]
["105323",null,null,"","44,6215140"]
["105323","SINAPI",5678,"0,0602000",""]
["105323","SINAPI",5679,"0,1455000",""]
["105323","SINAPI-I",20078,"0,2250000",""]
["105323","SINAPI",88246,"0,9245000",""]
["105323","SINAPI",88316,"0,6163000",""]
["105324",null,null,"","44,5777779"]
["105324","SINAPI",5678,"0,0655000",""]
["105324","SINAPI",5679,"0,1584000",""]
["105324","SINAPI-I",20078,"0,2647000",""]
["105324","SINAPI",88246,"1,0411000",""]
["105324","SINAPI",88316,"0,6941000",""]
["105325",null,null,"","39,8706897"]
["105325","SINAPI",5631,"0,0708000",""]
["105325","SINAPI",5632,"0,1713000",""]
["105325","SINAPI-I",20078,"0,2975000",""]
["105325","SINAPI",88246,"1,1578000",""]
["105325","SINAPI",88316,"0,7718000",""]
["105326",null,null,"","40,0120884"]
["105326","SINAPI",5631,"0,0815000",""]
["105326","SINAPI",5632,"0,1971000",""]
["105326","SINAPI-I",20078,"0,3750000",""]
["105326","SINAPI",88246,"1,3910000",""]
["105326","SINAPI",88316,"0,9274000",""]
["105340",null,null,"","42,5929932"]
["105340","SINAPI",5631,"0,0771000",""]
["105340","SINAPI",5632,"0,1866000",""]
["105340","SINAPI-I",20078,"0,2200000",""]
["105340","SINAPI",88246,"1,3932000",""]
["105340","SINAPI",88316,"0,9288000",""]
["105341",null,null,"","42,8309307"]
["105341","SINAPI",5631,"0,0931000",""]
["105341","SINAPI",5632,"0,2253000",""]
["105341","SINAPI-I",20078,"0,2819000",""]
["105341","SINAPI",88246,"1,7432000",""]
["105341","SINAPI",88316,"1,1621000",""]
["105342",null,null,"","41,9306401"]
["105342","SINAPI",5631,"0,1091000",""]
["105342","SINAPI",5632,"0,2640000",""]
["105342","SINAPI-I",20078,"0,4525000",""]
["105342","SINAPI",88246,"2,0931000",""]
["105342","SINAPI",88316,"1,3954000",""]
["105343",null,null,"","38,4009692"]
["105343","SINAPI",5678,"0,0260000",""]
["105343","SINAPI",5679,"0,0629000",""]
["105343","SINAPI-I",20078,"0,0549000",""]
["105343","SINAPI",88246,"0,1779000",""]
["105343","SINAPI",88316,"0,1186000",""]
["105344",null,null,"","40,7129623"]
["105344","SINAPI",5631,"0,0922000",""]
["105344","SINAPI",5632,"0,2229000",""]
["105344","SINAPI-I",20078,"0,3970000",""]
["105344","SINAPI",88246,"1,6243000",""]
["105344","SINAPI",88316,"1,0829000",""]
["105345",null,null,"","41,1777034"]
["105345","SINAPI",5631,"0,1135000",""]
["105345","SINAPI",5632,"0,2746000",""]
["105345","SINAPI-I",20078,"0,4975000",""]
["105345","SINAPI",88246,"2,0909000",""]
["105345","SINAPI",88316,"1,3939000",""]
["105346",null,null,"","41,2105928"]
["105346","SINAPI",5631,"0,1242000",""]
["105346","SINAPI",5632,"0,3004000",""]
["105346","SINAPI-I",20078,"0,5638000",""]
["105346","SINAPI",88246,"2,3242000",""]
["105346","SINAPI",88316,"1,5495000",""]
["105347",null,null,"","39,8928846"]
["105347","SINAPI",5631,"0,1455000",""]
["105347","SINAPI",5632,"0,3520000",""]
["105347","SINAPI-I",20078,"0,9050000",""]
["105347","SINAPI",88246,"2,7908000",""]
["105347","SINAPI",88316,"1,8605000",""]
["105348",null,null,"","43,8023744"]
["105348","SINAPI",5678,"0,0495000",""]
["105348","SINAPI",5679,"0,2374000",""]
["105348","SINAPI-I",20078,"0,1658000",""]
["105348","SINAPI",88246,"0,7650000",""]
["105348","SINAPI",88316,"0,5100000",""]
["105349",null,null,"","44,0750344"]
["105349","SINAPI",5678,"0,0548000",""]
["105349","SINAPI",5679,"0,2630000",""]
["105349","SINAPI-I",20078,"0,1957000",""]
["105349","SINAPI",88246,"0,8942000",""]
["105349","SINAPI",88316,"0,5961000",""]
["105350",null,null,"","44,3120261"]
["105350","SINAPI",5678,"0,0602000",""]
["105350","SINAPI",5679,"0,2886000",""]
["105350","SINAPI-I",20078,"0,2250000",""]
["105350","SINAPI",88246,"1,0233000",""]
["105350","SINAPI",88316,"0,6822000",""]
["105351",null,null,"","44,3285213"]
["105351","SINAPI",5678,"0,0655000",""]
["105351","SINAPI",5679,"0,3142000",""]
["105351","SINAPI-I",20078,"0,2647000",""]
["105351","SINAPI",88246,"1,1524000",""]
["105351","SINAPI",88316,"0,7682000",""]
["105352",null,null,"","38,7415948"]
["105352","SINAPI",5631,"0,0708000",""]
["105352","SINAPI",5632,"0,3398000",""]
["105352","SINAPI-I",20078,"0,2975000",""]
["105352","SINAPI",88246,"1,2815000",""]
["105352","SINAPI",88316,"0,8543000",""]
["105353",null,null,"","38,9398491"]
["105353","SINAPI",5631,"0,0815000",""]
["105353","SINAPI",5632,"0,3910000",""]
["105353","SINAPI-I",20078,"0,3750000",""]
["105353","SINAPI",88246,"1,5397000",""]
["105353","SINAPI",88316,"1,0265000",""]
["105354",null,null,"","39,5446461"]
["105354","SINAPI",5631,"0,0922000",""]
["105354","SINAPI",5632,"0,4421000",""]
["105354","SINAPI-I",20078,"0,3970000",""]
["105354","SINAPI",88246,"1,7979000",""]
["105354","SINAPI",88316,"1,1986000",""]
["105355",null,null,"","39,8663136"]
["105355","SINAPI",5631,"0,1028000",""]
["105355","SINAPI",5632,"0,4933000",""]
["105355","SINAPI-I",20078,"0,4400000",""]
["105355","SINAPI",88246,"2,0561000",""]
["105355","SINAPI",88316,"1,3708000",""]
["105356",null,null,"","40,0033878"]
["105356","SINAPI",5631,"0,1135000",""]
["105356","SINAPI",5632,"0,5445000",""]
["105356","SINAPI-I",20078,"0,4975000",""]
["105356","SINAPI",88246,"2,3144000",""]
["105356","SINAPI",88316,"1,5429000",""]
["105357",null,null,"","40,0735295"]
["105357","SINAPI",5631,"0,1242000",""]
["105357","SINAPI",5632,"0,5957000",""]
["105357","SINAPI-I",20078,"0,5638000",""]
["105357","SINAPI",88246,"2,5726000",""]
["105357","SINAPI",88316,"1,7151000",""]
["105358",null,null,"","39,0655609"]
["105358","SINAPI",5631,"0,1455000",""]
["105358","SINAPI",5632,"0,6981000",""]
["105358","SINAPI-I",20078,"0,9050000",""]
["105358","SINAPI",88246,"3,0890000",""]
["105358","SINAPI",88316,"2,0593000",""]
["105369",null,null,"","10,9990712"]
["105369","SINAPI",5678,"0,0260000",""]
["105369","SINAPI",5679,"0,1248000",""]
["105369","SINAPI-I",20078,"0,0549000",""]
["105369","SINAPI-I",40421,"1,0000000",""]
["105369","SINAPI",88246,"0,1970000",""]
["105369","SINAPI",88316,"0,1313000",""]
["105377",null,null,"","12,9761406"]
["105377","SINAPI",5678,"0,0195000",""]
["105377","SINAPI",5679,"0,0936000",""]
["105377","SINAPI-I",20078,"0,0275000",""]
["105377","SINAPI-I",40418,"1,0000000",""]
["105377","SINAPI",88246,"0,1477000",""]
["105377","SINAPI",88316,"0,0985000",""]
["105378",null,null,"","39,8050367"]
["105378","SINAPI",5678,"0,0141000",""]
["105378","SINAPI",5679,"0,0675000",""]
["105378","SINAPI-I",20078,"0,0326000",""]
["105378","SINAPI",88246,"0,1243000",""]
["105378","SINAPI",88316,"0,0829000",""]
["105379",null,null,"","41,8304669"]
["105379","SINAPI",5678,"0,0167000",""]
["105379","SINAPI",5679,"0,0803000",""]
["105379","SINAPI-I",20078,"0,0425000",""]
["105379","SINAPI",88246,"0,1889000",""]
["105379","SINAPI",88316,"0,1259000",""]
["105380",null,null,"","40,0838275"]
["105380","SINAPI",5631,"0,0621000",""]
["105380","SINAPI",5632,"0,2978000",""]
["105380","SINAPI-I",20078,"0,2819000",""]
["105380","SINAPI",88246,"1,2863000",""]
["105380","SINAPI",88316,"0,8575000",""]
["105388",null,null,"","42,0888543"]
["105388","SINAPI",5678,"0,0167000",""]
["105388","SINAPI",5679,"0,0405000",""]
["105388","SINAPI-I",20078,"0,0425000",""]
["105388","SINAPI",88246,"0,1706000",""]
["105388","SINAPI",88316,"0,1137000",""]
["105389",null,null,"","43,3973962"]
["105389","SINAPI",5678,"0,0194000",""]
["105389","SINAPI",5679,"0,0469000",""]
["105389","SINAPI-I",20078,"0,0524000",""]
["105389","SINAPI",88246,"0,2289000",""]
["105389","SINAPI",88316,"0,1526000",""]
["105390",null,null,"","42,7576872"]
["105390","SINAPI",5631,"0,0851000",""]
["105390","SINAPI",5632,"0,2059000",""]
["105390","SINAPI-I",20078,"0,2488000",""]
["105390","SINAPI",88246,"1,5682000",""]
["105390","SINAPI",88316,"1,0455000",""]
["105391",null,null,"","41,0564977"]
["105391","SINAPI",5631,"0,1028000",""]
["105391","SINAPI",5632,"0,2487000",""]
["105391","SINAPI-I",20078,"0,4400000",""]
["105391","SINAPI",88246,"1,8576000",""]
["105391","SINAPI",88316,"1,2384000",""]
["105392",null,null,"","42,9841898"]
["105392","SINAPI",5678,"0,0194000",""]
["105392","SINAPI",5679,"0,0931000",""]
["105392","SINAPI-I",20078,"0,0524000",""]
["105392","SINAPI",88246,"0,2534000",""]
["105392","SINAPI",88316,"0,1689000",""]
["105393",null,null,"","43,5120754"]
["105393","SINAPI",5678,"0,0221000",""]
["105393","SINAPI",5679,"0,1059000",""]
["105393","SINAPI-I",20078,"0,0678000",""]
["105393","SINAPI",88246,"0,3180000",""]
["105393","SINAPI",88316,"0,2120000",""]
["105394",null,null,"","43,8528898"]
["105394","SINAPI",5678,"0,0247000",""]
["105394","SINAPI",5679,"0,1187000",""]
["105394","SINAPI-I",20078,"0,0829000",""]
["105394","SINAPI",88246,"0,3825000",""]
["105394","SINAPI",88316,"0,2550000",""]
["105395",null,null,"","44,1383533"]
["105395","SINAPI",5678,"0,0274000",""]
["105395","SINAPI",5679,"0,1315000",""]
["105395","SINAPI-I",20078,"0,0978000",""]
["105395","SINAPI",88246,"0,4471000",""]
["105395","SINAPI",88316,"0,2981000",""]
["105396",null,null,"","44,3508964"]
["105396","SINAPI",5678,"0,0301000",""]
["105396","SINAPI",5679,"0,1443000",""]
["105396","SINAPI-I",20078,"0,1125000",""]
["105396","SINAPI",88246,"0,5116000",""]
["105396","SINAPI",88316,"0,3411000",""]
["105397",null,null,"","44,3715051"]
["105397","SINAPI",5678,"0,0327000",""]
["105397","SINAPI",5679,"0,1571000",""]
["105397","SINAPI-I",20078,"0,1324000",""]
["105397","SINAPI",88246,"0,5762000",""]
["105397","SINAPI",88316,"0,3841000",""]
["105398",null,null,"","38,7841478"]
["105398","SINAPI",5631,"0,0354000",""]
["105398","SINAPI",5632,"0,1699000",""]
["105398","SINAPI-I",20078,"0,1488000",""]
["105398","SINAPI",88246,"0,6407000",""]
["105398","SINAPI",88316,"0,4272000",""]
["105399",null,null,"","38,9566066"]
["105399","SINAPI",5631,"0,0407000",""]
["105399","SINAPI",5632,"0,1955000",""]
["105399","SINAPI-I",20078,"0,1875000",""]
["105399","SINAPI",88246,"0,7699000",""]
["105399","SINAPI",88316,"0,5132000",""]
["105400",null,null,"","39,5527704"]
["105400","SINAPI",5631,"0,0461000",""]
["105400","SINAPI",5632,"0,2211000",""]
["105400","SINAPI-I",20078,"0,1985000",""]
["105400","SINAPI",88246,"0,8990000",""]
["105400","SINAPI",88316,"0,5993000",""]
["105401",null,null,"","39,8914005"]
["105401","SINAPI",5631,"0,0514000",""]
["105401","SINAPI",5632,"0,2467000",""]
["105401","SINAPI-I",20078,"0,2200000",""]
["105401","SINAPI",88246,"1,0281000",""]
["105401","SINAPI",88316,"0,6854000",""]
["105402",null,null,"","40,0090417"]
["105402","SINAPI",5631,"0,0568000",""]
["105402","SINAPI",5632,"0,2723000",""]
["105402","SINAPI-I",20078,"0,2488000",""]
["105402","SINAPI",88246,"1,1572000",""]
["105402","SINAPI",88316,"0,7715000",""]
["97173",null,null,"","45,0627139"]
["97173","SINAPI",5631,"0,0184000",""]
["97173","SINAPI",5632,"0,0882000",""]
["97173","SINAPI-I",10997,"0,1875000",""]
["97173","SINAPI",88246,"0,1604000",""]
["97173","SINAPI",88316,"0,1069000",""]
["97173","SINAPI",88317,"0,5640000",""]
["97174",null,null,"","45,6775926"]
["97174","SINAPI",5631,"0,0210000",""]
["97174","SINAPI",5632,"0,1006000",""]
["97174","SINAPI-I",10997,"0,2187000",""]
["97174","SINAPI",88246,"0,2233000",""]
["97174","SINAPI",88316,"0,1489000",""]
["97174","SINAPI",88317,"0,6580000",""]
["97175",null,null,"","46,1093674"]
["97175","SINAPI",5631,"0,0236000",""]
["97175","SINAPI",5632,"0,1131000",""]
["97175","SINAPI-I",10997,"0,2499000",""]
["97175","SINAPI",88246,"0,2862000",""]
["97175","SINAPI",88316,"0,1908000",""]
["97175","SINAPI",88317,"0,7520000",""]
["97176",null,null,"","46,4674309"]
["97176","SINAPI",5631,"0,0262000",""]
["97176","SINAPI",5632,"0,1256000",""]
["97176","SINAPI-I",10997,"0,2812000",""]
["97176","SINAPI",88246,"0,3492000",""]
["97176","SINAPI",88316,"0,2328000",""]
["97176","SINAPI",88317,"0,8460000",""]
["97177",null,null,"","46,7556017"]
["97177","SINAPI",5631,"0,0288000",""]
["97177","SINAPI",5632,"0,1381000",""]
["97177","SINAPI-I",10997,"0,3124000",""]
["97177","SINAPI",88246,"0,4121000",""]
["97177","SINAPI",88316,"0,2747000",""]
["97177","SINAPI",88317,"0,9400000",""]
["97178",null,null,"","47,1521347"]
["97178","SINAPI",5631,"0,0340000",""]
["97178","SINAPI",5632,"0,1630000",""]
["97178","SINAPI-I",10997,"0,3749000",""]
["97178","SINAPI",88246,"0,5379000",""]
["97178","SINAPI",88316,"0,3586000",""]
["97178","SINAPI",88317,"1,1280000",""]
["97179",null,null,"","47,4416924"]
["97179","SINAPI",5631,"0,0392000",""]
["97179","SINAPI",5632,"0,1880000",""]
["97179","SINAPI-I",10997,"0,4374000",""]
["97179","SINAPI",88246,"0,6638000",""]
["97179","SINAPI",88316,"0,4425000",""]
["97179","SINAPI",88317,"1,3160000",""]
["97180",null,null,"","47,6399907"]
["97180","SINAPI",5631,"0,0444000",""]
["97180","SINAPI",5632,"0,2129000",""]
["97180","SINAPI-I",10997,"0,4999000",""]
["97180","SINAPI",88246,"0,7896000",""]
["97180","SINAPI",88316,"0,5264000",""]
["97180","SINAPI",88317,"1,5040000",""]
["97181",null,null,"","47,8091800"]
["97181","SINAPI",5631,"0,0496000",""]
["97181","SINAPI",5632,"0,2378000",""]
["97181","SINAPI-I",10997,"0,5624000",""]
["97181","SINAPI",88246,"0,9155000",""]
["97181","SINAPI",88316,"0,6103000",""]
["97181","SINAPI",88317,"1,6920000",""]
["97182",null,null,"","46,6109901"]
["97182","SINAPI-I",10997,"0,6249000",""]
["97182","SINAPI",88246,"1,0413000",""]
["97182","SINAPI",88316,"0,6942000",""]
["97182","SINAPI",88317,"1,8799000",""]
["97182","SINAPI",88907,"0,0548000",""]
["97182","SINAPI",88908,"0,2628000",""]
["97183",null,null,"","46,8406243"]
["97183","SINAPI",5631,"0,0184000",""]
["97183","SINAPI",5632,"0,0445000",""]
["97183","SINAPI-I",10997,"0,1875000",""]
["97183","SINAPI",88246,"0,1449000",""]
["97183","SINAPI",88316,"0,0966000",""]
["97183","SINAPI",88317,"0,5640000",""]
["97184",null,null,"","47,4056605"]
["97184","SINAPI",5631,"0,0210000",""]
["97184","SINAPI",5632,"0,0507000",""]
["97184","SINAPI-I",10997,"0,2187000",""]
["97184","SINAPI",88246,"0,2018000",""]
["97184","SINAPI",88316,"0,1345000",""]
["97184","SINAPI",88317,"0,6580000",""]
["97185",null,null,"","47,7939820"]
["97185","SINAPI",5631,"0,0236000",""]
["97185","SINAPI",5632,"0,0570000",""]
["97185","SINAPI-I",10997,"0,2499000",""]
["97185","SINAPI",88246,"0,2586000",""]
["97185","SINAPI",88316,"0,1724000",""]
["97185","SINAPI",88317,"0,7520000",""]
["97186",null,null,"","48,1139713"]
["97186","SINAPI",5631,"0,0262000",""]
["97186","SINAPI",5632,"0,0633000",""]
["97186","SINAPI-I",10997,"0,2812000",""]
["97186","SINAPI",88246,"0,3155000",""]
["97186","SINAPI",88316,"0,2103000",""]
["97186","SINAPI",88317,"0,8460000",""]
["97187",null,null,"","48,3754514"]
["97187","SINAPI",5631,"0,0288000",""]
["97187","SINAPI",5632,"0,0696000",""]
["97187","SINAPI-I",10997,"0,3124000",""]
["97187","SINAPI",88246,"0,3723000",""]
["97187","SINAPI",88316,"0,2482000",""]
["97187","SINAPI",88317,"0,9400000",""]
["97188",null,null,"","48,7133880"]
["97188","SINAPI",5631,"0,0340000",""]
["97188","SINAPI",5632,"0,0822000",""]
["97188","SINAPI-I",10997,"0,3749000",""]
["97188","SINAPI",88246,"0,4860000",""]
["97188","SINAPI",88316,"0,3240000",""]
["97188","SINAPI",88317,"1,1280000",""]
["97189",null,null,"","48,9689167"]
["97189","SINAPI",5631,"0,0392000",""]
["97189","SINAPI",5632,"0,0948000",""]
["97189","SINAPI-I",10997,"0,4374000",""]
["97189","SINAPI",88246,"0,5997000",""]
["97189","SINAPI",88316,"0,3998000",""]
["97189","SINAPI",88317,"1,3160000",""]
["97190",null,null,"","49,1614257"]
["97190","SINAPI",5631,"0,0444000",""]
["97190","SINAPI",5632,"0,1073000",""]
["97190","SINAPI-I",10997,"0,4999000",""]
["97190","SINAPI",88246,"0,7134000",""]
["97190","SINAPI",88316,"0,4756000",""]
["97190","SINAPI",88317,"1,5040000",""]
["97191",null,null,"","49,2976228"]
["97191","SINAPI",5631,"0,0496000",""]
["97191","SINAPI",5632,"0,1199000",""]
["97191","SINAPI-I",10997,"0,5624000",""]
["97191","SINAPI",88246,"0,8271000",""]
["97191","SINAPI",88316,"0,5514000",""]
["97191","SINAPI",88317,"1,6920000",""]
["97192",null,null,"","48,2707377"]
["97192","SINAPI-I",10997,"0,6249000",""]
["97192","SINAPI",88246,"0,9408000",""]
["97192","SINAPI",88316,"0,6272000",""]
["97192","SINAPI",88317,"1,8799000",""]
["97192","SINAPI",88907,"0,0548000",""]
["97192","SINAPI",88908,"0,1325000",""]
["90694",null,null,"","4,4179947"]
["90694","SINAPI-I",20078,"0,0104000",""]
["90694","SINAPI-I",36365,"1,0500000",""]
["90694","SINAPI",88246,"0,0753000",""]
["90694","SINAPI",88316,"0,0753000",""]
["90695",null,null,"","2,7424819"]
["90695","SINAPI-I",20078,"0,0146000",""]
["90695","SINAPI-I",41936,"1,0500000",""]
["90695","SINAPI",88246,"0,0892000",""]
["90695","SINAPI",88316,"0,0892000",""]
["90696",null,null,"","1,9049427"]
["90696","SINAPI-I",20078,"0,0167000",""]
["90696","SINAPI-I",41930,"1,0500000",""]
["90696","SINAPI",88246,"0,1030000",""]
["90696","SINAPI",88316,"0,1030000",""]
["90697",null,null,"","1,3895680"]
["90697","SINAPI-I",20078,"0,0208000",""]
["90697","SINAPI-I",41931,"1,0500000",""]
["90697","SINAPI",88246,"0,1169000",""]
["90697","SINAPI",88316,"0,1169000",""]
["90698",null,null,"","1,0178523"]
["90698","SINAPI-I",20078,"0,0250000",""]
["90698","SINAPI-I",41932,"1,0500000",""]
["90698","SINAPI",88246,"0,1308000",""]
["90698","SINAPI",88316,"0,1308000",""]
["90699",null,null,"","0,7985769"]
["90699","SINAPI-I",20078,"0,0292000",""]
["90699","SINAPI-I",41933,"1,0500000",""]
["90699","SINAPI",88246,"0,1447000",""]
["90699","SINAPI",88316,"0,1447000",""]
["90700",null,null,"","0,5895787"]
["90700","SINAPI",5678,"0,0283000",""]
["90700","SINAPI",5679,"0,0176000",""]
["90700","SINAPI-I",20078,"0,0333000",""]
["90700","SINAPI-I",41934,"1,0500000",""]
["90700","SINAPI",88246,"0,0873000",""]
["90700","SINAPI",88316,"0,0873000",""]
["90701",null,null,"","3,9093253"]
["90701","SINAPI-I",305,"0,1667000",""]
["90701","SINAPI-I",20078,"0,0146000",""]
["90701","SINAPI-I",38032,"1,0500000",""]
["90701","SINAPI",88246,"0,0993000",""]
["90701","SINAPI",88316,"0,0993000",""]
["90702",null,null,"","2,6993865"]
["90702","SINAPI-I",306,"0,1667000",""]
["90702","SINAPI-I",20078,"0,0167000",""]
["90702","SINAPI-I",38033,"1,0500000",""]
["90702","SINAPI",88246,"0,1132000",""]
["90702","SINAPI",88316,"0,1132000",""]
["90703",null,null,"","1,9402750"]
["90703","SINAPI-I",307,"0,1667000",""]
["90703","SINAPI-I",20078,"0,0188000",""]
["90703","SINAPI-I",38034,"1,0500000",""]
["90703","SINAPI",88246,"0,1271000",""]
["90703","SINAPI",88316,"0,1271000",""]
["90704",null,null,"","1,4511174"]
["90704","SINAPI-I",308,"0,1667000",""]
["90704","SINAPI-I",20078,"0,0208000",""]
["90704","SINAPI-I",38035,"1,0500000",""]
["90704","SINAPI",88246,"0,1410000",""]
["90704","SINAPI",88316,"0,1410000",""]
["90705",null,null,"","1,2168587"]
["90705","SINAPI-I",309,"0,1667000",""]
["90705","SINAPI-I",20078,"0,0229000",""]
["90705","SINAPI-I",38036,"1,0500000",""]
["90705","SINAPI",88246,"0,1549000",""]
["90705","SINAPI",88316,"0,1549000",""]
["90706",null,null,"","0,8245375"]
["90706","SINAPI-I",310,"0,1667000",""]
["90706","SINAPI",5678,"0,0316000",""]
["90706","SINAPI",5679,"0,0196000",""]
["90706","SINAPI-I",20078,"0,0250000",""]
["90706","SINAPI-I",38037,"1,0500000",""]
["90706","SINAPI",88246,"0,0975000",""]
["90706","SINAPI",88316,"0,0975000",""]
["90708",null,null,"","0,5523741"]
["90708","SINAPI",5631,"0,0422000",""]
["90708","SINAPI",5632,"0,0262000",""]
["90708","SINAPI-I",20078,"0,0694000",""]
["90708","SINAPI-I",41782,"1,0500000",""]
["90708","SINAPI",88246,"0,1301000",""]
["90708","SINAPI",88316,"0,1301000",""]
["90724",null,null,"","63,2985387"]
["90724","SINAPI",88246,"0,5086000",""]
["90724","SINAPI",88316,"0,5086000",""]
["90724","SINAPI",88629,"0,0018000",""]
["90725",null,null,"","63,0346233"]
["90725","SINAPI",88246,"0,6217000",""]
["90725","SINAPI",88316,"0,6217000",""]
["90725","SINAPI",88629,"0,0025000",""]
["90726",null,null,"","62,7674751"]
["90726","SINAPI",88246,"0,7348000",""]
["90726","SINAPI",88316,"0,7348000",""]
["90726","SINAPI",88629,"0,0033000",""]
["90727",null,null,"","62,5800099"]
["90727","SINAPI",88246,"0,8479000",""]
["90727","SINAPI",88316,"0,8479000",""]
["90727","SINAPI",88629,"0,0040000",""]
["90728",null,null,"","62,4729321"]
["90728","SINAPI",88246,"0,9610000",""]
["90728","SINAPI",88316,"0,9610000",""]
["90728","SINAPI",88629,"0,0047000",""]
["90729",null,null,"","62,3743233"]
["90729","SINAPI",88246,"1,0741000",""]
["90729","SINAPI",88316,"1,0741000",""]
["90729","SINAPI",88629,"0,0054000",""]
["90730",null,null,"","62,3036650"]
["90730","SINAPI",88246,"1,1872000",""]
["90730","SINAPI",88316,"1,1872000",""]
["90730","SINAPI",88629,"0,0061000",""]
["90731",null,null,"","62,2533419"]
["90731","SINAPI",88246,"1,3003000",""]
["90731","SINAPI",88316,"1,3003000",""]
["90731","SINAPI",88629,"0,0068000",""]
["90732",null,null,"","62,1132076"]
["90732","SINAPI",88246,"1,6396000",""]
["90732","SINAPI",88316,"1,6396000",""]
["90732","SINAPI",88629,"0,0089000",""]
["90733",null,null,"","65,7657658"]
["90733","SINAPI",88246,"0,0753000",""]
["90733","SINAPI",88316,"0,0753000",""]
["90734",null,null,"","66,0714286"]
["90734","SINAPI",88246,"0,0892000",""]
["90734","SINAPI",88316,"0,0892000",""]
["90735",null,null,"","66,2995595"]
["90735","SINAPI",88246,"0,1030000",""]
["90735","SINAPI",88316,"0,1030000",""]
["90736",null,null,"","65,7032756"]
["90736","SINAPI",88246,"0,1169000",""]
["90736","SINAPI",88316,"0,1169000",""]
["90737",null,null,"","65,9758204"]
["90737","SINAPI",88246,"0,1308000",""]
["90737","SINAPI",88316,"0,1308000",""]
["90738",null,null,"","65,8346334"]
["90738","SINAPI",88246,"0,1447000",""]
["90738","SINAPI",88316,"0,1447000",""]
["90739",null,null,"","38,5593221"]
["90739","SINAPI",5678,"0,0283000",""]
["90739","SINAPI",5679,"0,0176000",""]
["90739","SINAPI",88246,"0,0873000",""]
["90739","SINAPI",88316,"0,0873000",""]
["90740",null,null,"","65,6036447"]
["90740","SINAPI",88246,"0,0993000",""]
["90740","SINAPI",88316,"0,0993000",""]
["90741",null,null,"","66,0000000"]
["90741","SINAPI",88246,"0,1132000",""]
["90741","SINAPI",88316,"0,1132000",""]
["90742",null,null,"","65,7801419"]
["90742","SINAPI",88246,"0,1271000",""]
["90742","SINAPI",88316,"0,1271000",""]
["90743",null,null,"","65,9711076"]
["90743","SINAPI",88246,"0,1410000",""]
["90743","SINAPI",88316,"0,1410000",""]
["90744",null,null,"","65,9388647"]
["90744","SINAPI",88246,"0,1549000",""]
["90744","SINAPI",88316,"0,1549000",""]
["90745",null,null,"","38,6148008"]
["90745","SINAPI",5678,"0,0316000",""]
["90745","SINAPI",5679,"0,0196000",""]
["90745","SINAPI",88246,"0,0975000",""]
["90745","SINAPI",88316,"0,0975000",""]
["90746",null,null,"","66,5730338"]
["90746","SINAPI",88246,"0,0814000",""]
["90746","SINAPI",88316,"0,0814000",""]
["90747",null,null,"","31,0718358"]
["90747","SINAPI",5631,"0,0422000",""]
["90747","SINAPI",5632,"0,0262000",""]
["90747","SINAPI",88246,"0,1301000",""]
["90747","SINAPI",88316,"0,1301000",""]
["94869",null,null,"","0,3270036"]
["94869","SINAPI-I",20078,"0,0379000",""]
["94869","SINAPI-I",41779,"1,0500000",""]
["94869","SINAPI",88246,"0,0200000",""]
["94869","SINAPI",88316,"0,0200000",""]
["94870",null,null,"","28,2178217"]
["94870","SINAPI-I",20078,"0,0379000",""]
["94870","SINAPI",88246,"0,0200000",""]
["94870","SINAPI",88316,"0,0200000",""]
["94871",null,null,"","0,3666495"]
["94871","SINAPI-I",20078,"0,0417000",""]
["94871","SINAPI-I",41780,"1,0500000",""]
["94871","SINAPI",88246,"0,0349000",""]
["94871","SINAPI",88316,"0,0349000",""]
["94872",null,null,"","35,4609929"]
["94872","SINAPI-I",20078,"0,0417000",""]
["94872","SINAPI",88246,"0,0349000",""]
["94872","SINAPI",88316,"0,0349000",""]
["94875",null,null,"","0,5154060"]
["94875","SINAPI",5631,"0,0638000",""]
["94875","SINAPI",5632,"0,0397000",""]
["94875","SINAPI-I",20078,"0,1042000",""]
["94875","SINAPI-I",41783,"1,0500000",""]
["94875","SINAPI",88246,"0,1970000",""]
["94875","SINAPI",88316,"0,1970000",""]
["94876",null,null,"","27,6439089"]
["94876","SINAPI",5631,"0,0638000",""]
["94876","SINAPI",5632,"0,0397000",""]
["94876","SINAPI-I",20078,"0,1042000",""]
["94876","SINAPI",88246,"0,1970000",""]
["94876","SINAPI",88316,"0,1970000",""]
["94878",null,null,"","28,0960648"]
["94878","SINAPI",5631,"0,0749000",""]
["94878","SINAPI",5632,"0,0466000",""]
["94878","SINAPI-I",20078,"0,1042000",""]
["94878","SINAPI",88246,"0,2311000",""]
["94878","SINAPI",88316,"0,2311000",""]
["94879",null,null,"","0,4814257"]
["94879","SINAPI",5631,"0,0917000",""]
["94879","SINAPI",5632,"0,0570000",""]
["94879","SINAPI-I",20078,"0,2083000",""]
["94879","SINAPI-I",41785,"1,0500000",""]
["94879","SINAPI",88246,"0,2830000",""]
["94879","SINAPI",88316,"0,2830000",""]
["94880",null,null,"","26,4646914"]
["94880","SINAPI",5631,"0,0917000",""]
["94880","SINAPI",5632,"0,0570000",""]
["94880","SINAPI-I",20078,"0,2083000",""]
["94880","SINAPI",88246,"0,2830000",""]
["94880","SINAPI",88316,"0,2830000",""]
["94881",null,null,"","0,4149426"]
["94881","SINAPI",5631,"0,1088000",""]
["94881","SINAPI",5632,"0,0676000",""]
["94881","SINAPI-I",20078,"0,2083000",""]
["94881","SINAPI-I",41786,"1,0500000",""]
["94881","SINAPI",88246,"0,3355000",""]
["94881","SINAPI",88316,"0,3355000",""]
["94882",null,null,"","27,1085494"]
["94882","SINAPI",5631,"0,1088000",""]
["94882","SINAPI",5632,"0,0676000",""]
["94882","SINAPI-I",20078,"0,2083000",""]
["94882","SINAPI",88246,"0,3355000",""]
["94882","SINAPI",88316,"0,3355000",""]
["94884",null,null,"","27,9531109"]
["94884","SINAPI",5631,"0,1434000",""]
["94884","SINAPI",5632,"0,0891000",""]
["94884","SINAPI-I",20078,"0,2083000",""]
["94884","SINAPI",88246,"0,4424000",""]
["94884","SINAPI",88316,"0,4424000",""]
["97121",null,null,"","63,3561644"]
["97121","SINAPI-I",20078,"0,0042000",""]
["97121","SINAPI",88246,"0,0640000",""]
["97121","SINAPI",88316,"0,0640000",""]
["97122",null,null,"","61,7318436"]
["97122","SINAPI-I",20078,"0,0073000",""]
["97122","SINAPI",88246,"0,0756000",""]
["97122","SINAPI",88316,"0,0756000",""]
["97123",null,null,"","61,3526571"]
["97123","SINAPI-I",20078,"0,0094000",""]
["97123","SINAPI",88246,"0,0872000",""]
["97123","SINAPI",88316,"0,0872000",""]
["97124",null,null,"","63,7130802"]
["97124","SINAPI-I",20078,"0,0042000",""]
["97124","SINAPI",88246,"0,0519000",""]
["97124","SINAPI",88316,"0,0519000",""]
["97125",null,null,"","61,1683849"]
["97125","SINAPI-I",20078,"0,0073000",""]
["97125","SINAPI",88246,"0,0613000",""]
["97125","SINAPI",88316,"0,0613000",""]
["97126",null,null,"","60,5882353"]
["97126","SINAPI-I",20078,"0,0094000",""]
["97126","SINAPI",88246,"0,0707000",""]
["97126","SINAPI",88316,"0,0707000",""]
["102264",null,null,"","10,3497164"]
["102264","SINAPI-I",303,"0,1667000",""]
["102264","SINAPI-I",9836,"1,0500000",""]
["102264","SINAPI-I",20078,"0,0104200",""]
["102264","SINAPI",88246,"0,0752800",""]
["102264","SINAPI",88316,"0,0752800",""]
["102265",null,null,"","62,0119973"]
["102265","SINAPI",88246,"2,0920000",""]
["102265","SINAPI",88316,"2,0920000",""]
["102265","SINAPI",88629,"0,0117000",""]
["102266",null,null,"","61,9723307"]
["102266","SINAPI",88246,"2,3182000",""]
["102266","SINAPI",88316,"2,3182000",""]
["102266","SINAPI",88629,"0,0131000",""]
["102267",null,null,"","61,9121168"]
["102267","SINAPI",88246,"2,6575000",""]
["102267","SINAPI",88316,"2,6575000",""]
["102267","SINAPI",88629,"0,0153000",""]
["102268",null,null,"","61,8865084"]
["102268","SINAPI",88246,"2,9968000",""]
["102268","SINAPI",88316,"2,9968000",""]
["102268","SINAPI",88629,"0,0174000",""]
["102269",null,null,"","61,8450391"]
["102269","SINAPI",88246,"3,6754000",""]
["102269","SINAPI",88316,"3,6754000",""]
["102269","SINAPI",88629,"0,0216000",""]
["105260",null,null,"","7,9982706"]
["105260","SINAPI-I",20078,"0,0042000",""]
["105260","SINAPI-I",36375,"1,0250000",""]
["105260","SINAPI",88246,"0,0640000",""]
["105260","SINAPI",88316,"0,0640000",""]
["105285",null,null,"","6,6873339"]
["105285","SINAPI-I",20078,"0,0042000",""]
["105285","SINAPI-I",36375,"1,0250000",""]
["105285","SINAPI",88246,"0,0519000",""]
["105285","SINAPI",88316,"0,0519000",""]
["105286",null,null,"","26,8630234"]
["105286","SINAPI-I",3845,"1,0000000",""]
["105286","SINAPI-I",20078,"0,0250000",""]
["105286","SINAPI",88246,"0,2585000",""]
["105286","SINAPI",88316,"0,2585000",""]
["105287",null,null,"","23,6244709"]
["105287","SINAPI-I",3845,"1,0000000",""]
["105287","SINAPI-I",20078,"0,0250000",""]
["105287","SINAPI",88246,"0,2097000",""]
["105287","SINAPI",88316,"0,2097000",""]
["105288",null,null,"","19,6009647"]
["105288","SINAPI-I",11045,"1,0000000",""]
["105288","SINAPI-I",20078,"0,0438000",""]
["105288","SINAPI",88246,"0,3054000",""]
["105288","SINAPI",88316,"0,3054000",""]
["105289",null,null,"","16,8332945"]
["105289","SINAPI-I",11045,"1,0000000",""]
["105289","SINAPI-I",20078,"0,0438000",""]
["105289","SINAPI",88246,"0,2478000",""]
["105289","SINAPI",88316,"0,2478000",""]
["105290",null,null,"","16,9510994"]
["105290","SINAPI-I",3837,"1,0000000",""]
["105290","SINAPI-I",20078,"0,0563000",""]
["105290","SINAPI",88246,"0,3523000",""]
["105290","SINAPI",88316,"0,3523000",""]
["105291",null,null,"","14,4409937"]
["105291","SINAPI-I",3837,"1,0000000",""]
["105291","SINAPI-I",20078,"0,0563000",""]
["105291","SINAPI",88246,"0,2858000",""]
["105291","SINAPI",88316,"0,2858000",""]
["105292",null,null,"","24,3986254"]
["105292","SINAPI-I",1831,"1,0000000",""]
["105292","SINAPI-I",20078,"0,0250000",""]
["105292","SINAPI",88246,"0,3877000",""]
["105292","SINAPI",88316,"0,3877000",""]
["105293",null,null,"","21,2652966"]
["105293","SINAPI-I",1831,"1,0000000",""]
["105293","SINAPI-I",20078,"0,0250000",""]
["105293","SINAPI",88246,"0,3146000",""]
["105293","SINAPI",88316,"0,3146000",""]
["105294",null,null,"","14,5742832"]
["105294","SINAPI-I",1825,"1,0000000",""]
["105294","SINAPI-I",20078,"0,0438000",""]
["105294","SINAPI",88246,"0,4580000",""]
["105294","SINAPI",88316,"0,4580000",""]
["105295",null,null,"","12,3356009"]
["105295","SINAPI-I",1825,"1,0000000",""]
["105295","SINAPI-I",20078,"0,0438000",""]
["105295","SINAPI",88246,"0,3716000",""]
["105295","SINAPI",88316,"0,3716000",""]
["105296",null,null,"","9,9441484"]
["105296","SINAPI-I",1827,"1,0000000",""]
["105296","SINAPI-I",20078,"0,0563000",""]
["105296","SINAPI",88246,"0,5284000",""]
["105296","SINAPI",88316,"0,5284000",""]
["105308",null,null,"","60,0418411"]
["105308","SINAPI-I",20078,"0,0136000",""]
["105308","SINAPI",88246,"0,0988000",""]
["105308","SINAPI",88316,"0,0988000",""]
["105309",null,null,"","59,6525097"]
["105309","SINAPI-I",20078,"0,0155000",""]
["105309","SINAPI",88246,"0,1058000",""]
["105309","SINAPI",88316,"0,1058000",""]
["105310",null,null,"","59,5394737"]
["105310","SINAPI-I",20078,"0,0188000",""]
["105310","SINAPI",88246,"0,1243000",""]
["105310","SINAPI",88316,"0,1243000",""]
["105311",null,null,"","61,5183247"]
["105311","SINAPI-I",20078,"0,0094000",""]
["105311","SINAPI",88246,"0,0806000",""]
["105311","SINAPI",88316,"0,0806000",""]
["105312",null,null,"","59,2875319"]
["105312","SINAPI-I",20078,"0,0136000",""]
["105312","SINAPI",88246,"0,0802000",""]
["105312","SINAPI",88316,"0,0802000",""]
["105313",null,null,"","58,5480094"]
["105313","SINAPI-I",20078,"0,0155000",""]
["105313","SINAPI",88246,"0,0858000",""]
["105313","SINAPI",88316,"0,0858000",""]
["105314",null,null,"","58,4158416"]
["105314","SINAPI-I",20078,"0,0188000",""]
["105314","SINAPI",88246,"0,1009000",""]
["105314","SINAPI",88316,"0,1009000",""]
["105315",null,null,"","60,6120435"]
["105315","SINAPI-I",20078,"0,0250000",""]
["105315","SINAPI",88246,"0,2097000",""]
["105315","SINAPI",88316,"0,2097000",""]
["105316",null,null,"","43,7881875"]
["105316","SINAPI",5678,"0,0221000",""]
["105316","SINAPI",5679,"0,0534000",""]
["105316","SINAPI-I",20078,"0,0678000",""]
["105316","SINAPI",88246,"0,2873000",""]
["105316","SINAPI",88316,"0,1915000",""]
["105327",null,null,"","5,1086453"]
["105327","SINAPI-I",20078,"0,0073000",""]
["105327","SINAPI-I",36376,"1,0250000",""]
["105327","SINAPI",88246,"0,0756000",""]
["105327","SINAPI",88316,"0,0756000",""]
["105328",null,null,"","4,1793848"]
["105328","SINAPI-I",20078,"0,0073000",""]
["105328","SINAPI-I",36376,"1,0250000",""]
["105328","SINAPI",88246,"0,0613000",""]
["105328","SINAPI",88316,"0,0613000",""]
["105329",null,null,"","3,6053938"]
["105329","SINAPI-I",20078,"0,0094000",""]
["105329","SINAPI-I",36377,"1,0250000",""]
["105329","SINAPI",88246,"0,0872000",""]
["105329","SINAPI",88316,"0,0872000",""]
["105330",null,null,"","2,9550996"]
["105330","SINAPI-I",20078,"0,0094000",""]
["105330","SINAPI-I",36377,"1,0250000",""]
["105330","SINAPI",88246,"0,0707000",""]
["105330","SINAPI",88316,"0,0707000",""]
["105331",null,null,"","4,7047047"]
["105331","SINAPI-I",9825,"1,0250000",""]
["105331","SINAPI-I",20078,"0,0094000",""]
["105331","SINAPI",88246,"0,0806000",""]
["105331","SINAPI",88316,"0,0806000",""]
["105332",null,null,"","3,8555194"]
["105332","SINAPI-I",9825,"1,0250000",""]
["105332","SINAPI-I",20078,"0,0094000",""]
["105332","SINAPI",88246,"0,0654000",""]
["105332","SINAPI",88316,"0,0654000",""]
["105333",null,null,"","2,1949117"]
["105333","SINAPI",5678,"0,0081000",""]
["105333","SINAPI",5679,"0,0387000",""]
["105333","SINAPI-I",9829,"1,0250000",""]
["105333","SINAPI-I",20078,"0,0188000",""]
["105333","SINAPI",88246,"0,1270000",""]
["105333","SINAPI",88316,"0,1270000",""]
["105334",null,null,"","1,6785141"]
["105334","SINAPI",5678,"0,0081000",""]
["105334","SINAPI",5679,"0,0195000",""]
["105334","SINAPI-I",9829,"1,0250000",""]
["105334","SINAPI-I",20078,"0,0188000",""]
["105334","SINAPI",88246,"0,1030000",""]
["105334","SINAPI",88316,"0,1030000",""]
["105335",null,null,"","1,7215433"]
["105335","SINAPI",5678,"0,0095000",""]
["105335","SINAPI",5679,"0,0458000",""]
["105335","SINAPI-I",9826,"1,0250000",""]
["105335","SINAPI-I",20078,"0,0229000",""]
["105335","SINAPI",88246,"0,1502000",""]
["105335","SINAPI",88316,"0,1502000",""]
["105336",null,null,"","1,3114355"]
["105336","SINAPI",5678,"0,0095000",""]
["105336","SINAPI",5679,"0,0231000",""]
["105336","SINAPI-I",9826,"1,0250000",""]
["105336","SINAPI-I",20078,"0,0229000",""]
["105336","SINAPI",88246,"0,1219000",""]
["105336","SINAPI",88316,"0,1219000",""]
["105337",null,null,"","1,4102235"]
["105337","SINAPI",5678,"0,0110000",""]
["105337","SINAPI",5679,"0,0529000",""]
["105337","SINAPI-I",9827,"1,0250000",""]
["105337","SINAPI-I",20078,"0,0271000",""]
["105337","SINAPI",88246,"0,1734000",""]
["105337","SINAPI",88316,"0,1734000",""]
["105338",null,null,"","1,0743446"]
["105338","SINAPI",5678,"0,0110000",""]
["105338","SINAPI",5679,"0,0267000",""]
["105338","SINAPI-I",9827,"1,0250000",""]
["105338","SINAPI-I",20078,"0,0271000",""]
["105338","SINAPI",88246,"0,1407000",""]
["105338","SINAPI",88316,"0,1407000",""]
["105339",null,null,"","60,3174604"]
["105339","SINAPI-I",20078,"0,0094000",""]
["105339","SINAPI",88246,"0,0654000",""]
["105339","SINAPI",88316,"0,0654000",""]
["105359",null,null,"","61,4448052"]
["105359","SINAPI-I",20078,"0,0250000",""]
["105359","SINAPI",88246,"0,2585000",""]
["105359","SINAPI",88316,"0,2585000",""]
["105360",null,null,"","59,5206392"]
["105360","SINAPI-I",20078,"0,0438000",""]
["105360","SINAPI",88246,"0,3054000",""]
["105360","SINAPI",88316,"0,3054000",""]
["105361",null,null,"","58,9275528"]
["105361","SINAPI-I",20078,"0,0563000",""]
["105361","SINAPI",88246,"0,3523000",""]
["105361","SINAPI",88316,"0,3523000",""]
["105362",null,null,"","62,7277748"]
["105362","SINAPI-I",20078,"0,0250000",""]
["105362","SINAPI",88246,"0,3877000",""]
["105362","SINAPI",88316,"0,3877000",""]
["105363",null,null,"","61,3906679"]
["105363","SINAPI-I",20078,"0,0438000",""]
["105363","SINAPI",88246,"0,4580000",""]
["105363","SINAPI",88316,"0,4580000",""]
["105364",null,null,"","60,9123083"]
["105364","SINAPI-I",20078,"0,0563000",""]
["105364","SINAPI",88246,"0,5284000",""]
["105364","SINAPI",88316,"0,5284000",""]
["105365",null,null,"","61,2955466"]
["105365","SINAPI-I",20078,"0,0500000",""]
["105365","SINAPI",88246,"0,5169000",""]
["105365","SINAPI",88316,"0,5169000",""]
["105366",null,null,"","59,4684386"]
["105366","SINAPI-I",20078,"0,0875000",""]
["105366","SINAPI",88246,"0,6107000",""]
["105366","SINAPI",88316,"0,6107000",""]
["105367",null,null,"","58,8603989"]
["105367","SINAPI-I",20078,"0,1125000",""]
["105367","SINAPI",88246,"0,7045000",""]
["105367","SINAPI",88316,"0,7045000",""]
["105368",null,null,"","10,7678328"]
["105368","SINAPI",5678,"0,0195000",""]
["105368","SINAPI",5679,"0,0472000",""]
["105368","SINAPI-I",20078,"0,0275000",""]
["105368","SINAPI-I",40418,"1,0000000",""]
["105368","SINAPI",88246,"0,1335000",""]
["105368","SINAPI",88316,"0,0890000",""]
["105370",null,null,"","9,0069612"]
["105370","SINAPI",5678,"0,0260000",""]
["105370","SINAPI",5679,"0,0629000",""]
["105370","SINAPI-I",20078,"0,0549000",""]
["105370","SINAPI-I",40421,"1,0000000",""]
["105370","SINAPI",88246,"0,1779000",""]
["105370","SINAPI",88316,"0,1186000",""]
["105371",null,null,"","57,5008583"]
["105371","SINAPI-I",20078,"0,1125000",""]
["105371","SINAPI",88246,"0,5716000",""]
["105371","SINAPI",88316,"0,5716000",""]
["105372",null,null,"","38,6780907"]
["105372","SINAPI",5678,"0,0130000",""]
["105372","SINAPI",5679,"0,0315000",""]
["105372","SINAPI-I",20078,"0,0275000",""]
["105372","SINAPI",88246,"0,0890000",""]
["105372","SINAPI",88316,"0,0593000",""]
["105373",null,null,"","39,7691502"]
["105373","SINAPI",5678,"0,0141000",""]
["105373","SINAPI",5679,"0,0340000",""]
["105373","SINAPI-I",20078,"0,0326000",""]
["105373","SINAPI",88246,"0,1123000",""]
["105373","SINAPI",88316,"0,0749000",""]
["105374",null,null,"","8,3013879"]
["105374","SINAPI-I",1827,"1,0000000",""]
["105374","SINAPI-I",20078,"0,0563000",""]
["105374","SINAPI",88246,"0,4287000",""]
["105374","SINAPI",88316,"0,4287000",""]
["105375",null,null,"","16,7490879"]
["105375","SINAPI-I",11378,"1,0000000",""]
["105375","SINAPI-I",20078,"0,1125000",""]
["105375","SINAPI",88246,"0,7045000",""]
["105375","SINAPI",88316,"0,7045000",""]
["105376",null,null,"","14,2698926"]
["105376","SINAPI-I",11378,"1,0000000",""]
["105376","SINAPI-I",20078,"0,1125000",""]
["105376","SINAPI",88246,"0,5716000",""]
["105376","SINAPI",88316,"0,5716000",""]
["105381",null,null,"","58,2930757"]
["105381","SINAPI-I",20078,"0,0438000",""]
["105381","SINAPI",88246,"0,2478000",""]
["105381","SINAPI",88316,"0,2478000",""]
["105382",null,null,"","57,5257732"]
["105382","SINAPI-I",20078,"0,0563000",""]
["105382","SINAPI",88246,"0,2858000",""]
["105382","SINAPI",88316,"0,2858000",""]
["105383",null,null,"","61,9784657"]
["105383","SINAPI-I",20078,"0,0250000",""]
["105383","SINAPI",88246,"0,3146000",""]
["105383","SINAPI",88316,"0,3146000",""]
["105384",null,null,"","60,5116797"]
["105384","SINAPI-I",20078,"0,0438000",""]
["105384","SINAPI",88246,"0,3716000",""]
["105384","SINAPI",88316,"0,3716000",""]
["105385",null,null,"","59,9236642"]
["105385","SINAPI-I",20078,"0,0563000",""]
["105385","SINAPI",88246,"0,4287000",""]
["105385","SINAPI",88316,"0,4287000",""]
["105386",null,null,"","60,4033449"]
["105386","SINAPI-I",20078,"0,0500000",""]
["105386","SINAPI",88246,"0,4194000",""]
["105386","SINAPI",88316,"0,4194000",""]
["105387",null,null,"","58,2263243"]
["105387","SINAPI-I",20078,"0,0875000",""]
["105387","SINAPI",88246,"0,4955000",""]
["105387","SINAPI",88316,"0,4955000",""]
["92833",null,null,"","1,9634906"]
["92833","SINAPI",5631,"0,0160000",""]
["92833","SINAPI",5632,"0,0311000",""]
["92833","SINAPI-I",40335,"1,0300000",""]
["92833","SINAPI-I",40340,"0,4000000",""]
["92833","SINAPI",88246,"0,0715000",""]
["92833","SINAPI",88316,"0,1431000",""]
["92834",null,null,"","23,5828877"]
["92834","SINAPI",5631,"0,0160000",""]
["92834","SINAPI",5632,"0,0311000",""]
["92834","SINAPI-I",40340,"0,4000000",""]
["92834","SINAPI",88246,"0,0715000",""]
["92834","SINAPI",88316,"0,1431000",""]
["92835",null,null,"","2,6752455"]
["92835","SINAPI",5631,"0,0228000",""]
["92835","SINAPI",5632,"0,0443000",""]
["92835","SINAPI-I",7740,"1,0300000",""]
["92835","SINAPI-I",40341,"0,4000000",""]
["92835","SINAPI",88246,"0,1021000",""]
["92835","SINAPI",88316,"0,2041000",""]
["92836",null,null,"","25,2295409"]
["92836","SINAPI",5631,"0,0228000",""]
["92836","SINAPI",5632,"0,0443000",""]
["92836","SINAPI-I",40341,"0,4000000",""]
["92836","SINAPI",88246,"0,1021000",""]
["92836","SINAPI",88316,"0,2041000",""]
["92837",null,null,"","1,9462531"]
["92837","SINAPI",5631,"0,0297000",""]
["92837","SINAPI",5632,"0,0576000",""]
["92837","SINAPI-I",7741,"1,0300000",""]
["92837","SINAPI-I",40342,"0,4000000",""]
["92837","SINAPI",88246,"0,1326000",""]
["92837","SINAPI",88316,"0,2651000",""]
["92838",null,null,"","25,9633607"]
["92838","SINAPI",5631,"0,0297000",""]
["92838","SINAPI",5632,"0,0576000",""]
["92838","SINAPI-I",40342,"0,4000000",""]
["92838","SINAPI",88246,"0,1326000",""]
["92838","SINAPI",88316,"0,2651000",""]
["92839",null,null,"","1,9577935"]
["92839","SINAPI",5631,"0,0365000",""]
["92839","SINAPI",5632,"0,0708000",""]
["92839","SINAPI-I",7774,"1,0300000",""]
["92839","SINAPI-I",40343,"0,4000000",""]
["92839","SINAPI",88246,"0,1631000",""]
["92839","SINAPI",88316,"0,3262000",""]
["92840",null,null,"","26,3171554"]
["92840","SINAPI",5631,"0,0365000",""]
["92840","SINAPI",5632,"0,0708000",""]
["92840","SINAPI-I",40343,"0,4000000",""]
["92840","SINAPI",88246,"0,1631000",""]
["92840","SINAPI",88316,"0,3262000",""]
["92841",null,null,"","1,7845487"]
["92841","SINAPI",5631,"0,0433000",""]
["92841","SINAPI",5632,"0,0841000",""]
["92841","SINAPI-I",7744,"1,0300000",""]
["92841","SINAPI-I",40344,"0,4000000",""]
["92841","SINAPI",88246,"0,1936000",""]
["92841","SINAPI",88316,"0,3872000",""]
["92842",null,null,"","25,0886339"]
["92842","SINAPI",5631,"0,0433000",""]
["92842","SINAPI",5632,"0,0841000",""]
["92842","SINAPI-I",40344,"0,4000000",""]
["92842","SINAPI",88246,"0,1936000",""]
["92842","SINAPI",88316,"0,3872000",""]
["92843",null,null,"","1,9990528"]
["92843","SINAPI",5631,"0,0501000",""]
["92843","SINAPI",5632,"0,0973000",""]
["92843","SINAPI-I",7773,"1,0300000",""]
["92843","SINAPI-I",40345,"0,4000000",""]
["92843","SINAPI",88246,"0,2241000",""]
["92843","SINAPI",88316,"0,4482000",""]
["92844",null,null,"","24,5160154"]
["92844","SINAPI",5631,"0,0501000",""]
["92844","SINAPI",5632,"0,0973000",""]
["92844","SINAPI-I",40345,"0,4000000",""]
["92844","SINAPI",88246,"0,2241000",""]
["92844","SINAPI",88316,"0,4482000",""]
["92845",null,null,"","1,5306319"]
["92845","SINAPI",5631,"0,0570000",""]
["92845","SINAPI",5632,"0,1106000",""]
["92845","SINAPI-I",7754,"1,0300000",""]
["92845","SINAPI-I",40346,"0,4000000",""]
["92845","SINAPI",88246,"0,2546000",""]
["92845","SINAPI",88316,"0,5092000",""]
["92846",null,null,"","24,3471582"]
["92846","SINAPI",5631,"0,0570000",""]
["92846","SINAPI",5632,"0,1106000",""]
["92846","SINAPI-I",40346,"0,4000000",""]
["92846","SINAPI",88246,"0,2546000",""]
["92846","SINAPI",88316,"0,5092000",""]
["92847",null,null,"","1,6730640"]
["92847","SINAPI",5631,"0,0638000",""]
["92847","SINAPI",5632,"0,1238000",""]
["92847","SINAPI-I",7720,"1,0300000",""]
["92847","SINAPI-I",40347,"0,4000000",""]
["92847","SINAPI",88246,"0,2851000",""]
["92847","SINAPI",88316,"0,5703000",""]
["92848",null,null,"","23,2869519"]
["92848","SINAPI",5631,"0,0638000",""]
["92848","SINAPI",5632,"0,1238000",""]
["92848","SINAPI-I",40347,"0,4000000",""]
["92848","SINAPI",88246,"0,2851000",""]
["92848","SINAPI",88316,"0,5703000",""]
["92849",null,null,"","2,3856683"]
["92849","SINAPI",5631,"0,0196000",""]
["92849","SINAPI",5632,"0,0380000",""]
["92849","SINAPI-I",40335,"1,0300000",""]
["92849","SINAPI-I",40340,"0,4000000",""]
["92849","SINAPI",88246,"0,0875000",""]
["92849","SINAPI",88316,"0,1750000",""]
["92850",null,null,"","25,4579614"]
["92850","SINAPI",5631,"0,0196000",""]
["92850","SINAPI",5632,"0,0380000",""]
["92850","SINAPI-I",40340,"0,4000000",""]
["92850","SINAPI",88246,"0,0875000",""]
["92850","SINAPI",88316,"0,1750000",""]
["92851",null,null,"","3,2263443"]
["92851","SINAPI",5631,"0,0279000",""]
["92851","SINAPI",5632,"0,0542000",""]
["92851","SINAPI-I",7740,"1,0300000",""]
["92851","SINAPI-I",40341,"0,4000000",""]
["92851","SINAPI",88246,"0,1248000",""]
["92851","SINAPI",88316,"0,2497000",""]
["92852",null,null,"","26,9592476"]
["92852","SINAPI",5631,"0,0279000",""]
["92852","SINAPI",5632,"0,0542000",""]
["92852","SINAPI-I",40341,"0,4000000",""]
["92852","SINAPI",88246,"0,1248000",""]
["92852","SINAPI",88316,"0,2497000",""]
["92853",null,null,"","2,3599372"]
["92853","SINAPI",5631,"0,0363000",""]
["92853","SINAPI",5632,"0,0704000",""]
["92853","SINAPI-I",7741,"1,0300000",""]
["92853","SINAPI-I",40342,"0,4000000",""]
["92853","SINAPI",88246,"0,1622000",""]
["92853","SINAPI",88316,"0,3243000",""]
["92854",null,null,"","27,6619099"]
["92854","SINAPI",5631,"0,0363000",""]
["92854","SINAPI",5632,"0,0704000",""]
["92854","SINAPI-I",40342,"0,4000000",""]
["92854","SINAPI",88246,"0,1622000",""]
["92854","SINAPI",88316,"0,3243000",""]
["92855",null,null,"","2,3635877"]
["92855","SINAPI",5631,"0,0446000",""]
["92855","SINAPI",5632,"0,0866000",""]
["92855","SINAPI-I",7774,"1,0300000",""]
["92855","SINAPI-I",40343,"0,4000000",""]
["92855","SINAPI",88246,"0,1995000",""]
["92855","SINAPI",88316,"0,3990000",""]
["92856",null,null,"","27,8954484"]
["92856","SINAPI",5631,"0,0446000",""]
["92856","SINAPI",5632,"0,0866000",""]
["92856","SINAPI-I",40343,"0,4000000",""]
["92856","SINAPI",88246,"0,1995000",""]
["92856","SINAPI",88316,"0,3990000",""]
["92857",null,null,"","2,1612732"]
["92857","SINAPI",5631,"0,0530000",""]
["92857","SINAPI",5632,"0,1029000",""]
["92857","SINAPI-I",7744,"1,0300000",""]
["92857","SINAPI-I",40344,"0,4000000",""]
["92857","SINAPI",88246,"0,2368000",""]
["92857","SINAPI",88316,"0,4736000",""]
["92858",null,null,"","26,8075031"]
["92858","SINAPI",5631,"0,0530000",""]
["92858","SINAPI",5632,"0,1029000",""]
["92858","SINAPI-I",40344,"0,4000000",""]
["92858","SINAPI",88246,"0,2368000",""]
["92858","SINAPI",88316,"0,4736000",""]
["92859",null,null,"","2,4174670"]
["92859","SINAPI",5631,"0,0613000",""]
["92859","SINAPI",5632,"0,1191000",""]
["92859","SINAPI-I",7773,"1,0300000",""]
["92859","SINAPI-I",40345,"0,4000000",""]
["92859","SINAPI",88246,"0,2741000",""]
["92859","SINAPI",88316,"0,5483000",""]
["92860",null,null,"","26,2719703"]
["92860","SINAPI",5631,"0,0613000",""]
["92860","SINAPI",5632,"0,1191000",""]
["92860","SINAPI-I",40345,"0,4000000",""]
["92860","SINAPI",88246,"0,2741000",""]
["92860","SINAPI",88316,"0,5483000",""]
["92861",null,null,"","1,8561240"]
["92861","SINAPI",5631,"0,0697000",""]
["92861","SINAPI",5632,"0,1353000",""]
["92861","SINAPI-I",7754,"1,0300000",""]
["92861","SINAPI-I",40346,"0,4000000",""]
["92861","SINAPI",88246,"0,3115000",""]
["92861","SINAPI",88316,"0,6229000",""]
["92862",null,null,"","26,1215142"]
["92862","SINAPI",5631,"0,0697000",""]
["92862","SINAPI",5632,"0,1353000",""]
["92862","SINAPI-I",40346,"0,4000000",""]
["92862","SINAPI",88246,"0,3115000",""]
["92862","SINAPI",88316,"0,6229000",""]
["92863",null,null,"","2,0269576"]
["92863","SINAPI",5631,"0,0780000",""]
["92863","SINAPI",5632,"0,1515000",""]
["92863","SINAPI-I",7720,"1,0300000",""]
["92863","SINAPI-I",40347,"0,4000000",""]
["92863","SINAPI",88246,"0,3488000",""]
["92863","SINAPI",88316,"0,6976000",""]
["92864",null,null,"","25,1099282"]
["92864","SINAPI",5631,"0,0780000",""]
["92864","SINAPI",5632,"0,1515000",""]
["92864","SINAPI-I",40347,"0,4000000",""]
["92864","SINAPI",88246,"0,3488000",""]
["92864","SINAPI",88316,"0,6976000",""]
["92210",null,null,"","8,2169417"]
["92210","SINAPI",5631,"0,0481000",""]
["92210","SINAPI",5632,"0,0934000",""]
["92210","SINAPI-I",7745,"1,0300000",""]
["92210","SINAPI",88246,"0,2151000",""]
["92210","SINAPI",88316,"0,4302000",""]
["92210","SINAPI",88629,"0,0016000",""]
["92211",null,null,"","8,6710088"]
["92211","SINAPI",5631,"0,0612000",""]
["92211","SINAPI",5632,"0,1188000",""]
["92211","SINAPI-I",7714,"1,0300000",""]
["92211","SINAPI",88246,"0,2735000",""]
["92211","SINAPI",88316,"0,5471000",""]
["92211","SINAPI",88629,"0,0030000",""]
["92212",null,null,"","6,9330734"]
["92212","SINAPI",5631,"0,0743000",""]
["92212","SINAPI",5632,"0,1442000",""]
["92212","SINAPI-I",7725,"1,0300000",""]
["92212","SINAPI",88246,"0,3320000",""]
["92212","SINAPI",88316,"0,6640000",""]
["92212","SINAPI",88629,"0,0047000",""]
["92213",null,null,"","6,1710019"]
["92213","SINAPI",5631,"0,0874000",""]
["92213","SINAPI",5632,"0,1696000",""]
["92213","SINAPI-I",7742,"1,0300000",""]
["92213","SINAPI",88246,"0,3905000",""]
["92213","SINAPI",88316,"0,7810000",""]
["92213","SINAPI",88629,"0,0068000",""]
["92214",null,null,"","5,8989386"]
["92214","SINAPI",5631,"0,1005000",""]
["92214","SINAPI",5632,"0,1950000",""]
["92214","SINAPI-I",7750,"1,0300000",""]
["92214","SINAPI",88246,"0,4489000",""]
["92214","SINAPI",88316,"0,8979000",""]
["92214","SINAPI",88629,"0,0093000",""]
["92215",null,null,"","5,8555319"]
["92215","SINAPI",5631,"0,1135000",""]
["92215","SINAPI",5632,"0,2204000",""]
["92215","SINAPI-I",7756,"1,0300000",""]
["92215","SINAPI",88246,"0,5074000",""]
["92215","SINAPI",88316,"1,0148000",""]
["92215","SINAPI",88629,"0,0122000",""]
["92216",null,null,"","6,3416366"]
["92216","SINAPI",5631,"0,1266000",""]
["92216","SINAPI",5632,"0,2458000",""]
["92216","SINAPI-I",7753,"1,0300000",""]
["92216","SINAPI",88246,"0,5659000",""]
["92216","SINAPI",88316,"1,1317000",""]
["92216","SINAPI",88629,"0,0154000",""]
["92219",null,null,"","8,8790298"]
["92219","SINAPI",5631,"0,0532000",""]
["92219","SINAPI",5632,"0,1033000",""]
["92219","SINAPI-I",7745,"1,0300000",""]
["92219","SINAPI",88246,"0,2379000",""]
["92219","SINAPI",88316,"0,4757000",""]
["92219","SINAPI",88629,"0,0016000",""]
["92220",null,null,"","9,3813732"]
["92220","SINAPI",5631,"0,0678000",""]
["92220","SINAPI",5632,"0,1317000",""]
["92220","SINAPI-I",7714,"1,0300000",""]
["92220","SINAPI",88246,"0,3031000",""]
["92220","SINAPI",88316,"0,6063000",""]
["92220","SINAPI",88629,"0,0030000",""]
["92221",null,null,"","7,5277388"]
["92221","SINAPI",5631,"0,0824000",""]
["92221","SINAPI",5632,"0,1600000",""]
["92221","SINAPI-I",7725,"1,0300000",""]
["92221","SINAPI",88246,"0,3684000",""]
["92221","SINAPI",88316,"0,7368000",""]
["92221","SINAPI",88629,"0,0047000",""]
["92222",null,null,"","6,7173667"]
["92222","SINAPI",5631,"0,0970000",""]
["92222","SINAPI",5632,"0,1884000",""]
["92222","SINAPI-I",7742,"1,0300000",""]
["92222","SINAPI",88246,"0,4337000",""]
["92222","SINAPI",88316,"0,8674000",""]
["92222","SINAPI",88629,"0,0068000",""]
["92223",null,null,"","6,4216910"]
["92223","SINAPI",5631,"0,1116000",""]
["92223","SINAPI",5632,"0,2167000",""]
["92223","SINAPI-I",7750,"1,0300000",""]
["92223","SINAPI",88246,"0,4990000",""]
["92223","SINAPI",88316,"0,9980000",""]
["92223","SINAPI",88629,"0,0093000",""]
["92224",null,null,"","6,3733950"]
["92224","SINAPI",5631,"0,1263000",""]
["92224","SINAPI",5632,"0,2451000",""]
["92224","SINAPI-I",7756,"1,0300000",""]
["92224","SINAPI",88246,"0,5643000",""]
["92224","SINAPI",88316,"1,1285000",""]
["92224","SINAPI",88629,"0,0122000",""]
["92226",null,null,"","6,8901891"]
["92226","SINAPI",5631,"0,1409000",""]
["92226","SINAPI",5632,"0,2734000",""]
["92226","SINAPI-I",7753,"1,0300000",""]
["92226","SINAPI",88246,"0,6295000",""]
["92226","SINAPI",88316,"1,2591000",""]
["92226","SINAPI",88629,"0,0154000",""]
["92808",null,null,"","38,4947081"]
["92808","SINAPI",5631,"0,0350000",""]
["92808","SINAPI",5632,"0,0680000",""]
["92808","SINAPI",88246,"0,1566000",""]
["92808","SINAPI",88316,"0,3132000",""]
["92808","SINAPI",88629,"0,0007000",""]
["92809",null,null,"","38,2709097"]
["92809","SINAPI",5631,"0,0481000",""]
["92809","SINAPI",5632,"0,0934000",""]
["92809","SINAPI",88246,"0,2151000",""]
["92809","SINAPI",88316,"0,4302000",""]
["92809","SINAPI",88629,"0,0016000",""]
["92810",null,null,"","37,9873667"]
["92810","SINAPI",5631,"0,0612000",""]
["92810","SINAPI",5632,"0,1188000",""]
["92810","SINAPI",88246,"0,2735000",""]
["92810","SINAPI",88316,"0,5471000",""]
["92810","SINAPI",88629,"0,0030000",""]
["92811",null,null,"","37,7832862"]
["92811","SINAPI",5631,"0,0743000",""]
["92811","SINAPI",5632,"0,1442000",""]
["92811","SINAPI",88246,"0,3320000",""]
["92811","SINAPI",88316,"0,6640000",""]
["92811","SINAPI",88629,"0,0047000",""]
["92812",null,null,"","37,5891797"]
["92812","SINAPI",5631,"0,0874000",""]
["92812","SINAPI",5632,"0,1696000",""]
["92812","SINAPI",88246,"0,3905000",""]
["92812","SINAPI",88316,"0,7810000",""]
["92812","SINAPI",88629,"0,0068000",""]
["92813",null,null,"","37,3692269"]
["92813","SINAPI",5631,"0,1005000",""]
["92813","SINAPI",5632,"0,1950000",""]
["92813","SINAPI",88246,"0,4489000",""]
["92813","SINAPI",88316,"0,8979000",""]
["92813","SINAPI",88629,"0,0093000",""]
["92814",null,null,"","37,1950541"]
["92814","SINAPI",5631,"0,1135000",""]
["92814","SINAPI",5632,"0,2204000",""]
["92814","SINAPI",88246,"0,5074000",""]
["92814","SINAPI",88316,"1,0148000",""]
["92814","SINAPI",88629,"0,0122000",""]
["92815",null,null,"","36,9931934"]
["92815","SINAPI",5631,"0,1266000",""]
["92815","SINAPI",5632,"0,2458000",""]
["92815","SINAPI",88246,"0,5659000",""]
["92815","SINAPI",88316,"1,1317000",""]
["92815","SINAPI",88629,"0,0154000",""]
["92816",null,null,"","5,3519549"]
["92816","SINAPI",5631,"0,1528000",""]
["92816","SINAPI",5632,"0,2966000",""]
["92816","SINAPI-I",7757,"1,0300000",""]
["92816","SINAPI",88246,"0,6828000",""]
["92816","SINAPI",88316,"1,3656000",""]
["92816","SINAPI",88629,"0,0230000",""]
["92817",null,null,"","36,6110624"]
["92817","SINAPI",5631,"0,1528000",""]
["92817","SINAPI",5632,"0,2966000",""]
["92817","SINAPI",88246,"0,6828000",""]
["92817","SINAPI",88316,"1,3656000",""]
["92817","SINAPI",88629,"0,0230000",""]
["92818",null,null,"","4,8134856"]
["92818","SINAPI",5631,"0,1920000",""]
["92818","SINAPI",5632,"0,3728000",""]
["92818","SINAPI-I",7758,"1,0300000",""]
["92818","SINAPI",88246,"0,8582000",""]
["92818","SINAPI",88316,"1,7164000",""]
["92818","SINAPI",88629,"0,0372000",""]
["92819",null,null,"","36,1116223"]
["92819","SINAPI",5631,"0,1920000",""]
["92819","SINAPI",5632,"0,3728000",""]
["92819","SINAPI",88246,"0,8582000",""]
["92819","SINAPI",88316,"1,7164000",""]
["92819","SINAPI",88629,"0,0372000",""]
["92820",null,null,"","38,5053381"]
["92820","SINAPI",5631,"0,0386000",""]
["92820","SINAPI",5632,"0,0750000",""]
["92820","SINAPI",88246,"0,1726000",""]
["92820","SINAPI",88316,"0,3452000",""]
["92820","SINAPI",88629,"0,0007000",""]
["92821",null,null,"","38,3201431"]
["92821","SINAPI",5631,"0,0532000",""]
["92821","SINAPI",5632,"0,1033000",""]
["92821","SINAPI",88246,"0,2379000",""]
["92821","SINAPI",88316,"0,4757000",""]
["92821","SINAPI",88629,"0,0016000",""]
["92822",null,null,"","38,0914827"]
["92822","SINAPI",5631,"0,0678000",""]
["92822","SINAPI",5632,"0,1317000",""]
["92822","SINAPI",88246,"0,3031000",""]
["92822","SINAPI",88316,"0,6063000",""]
["92822","SINAPI",88629,"0,0030000",""]
["92824",null,null,"","37,8851093"]
["92824","SINAPI",5631,"0,0824000",""]
["92824","SINAPI",5632,"0,1600000",""]
["92824","SINAPI",88246,"0,3684000",""]
["92824","SINAPI",88316,"0,7368000",""]
["92824","SINAPI",88629,"0,0047000",""]
["92825",null,null,"","37,6901334"]
["92825","SINAPI",5631,"0,0970000",""]
["92825","SINAPI",5632,"0,1884000",""]
["92825","SINAPI",88246,"0,4337000",""]
["92825","SINAPI",88316,"0,8674000",""]
["92825","SINAPI",88629,"0,0068000",""]
["92826",null,null,"","37,5043408"]
["92826","SINAPI",5631,"0,1116000",""]
["92826","SINAPI",5632,"0,2167000",""]
["92826","SINAPI",88246,"0,4990000",""]
["92826","SINAPI",88316,"0,9980000",""]
["92826","SINAPI",88629,"0,0093000",""]
["92827",null,null,"","37,3105679"]
["92827","SINAPI",5631,"0,1263000",""]
["92827","SINAPI",5632,"0,2451000",""]
["92827","SINAPI",88246,"0,5643000",""]
["92827","SINAPI",88316,"1,1285000",""]
["92827","SINAPI",88629,"0,0122000",""]
["92828",null,null,"","37,1349221"]
["92828","SINAPI",5631,"0,1409000",""]
["92828","SINAPI",5632,"0,2734000",""]
["92828","SINAPI",88246,"0,6295000",""]
["92828","SINAPI",88316,"1,2591000",""]
["92828","SINAPI",88629,"0,0154000",""]
["92829",null,null,"","5,8295860"]
["92829","SINAPI",5631,"0,1701000",""]
["92829","SINAPI",5632,"0,3301000",""]
["92829","SINAPI-I",7757,"1,0300000",""]
["92829","SINAPI",88246,"0,7601000",""]
["92829","SINAPI",88316,"1,5202000",""]
["92829","SINAPI",88629,"0,0230000",""]
["92830",null,null,"","36,7985482"]
["92830","SINAPI",5631,"0,1701000",""]
["92830","SINAPI",5632,"0,3301000",""]
["92830","SINAPI",88246,"0,7601000",""]
["92830","SINAPI",88316,"1,5202000",""]
["92830","SINAPI",88629,"0,0230000",""]
["92831",null,null,"","5,2436603"]
["92831","SINAPI",5631,"0,2139000",""]
["92831","SINAPI",5632,"0,4152000",""]
["92831","SINAPI-I",7758,"1,0300000",""]
["92831","SINAPI",88246,"0,9559000",""]
["92831","SINAPI",88316,"1,9118000",""]
["92831","SINAPI",88629,"0,0372000",""]
["92832",null,null,"","36,3285620"]
["92832","SINAPI",5631,"0,2139000",""]
["92832","SINAPI",5632,"0,4152000",""]
["92832","SINAPI",88246,"0,9559000",""]
["92832","SINAPI",88316,"1,9118000",""]
["92832","SINAPI",88629,"0,0372000",""]
["95565",null,null,"","6,9843527"]
["95565","SINAPI",5631,"0,0350000",""]
["95565","SINAPI",5632,"0,0680000",""]
["95565","SINAPI-I",40334,"1,0300000",""]
["95565","SINAPI",88246,"0,1566000",""]
["95565","SINAPI",88316,"0,3132000",""]
["95565","SINAPI",88629,"0,0007000",""]
["95566",null,null,"","7,5563936"]
["95566","SINAPI",5631,"0,0386000",""]
["95566","SINAPI",5632,"0,0750000",""]
["95566","SINAPI-I",40334,"1,0300000",""]
["95566","SINAPI",88246,"0,1726000",""]
["95566","SINAPI",88316,"0,3452000",""]
["95566","SINAPI",88629,"0,0007000",""]
["95567",null,null,"","16,9456427"]
["95567","SINAPI",5631,"0,0350000",""]
["95567","SINAPI",5632,"0,0680000",""]
["95567","SINAPI-I",7796,"1,0300000",""]
["95567","SINAPI",88246,"0,1566000",""]
["95567","SINAPI",88316,"0,3132000",""]
["95567","SINAPI",88629,"0,0007000",""]
["95568",null,null,"","18,4046587"]
["95568","SINAPI",5631,"0,0481000",""]
["95568","SINAPI",5632,"0,0934000",""]
["95568","SINAPI-I",7781,"1,0300000",""]
["95568","SINAPI",88246,"0,2151000",""]
["95568","SINAPI",88316,"0,4302000",""]
["95568","SINAPI",88629,"0,0016000",""]
["95569",null,null,"","16,9369719"]
["95569","SINAPI",5631,"0,0612000",""]
["95569","SINAPI",5632,"0,1188000",""]
["95569","SINAPI-I",7795,"1,0300000",""]
["95569","SINAPI",88246,"0,2735000",""]
["95569","SINAPI",88316,"0,5471000",""]
["95569","SINAPI",88629,"0,0030000",""]
["95570",null,null,"","17,8724810"]
["95570","SINAPI",5631,"0,0386000",""]
["95570","SINAPI",5632,"0,0750000",""]
["95570","SINAPI-I",7796,"1,0300000",""]
["95570","SINAPI",88246,"0,1726000",""]
["95570","SINAPI",88316,"0,3452000",""]
["95570","SINAPI",88629,"0,0007000",""]
["95571",null,null,"","19,3677419"]
["95571","SINAPI",5631,"0,0532000",""]
["95571","SINAPI",5632,"0,1033000",""]
["95571","SINAPI-I",7781,"1,0300000",""]
["95571","SINAPI",88246,"0,2379000",""]
["95571","SINAPI",88316,"0,4757000",""]
["95571","SINAPI",88629,"0,0016000",""]
["95572",null,null,"","17,9254035"]
["95572","SINAPI",5631,"0,0678000",""]
["95572","SINAPI",5632,"0,1317000",""]
["95572","SINAPI-I",7795,"1,0300000",""]
["95572","SINAPI",88246,"0,3031000",""]
["95572","SINAPI",88316,"0,6063000",""]
["95572","SINAPI",88629,"0,0030000",""]
["97127",null,null,"","60,3585658"]
["97127","SINAPI-I",20078,"0,0146000",""]
["97127","SINAPI",88246,"0,1038000",""]
["97127","SINAPI",88316,"0,1038000",""]
["97128",null,null,"","47,8260870"]
["97128","SINAPI",5678,"0,0081000",""]
["97128","SINAPI",5679,"0,0387000",""]
["97128","SINAPI-I",20078,"0,0188000",""]
["97128","SINAPI",88246,"0,1270000",""]
["97128","SINAPI",88316,"0,1270000",""]
["97129","SINAPI-I",20078,"0,0229000",""]
["97133","SINAPI-I",20078,"0,0438000",""]
["97137","SINAPI-I",20078,"0,0271000",""]
["103091","SINAPI",88248,"0,0617000",""]
["103096",null,null,"","43,1798053"]
["103100","SINAPI",5930,"0,2798000",""]
["103102","SINAPI",88248,"0,4247000",""]
["103107",null,null,"","37,1356148"]
["103113","SINAPI",88267,"3,8543000",""]
["103118","SINAPI",5928,"0,9833000",""]
["103123","SINAPI",5930,"0,3671000",""]
["103129","SINAPI",5928,"0,7893000",""]
["103133","SINAPI",88248,"2,5703000",""]
["103138",null,null,"","31,4550463"]
["103140","SINAPI",5928,"0,1074000",""]
["103144","SINAPI",88248,"0,4228000",""]
["103151","SINAPI",5930,"1,0960000",""]
["103377","SINAPI",88246,"0,0270000",""]
["103387","SINAPI",88246,"0,0374000",""]
["103391","SINAPI-I",44542,"1,0000000",""]
["103399","SINAPI",88246,"0,1819000",""]
["103406","SINAPI",88316,"1,4434000",""]
["103417","SINAPI",88316,"2,0785000",""]
["103425",null,null,"","17,0841361"]
["103433","SINAPI",88246,"0,0577000",""]
["103439",null,null,"","8,1948842"]
["98441","SINAPI",88262,"0,8160000",""]
["98443","SINAPI",91692,"0,0153000",""]
["98447",null,null,"","28,5625000"]
["98451","SINAPI",88262,"0,4650000",""]
["98454","SINAPI",94974,"0,0062000",""]
["98456","SINAPI-I",6194,"1,7405000",""]
["98459","SINAPI-I",6194,"2,0000000",""]
["98461","SINAPI",88262,"36,3310000",""]
["105113","SINAPI-I",34492,"1,1055000",""]
["105128","SINAPI-I",34349,"1,2500000",""]
["5680",null,null,"","16,9654022"]
["5823","SINAPI",95117,"1,0000000",""]
["5843","SINAPI",7066,"1,0000000",""]
["5863","SINAPI",53818,"1,0000000",""]
["5875","SINAPI",88294,"1,0000000",""]
["5894",null,null,"","11,3845575"]
["5932",null,null,"","9,9388021"]
["6259","SINAPI",5747,"1,0000000",""]
["7049",null,null,"","8,4658890"]
["67826","SINAPI",88281,"1,0000000",""]
["73536","SINAPI",88853,"1,0000000",""]
["88386","SINAPI",88389,"1,0000000",""]
["88907",null,null,"","9,2654424"]
["89035",null,null,"","17,9256870"]
["89234",null,null,"","3,9417206"]
["89876","SINAPI",89871,"1,0000000",""]
["90631","SINAPI",88297,"1,0000000",""]
["90643",null,null,"","0,0000000"]
["90668","SINAPI",90665,"1,0000000",""]
["90972","SINAPI",90968,"1,0000000",""]
["91277","SINAPI",91273,"1,0000000",""]
["91634",null,null,"","11,6388242"]
["91645","SINAPI",91642,"1,0000000",""]
["92112","SINAPI",92109,"1,0000000",""]
["92242","SINAPI",88283,"1,0000000",""]
["93272","SINAPI",93267,"1,0000000",""]
["93402","SINAPI",93400,"1,0000000",""]
["93427",null,null,"","0,0000000"]
["93439","SINAPI",88316,"4,0000000",""]
["95270","SINAPI",95266,"1,0000000",""]
["95282","SINAPI",95279,"1,0000000",""]
["95708","SINAPI",95704,"1,0000000",""]
["96020","SINAPI",88324,"1,0000000",""]
["96245","SINAPI",96243,"1,0000000",""]
["100641","SINAPI",100639,"1,0000000",""]
["102275","SINAPI",102271,"1,0000000",""]
["102976","SINAPI",88297,"1,0000000",""]
["103236","SINAPI",103235,"1,0000000",""]
["5681","SINAPI",88294,"1,0000000",""]
["5837",null,null,"","15,0979236"]
["5849",null,null,"","25,2487024"]
["5877","SINAPI",89012,"1,0000000",""]
["5903","SINAPI",91397,"1,0000000",""]
["5961","SINAPI",88281,"1,0000000",""]
["7050","SINAPI",88303,"1,0000000",""]
["88404",null,null,"","0,0000000"]
["89218",null,null,"","46,9554920"]
["89258","SINAPI",89254,"1,0000000",""]
["89273","SINAPI",89269,"1,0000000",""]
["90644",null,null,"","0,0000000"]
["90681","SINAPI",90677,"1,0000000",""]
["91387","SINAPI",88281,"1,0000000",""]
["91635","SINAPI",91631,"1,0000000",""]
["92119","SINAPI",92114,"1,0000000",""]
["92146","SINAPI",92142,"1,0000000",""]
["93234","SINAPI",93230,"1,0000000",""]
["93428","SINAPI",93423,"1,0000000",""]
["95140","SINAPI",95136,"1,0000000",""]
["95621",null,null,"","70,0712590"]
["95721","SINAPI",95717,"1,0000000",""]
["96246","SINAPI",96242,"1,0000000",""]
["100642",null,null,"","9,8371508"]
["102965","SINAPI",102960,"1,0000000",""]
["104098","SINAPI",104093,"1,0000000",""]
["5695",null,null,"","0,0000000"]
["5722",null,null,"","0,0000000"]
["5747",null,null,"","0,0000000"]
["5766",null,null,"","0,0000000"]
["7040",null,null,"","0,0000000"]
["53786",null,null,"","0,0000000"]
["53817",null,null,"","0,0000000"]
["53863",null,null,"","0,0000000"]
["83762","SINAPI-I",13333,"0,0000357",""]
["88391","SINAPI-I",2705,"3,1300000",""]
["88401",null,null,"","0,0000000"]
["88569",null,null,"","0,0000000"]
["88848",null,null,"","0,0000000"]
["89013",null,null,"","0,0000000"]
["89026",null,null,"","0,0000000"]
["89212",null,null,"","0,0000000"]
["89236",null,null,"","0,0000000"]
["89238",null,null,"","0,0000000"]
["89264","SINAPI-I",37731,"0,0000551",""]
["89276",null,null,"","0,0000000"]
["89878",null,null,"","0,0000000"]
["89881","SINAPI-I",37763,"0,0000642",""]
["90647",null,null,"","0,0000000"]
["90664",null,null,"","0,0000000"]
["90670","SINAPI-I",38541,"0,0000533",""]
["90684",null,null,"","0,0000000"]
["90968",null,null,"","0,0000000"]
["91027","SINAPI-I",37730,"0,0000144",""]
["91280","SINAPI-I",11280,"0,0000148",""]
["91356","SINAPI-I",37754,"0,0000057",""]
["91376","SINAPI-I",37752,"0,0000141",""]
["91398","SINAPI-I",37758,"0,0000057",""]
["91530",null,null,"","0,0000000"]
["91640","SINAPI-I",14405,"0,0000320",""]
["91644","SINAPI-I",4221,"50,3400000",""]
["92103","SINAPI-I",37768,"0,0000060",""]
["92238","SINAPI-I",25014,"0,0000111",""]
["92714","SINAPI-I",13761,"0,0000800",""]
["92965","SINAPI-I",14529,"0,0000800",""]
["93277","SINAPI-I",36487,"0,0000640",""]
["93398","SINAPI-I",37752,"0,0000141",""]
["93412",null,null,"","0,0000000"]
["93419","SINAPI-I",36500,"0,0000357",""]
["93436","SINAPI-I",38604,"0,0000141",""]
["95132","SINAPI-I",4221,"5,3900000",""]
["95257","SINAPI-I",11616,"0,0000800",""]
["95274","SINAPI-I",13954,"0,0000500",""]
["95617",null,null,"","0,0000000"]
["95870",null,null,"","0,0000000"]
["95871","SINAPI-I",4221,"45,6400000",""]
["96027",null,null,"","0,0000000"]
["96053","SINAPI-I",13726,"0,0000533",""]
["96459",null,null,"","0,0000000"]
["100638",null,null,"","0,0000000"]
["102809",null,null,"","0,0000000"]
["102849","SINAPI-I",4221,"11,0000000",""]
["102879","SINAPI-I",4221,"30,0000000",""]
["102951","SINAPI-I",2705,"0,6300000",""]
["103168",null,null,"","0,0000000"]
["103241",null,null,"","0,0000000"]
["103943","SINAPI-I",2705,"1,5300000",""]
["104687","SINAPI-I",4221,"75,1200000",""]
["104906","SINAPI-I",4221,"16,5000000",""]
["92262","SINAPI",93288,"0,1570000",""]
["92540","SINAPI",93282,"0,0602000",""]
["92544","SINAPI",88262,"0,0990000",""]
["92547","SINAPI-I",4425,"11,5000000",""]
["92549","SINAPI-I",39027,"1,9250000",""]
["92550","SINAPI-I",21142,"1,0000000",""]
["92552","SINAPI-I",39027,"3,0000000",""]
["92553","SINAPI",88262,"26,2290000",""]
["92557","SINAPI-I",4425,"11,0000000",""]
["92559","SINAPI-I",39027,"1,9250000",""]
["92560","SINAPI-I",21142,"1,0000000",""]
["92562","SINAPI-I",4415,"3,0000000",""]
["92563","SINAPI",92262,"1,0000000",""]
["100381","SINAPI-I",4430,"0,5330000",""]
["100384","SINAPI",88262,"0,1900000",""]
["100387","SINAPI-I",4425,"0,2270000",""]
["100388","SINAPI",88262,"0,1180000",""]
["100394","SINAPI",93281,"0,0189000",""]
["94189","SINAPI",88316,"0,1530000",""]
["94201",null,null,"","20,8209086"]
["94226","SINAPI",93282,"0,0002000",""]
["94446",null,null,"","26,2392494"]
["94207","SINAPI",88316,"0,1500000",""]
["94210","SINAPI",93282,"0,0073000",""]
["94216","SINAPI",93281,"0,0009000",""]
["94221","SINAPI",93282,"0,0087000",""]
["100327","SINAPI-I",1113,"1,0500000",""]
["100329",null,null,"","50,0503525"]
["100434","SINAPI",93282,"0,0183000",""]
["94227","SINAPI-I",13388,"0,0590000",""]
["92255","SINAPI-I",11964,"12,0000000",""]
["92257",null,null,"","52,4860976"]
["92568","SINAPI",88316,"0,1950000",""]
["92571","SINAPI-I",40424,"0,2000000",""]
["92574","SINAPI-I",40664,"1,7210000",""]
["92576","SINAPI",93281,"0,0027000",""]
["92577","SINAPI",88278,"0,6150000",""]
["92580","SINAPI-I",40549,"0,0070000",""]
["92586","SINAPI-I",4777,"20,3000000",""]
["92594",null,null,"","13,4688905"]
["92600","SINAPI-I",4777,"68,5000000",""]
["92606","SINAPI-I",10997,"0,2340000",""]
["92608","SINAPI",92256,"1,0000000",""]
["92616",null,null,"","15,8633089"]
["100358","SINAPI-I",6193,"3,0000000",""]
["100360","SINAPI-I",39027,"1,3500000",""]
["100362","SINAPI-I",39027,"2,0000000",""]
["100365","SINAPI-I",4344,"8,0000000",""]
["100366","SINAPI-I",40623,"2,0000000",""]
["100368","SINAPI",88239,"3,4590000",""]
["100369","SINAPI",88262,"14,9880000",""]
["100372",null,null,"","30,1240158"]
["100374","SINAPI-I",39027,"2,5000000",""]
["100376","SINAPI-I",4472,"14,0000000",""]
["100382",null,null,"","16,8067226"]
["104314","SINAPI-I",43083,"1,0000000",""]
["104186",null,null,"","13,5207496"]
["102662","SINAPI",90106,"0,1600000",""]
["102666","SINAPI-I",38052,"1,0030000",""]
["102669","SINAPI-I",12583,"1,0300000",""]
["102674","SINAPI",88316,"0,1791000",""]
["102678","SINAPI-I",4718,"0,6875000",""]
["102680","SINAPI",88316,"0,1682000",""]
["102681","SINAPI",88316,"0,2523000",""]
["102684","SINAPI",90106,"0,7500000",""]
["102689","SINAPI",88316,"0,3344000",""]
["102694","SINAPI",5678,"0,0172000",""]
["102697","SINAPI-I",38052,"1,0030000",""]
["102703","SINAPI-I",44315,"1,0300000",""]
["102713",null,null,"","2,6595744"]
["102716","SINAPI",5678,"0,0437000",""]
["102724","SINAPI-I",4013,"1,0600000",""]
["92743","SINAPI-I",4460,"0,7143000",""]
["92746","SINAPI-I",5063,"0,0017000",""]
["92748","SINAPI-I",5063,"0,0010000",""]
["92750","SINAPI",5631,"0,2349000",""]
["92751","SINAPI",5631,"0,2880000",""]
["92753","SINAPI",5632,"0,6674000",""]
["92757","SINAPI-I",4730,"0,3900000",""]
["91069","SINAPI",88831,"0,2528000",""]
["91070","SINAPI",90982,"0,5141000",""]
["91071","SINAPI",88297,"1,2804000",""]
["91072","SINAPI",88377,"0,6390000",""]
["91073","SINAPI",90651,"0,9378000",""]
["91075","SINAPI",88830,"0,0590000",""]
["91076","SINAPI",90651,"0,8712000",""]
["91077","SINAPI-I",39014,"5,0033000",""]
["91079","SINAPI",90662,"0,0298000",""]
["91080","SINAPI",90982,"0,6083000",""]
["91081","SINAPI",88830,"0,0610000",""]
["91082","SINAPI",90650,"0,0410000",""]
["91084","SINAPI",88377,"0,3186000",""]
["91086","SINAPI",90651,"0,4532000",""]
["91087","SINAPI",90982,"0,4779000",""]
["91088","SINAPI",88377,"0,7056000",""]
["91089","SINAPI",90650,"0,0240000",""]
["91090","SINAPI",90979,"0,0366000",""]
["91092","SINAPI",90651,"0,9366000",""]
["91093","SINAPI",90979,"0,0360000",""]
["91094","SINAPI",88377,"0,1594000",""]
["91095","SINAPI",90651,"0,5160000",""]
["91097","SINAPI",88377,"0,1766000",""]
["91098","SINAPI",90650,"0,0442000",""]
["91099","SINAPI",90979,"0,0363000",""]
["91100","SINAPI",102726,"0,2500000",""]
["93957","SINAPI",90626,"0,4671000",""]
["93959","SINAPI",88316,"1,6896000",""]
["93959","SINAPI",100981,"0,0079000",""]
["93961","SINAPI",95967,"0,4387000",""]
["93967","SINAPI",90650,"0,0495000",""]
["93971","SINAPI",6260,"0,2251000",""]
["95108","SINAPI-I",43130,"0,0369000",""]
["100344",null,null,"","18,8134270"]
["100344","SINAPI",88245,"0,0929695",""]
["100349",null,null,"","4,3131017"]
["104843","SINAPI-I",41697,"0,0001000",""]
["104844","SINAPI",100981,"0,0177000",""]
["104846","SINAPI",90650,"0,1045000",""]
["104849","SINAPI",88316,"0,3262000",""]
["104851","SINAPI",5903,"0,0647000",""]
["104852","SINAPI",5901,"0,0728000",""]
["104853","SINAPI",100981,"0,0177000",""]
["104855","SINAPI",90651,"0,0518000",""]
["104879","SINAPI",90651,"0,0516000",""]
["104886","SINAPI",90632,"0,0273000",""]
["104887","SINAPI",90631,"0,0308000",""]
["104889","SINAPI-I",44480,"1,0715000",""]
["104891","SINAPI",5901,"0,0322000",""]
["102991",null,null,"","34,4675925"]
["102995","SINAPI",88309,"0,2717000",""]
["102998","SINAPI",88316,"0,4255000",""]
["103005","SINAPI-I",2692,"0,0066000",""]
["103006","SINAPI",87316,"0,0114000",""]
["103007","SINAPI-I",7258,"213,5523000",""]
["97933","SINAPI",88309,"0,4182000",""]
["97935","SINAPI",88316,"1,3388000",""]
["97947","SINAPI",96536,"0,7600000",""]
["97949",null,null,"","38,1783295"]
["97950","SINAPI-I",4491,"0,2664000",""]
["97950","SINAPI",88628,"0,9206000",""]
["97951","SINAPI",88628,"0,7579000",""]
["97953","SINAPI-I",5069,"0,0179000",""]
["97955","SINAPI-I",6193,"0,9660000",""]
["97956","SINAPI",89995,"0,0615000",""]
["97957","SINAPI",94970,"0,3024000",""]
["97961","SINAPI",89996,"0,9872000",""]
["97973","SINAPI",5678,"0,1303000",""]
["97974","SINAPI-I",43423,"1,0000000",""]
["97976","SINAPI-I",4517,"0,2695000",""]
["97977","SINAPI",97738,"0,0221000",""]
["97980","SINAPI-I",6193,"0,9755000",""]
["97981","SINAPI",100475,"0,4863000",""]
["97985","SINAPI",88309,"15,0418000",""]
["97988","SINAPI",87316,"0,0322000",""]
["97991","SINAPI",88316,"0,6526000",""]
["97993","SINAPI",89998,"1,4538000",""]
["97994","SINAPI",97736,"0,2516000",""]
["97995","SINAPI",89995,"0,0369000",""]
["97999","SINAPI",89995,"0,0523000",""]
["98002","SINAPI-I",25067,"118,4523000",""]
["98002","SINAPI",94970,"1,0331000",""]
["98005","SINAPI",89993,"0,0598000",""]
["98007","SINAPI",89993,"0,0598000",""]
["98008","SINAPI",92767,"21,1024000",""]
["98010","SINAPI-I",5069,"0,0503000",""]
["98010","SINAPI",101624,"1,1088000",""]
["98012","SINAPI-I",4491,"0,5328000",""]
["98014","SINAPI-I",4491,"0,5883000",""]
["98015","SINAPI-I",25067,"115,7625000",""]
["98016","SINAPI",89993,"0,0598000",""]
["98017","SINAPI-I",660,"28,3500000",""]
["98018","SINAPI",88908,"0,6827000",""]
["98021",null,null,"","41,6001850"]
["98022",null,null,"","33,3010164"]
["98022","SINAPI",101624,"1,5048000",""]
["98025",null,null,"","41,6688057"]
["98026","SINAPI",88309,"43,1020000",""]
["98027","SINAPI",89996,"1,9744000",""]
["98028","SINAPI",87316,"0,1004000",""]
["98029","SINAPI",89995,"0,0984000",""]
["98031","SINAPI",89995,"0,0831000",""]
["98032","SINAPI",94970,"1,9447000",""]
["98034","SINAPI-I",6193,"2,8152000",""]
["98034","SINAPI",92767,"58,5984000",""]
["98036","SINAPI-I",5069,"0,0854000",""]
["98037","SINAPI",88309,"38,1884000",""]
["98038","SINAPI",97738,"0,0221000",""]
["98040","SINAPI",89995,"0,2123000",""]
["98042","SINAPI",89995,"0,2277000",""]
["98044","SINAPI-I",2692,"0,0398000",""]
["98045","SINAPI-I",660,"38,8500000",""]
["98046","SINAPI-I",660,"82,9500000",""]
["98047",null,null,"","41,7332877"]
["98048","SINAPI",88907,"0,7658000",""]
["98051","SINAPI",88316,"7,2211000",""]
["98405","SINAPI",97738,"0,0221000",""]
["98406","SINAPI",94970,"1,1727000",""]
["98407","SINAPI-I",5069,"0,0445000",""]
["98408","SINAPI-I",4517,"0,5676000",""]
["98410","SINAPI",97738,"0,0221000",""]
["99242",null,null,"","37,3850305"]
["99244","SINAPI-I",4517,"0,5676000",""]
["99246","SINAPI-I",12563,"2,0000000",""]
["99248","SINAPI-I",6193,"1,4307000",""]
["99248","SINAPI",97738,"0,0221000",""]
["99252","SINAPI",87316,"0,0372000",""]
["99254","SINAPI",89996,"1,9744000",""]
["99259","SINAPI",88309,"18,6419000",""]
["99261","SINAPI",89993,"0,0598000",""]
["99263","SINAPI",89993,"0,0598000",""]
["99265","SINAPI",92767,"20,0124000",""]
["99267","SINAPI",5678,"0,1767000",""]
["99269","SINAPI",88628,"0,5464000",""]
["99271","SINAPI-I",5069,"0,0620000",""]
["99271","SINAPI",89996,"1,9744000",""]
["99273","SINAPI",97738,"0,0221000",""]
["99274","SINAPI",97736,"0,6716000",""]
["99275","SINAPI",88309,"1,1506000",""]
["99277","SINAPI",88628,"0,6165000",""]
["99279","SINAPI",88316,"26,2650000",""]
["99281",null,null,"","43,3239638"]
["99283",null,null,"","43,6905387"]
["99284","SINAPI-I",2692,"0,0296000",""]
["99285","SINAPI",5678,"0,2818000",""]
["99286","SINAPI",88628,"1,0774000",""]
["99287","SINAPI",101624,"1,9608000",""]
["99290","SINAPI-I",4491,"0,4218000",""]
["99291","SINAPI-I",25067,"127,5750000",""]
["99292","SINAPI",89998,"1,9384000",""]
["99294","SINAPI",89996,"1,9744000",""]
["99296","SINAPI",88309,"32,6532000",""]
["99298","SINAPI-I",4517,"0,8976000",""]
["99299","SINAPI",87316,"0,1075000",""]
["99301","SINAPI-I",4491,"0,5328000",""]
["99302","SINAPI-I",25067,"163,0125000",""]
["99303","SINAPI-I",2692,"0,0347000",""]
["99304","SINAPI-I",660,"33,6000000",""]
["99305","SINAPI",88907,"0,5412000",""]
["99308","SINAPI-I",660,"77,7000000",""]
["99309","SINAPI",87316,"0,1243000",""]
["99310","SINAPI",88316,"45,3091000",""]
["99310","SINAPI",97738,"0,0221000",""]
["99312","SINAPI-I",25067,"181,5743000",""]
["99313","SINAPI",97736,"2,5316000",""]
["99315","SINAPI",87316,"0,1285000",""]
["99317","SINAPI",89993,"0,0598000",""]
["99320","SINAPI",89993,"0,0598000",""]
["99322","SINAPI-I",2692,"0,0321000",""]
["99323","SINAPI-I",660,"30,9750000",""]
["99324",null,null,"","33,2345221"]
["99324","SINAPI",101624,"2,0988000",""]
["99326","SINAPI",101624,"1,7328000",""]
["101800","SINAPI",88316,"7,1916000",""]
["101801","SINAPI",94970,"0,1140000",""]
["101806","SINAPI",87316,"0,0151000",""]
["101807","SINAPI",97733,"0,0060000",""]
["102139","SINAPI",5679,"0,6802000",""]
["102142",null,null,"","16,6548183"]
["102457","SINAPI",97740,"0,1885000",""]
["94266","SINAPI",88316,"0,5358000",""]
["94267","SINAPI",92961,"0,0911000",""]
["94271","SINAPI",88243,"0,2030000",""]
["94272","SINAPI",88316,"0,8511000",""]
["94276",null,null,"","24,3833838"]
["94281","SINAPI-I",34492,"0,0563000",""]
["94284","SINAPI",88309,"0,4266000",""]
["94287","SINAPI",88316,"0,2326000",""]
["94289","SINAPI-I",6212,"0,0833000",""]
["94292","SINAPI-I",34492,"0,0751000",""]
["104494","SINAPI",5946,"0,0820000",""]
["102727","SINAPI",91692,"0,0084000",""]
["102729","SINAPI",92802,"1,0000000",""]
["102735","SINAPI",88238,"0,0099000",""]
["102738","SINAPI",102729,"2,1465000",""]
["102740","SINAPI",102736,"2,5125000",""]
["102742","SINAPI",96620,"0,8320000",""]
["102744","SINAPI",102730,"14,7526000",""]
["102748","SINAPI",102728,"183,8612000",""]
["102750","SINAPI",102734,"8,2939000",""]
["102753","SINAPI",102727,"18,5577000",""]
["102754","SINAPI",102729,"24,9852000",""]
["102756","SINAPI",102736,"7,8993000",""]
["102759","SINAPI",102727,"28,1385000",""]
["102762","SINAPI",102736,"8,5952000",""]
["102765",null,null,"","24,7734144"]
["102766","SINAPI",102727,"63,2481000",""]
["102770","SINAPI",102736,"12,8199000",""]
["102773",null,null,"","20,2265734"]
["102776","SINAPI",92756,"10,0000000",""]
["102783","SINAPI",92743,"21,0000000",""]
["102792","SINAPI",92743,"33,7500000",""]
["102797","SINAPI",92756,"68,0000000",""]
["102801",null,null,"","16,9994258"]
["101571","SINAPI",88316,"0,2912000",""]
["101575","SINAPI-I",21138,"0,1449000",""]
["101578","SINAPI",88262,"0,4423000",""]
["101583","SINAPI-I",21138,"0,1086000",""]
["101586","SINAPI",88262,"0,4577000",""]
["101588","SINAPI",5631,"0,1861000",""]
["101591",null,null,"","33,4866085"]
["101605","SINAPI",5631,"0,0358000",""]
["90789","SINAPI",88261,"0,5080000",""]
["90796","SINAPI",88261,"0,2940000",""]
["90798","SINAPI",88261,"0,4310000",""]
["90821","SINAPI",88261,"1,4140000",""]
["90825","SINAPI-I",11055,"19,8000000",""]
["90831","SINAPI",88316,"0,3840000",""]
["90845","SINAPI",90806,"1,0000000",""]
["90850","SINAPI",90806,"1,0000000",""]
["91012","SINAPI",88316,"0,8390000",""]
["91287","SINAPI",88316,"1,3750000",""]
["91295","SINAPI-I",11055,"19,8000000",""]
["91299",null,null,"","4,4303839"]
["91312","SINAPI",90820,"1,0000000",""]
["91318","SINAPI",100660,"9,6000000",""]
["91324","SINAPI",91009,"1,0000000",""]
["91329","SINAPI",100660,"9,6000000",""]
["100659","SINAPI-I",20017,"1,1630000",""]
["100678","SINAPI",91009,"1,0000000",""]
["100680","SINAPI",100659,"9,8000000",""]
["100685","SINAPI",90806,"1,0000000",""]
["100689","SINAPI",91297,"1,0000000",""]
["100696","SINAPI",88261,"1,4140000",""]
["100700",null,null,"","16,8985199"]
["100712","SINAPI",91292,"1,0000000",""]
["100667","SINAPI",88261,"1,8444506",""]
["100670","SINAPI-I",40659,"1,0000000",""]
["94587",null,null,"","32,8451276"]
["99837","SINAPI-I",21011,"0,9260000",""]
["99841","SINAPI",88251,"2,7540000",""]
["91338",null,null,"","0,9299706"]
["94806","SINAPI-I",7568,"8,8000000",""]
["100702","SINAPI-I",142,"0,0637000",""]
["100704","SINAPI",88316,"0,2650000",""]
["102152","SINAPI-I",10492,"1,0000000",""]
["102156",null,null,"","6,2735109"]
["102159","SINAPI",88316,"0,2500000",""]
["102163","SINAPI-I",20259,"7,2870000",""]
["102165","SINAPI-I",20259,"5,9500000",""]
["102168","SINAPI",88325,"0,3560000",""]
["102177","SINAPI-I",10497,"1,0000000",""]
["102179","SINAPI",88325,"1,5860000",""]
["102183",null,null,"","7,1086816"]
["94570","SINAPI-I",36896,"0,8333000",""]
["94572","SINAPI-I",4377,"9,2000000",""]
["100674","SINAPI",88316,"0,3711247",""]
["101097","SINAPI",90778,"0,7230000",""]
["101099","SINAPI",88316,"1,1680000",""]
["101102","SINAPI",88309,"0,5210000",""]
["101103","SINAPI",100973,"1,2500000",""]
["101105","SINAPI",97913,"0,3750000",""]
["101106","SINAPI",95580,"13,1870000",""]
["101108","SINAPI",90776,"0,3790000",""]
["101111","SINAPI",90680,"0,1100000",""]
["101113","SINAPI",88316,"0,5650000",""]
["95604","SINAPI",88316,"1,5374000",""]
["95608","SINAPI",88316,"0,3521000",""]
["100654","SINAPI",90674,"0,0386000",""]
["100655","SINAPI",90776,"0,1023000",""]
["100657","SINAPI",89218,"0,0940000",""]
["100890",null,null,"","2,8109028"]
["100894","SINAPI",90776,"0,0007000",""]
["100898","SINAPI",88316,"0,3401000",""]
["100900","SINAPI",95580,"2,1743000",""]
["101174","SINAPI",92803,"1,3600000",""]
["102523","SINAPI",88316,"4,5037000",""]
["96622","SINAPI",91277,"0,0320000",""]
["97083","SINAPI",88316,"0,0890000",""]
["97088","SINAPI-I",43132,"0,0110000",""]
["97090","SINAPI-I",42407,"0,4550000",""]
["97096",null,null,"","3,0122315"]
["100323","SINAPI",91278,"0,0300000",""]
["103072","SINAPI",97083,"1,0000000",""]
["103075","SINAPI",97083,"1,0000000",""]
["103080",null,null,"","9,3135032"]
["92264","SINAPI",88262,"1,1800000",""]
["92265","SINAPI-I",4517,"6,9520000",""]
["92268","SINAPI",91693,"0,0220000",""]
["92271","SINAPI",91693,"0,0104000",""]
["92415",null,null,"","36,7747012"]
["92419","SINAPI-I",40287,"0,7850000",""]
["92423","SINAPI",92263,"0,1880000",""]
["92427","SINAPI-I",2692,"0,0100000",""]
["92431","SINAPI-I",40304,"0,0190000",""]
["92437",null,null,"","42,6186060"]
["92443","SINAPI",88262,"0,6000000",""]
["92447","SINAPI-I",40304,"0,0660000",""]
["92450","SINAPI-I",40287,"0,4740000",""]
["92453","SINAPI",92265,"0,4140000",""]
["92456","SINAPI-I",10749,"1,1860000",""]
["92457","SINAPI-I",40304,"0,0490000",""]
["92460",null,null,"","37,4387165"]
["92462","SINAPI-I",40287,"0,4740000",""]
["92466","SINAPI-I",2692,"0,0040000",""]
["92468","SINAPI-I",40304,"0,0330000",""]
["92469","SINAPI",92266,"0,1480000",""]
["92472","SINAPI-I",10749,"1,1860000",""]
["92476","SINAPI-I",40287,"0,4740000",""]
["92478","SINAPI-I",40287,"0,4740000",""]
["92480","SINAPI",88239,"0,1730000",""]
["92488","SINAPI",92267,"0,1830000",""]
["92494","SINAPI",88239,"0,1870000",""]
["92500","SINAPI-I",40290,"1,0300000",""]
["92502","SINAPI",88262,"0,8700000",""]
["92508","SINAPI",88239,"0,2180000",""]
["92514","SINAPI",88262,"0,6350000",""]
["92524","SINAPI",88239,"0,1590000",""]
["92530","SINAPI",88262,"0,4640000",""]
["92534","SINAPI-I",10749,"0,3970000",""]
["96252","SINAPI-I",4512,"22,1760000",""]
["96529","SINAPI-I",6212,"4,5500000",""]
["96532","SINAPI-I",40304,"0,0470000",""]
["96534","SINAPI-I",40304,"0,0290000",""]
["96535","SINAPI-I",40304,"0,0470000",""]
["96539","SINAPI-I",4491,"2,2940000",""]
["96541",null,null,"","59,1149517"]
["96541","SINAPI",91692,"0,0600000",""]
["101791","SINAPI-I",4491,"0,1960000",""]
["101969","SINAPI-I",5073,"0,0710000",""]
["101974","SINAPI-I",2692,"0,0170000",""]
["101981","SINAPI-I",2692,"0,0040000",""]
["101982","SINAPI",88262,"2,9610000",""]
["101986","SINAPI-I",4517,"0,7920000",""]
["101988","SINAPI",88262,"0,9360000",""]
["101992","SINAPI-I",4517,"0,9000000",""]
["101994","SINAPI",88262,"0,8720000",""]
["101997","SINAPI-I",1345,"1,4890000",""]
["101998","SINAPI-I",4491,"3,5920000",""]
["102003","SINAPI",101986,"0,9400000",""]
["102006","SINAPI",88262,"2,8550000",""]
["102008","SINAPI",88239,"0,8010000",""]
["102011","SINAPI",88239,"0,5230000",""]
["102016","SINAPI-I",10749,"0,7840000",""]
["102037","SINAPI-I",40304,"0,0930000",""]
["102039",null,null,"","37,9364791"]
["102041","SINAPI",101995,"0,8700000",""]
["102045",null,null,"","41,5817309"]
["102049","SINAPI",88239,"0,5810000",""]
["102052","SINAPI",88262,"2,8550000",""]
["102061","SINAPI",88239,"0,6340000",""]
["102063","SINAPI-I",10749,"1,6720000",""]
["102066","SINAPI-I",2692,"0,0170000",""]
["102070","SINAPI",88262,"2,6270000",""]
["102074",null,null,"","29,4791605"]
["102078","SINAPI",95946,"109,2000000",""]
["102088","SINAPI-I",4517,"7,2170000",""]
["102090","SINAPI-I",20247,"0,0350000",""]
["103761",null,null,"","34,9729463"]
["103762","SINAPI-I",4433,"0,2780000",""]
["104925","SINAPI-I",40304,"0,0850000",""]
["104928","SINAPI-I",4491,"1,5490000",""]
["105403","SINAPI-I",6194,"3,5480942",""]
["89997",null,null,"","15,8910329"]
["89999","SINAPI",88245,"0,1792000",""]
["91595","SINAPI",88245,"0,0620000",""]
["91601","SINAPI",88238,"0,0140000",""]
["92760","SINAPI",88245,"0,0790000",""]
["92764","SINAPI-I",43132,"0,0250000",""]
["92770",null,null,"","12,1287128"]
["92773","SINAPI",92805,"1,0000000",""]
["92802","SINAPI-I",33,"1,1100000",""]
["92876",null,null,"","6,1688311"]
["92878","SINAPI",88245,"0,0070000",""]
["92886",null,null,"","6,8039391"]
["92915","SINAPI",92800,"1,0000000",""]
["92921","SINAPI",88238,"0,0076000",""]
["92923","SINAPI-I",43132,"0,0250000",""]
["95577","SINAPI",88238,"0,0061000",""]
["95583","SINAPI-I",39017,"1,1900000",""]
["95593","SINAPI",92801,"1,0000000",""]
["95946","SINAPI",88238,"0,0150000",""]
["96544","SINAPI-I",43132,"0,0250000",""]
["102920",null,null,"","13,0952380"]
["104104","SINAPI",88238,"0,0015000",""]
["104106","SINAPI",88238,"0,0092000",""]
["104110","SINAPI-I",39017,"0,9700000",""]
["104919","SINAPI",92803,"1,0000000",""]
["89993","SINAPI",90279,"1,2030000",""]
["90279","SINAPI-I",4720,"0,5882000",""]
["90280","SINAPI",88377,"1,6076000",""]
["90283","SINAPI-I",132,"0,8849000",""]
["90285","SINAPI",88316,"2,4225000",""]
["94965","SINAPI-I",4721,"0,5934000",""]
["94968","SINAPI-I",4721,"0,5821000",""]
["94969","SINAPI",89225,"0,6599000",""]
["96555","SINAPI",88309,"2,4250000",""]
["96558","SINAPI",90587,"0,1330000",""]
["99431","SINAPI",88316,"0,4460000",""]
["99434","SINAPI",88262,"0,1340000",""]
["99439","SINAPI",88262,"0,1240000",""]
["102475","SINAPI-I",370,"0,7503000",""]
["102477","SINAPI",88831,"0,7596000",""]
["102479","SINAPI-I",1379,"217,1644000",""]
["102483","SINAPI-I",4734,"0,6020000",""]
["102484","SINAPI",88377,"1,2998000",""]
["103669","SINAPI-I",38408,"1,1030000",""]
["103672","SINAPI",88309,"0,2240000",""]
["103674","SINAPI-I",1527,"1,1030000",""]
["103677","SINAPI",88262,"0,5920000",""]
["103683","SINAPI",90586,"1,8060000",""]
["103685","SINAPI",88262,"0,1990000",""]
["103688","SINAPI",88309,"1,6540000",""]
["101964","SINAPI-I",40304,"0,0400000",""]
["101165",null,null,"","36,8627910"]
["93187","SINAPI-I",2692,"0,0100000",""]
["93191","SINAPI-I",6193,"0,1692000",""]
["93197","SINAPI",94964,"0,0430000",""]
["93205","SINAPI",87294,"0,0019000",""]
["105024","SINAPI-I",4491,"0,2030000",""]
["105026","SINAPI",88316,"0,0790000",""]
["105027","SINAPI",94964,"0,0150000",""]
["105030","SINAPI",88316,"0,1070000",""]
["105033","SINAPI",88316,"0,1210000",""]
["105039","SINAPI",97734,"0,0150000",""]
["97734",null,null,"","52,8433772"]
["97735","SINAPI",88316,"22,4974000",""]
["97737","SINAPI",91692,"0,3248000",""]
["97739","SINAPI-I",2692,"0,0667000",""]
["97739","SINAPI",91692,"0,4398000",""]
["97740","SINAPI",94972,"1,1030000",""]
["98617","SINAPI-I",34493,"0,1445000",""]
["98620","SINAPI",90681,"0,0206000",""]
["98622","SINAPI",91635,"0,0487000",""]
["98623","SINAPI",97913,"0,0736000",""]
["98627","SINAPI",100973,"0,4134000",""]
["98628","SINAPI",88309,"0,1690000",""]
["98632","SINAPI",97913,"0,1533900",""]
["98656","SINAPI-I",5068,"0,2954000",""]
["98658",null,null,"","29,7241340"]
["98750","SINAPI",88317,"1,6700000",""]
["100764","SINAPI-I",10997,"0,0015000",""]
["100765","SINAPI-I",1333,"0,0600050",""]
["100767","SINAPI-I",4777,"1,0910000",""]
["100769","SINAPI",100716,"0,0284761",""]
["100773",null,null,"","7,1277719"]
["100773","SINAPI",88317,"0,0068344",""]
["100776","SINAPI",93288,"0,0011982",""]
["100777","SINAPI",93288,"0,0004054",""]
["103795","SINAPI-I",40304,"0,0480000",""]
["103800","SINAPI",88316,"3,1021000",""]
["103929","SINAPI",103801,"1,0000000",""]
["105041","SINAPI",88239,"0,3053400",""]
["105050","SINAPI",88262,"0,5324900",""]
["105058","SINAPI-I",14439,"1,5437400",""]
["105061","SINAPI",88239,"0,4654120",""]
["105071","SINAPI-I",43055,"0,1557700",""]
["105077","SINAPI",88239,"0,2823100",""]
["105084","SINAPI",88239,"0,3273000",""]
["105087","SINAPI",88262,"0,4984200",""]
["105090","SINAPI",88239,"0,4502800",""]
["105092","SINAPI-I",4437,"1,0915900",""]
["105098","SINAPI-I",4119,"1,0915900",""]
["105102","SINAPI",95140,"0,5374300",""]
["98559","SINAPI",88243,"0,0136000",""]
["98554","SINAPI",88243,"0,1286000",""]
["98564",null,null,"","34,6278317"]
["98571","SINAPI",88316,"0,1502000",""]
["91833",null,null,"","43,6363636"]
["91837","SINAPI",88247,"0,1050000",""]
["91843","SINAPI",88264,"0,0610000",""]
["91854",null,null,"","48,4060402"]
["91860","SINAPI",88247,"0,1660000",""]
["91866",null,null,"","31,8518518"]
["91868","SINAPI-I",2685,"1,0170000",""]
["91873","SINAPI-I",2684,"1,0170000",""]
["95728","SINAPI-I",2679,"1,0538000",""]
["91874","SINAPI",88247,"0,1210000",""]
["91882",null,null,"","64,8086523"]
["91882","SINAPI",88247,"0,1810000",""]
["91890",null,null,"","53,9257456"]
["91907","SINAPI-I",39276,"1,0000000",""]
["91911",null,null,"","57,5073602"]
["91919","SINAPI",88247,"0,3280000",""]
["93020",null,null,"","44,8479956"]
["97562","SINAPI",88247,"0,1620000",""]
["91926","SINAPI-I",1014,"1,2434000",""]
["91928","SINAPI-I",21127,"0,0094000",""]
["91933","SINAPI",88247,"0,0760000",""]
["92982","SINAPI-I",21127,"0,0100000",""]
["92990","SINAPI",88264,"0,1007000",""]
["93000","SINAPI-I",1015,"1,0150000",""]
["101884","SINAPI-I",21127,"0,0100000",""]
["101888","SINAPI",88264,"0,0119000",""]
["91940","SINAPI",88264,"0,2910000",""]
["92867","SINAPI",88629,"0,0009000",""]
["92872","SINAPI-I",2557,"1,0000000",""]
["95785",null,null,"","27,6572187"]
["95795","SINAPI-I",11950,"2,0000000",""]
["95801","SINAPI",88264,"0,4008000",""]
["95804","SINAPI",88264,"0,2148000",""]
["95809","SINAPI-I",11950,"2,0000000",""]
["95817","SINAPI-I",11950,"2,0000000",""]
["97883","SINAPI",5678,"0,0328000",""]
["97885","SINAPI",101623,"0,1690000",""]
["97887","SINAPI",87316,"0,0064000",""]
["97889","SINAPI",88316,"4,5933000",""]
["97892",null,null,"","46,7703076"]
["104396","SINAPI",88264,"0,2397000",""]
["104399","SINAPI-I",39337,"1,0000000",""]
["93654","SINAPI",88264,"0,0476000",""]
["93659","SINAPI-I",1575,"1,0000000",""]
["93663","SINAPI",88247,"0,1325000",""]
["93665","SINAPI",88264,"0,2705000",""]
["93670","SINAPI-I",1571,"3,0000000",""]
["97359","SINAPI",88264,"3,6602000",""]
["101879","SINAPI",87367,"0,0144000",""]
["101883","SINAPI",88264,"0,5335000",""]
["101892",null,null,"","7,1473354"]
["101896","SINAPI-I",2377,"1,0000000",""]
["101901","SINAPI",88264,"0,1428000",""]
["91945","SINAPI-I",38099,"1,0000000",""]
["91950","SINAPI",88264,"0,1500000",""]
["91953","SINAPI",91946,"1,0000000",""]
["91965","SINAPI",91946,"1,0000000",""]
["91971","SINAPI",91950,"1,0000000",""]
["91974","SINAPI-I",38112,"4,0000000",""]
["91980","SINAPI",88247,"0,4020000",""]
["91986","SINAPI",88264,"0,3610000",""]
["91996","SINAPI",91946,"1,0000000",""]
["92002","SINAPI",88264,"0,5720000",""]
["92009",null,null,"","39,5220588"]
["92011","SINAPI",88264,"0,8260000",""]
["92018","SINAPI-I",38101,"4,0000000",""]
["92027",null,null,"","44,6721311"]
["92032","SINAPI",88247,"0,8260000",""]
["97597",null,null,"","18,9744287"]
["97599","SINAPI",88264,"0,1765000",""]
["101489","SINAPI",91919,"1,0000000",""]
["101490","SINAPI-I",11267,"2,0000000",""]
["101491","SINAPI-I",4346,"3,0000000",""]
["101491","SINAPI",92984,"11,0000000",""]
["101493","SINAPI",88264,"2,8463000",""]
["101494","SINAPI",88247,"0,3162000",""]
["101494","SINAPI",104749,"1,0000000",""]
["101495","SINAPI",100578,"1,0000000",""]
["101496","SINAPI",96986,"1,0000000",""]
["101498","SINAPI-I",39809,"1,0000000",""]
["101499","SINAPI-I",34643,"1,0000000",""]
["101500","SINAPI-I",14153,"0,0600000",""]
["101500","SINAPI",92986,"16,6500000",""]
["101501","SINAPI",91919,"1,0000000",""]
["101503","SINAPI-I",3398,"1,0000000",""]
["101504","SINAPI-I",3398,"1,0000000",""]
["101505","SINAPI-I",1094,"1,0000000",""]
["101506","SINAPI",88264,"3,5078000",""]
["101507","SINAPI",88247,"0,3897000",""]
["101507","SINAPI",104749,"1,0000000",""]
["101508","SINAPI",100578,"1,0000000",""]
["101509","SINAPI",96986,"1,0000000",""]
["101511","SINAPI-I",39996,"0,1664000",""]
["101512","SINAPI-I",34643,"1,0000000",""]
["101513","SINAPI",91933,"13,2000000",""]
["101514","SINAPI-I",39808,"1,0000000",""]
["101515","SINAPI",104749,"1,0000000",""]
["101518","SINAPI",91935,"13,2000000",""]
["101520","SINAPI",87367,"0,0080000",""]
["101521","SINAPI",104749,"1,0000000",""]
["101524","SINAPI",92986,"19,8000000",""]
["101526","SINAPI",87367,"0,0166000",""]
["101527","SINAPI",104749,"1,0000000",""]
["101528","SINAPI",96986,"1,0000000",""]
["101530","SINAPI",91872,"1,3000000",""]
["101531","SINAPI",104749,"1,0000000",""]
["101534","SINAPI",96977,"1,9500000",""]
["101536","SINAPI",88264,"1,3379000",""]
["101537","SINAPI",88264,"1,3321000",""]
["101541",null,null,"","26,2223400"]
["101545","SINAPI",88264,"1,2461000",""]
["101554","SINAPI-I",11272,"1,0000000",""]
["101563","SINAPI",88264,"0,0030000",""]
["101637",null,null,"","23,1766084"]
["101654","SINAPI",88247,"0,2381000",""]
["101656","SINAPI-I",21127,"0,0140000",""]
["101660",null,null,"","1,6881617"]
["100578",null,null,"","23,7380943"]
["100584","SINAPI",88264,"6,0790000",""]
["100589","SINAPI-I",863,"13,5000000",""]
["100593","SINAPI",88247,"2,0600000",""]
["100595","SINAPI",88264,"8,1160000",""]
["100600",null,null,"","23,8177970"]
["100603","SINAPI",88264,"14,0670000",""]
["100609","SINAPI",5928,"0,0820000",""]
["100613",null,null,"","35,1028046"]
["100617","SINAPI",88264,"10,0210000",""]
["100621","SINAPI-I",39746,"4,0000000",""]
["97607",null,null,"","15,9444139"]
["102103","SINAPI",5928,"0,1760400",""]
["102107","SINAPI",88247,"9,9850000",""]
["96973","SINAPI-I",863,"1,0500000",""]
["96977","SINAPI",88264,"0,0331000",""]
["96987","SINAPI-I",7568,"4,0000000",""]
["96989","SINAPI",88247,"0,1346000",""]
["104751",null,null,"","36,2076749"]
["103490","SINAPI",88264,"3,0553000",""]
["104762","SINAPI",88247,"0,2201000",""]
["104772","SINAPI",88264,"0,0723000",""]
["104778",null,null,"","66,6666669"]
["96765","SINAPI",88248,"3,0370000",""]
["101912","SINAPI",88248,"1,9053000",""]
["101914","SINAPI",88267,"1,1530000",""]
["98262","SINAPI",88247,"0,0641000",""]
["98271",null,null,"","10,3789986"]
["98276","SINAPI",88247,"0,0316000",""]
["98282",null,null,"","60,1357905"]
["98285","SINAPI",88264,"0,1486000",""]
["98290",null,null,"","24,0932642"]
["98401","SINAPI",88247,"0,1041000",""]
["101795",null,null,"","39,2169862"]
["101798","SINAPI",88316,"0,7927000",""]
["98397","SINAPI",88279,"0,1351000",""]
["103246","SINAPI-I",11976,"6,0000000",""]
["103248","SINAPI",88243,"2,3334000",""]
["103252","SINAPI-I",37591,"2,0000000",""]
["103255",null,null,"","2,2510627"]
["103257","SINAPI-I",4374,"6,0000000",""]
["103259","SINAPI",88243,"3,9728000",""]
["103262","SINAPI-I",4374,"6,0000000",""]
["103263","SINAPI-I",4374,"6,0000000",""]
["103265","SINAPI-I",4374,"6,0000000",""]
["103267","SINAPI-I",11976,"10,0000000",""]
["103270","SINAPI-I",13246,"4,0000000",""]
["103272","SINAPI-I",13246,"4,0000000",""]
["103273","SINAPI-I",13348,"4,0000000",""]
["103275","SINAPI-I",13348,"4,0000000",""]
["103277","SINAPI",88243,"5,3598000",""]
["103292","SINAPI",97334,"1,0000000",""]
["98295","SINAPI",88264,"0,0028000",""]
["98301","SINAPI-I",39594,"1,0000000",""]
["100553","SINAPI",88247,"0,0760000",""]
["89357","SINAPI-I",38383,"0,1056000",""]
["89402","SINAPI",88248,"0,1586000",""]
["89449",null,null,"","8,5904416"]
["89508","SINAPI-I",38383,"0,0082000",""]
["89633","SINAPI-I",21123,"1,0493000",""]
["89712","SINAPI-I",38383,"0,0177000",""]
["89714","SINAPI",88248,"0,4444000",""]
["89798","SINAPI-I",9838,"1,0549000",""]
["89848","SINAPI-I",38383,"0,0133000",""]
["92280","SINAPI-I",12748,"1,0225000",""]
["92284","SINAPI",88267,"0,1071000",""]
["92307","SINAPI",88267,"0,1746000",""]
["92324","SINAPI-I",12743,"1,0225000",""]
["92338","SINAPI-I",21148,"1,0390000",""]
["92341","SINAPI",88248,"0,4780000",""]
["92361","SINAPI",88248,"0,1000000",""]
["92367","SINAPI",88248,"0,2450000",""]
["92652","SINAPI",88267,"0,2750000",""]
["92687","SINAPI-I",7691,"1,0390000",""]
["94462","SINAPI",88267,"0,3782000",""]
["94602","SINAPI-I",38383,"0,0820000",""]
["94648","SINAPI",88267,"0,0463000",""]
["94655","SINAPI",88248,"0,4528000",""]
["94721",null,null,"","5,5669208"]
["96635","SINAPI",104092,"0,1696000",""]
["96644","SINAPI",104091,"0,1171000",""]
["96671","SINAPI",104091,"0,1175000",""]
["96673","SINAPI",104098,"0,0778000",""]
["96676","SINAPI-I",38979,"1,0667000",""]
["96681","SINAPI",104098,"0,1062000",""]
["96722","SINAPI-I",38973,"1,0667000",""]
["96726","SINAPI-I",38977,"1,0667000",""]
["96729","SINAPI",104092,"0,0400000",""]
["96731","SINAPI",104091,"0,1309000",""]
["96735","SINAPI",88248,"0,6092000",""]
["97329","SINAPI",88267,"0,0610000",""]
["97334","SINAPI-I",39665,"1,0211000",""]
["97339","SINAPI",88248,"0,1118000",""]
["97535","SINAPI-I",40626,"1,0390000",""]
["100793","SINAPI-I",38830,"1,0216000",""]
["100806","SINAPI",88267,"0,3455000",""]
["100809","SINAPI",88248,"0,1748000",""]
["101921",null,null,"","14,1346000"]
["101926","SINAPI",88248,"1,6773000",""]
["101930","SINAPI",88248,"0,9545000",""]
["101934","SINAPI-I",3469,"1,0000000",""]
["103802","SINAPI-I",12713,"1,0225000",""]
["103837","SINAPI",88267,"0,4706000",""]
["103979","SINAPI-I",9875,"1,0493000",""]
["104315",null,null,"","58,6681975"]
["105139","SINAPI-I",20083,"0,0205000",""]
["105141",null,null,"","19,6776359"]
["105144","SINAPI-I",122,"0,0189000",""]
["89358","SINAPI-I",38383,"0,0291000",""]
["89363","SINAPI-I",20083,"0,0080000",""]
["89366","SINAPI-I",38383,"0,0338000",""]
["89371","SINAPI-I",20083,"0,0060000",""]
["89374","SINAPI-I",38383,"0,0291000",""]
["89377","SINAPI",88248,"0,0874000",""]
["89379","SINAPI-I",3873,"1,0000000",""]
["89384","SINAPI-I",38383,"0,0338000",""]
["89387","SINAPI-I",122,"0,0094000",""]
["89391","SINAPI-I",122,"0,0082000",""]
["89394","SINAPI-I",20083,"0,0090000",""]
["89396",null,null,"","35,5555555"]
["89399","SINAPI-I",122,"0,0106000",""]
["89405","SINAPI-I",3499,"1,0000000",""]
["89410","SINAPI-I",122,"0,0071000",""]
["89413","SINAPI-I",3536,"1,0000000",""]
["89418","SINAPI-I",122,"0,0047000",""]
["89419","SINAPI-I",38383,"0,0281000",""]
["89426","SINAPI-I",3869,"1,0000000",""]
["89427","SINAPI",88267,"0,0844000",""]
["89431",null,null,"","46,9072164"]
["89434","SINAPI-I",122,"0,0082000",""]
["89439",null,null,"","52,1394612"]
["89443","SINAPI-I",122,"0,0141000",""]
["89444","SINAPI",88248,"0,1862000",""]
["89485","SINAPI",88267,"0,0706000",""]
["89493",null,null,"","35,0775193"]
["89498","SINAPI",88267,"0,1047000",""]
["89502","SINAPI-I",3503,"1,0000000",""]
["89503","SINAPI-I",20083,"0,0220000",""]
["89513","SINAPI",88267,"0,1847000",""]
["89517",null,null,"","12,1065752"]
["89518","SINAPI",88248,"0,0607000",""]
["89522",null,null,"","12,9296235"]
["89525","SINAPI-I",20083,"0,0600000",""]
["89530","SINAPI-I",38383,"0,0108000",""]
["89536",null,null,"","17,7317731"]
["89540","SINAPI-I",38383,"0,0108000",""]
["89544","SINAPI",88248,"0,0316000",""]
["89549","SINAPI-I",20078,"0,0625000",""]
["89552",null,null,"","14,1603276"]
["89554","SINAPI",88267,"0,0858000",""]
["89556","SINAPI-I",20165,"1,0000000",""]
["89559","SINAPI",88267,"0,0858000",""]
["89566","SINAPI",88248,"0,1254000",""]
["89568","SINAPI-I",20083,"0,0140000",""]
["89571","SINAPI",88248,"0,1717000",""]
["89575",null,null,"","29,8494983"]
["89583","SINAPI-I",298,"2,0000000",""]
["89585",null,null,"","24,2622259"]
["89591","SINAPI-I",20152,"1,0000000",""]
["89594","SINAPI",88267,"0,0847000",""]
["89598",null,null,"","9,2511013"]
["89609","SINAPI",88248,"0,1000000",""]
["89612","SINAPI",88267,"0,1224000",""]
["89616",null,null,"","14,1015725"]
["89617","SINAPI-I",38383,"0,0162000",""]
["89623","SINAPI",88248,"0,1400000",""]
["89628","SINAPI-I",38383,"0,0333000",""]
["89631","SINAPI",88248,"0,2765000",""]
["89640","SINAPI-I",21114,"0,0533000",""]
["89646","SINAPI-I",21114,"0,1067000",""]
["89650","SINAPI",88248,"0,1937000",""]
["89652","SINAPI",88267,"0,0735000",""]
["89657","SINAPI-I",21114,"0,0533000",""]
["89661","SINAPI",88248,"0,0930000",""]
["89669","SINAPI-I",122,"0,0245000",""]
["89672","SINAPI",88248,"0,1097000",""]
["89676","SINAPI-I",38007,"1,0000000",""]
["89677","SINAPI",88267,"0,3142000",""]
["89681","SINAPI-I",20078,"0,1450000",""]
["89687","SINAPI",88248,"0,2316000",""]
["89692","SINAPI-I",20143,"1,0000000",""]
["89696","SINAPI-I",20078,"0,1525000",""]
["89702","SINAPI-I",21114,"0,1200000",""]
["89706","SINAPI-I",21114,"0,2000000",""]
["89721","SINAPI",88267,"0,1247000",""]
["89724","SINAPI",88248,"0,1270000",""]
["89728","SINAPI-I",20083,"0,0150000",""]
["89734",null,null,"","23,5730409"]
["89738",null,null,"","18,9057421"]
["89740","SINAPI-I",21114,"0,0800000",""]
["89743","SINAPI",88267,"0,1652000",""]
["89748","SINAPI",88248,"0,1926000",""]
["89755","SINAPI-I",21114,"0,1067000",""]
["89759","SINAPI",88248,"0,0906000",""]
["89764",null,null,"","11,1747137"]
["89774","SINAPI",88248,"0,1102000",""]
["89779","SINAPI-I",3893,"1,0000000",""]
["89783","SINAPI-I",122,"0,0148000",""]
["89784","SINAPI",88267,"0,1839000",""]
["89788","SINAPI",88267,"0,1365000",""]
["89794","SINAPI",88267,"0,0624000",""]
["89802",null,null,"","13,7104506"]
["89805","SINAPI",88248,"0,1257000",""]
["89807","SINAPI-I",20078,"0,0750000",""]
["89811","SINAPI-I",301,"2,0000000",""]
["89817",null,null,"","22,5415070"]
["89821","SINAPI-I",38383,"0,0054000",""]
["89825","SINAPI-I",20078,"0,0750000",""]
["89827","SINAPI-I",20078,"0,0750000",""]
["89835","SINAPI",88248,"0,0906000",""]
["89839","SINAPI",88267,"0,1200000",""]
["89842",null,null,"","9,6500920"]
["89847","SINAPI-I",38016,"1,0000000",""]
["89855","SINAPI-I",305,"2,0000000",""]
["89860","SINAPI",88248,"0,3698000",""]
["89868",null,null,"","50,2439025"]
["89869","SINAPI-I",38383,"0,0092000",""]
["90373","SINAPI",88248,"0,1312000",""]
["92288","SINAPI",88267,"0,1148000",""]
["92293","SINAPI",88248,"0,0593000",""]
["92296","SINAPI",88267,"0,1166000",""]
["92299","SINAPI-I",12734,"1,0000000",""]
["92301","SINAPI-I",38383,"0,0966000",""]
["92313","SINAPI",88267,"0,1921000",""]
["92315","SINAPI-I",38383,"0,0575000",""]
["92318","SINAPI-I",39897,"0,0018000",""]
["92329","SINAPI-I",38383,"0,0515000",""]
["92332","SINAPI-I",39897,"0,0011000",""]
["92344","SINAPI",88267,"0,6450000",""]
["92346","SINAPI",88248,"0,7020000",""]
["92350","SINAPI-I",3447,"1,0000000",""]
["92355","SINAPI-I",7307,"0,0080000",""]
["92369","SINAPI-I",7307,"0,0030000",""]
["92373","SINAPI-I",3148,"0,0190000",""]
["92375",null,null,"","35,2857142"]
["92378","SINAPI",88248,"0,7360000",""]
["92382","SINAPI-I",3472,"1,0000000",""]
["92388",null,null,"","36,3782480"]
["92635","SINAPI",88248,"1,2420000",""]
["92639","SINAPI-I",6297,"1,0000000",""]
["92659",null,null,"","35,5514316"]
["92662","SINAPI",88248,"0,3370000",""]
["92663","SINAPI-I",4181,"1,0000000",""]
["92668",null,null,"","13,7042569"]
["92671","SINAPI",88248,"0,4770000",""]
["92677","SINAPI-I",7307,"0,0070000",""]
["92681",null,null,"","42,7872448"]
["92682","SINAPI",88267,"0,6350000",""]
["92686","SINAPI-I",7307,"0,0130000",""]
["92695","SINAPI-I",3148,"0,0110000",""]
["92700","SINAPI",88267,"0,4450000",""]
["92704","SINAPI-I",7307,"0,0030000",""]
["92889","SINAPI-I",9887,"1,0000000",""]
["92895","SINAPI",88248,"0,6440000",""]
["92899","SINAPI-I",7307,"0,0040000",""]
["92901","SINAPI-I",3148,"0,0240000",""]
["92904","SINAPI",88267,"0,1730000",""]
["92908","SINAPI-I",7307,"0,0060000",""]
["92914","SINAPI-I",3148,"0,0350000",""]
["92925","SINAPI",88267,"0,5330000",""]
["92927","SINAPI",88248,"0,5330000",""]
["92931","SINAPI-I",3926,"1,0000000",""]
["92935",null,null,"","25,9801053"]
["92941",null,null,"","32,5722613"]
["92944","SINAPI-I",3148,"0,0190000",""]
["92947","SINAPI",88267,"0,3620000",""]
["92953","SINAPI-I",12406,"1,0000000",""]
["93054","SINAPI-I",39897,"0,0006000",""]
["93056","SINAPI-I",12732,"0,0064000",""]
["93059","SINAPI-I",12732,"0,0032000",""]
["93062","SINAPI-I",38383,"0,0577000",""]
["93067","SINAPI-I",12732,"0,0240000",""]
["93070","SINAPI-I",38383,"0,1236000",""]
["93074","SINAPI-I",39879,"1,0000000",""]
["93078",null,null,"","18,1901559"]
["93078","SINAPI-I",39897,"0,0006000",""]
["93083","SINAPI-I",38383,"0,0498000",""]
["93086","SINAPI-I",39873,"1,0000000",""]
["93089","SINAPI-I",12732,"0,0048000",""]
["93090","SINAPI",88248,"0,1281000",""]
["93098","SINAPI",88267,"0,1133000",""]
["93100","SINAPI-I",38383,"0,0390000",""]
["93103","SINAPI-I",38383,"0,0515000",""]
["93106","SINAPI-I",38383,"0,0515000",""]
["93109","SINAPI-I",39897,"0,0012000",""]
["93113","SINAPI",88267,"0,2012000",""]
["93116","SINAPI",88267,"0,2012000",""]
["93118","SINAPI-I",12732,"0,0024000",""]
["93121","SINAPI-I",3148,"0,0053000",""]
["93125","SINAPI",88267,"0,2265000",""]
["94466","SINAPI-I",3148,"0,0240000",""]
["94469","SINAPI",88267,"0,4319000",""]
["94471","SINAPI",88248,"0,4698000",""]
["94475","SINAPI-I",3459,"1,0000000",""]
["94606","SINAPI",88267,"0,4075000",""]
["94614","SINAPI-I",38383,"0,1019000",""]
["94617",null,null,"","8,4492448"]
["94623","SINAPI",88267,"0,8501000",""]
["94657",null,null,"","38,6473429"]
["94660",null,null,"","33,6917562"]
["94661","SINAPI-I",20083,"0,0140000",""]
["94664","SINAPI-I",3148,"0,0120000",""]
["94668","SINAPI",88267,"0,2320000",""]
["94671","SINAPI",88267,"0,3750000",""]
["94675",null,null,"","26,7629566"]
["94676","SINAPI-I",20083,"0,0140000",""]
["94679","SINAPI-I",38383,"0,0156000",""]
["94682","SINAPI",88248,"0,2776000",""]
["94687","SINAPI-I",38383,"0,0626000",""]
["94690","SINAPI-I",38383,"0,0126000",""]
["94695","SINAPI-I",20083,"0,0290000",""]
["94698","SINAPI-I",38383,"0,0386000",""]
["94701","SINAPI",88248,"0,7500000",""]
["94703","SINAPI-I",122,"0,0035000",""]
["94706","SINAPI",88248,"0,1472000",""]
["94724","SINAPI",88248,"0,0342000",""]
["94726","SINAPI",88267,"0,0430000",""]
["94732","SINAPI-I",44248,"1,0000000",""]
["94734","SINAPI-I",44249,"1,0000000",""]
["94739","SINAPI-I",44252,"1,0000000",""]
["94743","SINAPI",88267,"0,0646000",""]
["94756","SINAPI",88248,"0,0685000",""]
["94761",null,null,"","6,3895568"]
["94767","SINAPI",88267,"0,1375000",""]
["95237",null,null,"","18,2414698"]
["95695","SINAPI-I",20078,"0,1150000",""]
["96637","SINAPI-I",36360,"1,0000000",""]
["96642","SINAPI",88248,"0,3471000",""]
["96651","SINAPI",88267,"0,1241000",""]
["96658","SINAPI",88248,"0,0827000",""]
["96662","SINAPI",104091,"0,0581000",""]
["96665",null,null,"","53,3333334"]
["96685","SINAPI",88248,"0,1732000",""]
["96689","SINAPI",104091,"0,1744000",""]
["96695","SINAPI",88267,"0,4445000",""]
["96699","SINAPI",88248,"0,1155000",""]
["96701","SINAPI",88267,"0,1408000",""]
["96709","SINAPI",104098,"0,1333000",""]
["96713","SINAPI",104092,"0,1298000",""]
["96715","SINAPI",104097,"0,4059000",""]
["96737","SINAPI",88248,"0,0738000",""]
["96740","SINAPI",104091,"0,0293000",""]
["96746","SINAPI",104098,"0,1294000",""]
["96751",null,null,"","29,5718432"]
["96753","SINAPI-I",38438,"1,0000000",""]
["96759",null,null,"","30,9874326"]
["96763",null,null,"","14,2151513"]
["96807","SINAPI",88248,"0,7021000",""]
["96810","SINAPI-I",3148,"0,0027000",""]
["96814",null,null,"","36,5466748"]
["96818","SINAPI",88267,"0,1839000",""]
["96829","SINAPI",88267,"0,1161000",""]
["96833","SINAPI-I",39313,"1,0000000",""]
["96839","SINAPI-I",38917,"1,0000000",""]
["96844",null,null,"","37,9831444"]
["96852","SINAPI",88248,"0,1259000",""]
["96860","SINAPI-I",38873,"1,0000000",""]
["96862","SINAPI",88267,"0,3608000",""]
["96871",null,null,"","25,7771770"]
["96873","SINAPI-I",38837,"1,0000000",""]
["96881",null,null,"","9,9655141"]
["97433","SINAPI-I",20078,"0,0135000",""]
["97436","SINAPI",88267,"0,6190000",""]
["97438","SINAPI",88248,"0,7010000",""]
["97443","SINAPI-I",40369,"1,0000000",""]
["97452",null,null,"","25,7192321"]
["97455","SINAPI",88267,"0,8480000",""]
["97459","SINAPI-I",40398,"1,0000000",""]
["97467",null,null,"","23,0859146"]
["97471","SINAPI",88267,"0,3000000",""]
["97475","SINAPI-I",40370,"1,0000000",""]
["97480",null,null,"","24,4955342"]
["97483","SINAPI",88267,"0,3600000",""]
["97489","SINAPI-I",40391,"1,0000000",""]
["97493",null,null,"","18,0671309"]
["97496","SINAPI",88267,"0,9620000",""]
["97500","SINAPI",88248,"0,1160000",""]
["97506","SINAPI-I",11002,"0,0290000",""]
["97514","SINAPI",88317,"0,2430000",""]
["97518","SINAPI",88317,"0,1740000",""]
["97523",null,null,"","11,4219269"]
["97528","SINAPI",88267,"0,3650000",""]
["97532","SINAPI-I",40397,"1,0000000",""]
["97540",null,null,"","36,2538612"]
["97541","SINAPI",88317,"0,1960000",""]
["97547","SINAPI",88248,"0,1720000",""]
["97553","SINAPI-I",11002,"0,0180000",""]
["103805","SINAPI-I",38383,"0,0810000",""]
["103808","SINAPI-I",38383,"0,1388000",""]
["103810",null,null,"","28,5002767"]
["103814","SINAPI-I",12732,"0,0028000",""]
["103817","SINAPI-I",39897,"0,0007000",""]
["103820","SINAPI-I",39897,"0,0012000",""]
["103823","SINAPI",88248,"0,2197000",""]
["103828","SINAPI-I",38383,"0,1883000",""]
["103831","SINAPI-I",38383,"0,1635500",""]
["103834","SINAPI-I",38383,"0,2825000",""]
["103839",null,null,"","50,0000000"]
["103842",null,null,"","41,9470761"]
["103846","SINAPI-I",39897,"0,0016000",""]
["103849","SINAPI",88248,"0,1524000",""]
["103852","SINAPI",88267,"0,2031000",""]
["103854","SINAPI-I",12732,"0,0048000",""]
["103857","SINAPI-I",12732,"0,0024000",""]
["103861","SINAPI",88267,"0,2465000",""]
["103864","SINAPI",88267,"0,2248000",""]
["103874",null,null,"","51,2134721"]
["103875","SINAPI-I",39897,"0,0007000",""]
["103881","SINAPI-I",39897,"0,0016000",""]
["103884","SINAPI",88248,"0,1635000",""]
["103886","SINAPI-I",38383,"0,0545000",""]
["103888","SINAPI",88267,"0,1931000",""]
["103893","SINAPI",88267,"0,1325000",""]
["103896","SINAPI",88267,"0,2184000",""]
["103899","SINAPI",88267,"0,1452000",""]
["103901","SINAPI-I",38383,"0,0818000",""]
["103947","SINAPI-I",38383,"0,0315000",""]
["103950","SINAPI",88248,"0,1416000",""]
["103955","SINAPI-I",38383,"0,0281000",""]
["103958","SINAPI",88248,"0,0771000",""]
["103962","SINAPI-I",832,"1,0000000",""]
["103967","SINAPI-I",20083,"0,0165000",""]
["103974","SINAPI-I",122,"0,0082000",""]
["103980","SINAPI-I",3535,"1,0000000",""]
["103983","SINAPI-I",20083,"0,0140000",""]
["103988","SINAPI-I",3862,"1,0000000",""]
["103992","SINAPI-I",20083,"0,0125000",""]
["103995","SINAPI-I",38383,"0,0510000",""]
["103997","SINAPI-I",122,"0,0165000",""]
["104000","SINAPI-I",3871,"1,0000000",""]
["104003","SINAPI-I",20083,"0,0165000",""]
["104008","SINAPI-I",7130,"1,0000000",""]
["104014","SINAPI-I",834,"1,0000000",""]
["104014","SINAPI",88267,"0,1093000",""]
["104019","SINAPI-I",21114,"0,1800000",""]
["104024","SINAPI",88248,"0,1995000",""]
["104159","SINAPI-I",20083,"0,0140000",""]
["104169","SINAPI",88267,"0,2601000",""]
["104174","SINAPI",88267,"0,3179000",""]
["104178","SINAPI-I",20078,"0,0575000",""]
["104193","SINAPI",88248,"0,5259000",""]
["104197","SINAPI",88248,"0,2603000",""]
["104201","SINAPI",104091,"0,0999000",""]
["104319",null,null,"","46,9811320"]
["104324",null,null,"","44,4072337"]
["104343","SINAPI",88267,"0,2082000",""]
["104345","SINAPI-I",10908,"1,0000000",""]
["104348","SINAPI-I",39319,"1,0000000",""]
["104352","SINAPI",88248,"0,2083000",""]
["104357","SINAPI",88248,"0,0925000",""]
["104582",null,null,"","34,0861344"]
["105148",null,null,"","18,5361972"]
["105155","SINAPI-I",1923,"1,0000000",""]
["105158","SINAPI-I",20083,"0,0300000",""]
["105160","SINAPI-I",38383,"0,0388000",""]
["105163","SINAPI",88248,"0,1283000",""]
["105167","SINAPI",88267,"1,3516000",""]
["105175","SINAPI-I",3148,"0,0297000",""]
["105178","SINAPI",88267,"0,5094000",""]
["105180","SINAPI-I",20083,"0,0140000",""]
["105183","SINAPI-I",38383,"0,0308000",""]
["105190","SINAPI",88248,"0,1579000",""]
["105198","SINAPI-I",3148,"0,0354000",""]
["105202",null,null,"","8,0309174"]
["105206","SINAPI",88267,"0,4698000",""]
["105211","SINAPI-I",3148,"0,0505000",""]
["105214","SINAPI",88267,"0,0743000",""]
["105217",null,null,"","5,3519768"]
["105221","SINAPI-I",37966,"1,0000000",""]
["105225","SINAPI",88267,"0,0802000",""]
["105232","SINAPI-I",38993,"1,0000000",""]
["97895","SINAPI",101618,"0,0180000",""]
["97898","SINAPI",101618,"0,0605000",""]
["97900","SINAPI",94970,"0,0291000",""]
["97902","SINAPI-I",5069,"0,0125000",""]
["97903","SINAPI",97735,"0,0700000",""]
["97905","SINAPI",97734,"0,0252000",""]
["97907","SINAPI-I",4491,"0,1480000",""]
["97907","SINAPI",100475,"0,1039000",""]
["98105","SINAPI-I",7258,"165,3577000",""]
["98106","SINAPI-I",4491,"0,1184000",""]
["98107","SINAPI",87316,"0,0115000",""]
["99250",null,null,"","46,7076890"]
["99253","SINAPI",5679,"0,0178000",""]
["99255","SINAPI",88628,"0,1585000",""]
["99257","SINAPI",88628,"0,2050000",""]
["99258","SINAPI",97734,"0,0252000",""]
["99262","SINAPI-I",4517,"0,1760000",""]
["102589",null,null,"","73,7556562"]
["102596","SINAPI",88248,"0,1406000",""]
["102603","SINAPI",88267,"0,2039000",""]
["102606","SINAPI",88267,"0,1297000",""]
["102612","SINAPI-I",43979,"1,0000000",""]
["102619","SINAPI",88267,"1,4821000",""]
["102622","SINAPI",94688,"1,0000000",""]
["102623","SINAPI",102607,"1,0000000",""]
["89708","SINAPI-I",20083,"0,1040000",""]
["104326","SINAPI-I",20083,"0,0075000",""]
["104329","SINAPI-I",38383,"0,0154000",""]
["86874","SINAPI-I",10423,"1,0000000",""]
["86878","SINAPI-I",3146,"0,0480000",""]
["86885",null,null,"","36,7549668"]
["86889",null,null,"","6,9309813"]
["86894","SINAPI",88267,"0,8254000",""]
["86899","SINAPI-I",4823,"0,3844000",""]
["86902","SINAPI",88316,"0,4443000",""]
["86908","SINAPI",88267,"0,2266000",""]
["86915","SINAPI-I",36791,"1,0000000",""]
["86921","SINAPI",86916,"1,0000000",""]
["86928","SINAPI",86882,"1,0000000",""]
["86933","SINAPI",86911,"1,0000000",""]
["86939",null,null,"","9,6642248"]
["86940","SINAPI",86905,"1,0000000",""]
["86947","SINAPI",86905,"1,0000000",""]
["95472",null,null,"","4,1651196"]
["95546","SINAPI",88316,"0,5977000",""]
["100852","SINAPI-I",4823,"0,3460000",""]
["100858",null,null,"","3,7459696"]
["100859","SINAPI-I",44020,"1,0000000",""]
["100863","SINAPI",88316,"0,4483000",""]
["100870","SINAPI",88267,"0,9485000",""]
["100875",null,null,"","5,0738855"]
["98054","SINAPI",5679,"1,0343000",""]
["98056","SINAPI",88309,"3,5763000",""]
["98058","SINAPI",88309,"1,2258000",""]
["98059","SINAPI-I",12565,"3,0000000",""]
["98061","SINAPI",5679,"3,1488000",""]
["98064","SINAPI",88316,"1,3726000",""]
["98066","SINAPI-I",7258,"1403,8646000",""]
["98067","SINAPI-I",7258,"1906,5919000",""]
["98067","SINAPI",101624,"0,4050000",""]
["98069","SINAPI-I",2692,"0,0347000",""]
["98070","SINAPI-I",4517,"0,9504000",""]
["98071","SINAPI",96536,"2,6400000",""]
["98072","SINAPI",97735,"0,2659000",""]
["98073","SINAPI-I",7258,"1512,0465000",""]
["98075","SINAPI",88316,"50,2180000",""]
["98076","SINAPI",88628,"2,6021000",""]
["98077",null,null,"","38,9447887"]
["98078","SINAPI",5679,"0,2432000",""]
["98079","SINAPI",100475,"1,7267000",""]
["98082","SINAPI",5678,"0,0705000",""]
["98083","SINAPI",5678,"0,0923000",""]
["98083","SINAPI",89998,"4,9360000",""]
["98084","SINAPI",89998,"6,1700000",""]
["98085","SINAPI",89998,"7,8976000",""]
["98087","SINAPI",5679,"0,4076000",""]
["98088","SINAPI",5678,"0,1408000",""]
["98088","SINAPI",89998,"5,9232000",""]
["98090","SINAPI-I",4720,"2,9229000",""]
["98091","SINAPI",89993,"0,1196000",""]
["98092","SINAPI-I",4491,"0,7770000",""]
["98093","SINAPI-I",2692,"0,0408000",""]
["98094","SINAPI-I",660,"27,3000000",""]
["98100","SINAPI",5679,"1,0216000",""]
["98101","SINAPI",89998,"9,1316000",""]
["98109","SINAPI",5679,"0,0162000",""]
["98112","SINAPI",88309,"0,4334000",""]
["89352",null,null,"","8,0297793"]
["94489",null,null,"","8,9781612"]
["94491","SINAPI-I",11676,"1,0000000",""]
["94495","SINAPI-I",6019,"1,0000000",""]
["94497","SINAPI",88248,"0,2633000",""]
["94792",null,null,"","9,0946878"]
["94798","SINAPI",88267,"0,3490000",""]
["95250","SINAPI-I",3148,"0,0132000",""]
["99619","SINAPI",88248,"0,1102000",""]
["99626","SINAPI-I",10407,"1,0000000",""]
["99630","SINAPI",88267,"0,2021000",""]
["99633",null,null,"","4,9568032"]
["103009",null,null,"","5,3671367"]
["103013","SINAPI",88248,"0,1316000",""]
["103029","SINAPI-I",11756,"1,0000000",""]
["103039","SINAPI",88267,"0,2633000",""]
["103044","SINAPI-I",3148,"0,0106000",""]
["103046","SINAPI-I",11718,"1,0000000",""]
["103049","SINAPI",88248,"0,0795000",""]
["95636","SINAPI-I",3148,"0,1188000",""]
["95638","SINAPI-I",3148,"0,1728000",""]
["95641","SINAPI-I",65,"4,0000000",""]
["95642","SINAPI",88248,"3,9476000",""]
["95644","SINAPI-I",38383,"0,1864000",""]
["95645","SINAPI-I",7142,"1,0000000",""]
["95647",null,null,"","30,0671844"]
["95648","SINAPI-I",38007,"2,0000000",""]
["95651","SINAPI-I",21114,"3,6200000",""]
["95653",null,null,"","9,9893691"]
["95654","SINAPI-I",38130,"9,1289000",""]
["95655","SINAPI-I",38014,"3,0000000",""]
["95658","SINAPI-I",36278,"5,9202000",""]
["95660","SINAPI-I",44175,"4,0000000",""]
["95662","SINAPI",88267,"4,6390000",""]
["95663","SINAPI",88267,"6,8843000",""]
["95666","SINAPI-I",38436,"2,0000000",""]
["95667","SINAPI",104091,"4,4312000",""]
["95669","SINAPI-I",38982,"0,9600000",""]
["95670","SINAPI-I",38436,"2,0000000",""]
["95671","SINAPI",104091,"5,0342000",""]
["95676","SINAPI",88267,"0,2632000",""]
["104997","SINAPI-I",12775,"1,0000000",""]
["90439",null,null,"","70,6928841"]
["90441","SINAPI",102275,"0,3320000",""]
["90447","SINAPI",88264,"0,2348000",""]
["90457",null,null,"","73,5849057"]
["90461","SINAPI-I",39997,"2,8125000",""]
["90467","SINAPI",88267,"0,5439000",""]
["90470","SINAPI",88248,"0,0538000",""]
["91179","SINAPI",88267,"0,2780000",""]
["91186","SINAPI-I",4350,"3,5000000",""]
["91188","SINAPI",88267,"0,2555000",""]
["91222","SINAPI",88267,"0,2609000",""]
["94481","SINAPI-I",9884,"1,0000000",""]
["94482","SINAPI-I",6010,"1,0000000",""]
["94483","SINAPI-I",10418,"1,0000000",""]
["96559","SINAPI-I",39996,"1,1111000",""]
["96563","SINAPI-I",11976,"2,2222000",""]
["101802","SINAPI",88309,"12,6595000",""]
["101804","SINAPI",5678,"0,0550000",""]
["101805","SINAPI-I",6193,"0,7728000",""]
["101805","SINAPI",101616,"1,6900000",""]
["102113","SINAPI-I",39997,"4,0000000",""]
["102118","SINAPI",88248,"2,2774000",""]
["102121",null,null,"","70,5083221"]
["102137","SINAPI-I",7588,"1,0000000",""]
["103521","SINAPI",88248,"0,8919000",""]
["104771","SINAPI",88267,"0,0723000",""]
["104781","SINAPI",91692,"0,0567000",""]
["104783","SINAPI-I",43132,"0,0090000",""]
["104031","SINAPI-I",1414,"1,0000000",""]
["104036","SINAPI",88316,"0,2236000",""]
["104048","SINAPI",88316,"0,0577000",""]
["104052","SINAPI-I",37417,"1,0000000",""]
["104055",null,null,"","12,0370370"]
["104062","SINAPI-I",303,"1,0000000",""]
["104065",null,null,"","2,9964709"]
["104084","SINAPI",88316,"0,0421000",""]
["104949","SINAPI",104717,"0,0309000",""]
["96528","SINAPI-I",2692,"0,0167000",""]
["101117",null,null,"","8,8414634"]
["101122","SINAPI",5857,"0,0094000",""]
["101125",null,null,"","16,2758620"]
["101129","SINAPI",89031,"0,0372000",""]
["101133","SINAPI",100974,"1,3000000",""]
["101139","SINAPI",89032,"0,0219000",""]
["101142","SINAPI",5857,"0,0094000",""]
["101144","SINAPI",100975,"1,2500000",""]
["101148","SINAPI",88844,"0,0158000",""]
["101152","SINAPI",5855,"0,0055000",""]
["101209","SINAPI",89884,"0,0112000",""]
["101213","SINAPI",88316,"0,0143000",""]
["101217","SINAPI",5631,"0,0107000",""]
["101222","SINAPI",89877,"0,0138000",""]
["101226","SINAPI",88908,"0,0020000",""]
["101228","SINAPI",88907,"0,0078000",""]
["101232",null,null,"","11,0638297"]
["101237","SINAPI",5631,"0,0096000",""]
["101241","SINAPI",5631,"0,0089000",""]
["101244","SINAPI",89877,"0,0172000",""]
["101246","SINAPI",89876,"0,0494000",""]
["101250","SINAPI",88907,"0,0066000",""]
["101254",null,null,"","14,0092879"]
["101259","SINAPI",91386,"0,0796000",""]
["101263","SINAPI",88907,"0,0101000",""]
["101267",null,null,"","13,4545454"]
["101272","SINAPI",91386,"0,1004000",""]
["101273","SINAPI",88907,"0,0086000",""]
["102354",null,null,"","31,1658653"]
["90084","SINAPI",5632,"0,0225269",""]
["90094",null,null,"","21,7162872"]
["90106","SINAPI",5679,"0,0346202",""]
["102278","SINAPI",88907,"0,0241978",""]
["102281","SINAPI",88316,"0,0272651",""]
["102286","SINAPI",88316,"0,0614531",""]
["102292","SINAPI",5631,"0,0235802",""]
["102300","SINAPI",88316,"0,1339464",""]
["102306","SINAPI",5631,"0,0415509",""]
["102310","SINAPI",88316,"0,0587187",""]
["102314","SINAPI",5631,"0,0261887",""]
["102325","SINAPI",5679,"0,0621141",""]
["102328","SINAPI",5678,"0,0379077",""]
["94306","SINAPI",91533,"0,1252000",""]
["94318","SINAPI-I",6079,"1,3889000",""]
["94339","SINAPI-I",368,"1,3889000",""]
["96385","SINAPI",5901,"0,0042570",""]
["105556","SINAPI",93244,"0,0283925",""]
["105558","SINAPI",5903,"0,0358705",""]
["105562","SINAPI",96463,"0,0047226",""]
["105565","SINAPI",5901,"0,0042570",""]
["93369","SINAPI",5631,"0,0278000",""]
["93378","SINAPI",5679,"0,0777000",""]
["93379","SINAPI",91533,"0,1634000",""]
["104728","SINAPI",5632,"0,0641000",""]
["104733","SINAPI",5678,"0,0538000",""]
["104736","SINAPI",5679,"0,0321000",""]
["104739","SINAPI",88316,"0,1012000",""]
["101616","SINAPI",88309,"0,1020000",""]
["101620","SINAPI-I",370,"1,1000000",""]
["101621",null,null,"","45,6906984"]
["101624","SINAPI",88316,"0,8579000",""]
["103322","SINAPI",88316,"0,2950000",""]
["103327","SINAPI",88309,"0,9900000",""]
["103330","SINAPI",88316,"0,6000000",""]
["103334",null,null,"","50,0162118"]
["103335","SINAPI",87369,"0,0183000",""]
["103346","SINAPI",88309,"1,1300000",""]
["103349","SINAPI",88316,"0,3700000",""]
["103354","SINAPI",88309,"1,3800000",""]
["103358",null,null,"","43,7585546"]
["103362","SINAPI",87292,"0,0118000",""]
["103365","SINAPI",88309,"0,5900000",""]
["103368","SINAPI",88316,"0,4300000",""]
["103370","SINAPI-I",44465,"14,1500000",""]
["89283","SINAPI-I",34781,"1,4400000",""]
["89299","SINAPI",88316,"0,4400000",""]
["101158","SINAPI-I",44324,"0,0100000",""]
["103318",null,null,"","35,5345578"]
["103319","SINAPI",87369,"0,0102000",""]
["103336","SINAPI",88309,"0,9500000",""]
["103342",null,null,"","34,5524366"]
["89453","SINAPI-I",38597,"0,9700000",""]
["89464","SINAPI-I",38599,"1,2700000",""]
["101161",null,null,"","31,9295087"]
["96358","SINAPI-I",39431,"2,5027000",""]
["96360","SINAPI-I",39419,"1,5248000",""]
["96361","SINAPI-I",39413,"2,1060000",""]
["96362","SINAPI",88316,"0,2010000",""]
["96365","SINAPI-I",39434,"1,0978000",""]
["96367","SINAPI-I",39419,"0,9117000",""]
["96368","SINAPI",88316,"0,2620000",""]
["96369","SINAPI-I",39437,"20,1868000",""]
["96371","SINAPI-I",39432,"0,7925000",""]
["102235","SINAPI",88316,"0,5440000",""]
["102257",null,null,"","21,5015587"]
["104718","SINAPI-I",39434,"1,0978000",""]
["104719","SINAPI-I",39432,"1,6940000",""]
["104723",null,null,"","13,1270306"]
["104724","SINAPI-I",39443,"1,2755000",""]
["101155","SINAPI-I",34600,"1,0270000",""]
["101817",null,null,"","49,1377838"]
["101823","SINAPI-I",1379,"48,1740000",""]
["101829","SINAPI-I",4721,"0,7922000",""]
["101833",null,null,"","34,9915929"]
["101834","SINAPI",91534,"0,8450000",""]
["101838","SINAPI",5679,"0,0853000",""]
["101841","SINAPI",5867,"0,0154000",""]
["101846",null,null,"","6,0487216"]
["101848","SINAPI",5869,"0,1179000",""]
["101850","SINAPI-I",4741,"0,0203000",""]
["101855","SINAPI",5685,"0,2041000",""]
["101861","SINAPI-I",370,"0,0568000",""]
["101863","SINAPI",88316,"0,1105000",""]
["101865","SINAPI-I",370,"0,0568000",""]
["101867","SINAPI",97635,"1,0000000",""]
["102988","SINAPI",88316,"1,5437000",""]
["105597","SINAPI",88316,"0,0124932",""]
["96388","SINAPI",5684,"0,0030539",""]
["96389","SINAPI",96463,"0,0055080",""]
["96391","SINAPI",5903,"0,0170701",""]
["96396","SINAPI",96463,"0,0040058",""]
["96398","SINAPI",96463,"0,0040058",""]
["96400",null,null,"","6,0264663"]
["100564","SINAPI",89035,"0,0058275",""]
["100566","SINAPI",5684,"0,0122156",""]
["100568","SINAPI",5901,"0,0038153",""]
["100569","SINAPI",88316,"0,1670827",""]
["100571","SINAPI-I",1379,"179,7298777",""]
["100573","SINAPI",5921,"0,0058275",""]
["100575","SINAPI",93244,"0,0060957",""]
["101767","SINAPI",89036,"0,0463859",""]
["105566","SINAPI",5903,"0,0183579",""]
["105568","SINAPI",5934,"0,0204307",""]
["105571","SINAPI",5903,"0,0275128",""]
["105573","SINAPI-I",1379,"93,0233318",""]
["105574","SINAPI",5932,"0,0051610",""]
["105575","SINAPI",5901,"0,0038153",""]
["105576","SINAPI",89035,"0,0058275",""]
["105579",null,null,"","16,3308947"]
["105580","SINAPI",5923,"0,0547457",""]
["105581","SINAPI",96464,"0,0303619",""]
["105586","SINAPI",5903,"0,0980206",""]
["105587","SINAPI",89035,"0,0058275",""]
["105588","SINAPI",5932,"0,0037260",""]
["105592","SINAPI",5934,"0,0638920",""]
["105593","SINAPI",5921,"0,0058275",""]
["105595","SINAPI",73436,"0,0148878",""]
["105623",null,null,"","6,8948714"]
["105624","SINAPI",5923,"0,0255005",""]
["105625","SINAPI",5685,"0,0221663",""]
["105626","SINAPI",88316,"0,1817198",""]
["105628","SINAPI",96464,"0,0247786",""]
["105630","SINAPI",5921,"0,0058275",""]
["105631","SINAPI",96463,"0,0048821",""]
["105632","SINAPI",96464,"0,0150448",""]
["105635","SINAPI",5932,"0,0037260",""]
["105657",null,null,"","6,8540332"]
["105657","SINAPI",88316,"0,2192961",""]
["105659","SINAPI-I",1379,"179,7298777",""]
["105661","SINAPI",5684,"0,0160330",""]
["105662","SINAPI",5932,"0,0065960",""]
["105663","SINAPI",96464,"0,0555660",""]
["105664","SINAPI",5934,"0,0554123",""]
["105666",null,null,"","4,7515875"]
["105668","SINAPI-I",4721,"0,7591840",""]
["105669","SINAPI",5685,"0,0408018",""]
["105670","SINAPI",89036,"0,0452812",""]
["105671","SINAPI",5923,"0,0452812",""]
["105692","SINAPI",5901,"0,0038153",""]
["105693","SINAPI",88316,"0,3180096",""]
["105694","SINAPI",5903,"0,0756871",""]
["105695","SINAPI",89035,"0,0058275",""]
["105697","SINAPI",96463,"0,0050073",""]
["105699","SINAPI",5685,"0,0249371",""]
["105700","SINAPI",5934,"0,0315180",""]
["105702","SINAPI",5684,"0,0103069",""]
["105702","SINAPI",5934,"0,0473827",""]
["105704","SINAPI",89035,"0,0058275",""]
["105711","SINAPI",5685,"0,0249371",""]
["105712","SINAPI",88316,"0,2044347",""]
["105718","SINAPI",5921,"0,0058275",""]
["105728","SINAPI",5685,"0,0453353",""]
["105732","SINAPI",5901,"0,0022892",""]
["105733","SINAPI",5901,"0,0022892",""]
["105735","SINAPI",5901,"0,0022892",""]
["105738","SINAPI",5903,"0,0544983",""]
["105738","SINAPI",96463,"0,0045065",""]
["105742","SINAPI",5632,"0,0441273",""]
["105743","SINAPI",5685,"0,0873851",""]
["105746",null,null,"","6,6574839"]
["105748","SINAPI",5684,"0,0038174",""]
["105751","SINAPI",88316,"0,1092987",""]
["105754","SINAPI-I",4730,"1,1000000",""]
["105755","SINAPI-I",4741,"0,3000000",""]
["92392","SINAPI",88260,"0,1081000",""]
["92394","SINAPI",91277,"0,0055000",""]
["92398","SINAPI-I",370,"0,0568000",""]
["92402","SINAPI-I",370,"0,0568000",""]
["92406","SINAPI",88316,"0,2746000",""]
["93680","SINAPI",91278,"0,0967000",""]
["97104","SINAPI",88316,"0,2545700",""]
["97105","SINAPI-I",4517,"0,1554670",""]
["97106","SINAPI-I",6193,"0,1943300",""]
["97107","SINAPI-I",42409,"0,4000000",""]
["97109",null,null,"","8,5577525"]
["97111","SINAPI-I",4517,"0,1566700",""]
["97111","SINAPI",97089,"1,8000000",""]
["97115",null,null,"","18,1848404"]
["97116","SINAPI",88245,"0,3379100",""]
["101169","SINAPI",88260,"0,4021000",""]
["103904","SINAPI-I",5069,"0,0053610",""]
["103905","SINAPI",88262,"0,0969330",""]
["103907","SINAPI-I",34495,"0,1854370",""]
["103908","SINAPI",88262,"0,0969330",""]
["103908","SINAPI",97117,"0,7438430",""]
["103911",null,null,"","8,9079729"]
["103912","SINAPI-I",4517,"0,1554670",""]
["103914","SINAPI-I",5069,"0,0017700",""]
["103914","SINAPI",88316,"0,1127470",""]
["103916","SINAPI-I",42409,"0,4000000",""]
["103917","SINAPI",90587,"0,0256610",""]
["103918","SINAPI",97115,"0,0365210",""]
["103694","SINAPI",102197,"0,9900000",""]
["103697","SINAPI",102218,"0,8400000",""]
["95996","SINAPI",96155,"0,0668000",""]
["96394","SINAPI",5940,"0,0115000",""]
["88411","SINAPI-I",6085,"0,3049400",""]
["88414",null,null,"","39,3162393"]
["88423",null,null,"","19,4310511"]
["88429","SINAPI",88316,"0,0881000",""]
["88495","SINAPI",88316,"0,0820000",""]
["95622","SINAPI",88316,"0,0416000",""]
["95625","SINAPI",88310,"0,5739000",""]
["96129","SINAPI-I",3767,"0,0492000",""]
["96133","SINAPI",88310,"1,0904000",""]
["102197",null,null,"","20,2059981"]
["102204","SINAPI-I",5318,"0,0152000",""]
["102210","SINAPI",88310,"0,1903000",""]
["102215","SINAPI-I",10478,"0,1328000",""]
["102229",null,null,"","49,1145645"]
["100716","SINAPI",88316,"0,0535000",""]
["100722","SINAPI-I",5318,"0,0110000",""]
["100727","SINAPI",88312,"0,0635000",""]
["100741","SINAPI-I",5318,"0,0620000",""]
["100746","SINAPI",88310,"0,6779000",""]
["100752","SINAPI-I",5330,"0,0606000",""]
["100757","SINAPI-I",7311,"0,4134000",""]
["102488",null,null,"","72,2627738"]
["102496","SINAPI",88310,"0,1300000",""]
["102499",null,null,"","34,9253731"]
["102507","SINAPI-I",12815,"0,0400000",""]
["102509","SINAPI-I",7343,"0,4270000",""]
["102520","SINAPI-I",6085,"0,1600000",""]
["87246","SINAPI-I",1381,"9,1325000",""]
["87250",null,null,"","24,2551135"]
["87256","SINAPI",88256,"0,5726000",""]
["104594","SINAPI-I",1381,"9,1300000",""]
["104598",null,null,"","13,8540833"]
["104603","SINAPI",88256,"0,3037000",""]
["104606","SINAPI-I",34357,"0,1880000",""]
["98679",null,null,"","37,0038412"]
["98686","SINAPI-I",7353,"0,0084000",""]
["101091",null,null,"","30,5012224"]
["101731","SINAPI",87298,"0,0307000",""]
["101094","SINAPI-I",38186,"0,2500000",""]
["101735",null,null,"","5,7233042"]
["101092",null,null,"","10,8050192"]
["98697","SINAPI",88316,"0,1500000",""]
["88649","SINAPI",88256,"0,0764000",""]
["94991","SINAPI",88309,"0,1560000",""]
["94994","SINAPI-I",5068,"0,0240000",""]
["101747",null,null,"","4,3736569"]
["104658","SINAPI-I",34353,"8,6200000",""]
["87623","SINAPI",88316,"0,1070000",""]
["87640","SINAPI",87301,"0,0530000",""]
["87680","SINAPI",87301,"0,0530000",""]
["87692","SINAPI",88316,"0,1420000",""]
["87700","SINAPI",88309,"0,2990000",""]
["87737","SINAPI-I",7334,"0,2100000",""]
["87747",null,null,"","43,1911740"]
["87759","SINAPI-I",1379,"0,5000000",""]
["87767","SINAPI",88309,"0,6160000",""]
["90930","SINAPI",88309,"0,4540000",""]
["90940","SINAPI-I",38545,"1,4350000",""]
["90950",null,null,"","27,0729270"]
["90952","SINAPI",88316,"0,2950000",""]
["87878",null,null,"","52,0000000"]
["87888","SINAPI",88309,"0,0868000",""]
["87896",null,null,"","46,4527028"]
["87902","SINAPI",88309,"0,1074000",""]
["87905","SINAPI",87313,"0,0037000",""]
["87911","SINAPI",88316,"0,0964000",""]
["87414","SINAPI-I",3315,"17,0737900",""]
["87430","SINAPI",88269,"0,3093500",""]
["87529",null,null,"","48,2831484"]
["87531","SINAPI",88316,"0,2201000",""]
["87553",null,null,"","47,3866090"]
["87777","SINAPI-I",37411,"0,1388000",""]
["87779","SINAPI",87292,"0,0421000",""]
["87786","SINAPI",88316,"0,8690000",""]
["87794","SINAPI-I",37411,"0,1581000",""]
["87804",null,null,"","23,1492666"]
["87809","SINAPI",87292,"0,0293000",""]
["87813",null,null,"","59,8402962"]
["87820","SINAPI",88309,"1,2790000",""]
["87828",null,null,"","36,8476541"]
["87850",null,null,"","12,3287671"]
["87853","SINAPI",87404,"0,0263000",""]
["90408","SINAPI",88316,"0,2662000",""]
["104206",null,null,"","43,2348367"]
["104212","SINAPI",90668,"0,1009000",""]
["104214","SINAPI",88316,"1,5770000",""]
["104218","SINAPI",87369,"0,0314000",""]
["104224","SINAPI",90668,"0,1009000",""]
["104228","SINAPI",88309,"0,7000000",""]
["104232","SINAPI",88309,"0,7800000",""]
["104234","SINAPI",87369,"0,0293000",""]
["104238","SINAPI",87369,"0,0393000",""]
["104242","SINAPI",87369,"0,0493000",""]
["104248","SINAPI",88316,"0,4710000",""]
["104253","SINAPI",87292,"0,0393000",""]
["104256",null,null,"","50,5129754"]
["104260","SINAPI",90668,"0,1297000",""]
["104629","SINAPI",88316,"0,2593400",""]
["104635","SINAPI",88316,"0,3678000",""]
["104955","SINAPI",87292,"0,0304000",""]
["104960","SINAPI",88316,"0,0309000",""]
["104969","SINAPI",87292,"0,0194000",""]
["104974","SINAPI",88316,"0,2301000",""]
["104977","SINAPI",88309,"0,7902000",""]
["105187","SINAPI",87404,"0,0365000",""]
["87265","SINAPI-I",1381,"4,9100000",""]
["88788",null,null,"","10,7522690"]
["104590",null,null,"","18,7470467"]
["104612","SINAPI",88256,"0,7762000",""]
["104614","SINAPI-I",1381,"4,9100000",""]
["104618",null,null,"","10,9138759"]
["96112","SINAPI-I",4512,"3,2458000",""]
["96109","SINAPI-I",4812,"1,0414000",""]
["96113","SINAPI-I",40547,"0,0293000",""]
["96123","SINAPI",88278,"0,2180000",""]
["96116","SINAPI-I",39443,"2,2134000",""]
["96485","SINAPI-I",36225,"1,0363000",""]
["91519","SINAPI",88309,"0,2470000",""]
["104414",null,null,"","49,4565217"]
["104418","SINAPI",88309,"0,0760000",""]
["87281",null,null,"","19,5685772"]
["87284","SINAPI",89226,"2,3800000",""]
["87287","SINAPI-I",1379,"266,8500000",""]
["87292","SINAPI-I",1106,"174,1000000",""]
["87299",null,null,"","18,4153989"]
["87304","SINAPI-I",1379,"387,2000000",""]
["87308","SINAPI",89225,"0,8100000",""]
["87317",null,null,"","16,4479720"]
["87322",null,null,"","3,0783616"]
["87323","SINAPI-I",1379,"332,5900000",""]
["87327","SINAPI-I",1379,"242,8800000",""]
["87330","SINAPI-I",1379,"279,1600000",""]
["87334","SINAPI",88393,"0,7100000",""]
["87337","SINAPI",88386,"1,1400000",""]
["87341",null,null,"","11,1898693"]
["87342","SINAPI",88399,"1,9500000",""]
["87346","SINAPI-I",370,"1,3900000",""]
["87351","SINAPI",88316,"0,5500000",""]
["87354","SINAPI",88398,"1,9800000",""]
["87358","SINAPI-I",1379,"217,9100000",""]
["87362",null,null,"","2,0260598"]
["87366",null,null,"","30,3315404"]
["87370","SINAPI-I",1106,"155,8600000",""]
["87372","SINAPI",88316,"11,6500000",""]
["87378","SINAPI-I",367,"1,0100000",""]
["87385",null,null,"","6,0763312"]
["87389","SINAPI-I",36880,"1752,1200000",""]
["87394","SINAPI",88316,"0,8600000",""]
["87396","SINAPI",88377,"4,7200000",""]
["87404","SINAPI-I",36880,"1779,9600000",""]
["87410","SINAPI",88430,"5,2400000",""]
["88631","SINAPI",88316,"8,2900000",""]
["100466",null,null,"","10,7842549"]
["100468","SINAPI",88377,"6,7900000",""]
["100473","SINAPI-I",370,"1,1300000",""]
["100480","SINAPI",88316,"8,9000000",""]
["100483","SINAPI-I",1379,"379,3400000",""]
["100486","SINAPI-I",1379,"394,7500000",""]
["100491","SINAPI-I",370,"1,0800000",""]
["92121","SINAPI",88316,"1,3190000",""]
["100201",null,null,"","68,8888889"]
["100207",null,null,"","30,3360178"]
["100215",null,null,"","67,3809524"]
["100223",null,null,"","67,3780488"]
["100238",null,null,"","67,3076924"]
["100249",null,null,"","67,6375405"]
["100254","SINAPI",88316,"1,8354000",""]
["100265","SINAPI",88316,"0,0385000",""]
["100276","SINAPI",88316,"1,5325000",""]
["99804","SINAPI-I",44329,"0,0060000",""]
["99813",null,null,"","64,2201835"]
["99821","SINAPI",88316,"0,0920000",""]
["99826",null,null,"","67,9775281"]
["97015","SINAPI",91692,"0,0024000",""]
["97017",null,null,"","21,3348991"]
["97031","SINAPI-I",37525,"1,1000000",""]
["97034","SINAPI-I",3993,"0,2330000",""]
["97047","SINAPI",88239,"0,0014662",""]
["97065","SINAPI",88278,"0,3165000",""]
["97067","SINAPI-I",3992,"14,4550000",""]
["105104","SINAPI",5930,"13,1700000",""]
["105112","SINAPI",88316,"3,5700000",""]
["97628",null,null,"","68,2840464"]
["97637",null,null,"","70,0305811"]
["97649","SINAPI",88316,"0,1222000",""]
["97654","SINAPI",93288,"0,4760000",""]
["97658","SINAPI",93288,"0,4789000",""]
["97661",null,null,"","71,7948718"]
["104790","SINAPI",5795,"1,1370000",""]
["104795","SINAPI",88316,"0,0435000",""]
["95967","SINAPI",90776,"1,0000000",""]
["99060","SINAPI",91693,"0,0873000",""]
["99062",null,null,"","71,9298246"]
["105009","SINAPI-I",10567,"0,5500000",""]
["93590","SINAPI",91386,"0,0033000",""]
["95426","SINAPI",89884,"0,0022000",""]
["95878",null,null,"","12,6582278"]
["100937","SINAPI",67826,"0,0417000",""]
["100948","SINAPI",5826,"0,0016000",""]
["100956",null,null,"","12,2009569"]
["100959","SINAPI",6260,"0,0179000",""]
["100974","SINAPI",5940,"0,0083000",""]
["102330","SINAPI",91645,"0,0028000",""]
["100978",null,null,"","14,2241379"]
["100982","SINAPI",5632,"0,0105000",""]
["100984","SINAPI",89883,"0,0153000",""]
["100990","SINAPI",91386,"0,0132000",""]
["100995",null,null,"","12,0370370"]
["101002","SINAPI",91386,"0,0193000",""]
["101009","SINAPI",5930,"0,0603000",""]
["101017","SINAPI",5930,"0,0348000",""]
["101464","SINAPI",5928,"0,0947000",""]
["101475","SINAPI",5930,"0,0209000",""]
["101478","SINAPI",5928,"0,0304000",""]
["101482","SINAPI",5930,"0,0418000",""]
["101188","SINAPI",88316,"0,0926000",""]
["101193","SINAPI",88309,"0,5280000",""]
["101198","SINAPI",88309,"0,8519000",""]
["101201","SINAPI",88262,"0,6410000",""]
["101203","SINAPI",88239,"0,5307000",""]
["102363","SINAPI-I",7696,"0,6105000",""]
["98519",null,null,"","68,0190931"]
["98524","SINAPI",88316,"0,2132000",""]
["105000",null,null,"","32,3067615"]
["105003","SINAPI-I",4718,"0,1998000",""]
["105004","SINAPI-I",4718,"0,0050000",""]
["103189",null,null,"","1,5199044"]
["103192","SINAPI-I",4721,"0,0012000",""]
["103195",null,null,"","2,8855798"]
["103208","SINAPI-I",4721,"0,0012000",""]
["103210","SINAPI",87298,"0,0032000",""]
["103310","SINAPI",102486,"0,0222000",""]
["103314","SINAPI",88262,"0,5342000",""]
["98526","SINAPI",5678,"0,1622000",""]
["98533","SINAPI",88441,"1,1174000",""]
["88239","SINAPI-I",37370,"1,0000000",""]
["88241","SINAPI-I",37373,"1,0000000",""]
["88242","SINAPI-I",43489,"1,0000000",""]
["88246","SINAPI-I",37371,"1,0000000",""]
["88250","SINAPI-I",37370,"1,0000000",""]
["88252","SINAPI-I",43467,"1,0000000",""]
["88256","SINAPI-I",37373,"1,0000000",""]
["88262","SINAPI-I",37371,"1,0000000",""]
["88264","SINAPI-I",43484,"1,0000000",""]
["88269","SINAPI-I",37370,"1,0000000",""]
["88270","SINAPI-I",37372,"1,0000000",""]
["88275","SINAPI-I",37372,"1,0000000",""]
["88278","SINAPI-I",43464,"1,0000000",""]
["88282",null,null,"","76,9768181"]
["88284","SINAPI-I",37372,"1,0000000",""]
["88286","SINAPI-I",43464,"1,0000000",""]
["88292","SINAPI-I",37371,"1,0000000",""]
["88294","SINAPI-I",43488,"1,0000000",""]
["88298","SINAPI-I",37373,"1,0000000",""]
["88301",null,null,"","76,0726073"]
["88304","SINAPI-I",43488,"1,0000000",""]
["88306","SINAPI-I",43488,"1,0000000",""]
["88310","SINAPI-I",37373,"1,0000000",""]
["88311","SINAPI-I",43490,"1,0000000",""]
["88314","SINAPI-I",37370,"1,0000000",""]
["88318",null,null,"","67,1443552"]
["88322","SINAPI",95384,"1,0000000",""]
["88325","SINAPI-I",37371,"1,0000000",""]
["88377","SINAPI-I",37666,"1,0000000",""]
["90767","SINAPI-I",37372,"1,0000000",""]
["90770","SINAPI-I",37373,"1,0000000",""]
["90778","SINAPI-I",37372,"1,0000000",""]
["90781","SINAPI-I",43469,"1,0000000",""]
["93558","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["93568",null,null,"","98,2314394"]
["93571","SINAPI-I",40817,"1,0000000",""]
["93572","SINAPI-I",43499,"1,0000000",""]
["95311",null,null,"","100,0000000"]
["95330",null,null,"","100,0000000"]
["95343",null,null,"","100,0000000"]
["95356",null,null,"","100,0000000"]
["95361","SINAPI-I",4257,"0,0095700",""]
["95371",null,null,"","100,0000000"]
["95385",null,null,"","100,0000000"]
["95406",null,null,"","100,0000000"]
["95421",null,null,"","100,0000000"]
["100289","SINAPI-I",34345,"1,0000000",""]
["100301","SINAPI-I",37372,"1,0000000",""]
["100321","SINAPI-I",43470,"1,0000000",""]
["100534","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101292",null,null,"","100,0000000"]
["101303",null,null,"","100,0000000"]
["101326",null,null,"","100,0000000"]
["101332",null,null,"","100,0000000"]
["101344",null,null,"","100,0000000"]
["101356",null,null,"","100,0000000"]
["101369",null,null,"","100,0000000"]
["101376","SINAPI",101288,"1,0000000",""]
["101379","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101380","SINAPI-I",41085,"1,0000000",""]
["101383",null,null,"","64,8263789"]
["101385","SINAPI-I",43470,"1,0000000",""]
["101389","SINAPI-I",43481,"1,0000000",""]
["101392","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101394","SINAPI-I",43501,"1,0000000",""]
["101394","SINAPI",101307,"1,0000000",""]
["101395",null,null,"","67,0402346"]
["101395","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101395","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101395","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101395","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101395","SINAPI-I",40913,"1,0000000",""]
["101395","SINAPI-I",43471,"1,0000000",""]
["101395","SINAPI-I",43495,"1,0000000",""]
["101395","SINAPI",101309,"1,0000000",""]
["101396",null,null,"","71,4266413"]
["101396","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101396","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101396","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101396","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101396","SINAPI-I",40915,"1,0000000",""]
["101396","SINAPI-I",43471,"1,0000000",""]
["101396","SINAPI-I",43495,"1,0000000",""]
["101396","SINAPI",101310,"1,0000000",""]
["101397",null,null,"","72,5832280"]
["101397","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101397","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101397","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101397","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101397","SINAPI-I",40914,"1,0000000",""]
["101397","SINAPI-I",43471,"1,0000000",""]
["101397","SINAPI-I",43495,"1,0000000",""]
["101397","SINAPI",101311,"1,0000000",""]
["101398",null,null,"","70,7214113"]
["101398","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101398","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101398","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101398","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101398","SINAPI-I",40976,"1,0000000",""]
["101398","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101398","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101398","SINAPI",101312,"1,0000000",""]
["101399",null,null,"","72,7139864"]
["101399","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101399","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101399","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101399","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101399","SINAPI-I",40918,"1,0000000",""]
["101399","SINAPI-I",43472,"1,0000000",""]
["101399","SINAPI-I",43496,"1,0000000",""]
["101399","SINAPI",101313,"1,0000000",""]
["101401",null,null,"","76,9312414"]
["101401","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101401","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101401","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101401","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101401","SINAPI-I",40922,"1,0000000",""]
["101401","SINAPI-I",43472,"1,0000000",""]
["101401","SINAPI-I",43496,"1,0000000",""]
["101401","SINAPI",101315,"1,0000000",""]
["101402",null,null,"","74,0324943"]
["101402","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101402","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101402","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101402","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101402","SINAPI-I",40928,"1,0000000",""]
["101402","SINAPI-I",43473,"1,0000000",""]
["101402","SINAPI-I",43497,"1,0000000",""]
["101402","SINAPI",101316,"1,0000000",""]
["101407",null,null,"","71,2862998"]
["101407","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101407","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101407","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101407","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101407","SINAPI-I",41075,"1,0000000",""]
["101407","SINAPI-I",43477,"1,0000000",""]
["101407","SINAPI-I",43501,"1,0000000",""]
["101407","SINAPI",101322,"1,0000000",""]
["101408",null,null,"","72,4141339"]
["101408","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101408","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101408","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101408","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101408","SINAPI-I",41076,"1,0000000",""]
["101408","SINAPI-I",43477,"1,0000000",""]
["101408","SINAPI-I",43501,"1,0000000",""]
["101408","SINAPI",101323,"1,0000000",""]
["101409",null,null,"","76,4188981"]
["101409","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101409","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101409","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101409","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101409","SINAPI-I",40929,"1,0000000",""]
["101409","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101409","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101409","SINAPI",101325,"1,0000000",""]
["101410",null,null,"","66,2334163"]
["101410","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101410","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101410","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101410","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101410","SINAPI-I",41077,"1,0000000",""]
["101410","SINAPI-I",43477,"1,0000000",""]
["101410","SINAPI-I",43501,"1,0000000",""]
["101410","SINAPI",101326,"1,0000000",""]
["101412",null,null,"","69,6103002"]
["101412","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101412","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101412","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101412","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101412","SINAPI-I",40977,"1,0000000",""]
["101412","SINAPI-I",43480,"1,0000000",""]
["101412","SINAPI-I",43504,"1,0000000",""]
["101412","SINAPI",101329,"1,0000000",""]
["101413",null,null,"","70,8895892"]
["101413","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101413","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101413","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101413","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101413","SINAPI-I",40916,"1,0000000",""]
["101413","SINAPI-I",43471,"1,0000000",""]
["101413","SINAPI-I",43495,"1,0000000",""]
["101413","SINAPI",101330,"1,0000000",""]
["101414",null,null,"","74,7933544"]
["101414","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101414","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101414","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101414","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101414","SINAPI-I",41067,"1,0000000",""]
["101414","SINAPI-I",43477,"1,0000000",""]
["101414","SINAPI-I",43501,"1,0000000",""]
["101414","SINAPI",101331,"1,0000000",""]
["101415",null,null,"","78,2274239"]
["101415","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101415","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101415","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101415","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101415","SINAPI-I",40974,"1,0000000",""]
["101415","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101415","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101415","SINAPI",101333,"1,0000000",""]
["101416",null,null,"","74,6000103"]
["101416","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101416","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101416","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101416","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101416","SINAPI-I",40925,"1,0000000",""]
["101416","SINAPI-I",43472,"1,0000000",""]
["101416","SINAPI-I",43496,"1,0000000",""]
["101416","SINAPI",101334,"1,0000000",""]
["101417",null,null,"","69,1810968"]
["101417","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101417","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101417","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101417","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101417","SINAPI-I",40924,"1,0000000",""]
["101417","SINAPI-I",43472,"1,0000000",""]
["101417","SINAPI-I",43496,"1,0000000",""]
["101417","SINAPI",101303,"1,0000000",""]
["101418",null,null,"","72,8048096"]
["101418","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101418","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101418","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101418","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101418","SINAPI-I",40983,"1,0000000",""]
["101418","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101418","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101418","SINAPI",101308,"1,0000000",""]
["101419",null,null,"","73,4764674"]
["101419","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101419","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101419","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101419","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101419","SINAPI-I",40921,"1,0000000",""]
["101419","SINAPI-I",43472,"1,0000000",""]
["101419","SINAPI-I",43496,"1,0000000",""]
["101419","SINAPI",101320,"1,0000000",""]
["101420",null,null,"","76,3198644"]
["101420","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101420","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101420","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101420","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101420","SINAPI-I",41038,"1,0000000",""]
["101420","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101420","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101420","SINAPI",101324,"1,0000000",""]
["101421",null,null,"","79,4134806"]
["101421","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101421","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101421","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101421","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101421","SINAPI-I",40988,"1,0000000",""]
["101421","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101421","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101421","SINAPI",101328,"1,0000000",""]
["101422",null,null,"","73,3661110"]
["101422","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101422","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101422","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101422","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101422","SINAPI-I",40990,"1,0000000",""]
["101422","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101422","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101422","SINAPI",101332,"1,0000000",""]
["101424",null,null,"","77,8341714"]
["101424","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101424","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101424","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101424","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101424","SINAPI-I",40992,"1,0000000",""]
["101424","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101424","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101424","SINAPI",101336,"1,0000000",""]
["101425",null,null,"","88,6547903"]
["101425","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101425","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101425","SINAPI-I",41094,"1,0000000",""]
["101425","SINAPI-I",43481,"1,0000000",""]
["101425","SINAPI-I",43505,"1,0000000",""]
["101425","SINAPI",101337,"1,0000000",""]
["101426",null,null,"","75,2752824"]
["101426","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101426","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101426","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101426","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101426","SINAPI-I",40980,"1,0000000",""]
["101426","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101426","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101426","SINAPI",101338,"1,0000000",""]
["101427",null,null,"","74,6787682"]
["101427","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101427","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101427","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101427","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101427","SINAPI-I",41031,"1,0000000",""]
["101427","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101427","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101427","SINAPI",101339,"1,0000000",""]
["101428",null,null,"","73,4750561"]
["101428","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101428","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101428","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101428","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101428","SINAPI-I",40986,"1,0000000",""]
["101428","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101428","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101428","SINAPI",101340,"1,0000000",""]
["101429",null,null,"","68,0975820"]
["101429","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101429","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101429","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101429","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101429","SINAPI-I",40978,"1,0000000",""]
["101429","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101429","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101429","SINAPI",101341,"1,0000000",""]
["101430",null,null,"","74,6787682"]
["101430","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101430","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101430","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101430","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101430","SINAPI-I",41043,"1,0000000",""]
["101430","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101430","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101430","SINAPI",101342,"1,0000000",""]
["101431",null,null,"","75,7195332"]
["101431","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101431","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101431","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101431","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101431","SINAPI-I",40987,"1,0000000",""]
["101431","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101431","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101431","SINAPI",101343,"1,0000000",""]
["101432",null,null,"","74,4498099"]
["101432","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101432","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101432","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101432","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101432","SINAPI-I",40981,"1,0000000",""]
["101432","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101432","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101432","SINAPI",101344,"1,0000000",""]
["101433",null,null,"","80,1849971"]
["101433","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101433","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101433","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101433","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101433","SINAPI-I",41036,"1,0000000",""]
["101433","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101433","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101433","SINAPI",101345,"1,0000000",""]
["101434",null,null,"","72,9327705"]
["101434","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101434","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101434","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101434","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101434","SINAPI-I",40979,"1,0000000",""]
["101434","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101434","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101434","SINAPI",101346,"1,0000000",""]
["101435",null,null,"","74,8974779"]
["101435","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101435","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101435","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101435","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101435","SINAPI-I",40998,"1,0000000",""]
["101435","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101435","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101435","SINAPI",101347,"1,0000000",""]
["101436",null,null,"","72,5397030"]
["101436","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101436","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101436","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101436","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101436","SINAPI-I",40982,"1,0000000",""]
["101436","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101436","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101436","SINAPI",101348,"1,0000000",""]
["101437",null,null,"","79,1639649"]
["101437","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101437","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101437","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101437","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101437","SINAPI-I",41026,"1,0000000",""]
["101437","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101437","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101437","SINAPI",101349,"1,0000000",""]
["101438",null,null,"","79,1639649"]
["101438","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101438","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101438","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101438","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101438","SINAPI-I",41024,"1,0000000",""]
["101438","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101438","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101438","SINAPI",101350,"1,0000000",""]
["101439",null,null,"","74,6787682"]
["101439","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101439","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101439","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101439","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101439","SINAPI-I",41033,"1,0000000",""]
["101439","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101439","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101439","SINAPI",101351,"1,0000000",""]
["101440",null,null,"","74,6787682"]
["101440","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101440","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101440","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101440","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101440","SINAPI-I",41040,"1,0000000",""]
["101440","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101440","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101440","SINAPI",101352,"1,0000000",""]
["101441",null,null,"","71,0262232"]
["101441","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101441","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101441","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101441","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101441","SINAPI-I",41012,"1,0000000",""]
["101441","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101441","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101441","SINAPI",101353,"1,0000000",""]
["101443",null,null,"","79,1639649"]
["101443","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101443","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101443","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101443","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101443","SINAPI-I",41001,"1,0000000",""]
["101443","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101443","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101443","SINAPI",101355,"1,0000000",""]
["101444",null,null,"","72,3048085"]
["101444","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101444","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101444","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101444","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101444","SINAPI-I",41066,"1,0000000",""]
["101444","SINAPI-I",43477,"1,0000000",""]
["101444","SINAPI-I",43501,"1,0000000",""]
["101444","SINAPI",101356,"1,0000000",""]
["101445",null,null,"","72,4141339"]
["101445","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101445","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101445","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101445","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101445","SINAPI-I",41065,"1,0000000",""]
["101445","SINAPI-I",43477,"1,0000000",""]
["101445","SINAPI-I",43501,"1,0000000",""]
["101445","SINAPI",101357,"1,0000000",""]
["101446",null,null,"","68,6241570"]
["101446","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101446","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101446","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101446","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101446","SINAPI-I",41079,"1,0000000",""]
["101446","SINAPI-I",43478,"1,0000000",""]
["101446","SINAPI-I",43502,"1,0000000",""]
["101446","SINAPI",101358,"1,0000000",""]
["101447",null,null,"","67,9885464"]
["101447","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101447","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101447","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101447","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101447","SINAPI-I",41082,"1,0000000",""]
["101447","SINAPI-I",43478,"1,0000000",""]
["101447","SINAPI-I",43502,"1,0000000",""]
["101447","SINAPI",101359,"1,0000000",""]
["101448",null,null,"","68,6241570"]
["101448","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101448","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101448","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101448","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101448","SINAPI-I",41081,"1,0000000",""]
["101448","SINAPI-I",43478,"1,0000000",""]
["101448","SINAPI-I",43502,"1,0000000",""]
["101448","SINAPI",101360,"1,0000000",""]
["101449",null,null,"","70,0907582"]
["101449","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101449","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101449","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101449","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101449","SINAPI-I",41091,"1,0000000",""]
["101449","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101449","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101449","SINAPI",101361,"1,0000000",""]
["101451",null,null,"","72,2499412"]
["101451","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101451","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101451","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101451","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101451","SINAPI-I",40910,"1,0000000",""]
["101451","SINAPI-I",43477,"1,0000000",""]
["101451","SINAPI-I",43501,"1,0000000",""]
["101451","SINAPI",101363,"1,0000000",""]
["101452",null,null,"","65,3123949"]
["101452","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101452","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101452","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101452","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101452","SINAPI-I",41084,"1,0000000",""]
["101452","SINAPI-I",43479,"1,0000000",""]
["101452","SINAPI-I",43503,"1,0000000",""]
["101452","SINAPI",101364,"1,0000000",""]
["101453",null,null,"","70,0317964"]
["101453","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101453","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101453","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101453","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101453","SINAPI-I",41087,"1,0000000",""]
["101453","SINAPI-I",43480,"1,0000000",""]
["101453","SINAPI-I",43504,"1,0000000",""]
["101453","SINAPI",101365,"1,0000000",""]
["101454",null,null,"","65,4183313"]
["101454","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101454","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101454","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101454","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101454","SINAPI-I",41088,"1,0000000",""]
["101454","SINAPI-I",43480,"1,0000000",""]
["101454","SINAPI-I",43504,"1,0000000",""]
["101454","SINAPI",101366,"1,0000000",""]
["101456",null,null,"","93,5269633"]
["101456","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101456","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101456","SINAPI-I",41089,"1,0000000",""]
["101456","SINAPI-I",43470,"1,0000000",""]
["101456","SINAPI-I",43494,"1,0000000",""]
["101456","SINAPI",101368,"1,0000000",""]
["101457",null,null,"","75,3023793"]
["101457","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101457","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101457","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101457","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101457","SINAPI-I",41092,"1,0000000",""]
["101457","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101457","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101457","SINAPI",101369,"1,0000000",""]
["101458",null,null,"","72,3446030"]
["101458","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101458","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101458","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101458","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101458","SINAPI-I",41097,"1,0000000",""]
["101458","SINAPI-I",43471,"1,0000000",""]
["101458","SINAPI-I",43495,"1,0000000",""]
["101458","SINAPI",101370,"1,0000000",""]
["101459",null,null,"","72,6059494"]
["101459","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101459","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101459","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101459","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101459","SINAPI-I",41073,"1,0000000",""]
["101459","SINAPI-I",43477,"1,0000000",""]
["101459","SINAPI-I",43501,"1,0000000",""]
["101459","SINAPI",101371,"1,0000000",""]
["101460",null,null,"","67,5202891"]
["101460","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101460","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101460","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101460","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101460","SINAPI-I",41096,"1,0000000",""]
["101460","SINAPI-I",43479,"1,0000000",""]

{"sheet":"Banco","index":1,"n_rows":12701,"n_cols":11,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 1.10",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO"]
[null,"DATA PREÇO / RT (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE"]
[null,"11/2024",null,"CURITIBA",null,null,null,null,"C = COLETADO"]
[null,"12/12/2024",null,"",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% MO\nDESONERADO","% MO\nNÃO DESONERADO"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 1"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"1"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PISO PODOTÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL, LADRILHO HIDRÁULICO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":123.12},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":127.78},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"2"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESPESSURA 15 CM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":10.61},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":10.76},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 3A"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"3A"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A9)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CASCALHAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":9.9899999999999984},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":10.28},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 5"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"5"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A10)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 2\", PAREDES COM 3,00MM DE ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":259.73},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":262.14},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 6"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"6"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A11)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA, 60 X 60 CM, EM CHAPA DE AÇO 16 E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2'', INCLUSO BASE EM CONCRETO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":592.37},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":594.78},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 7"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"7"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A12)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA, 120 X 60 CM, EM CHAPA DE AÇO 16 E PELÍCULA REFLETIVA, COM 2 POSTES EM AÇO GALVANIZADO 2'', INCLUSO BASE EM CONCRETO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1184.74},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1189.56},"Composições"]
["Composição 8",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"8"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A13)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL \"PARE\" (Parada obrigatória) R-1, 60 X 60 cm,  EM AÇO 16, COM PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2'', INCLUSO BASE EM CONCRETO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":592.37},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":594.78},"Composições"]
["Composição 9",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"9"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A14)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ø75 CM, EM AÇO 16, COM PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2'', INCLUSO BASE EM CONCRETO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":666.29},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":668.7},"Composições"]
["Composição 10A",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"10A"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A15)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M),EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":508.84},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":529.87},"Composições"]
["Composição 11A",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"11A"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A16)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015 ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":364.63},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":380.09},"Composições"]
["Composição 12",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"12"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A17)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 4,00 X 2,40 M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4042.6400000000003},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":4045.3700000000003},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 13"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"13"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A18)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO TANQUE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 327 KM (ARAUCÁRIA-PR)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"T"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":205.64999999999998},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":209.22},"Composições"]
["Composição 14",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"14"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A19)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 24 KM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":50.559999999999995},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":51.400000000000006},"Composições"]
["Composição 15",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"15"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A20)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CARGA E TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 24 KM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":69.16},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":70.540000000000006},"Composições"]
["Composição 16",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"16"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A21)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["Composição 17",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"17"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A22)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":21.36},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":21.869999999999997},"Composições"]
["Composição 18",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"18"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A23)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM CAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM (0,47 T/M), DMT DE 94,5 KM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M     "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":393.80999999999995},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":397.71999999999997},"Composições"]
["Composição 19",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"19"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A24)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM CAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM (0,668 T/M), DMT DE 94,5 KM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M     "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":566.15},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":569.66999999999996},"Composições"]
["Composição 20",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"20"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A25)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM CAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM (1,052 T/M), DMT DE 94,5 KM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M     "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":700.93},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":704.7},"Composições"]
["Composição 21",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"21"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A26)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA ASSENTAMENTO DE BTTC"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UND"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":13573.5},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":14332.789999999999},"Composições"]
["Composição 22",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"22"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A27)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EXECUÇÃO DE BTTC 1,50 M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UND"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":33033.520000000004},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":34804.979999999996},"Composições"]
["Composição 23",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"23"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A28)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM CAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM (1,710 T/M), DMT DE 94,5 KM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1290.51},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1294.6899999999998},"Composições"]
["Composição 24",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"24"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A29)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISSIPADOR DE ENERGIA ADATÁVEL A BOCA DE BSTC 0,60 M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UND"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1778.35},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1868.95},"Composições"]
["Composição 25",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"25"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A30)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISSIPADOR DE ENERGIA ADATÁVEL A BOCA DE BSTC 0,80 M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UND"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2738.9300000000003},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":2879.6600000000003},"Composições"]
["Composição 26",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"26"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A31)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISSIPADOR DE ENERGIA ADATÁVEL A BOCA DE BSTC 1,00 M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UND"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":3864.72},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":4064.5899999999997},"Composições"]
["Composição 27",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"27"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A32)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EXECUÇÃO DE BIGODE DE INFILTRAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UND"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":33.770000000000003},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":34.369999999999997},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 0"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A33)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A34)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A35)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A36)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A37)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A38)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A39)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A40)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A41)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A42)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A43)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A44)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A45)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38605"},"SINAPI-I",38605,"ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","152,82","152,82","SINAPI-I -  ","CR"]
["SINAPI-I 11270","SINAPI-I",11270,"ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","2,34","2,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 412","SINAPI-I",412,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,97","0,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 414","SINAPI-I",414,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,06","0,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 410","SINAPI-I",410,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","0,15","0,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 411","SINAPI-I",411,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","0,19","0,19",null,"C "]
["SINAPI-I 408","SINAPI-I",408,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","0,94","0,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 39131","SINAPI-I",39131,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4,59","4,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 394","SINAPI-I",394,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,65","4,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39130","SINAPI-I",39130,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4,19","4,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 395","SINAPI-I",395,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,48","4,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 39127","SINAPI-I",39127,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2,21","2,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 392","SINAPI-I",392,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,26","2,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 39129","SINAPI-I",39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2,58","2,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 393","SINAPI-I",393,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2,70","2,70",null,"C "]
["SINAPI-I 39133","SINAPI-I",39133,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","6,03","6,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 397","SINAPI-I",397,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6,66","6,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 39132","SINAPI-I",39132,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,82","4,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 396","SINAPI-I",396,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5,17","5,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 39135","SINAPI-I",39135,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","9,65","9,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39128","SINAPI-I",39128,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2,41","2,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 400","SINAPI-I",400,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,35","2,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 39125","SINAPI-I",39125,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,41","2,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 39134","SINAPI-I",39134,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","8,04","8,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 398","SINAPI-I",398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","7,41","7,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 39126","SINAPI-I",39126,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","10,85","10,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 399","SINAPI-I",399,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","9,56","9,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 39158","SINAPI-I",39158,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","25,67","25,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 39141","SINAPI-I",39141,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,86","1,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 39140","SINAPI-I",39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,69","1,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 39137","SINAPI-I",39137,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","0,97","0,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 39139","SINAPI-I",39139,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1,40","1,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 39143","SINAPI-I",39143,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","3,84","3,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 39142","SINAPI-I",39142,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,75","2,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 39138","SINAPI-I",39138,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,03","1,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 39136","SINAPI-I",39136,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","0,68","0,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 39144","SINAPI-I",39144,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4,48","4,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 39145","SINAPI-I",39145,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","7,38","7,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 12615","SINAPI-I",12615,"ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13,63","13,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 11927","SINAPI-I",11927,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","6,98","6,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 11928","SINAPI-I",11928,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3\" A 3 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","8,00","8,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 11929","SINAPI-I",11929,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4\" A 4 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","12,37","12,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 36801","SINAPI-I",36801,"ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","31,94","31,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 36246","SINAPI-I",36246,"ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO \"U\" OU \"C\", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","4,90","4,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 37600","SINAPI-I",37600,"ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","104,86","104,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 37599","SINAPI-I",37599,"ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","97,60","97,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 1","SINAPI-I",1,"ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","100,00","100,00",null,"C "]
["SINAPI-I 3","SINAPI-I",3,"ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ","14,81","14,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 43054","SINAPI-I",43054,"ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","8,57","8,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 42402","SINAPI-I",42402,"ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","8,19","8,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 42403","SINAPI-I",42403,"ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","10,51","10,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 42404","SINAPI-I",42404,"ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","10,45","10,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 42405","SINAPI-I",42405,"ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","11,13","11,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 34341","SINAPI-I",34341,"ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","9,66","9,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 43053","SINAPI-I",43053,"ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","7,65","7,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 43058","SINAPI-I",43058,"ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","7,94","7,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 34","SINAPI-I",34,"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","7,98","7,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 43055","SINAPI-I",43055,"ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","6,91","6,91",null,"C "]
["SINAPI-I 43056","SINAPI-I",43056,"ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","7,97","7,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 43057","SINAPI-I",43057,"ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","8,75","8,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 34449","SINAPI-I",34449,"ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","9,36","9,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 32","SINAPI-I",32,"ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","8,41","8,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 33","SINAPI-I",33,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","8,46","8,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 43061","SINAPI-I",43061,"ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","7,91","7,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43059"},"SINAPI-I",43059,"ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","7,55","7,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 43062","SINAPI-I",43062,"ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","8,36","8,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 43060","SINAPI-I",43060,"ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","6,57","6,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 40410","SINAPI-I",40410,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","22,27","22,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 40411","SINAPI-I",40411,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","24,17","24,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 40412","SINAPI-I",40412,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","27,12","27,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 44254","SINAPI-I",44254,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","30,16","30,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 44255","SINAPI-I",44255,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","33,43","33,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 44256","SINAPI-I",44256,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","37,76","37,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 44257","SINAPI-I",44257,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","59,73","59,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 44258","SINAPI-I",44258,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","68,26","68,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 44259","SINAPI-I",44259,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","93,70","93,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 37997","SINAPI-I",37997,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","17,97","17,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 37998","SINAPI-I",37998,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","24,05","24,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 55","SINAPI-I",55,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","4,17","4,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 61","SINAPI-I",61,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","3,94","3,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 62","SINAPI-I",62,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","8,17","8,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 10899","SINAPI-I",10899,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","125,29","125,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 10900","SINAPI-I",10900,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","98,05","98,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 47","SINAPI-I",47,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","76,24","76,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 48","SINAPI-I",48,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","19,89","19,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 46","SINAPI-I",46,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","44,59","44,59",null,"AS"]
["SINAPI-I 52","SINAPI-I",52,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","15,11","15,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 43","SINAPI-I",43,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","50,99","50,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 103","SINAPI-I",103,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","39,06","39,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 107","SINAPI-I",107,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","0,73","0,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 65","SINAPI-I",65,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","0,80","0,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 108","SINAPI-I",108,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,62","1,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 110","SINAPI-I",110,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","5,62","5,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 109","SINAPI-I",109,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","3,34","3,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 111","SINAPI-I",111,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","7,60","7,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 112","SINAPI-I",112,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","4,03","4,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 113","SINAPI-I",113,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","10,08","10,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 104","SINAPI-I",104,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","17,55","17,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 102","SINAPI-I",102,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","24,20","24,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 95","SINAPI-I",95,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","10,23","10,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 96","SINAPI-I",96,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","11,12","11,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 97","SINAPI-I",97,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","16,74","16,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 98","SINAPI-I",98,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","25,05","25,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 99","SINAPI-I",99,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","23,68","23,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 60","SINAPI-I",60,"ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","5,41","5,41",null,"AS"]
["SINAPI-I 72","SINAPI-I",72,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","45,41","45,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 67","SINAPI-I",67,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","14,68","14,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 71","SINAPI-I",71,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","28,05","28,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 73","SINAPI-I",73,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","14,05","14,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 100","SINAPI-I",100,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","41,37","41,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 75","SINAPI-I",75,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","241,20","241,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 83","SINAPI-I",83,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","192,83","192,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 74","SINAPI-I",74,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","275,70","275,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 106","SINAPI-I",106,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","348,63","348,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 88","SINAPI-I",88,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","9,80","9,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 82","SINAPI-I",82,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","183,46","183,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 105","SINAPI-I",105,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","259,97","259,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 39719","SINAPI-I",39719,"ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","L     ","199,15","199,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 3410","SINAPI-I",3410,"ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","44,80","44,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 4791","SINAPI-I",4791,"ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","38,30","38,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 157","SINAPI-I",157,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","162,98","162,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 156","SINAPI-I",156,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","58,03","58,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 131","SINAPI-I",131,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","49,63","49,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 21114","SINAPI-I",21114,"ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","39,26","39,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 119","SINAPI-I",119,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","9,95","9,95",null,"C "]
["SINAPI-I 122","SINAPI-I",122,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","76,56","76,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 20080","SINAPI-I",20080,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","24,98","24,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 124","SINAPI-I",124,"ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","L     ","19,14","19,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7334"},"SINAPI-I",7334,"ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","L     ","14,40","14,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 45146","SINAPI-I",45146,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","36,70","36,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 123","SINAPI-I",123,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","7,83","7,83",null,"C "]
["SINAPI-I 127","SINAPI-I",127,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","L     ","18,69","18,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 133","SINAPI-I",133,"ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ","7,76","7,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 43617","SINAPI-I",43617,"ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","L     ","8,67","8,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 132","SINAPI-I",132,"ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","L     ","8,05","8,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 43618","SINAPI-I",43618,"ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","20,26","20,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 37476","SINAPI-I",37476,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4.059,83","4.059,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 37478","SINAPI-I",37478,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","5.085,04","5.085,04",null,"AS"]
["SINAPI-I 37477","SINAPI-I",37477,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","6.889,41","6.889,41",null,"AS"]
["SINAPI-I 37479","SINAPI-I",37479,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","8.170,92","8.170,92",null,"AS"]
["SINAPI-I 4319","SINAPI-I",4319,"AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,28","1,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 42409","SINAPI-I",42409,"AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","12,76","12,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 40553","SINAPI-I",40553,"AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M3    ","35,00","35,00",null,"C "]
["SINAPI-I 6114","SINAPI-I",6114,"AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ","17,95","20,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 40912","SINAPI-I",40912,"AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","MES   ","3.143,07","3.650,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 247","SINAPI-I",247,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","17,95","20,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 40919","SINAPI-I",40919,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","3.143,07","3.650,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 44499","SINAPI-I",44499,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","17,95","20,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 40984","SINAPI-I",40984,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","3.143,07","3.650,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 248","SINAPI-I",248,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ","17,63","20,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 41086","SINAPI-I",41086,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ","3.085,66","3.583,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 34466","SINAPI-I",34466,"AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ","17,95","20,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 41083","SINAPI-I",41083,"AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","MES   ","3.143,07","3.650,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 252","SINAPI-I",252,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","17,95","20,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 40909","SINAPI-I",40909,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","3.143,07","3.650,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 242","SINAPI-I",242,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","17,63","20,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 41085","SINAPI-I",41085,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","3.085,66","3.583,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 427","SINAPI-I",427,"ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16\", COMPRIMENTO *860* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5,90","5,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 417","SINAPI-I",417,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","2,78","2,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 11273","SINAPI-I",11273,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","8,64","8,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 11272","SINAPI-I",11272,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","5,21","5,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 11275","SINAPI-I",11275,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","2,09","2,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 11274","SINAPI-I",11274,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1,59","1,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 38470","SINAPI-I",38470,"ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6\" COM ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","42,37","42,37",null,"C "]
["SINAPI-I 38547","SINAPI-I",38547,"ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45, COM CATRACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","115,62","115,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 38469","SINAPI-I",38469,"ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","124,32","124,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 38467","SINAPI-I",38467,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","69,95","69,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 38468","SINAPI-I",38468,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","76,97","76,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 38471","SINAPI-I",38471,"ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE *50* A 100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","99,96","99,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 37370","SINAPI-I",37370,"ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","4,04","4,04",null,"C "]
["SINAPI-I 40862","SINAPI-I",40862,"ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","762,22","762,22",null,"C "]
["SINAPI-I 10658","SINAPI-I",10658,"ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","8.601,60","8.601,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 253","SINAPI-I",253,"ALMOXARIFE (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","23,44","27,21",null,"C "]
["SINAPI-I 40809","SINAPI-I",40809,"ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","4.102,15","4.764,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 42428","SINAPI-I",42428,"ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","2.271,00","2.271,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 301","SINAPI-I",301,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","2,50","2,50",null,"C "]
["SINAPI-I 296","SINAPI-I",296,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1,41","1,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 297","SINAPI-I",297,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","2,07","2,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 299","SINAPI-I",299,"ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,93","2,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 300","SINAPI-I",300,"ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","10,15","10,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 20085","SINAPI-I",20085,"ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","1,85","1,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 298","SINAPI-I",298,"ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","2,25","2,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 311","SINAPI-I",311,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","8,37","8,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 318","SINAPI-I",318,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","16,85","16,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 319","SINAPI-I",319,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","26,42","26,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 303","SINAPI-I",303,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2,77","2,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 305","SINAPI-I",305,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","8,71","8,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 306","SINAPI-I",306,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,21","13,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 307","SINAPI-I",307,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","33,38","33,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 309","SINAPI-I",309,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","54,68","54,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 310","SINAPI-I",310,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","75,79","75,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 328","SINAPI-I",328,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","6,62","6,62",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 325"},"SINAPI-I",325,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1,95","1,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 20326","SINAPI-I",20326,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,57","3,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 329","SINAPI-I",329,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","5,54","5,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 308","SINAPI-I",308,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","74,50","74,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39642","SINAPI-I",39642,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2,45","2,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 39641","SINAPI-I",39641,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2,15","2,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 39643","SINAPI-I",39643,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2,88","2,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 39644","SINAPI-I",39644,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","4,47","4,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 39645","SINAPI-I",39645,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","4,90","4,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 41610","SINAPI-I",41610,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","753,20","753,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 41611","SINAPI-I",41611,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1.187,19","1.187,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 41612","SINAPI-I",41612,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1.666,99","1.666,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 41637","SINAPI-I",41637,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","155,83","155,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 41638","SINAPI-I",41638,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","202,99","202,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 41639","SINAPI-I",41639,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","491,07","491,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 11789","SINAPI-I",11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","0,78","0,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 20975","SINAPI-I",20975,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","19,65","19,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 20976","SINAPI-I",20976,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","29,68","29,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 40340","SINAPI-I",40340,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","18,39","18,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 40341","SINAPI-I",40341,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","21,95","21,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 40342","SINAPI-I",40342,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","26,17","26,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 40343","SINAPI-I",40343,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","31,05","31,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 40344","SINAPI-I",40344,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","42,32","42,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 40345","SINAPI-I",40345,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","52,15","52,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 40346","SINAPI-I",40346,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","60,50","60,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 40347","SINAPI-I",40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","76,01","76,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 6138","SINAPI-I",6138,"ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","10,16","10,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 43424","SINAPI-I",43424,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","631,05","631,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 43426","SINAPI-I",43426,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2.176,52","2.176,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 12565","SINAPI-I",12565,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","763,27","763,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 12567","SINAPI-I",12567,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.025,21","1.025,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 12568","SINAPI-I",12568,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.435,29","1.435,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 43441","SINAPI-I",43441,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","184,53","184,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 43423","SINAPI-I",43423,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","86,11","86,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 12532","SINAPI-I",12532,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","132,81","132,81",null,"AS"]
["SINAPI-I 43444","SINAPI-I",43444,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","445,96","445,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 12551","SINAPI-I",12551,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","318,18","318,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 43442","SINAPI-I",43442,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","246,05","246,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 43443","SINAPI-I",43443,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","322,94","322,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 12544","SINAPI-I",12544,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","174,28","174,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 12547","SINAPI-I",12547,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","234,40","234,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 43445","SINAPI-I",43445,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","615,12","615,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 12563","SINAPI-I",12563,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","440,10","440,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 43425","SINAPI-I",43425,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","276,80","276,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 43446","SINAPI-I",43446,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","584,36","584,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 43447","SINAPI-I",43447,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","717,64","717,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 43448","SINAPI-I",43448,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.004,70","1.004,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 13761","SINAPI-I",13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2.566,32","2.566,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 4814","SINAPI-I",4814,"APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","61,35","61,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 44473","SINAPI-I",44473,"APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE  ASFALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2.551,30","2.551,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 6122","SINAPI-I",6122,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","20,67","23,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 40810","SINAPI-I",40810,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","3.620,11","4.204,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 21100","SINAPI-I",21100,"AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","3.845,10","3.845,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 11811","SINAPI-I",11811,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","5.550,48","5.550,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 11816","SINAPI-I",11816,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","4.100,00","4.100,00",null,"C "]
["SINAPI-I 11814","SINAPI-I",11814,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","8.924,67","8.924,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 14186","SINAPI-I",14186,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","11.206,13","11.206,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 14185","SINAPI-I",14185,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","14.516,30","14.516,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 44498","SINAPI-I",44498,"AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000  KCAL/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","318.204,48","318.204,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 34469","SINAPI-I",34469,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11.310,87","11.310,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 34476","SINAPI-I",34476,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","5.899,09","5.899,09",null,"AS"]
["SINAPI-I 34477","SINAPI-I",34477,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","7.829,24","7.829,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 34482","SINAPI-I",34482,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","7.312,08","7.312,08",null,"AS"]
["SINAPI-I 34472","SINAPI-I",34472,"AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3.480,00","3.480,00",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42425"},"SINAPI-I",42425,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2.938,30","2.938,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 42422","SINAPI-I",42422,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4.362,00","4.362,00",null,"C "]
["SINAPI-I 43184","SINAPI-I",43184,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","6.028,70","6.028,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 42424","SINAPI-I",42424,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2.624,15","2.624,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 42421","SINAPI-I",42421,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","23.892,64","23.892,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 42416","SINAPI-I",42416,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","11.312,43","11.312,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 42417","SINAPI-I",42417,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","12.682,16","12.682,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 42419","SINAPI-I",42419,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","14.328,15","14.328,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 42420","SINAPI-I",42420,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","19.692,98","19.692,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 43195","SINAPI-I",43195,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6.934,18","6.934,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 43196","SINAPI-I",43196,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","8.593,92","8.593,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 43198","SINAPI-I",43198,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","12.770,36","12.770,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 43199","SINAPI-I",43199,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","13.238,31","13.238,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 43200","SINAPI-I",43200,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","15.191,92","15.191,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 39556","SINAPI-I",39556,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","8.297,38","8.297,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 39557","SINAPI-I",39557,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","8.934,47","8.934,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 39559","SINAPI-I",39559,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","13.203,42","13.203,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 39560","SINAPI-I",39560,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","15.275,07","15.275,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 39561","SINAPI-I",39561,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","15.979,67","15.979,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 43190","SINAPI-I",43190,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2.358,18","2.358,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39555","SINAPI-I",39555,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2.550,94","2.550,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 43191","SINAPI-I",43191,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","3.393,10","3.393,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 39548","SINAPI-I",39548,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3.783,83","3.783,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 43192","SINAPI-I",43192,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4.444,66","4.444,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 39554","SINAPI-I",39554,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5.003,55","5.003,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 43194","SINAPI-I",43194,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2.020,18","2.020,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39551","SINAPI-I",39551,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2.224,43","2.224,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 43185","SINAPI-I",43185,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6.321,44","6.321,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 43186","SINAPI-I",43186,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6.667,84","6.667,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 43187","SINAPI-I",43187,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","8.848,30","8.848,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 43188","SINAPI-I",43188,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","10.720,88","10.720,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 43189","SINAPI-I",43189,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","12.059,21","12.059,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 39580","SINAPI-I",39580,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","95.031,49","95.031,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 39577","SINAPI-I",39577,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","29.744,65","29.744,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39578","SINAPI-I",39578,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","38.386,06","38.386,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 39579","SINAPI-I",39579,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","55.848,72","55.848,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 39826","SINAPI-I",39826,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","6.859,24","6.859,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 10700","SINAPI-I",10700,"ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26\" X 6MM REBOCAVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","22.684,99","22.684,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 346","SINAPI-I",346,"ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","30,77","30,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 3312","SINAPI-I",3312,"ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","27,25","27,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 339","SINAPI-I",339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1,58","1,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 340","SINAPI-I",340,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1,43","1,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 43130","SINAPI-I",43130,"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","25,98","25,98",null,"C "]
["SINAPI-I 344","SINAPI-I",344,"ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","34,15","34,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 345","SINAPI-I",345,"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","37,05","37,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 43131","SINAPI-I",43131,"ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","30,18","30,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 3313","SINAPI-I",3313,"ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","35,07","35,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 43132","SINAPI-I",43132,"ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","25,98","25,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 366","SINAPI-I",366,"AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M3    ","122,06","122,06",null,"C "]
["SINAPI-I 367","SINAPI-I",367,"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M3    ","123,65","123,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 370","SINAPI-I",370,"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M3    ","122,06","122,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 368","SINAPI-I",368,"AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M3    ","61,03","61,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 11075","SINAPI-I",11075,"AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M3    ","1.400,87","1.400,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 1381","SINAPI-I",1381,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","0,75","0,75",null,"C "]
["SINAPI-I 34353","SINAPI-I",34353,"ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","KG    ","1,39","1,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 37595","SINAPI-I",37595,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","2,30","2,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 37596","SINAPI-I",37596,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","2,64","2,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 371","SINAPI-I",371,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","0,81","0,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 37553","SINAPI-I",37553,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","1,53","1,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 37552","SINAPI-I",37552,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","2,46","2,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 36880","SINAPI-I",36880,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","2,50","2,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 34355","SINAPI-I",34355,"ARGAMASSA PISO SOBRE PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","2,15","2,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 130","SINAPI-I",130,"ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","KG    ","4,46","4,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 135","SINAPI-I",135,"ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","3,59","3,59",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36886"},"SINAPI-I",36886,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","0,77","0,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 38546","SINAPI-I",38546,"ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M3    ","479,37","479,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 34549","SINAPI-I",34549,"ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M3    ","747,19","747,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 6081","SINAPI-I",6081,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M3    ","52,30","52,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 6077","SINAPI-I",6077,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M3    ","37,35","37,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 6079","SINAPI-I",6079,"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M3    ","37,35","37,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 1091","SINAPI-I",1091,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","23,52","23,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 1094","SINAPI-I",1094,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","16,45","16,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 1095","SINAPI-I",1095,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","34,97","34,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 1092","SINAPI-I",1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","27,06","27,06",null,"C "]
["SINAPI-I 1093","SINAPI-I",1093,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","63,19","63,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 1090","SINAPI-I",1090,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","45,24","45,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 1096","SINAPI-I",1096,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","81,42","81,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 1097","SINAPI-I",1097,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","69,12","69,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 378","SINAPI-I",378,"ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","23,44","27,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 40911","SINAPI-I",40911,"ARMADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","4.102,15","4.764,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 33939","SINAPI-I",33939,"ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","100,35","116,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 40815","SINAPI-I",40815,"ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","17.556,88","20.389,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 33952","SINAPI-I",33952,"ARQUITETO PLENO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","106,31","123,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 40816","SINAPI-I",40816,"ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ","18.599,83","21.601,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 33953","SINAPI-I",33953,"ARQUITETO SENIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","111,40","129,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 40817","SINAPI-I",40817,"ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","19.493,22","22.638,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 13348","SINAPI-I",13348,"ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,63","1,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 39212","SINAPI-I",39212,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,28","2,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 39211","SINAPI-I",39211,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,04","2,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 39208","SINAPI-I",39208,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","0,62","0,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 39210","SINAPI-I",39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1,14","1,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 39214","SINAPI-I",39214,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,22","4,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 39213","SINAPI-I",39213,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2,98","2,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 39209","SINAPI-I",39209,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","0,74","0,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 39207","SINAPI-I",39207,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1,14","1,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 39215","SINAPI-I",39215,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","7,68","7,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 39216","SINAPI-I",39216,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","10,72","10,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 11267","SINAPI-I",11267,"ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8\", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1,43","1,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 379","SINAPI-I",379,"ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1,43","1,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 510","SINAPI-I",510,"ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","13,31","13,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 516","SINAPI-I",516,"ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","15,77","15,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 509","SINAPI-I",509,"ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","17,69","17,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 40331","SINAPI-I",40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","12,18","14,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 40930","SINAPI-I",40930,"ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","2.131,77","2.475,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 377","SINAPI-I",377,"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","36,50","36,50",null,"C "]
["SINAPI-I 11761","SINAPI-I",11761,"ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","77,67","77,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 7588","SINAPI-I",7588,"AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","46,16","46,16",null,"C "]
["SINAPI-I 34551","SINAPI-I",34551,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","16,55","19,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 41078","SINAPI-I",41078,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","2.895,90","3.363,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 246","SINAPI-I",246,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","H     ","17,95","20,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 40927","SINAPI-I",40927,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","MES   ","3.143,07","3.650,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 2350","SINAPI-I",2350,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","18,78","21,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 40812","SINAPI-I",40812,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","3.286,62","3.816,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 245","SINAPI-I",245,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","25,04","29,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 41090","SINAPI-I",41090,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","4.382,17","5.089,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 251","SINAPI-I",251,"AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","17,95","20,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 40975","SINAPI-I",40975,"AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","3.143,07","3.650,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 6127","SINAPI-I",6127,"AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","17,95","20,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 41072","SINAPI-I",41072,"AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","3.143,07","3.650,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 6121","SINAPI-I",6121,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ","16,56","19,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 41071","SINAPI-I",41071,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ","2.898,72","3.366,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 244","SINAPI-I",244,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","10,53","12,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 41093","SINAPI-I",41093,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ","1.846,08","2.143,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 532","SINAPI-I",532,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ","36,17","41,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 40931","SINAPI-I",40931,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ","6.330,70","7.352,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 36150","SINAPI-I",36150,"AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","48,55","48,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 4760","SINAPI-I",4760,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ","23,44","27,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 41069","SINAPI-I",41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","4.102,15","4.764,05",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10422"},"SINAPI-I",10422,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","457,95","457,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 44019","SINAPI-I",44019,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","633,92","633,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 36520","SINAPI-I",36520,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","770,78","770,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 42319","SINAPI-I",42319,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","690,66","690,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 10420","SINAPI-I",10420,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","245,00","245,00",null,"C "]
["SINAPI-I 10421","SINAPI-I",10421,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","269,22","269,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 11786","SINAPI-I",11786,"BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","542,86","542,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 4815","SINAPI-I",4815,"BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","6,86","6,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 541","SINAPI-I",541,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","239,00","239,00",null,"C "]
["SINAPI-I 542","SINAPI-I",542,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","299,59","299,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 540","SINAPI-I",540,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","675,12","675,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 38364","SINAPI-I",38364,"BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","943,39","943,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 11692","SINAPI-I",11692,"BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","517,22","517,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 1746","SINAPI-I",1746,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","290,68","290,68",null,"C "]
["SINAPI-I 1748","SINAPI-I",1748,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","386,53","386,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 1749","SINAPI-I",1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","560,02","560,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 37412","SINAPI-I",37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","284,14","284,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 1745","SINAPI-I",1745,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","337,88","337,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 1750","SINAPI-I",1750,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","789,57","789,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 11687","SINAPI-I",11687,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","1.258,03","1.258,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 11689","SINAPI-I",11689,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","1.576,24","1.576,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 11693","SINAPI-I",11693,"BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","265,00","265,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 36215","SINAPI-I",36215,"BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","558,62","558,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 42439","SINAPI-I",42439,"BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","1.207,84","1.207,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 38381","SINAPI-I",38381,"BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","9,10","9,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 39621","SINAPI-I",39621,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","PAR   ","1.185,43","1.185,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 39624","SINAPI-I",39624,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","PAR   ","1.307,66","1.307,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 39615","SINAPI-I",39615,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","528,42","528,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 39620","SINAPI-I",39620,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","807,03","807,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 39623","SINAPI-I",39623,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","864,40","864,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 546","SINAPI-I",546,"BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","8,88","8,88",null,"C "]
["SINAPI-I 566","SINAPI-I",566,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","4,21","4,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 565","SINAPI-I",565,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","15,36","15,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 555","SINAPI-I",555,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","10,89","10,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 557","SINAPI-I",557,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","34,17","34,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 552","SINAPI-I",552,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","16,95","16,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 563","SINAPI-I",563,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","25,47","25,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 549","SINAPI-I",549,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","45,84","45,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 551","SINAPI-I",551,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","90,78","90,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 559","SINAPI-I",559,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","22,69","22,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 560","SINAPI-I",560,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","28,39","28,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 547","SINAPI-I",547,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","33,99","33,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 36207","SINAPI-I",36207,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","247,43","247,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 36209","SINAPI-I",36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","283,97","283,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 36210","SINAPI-I",36210,"BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","307,24","307,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 36204","SINAPI-I",36204,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","108,93","108,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 36205","SINAPI-I",36205,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","120,98","120,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 36081","SINAPI-I",36081,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","129,00","129,00",null,"C "]
["SINAPI-I 36206","SINAPI-I",36206,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","135,15","135,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 36218","SINAPI-I",36218,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","136,98","136,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 36220","SINAPI-I",36220,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","157,07","157,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 36080","SINAPI-I",36080,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","169,90","169,90",null,"C "]
["SINAPI-I 36223","SINAPI-I",36223,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","177,91","177,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 38127","SINAPI-I",38127,"BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","406,69","406,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 38060","SINAPI-I",38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","55,24","55,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 10956","SINAPI-I",10956,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","60,58","60,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 39380","SINAPI-I",39380,"BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","20,28","20,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 44172","SINAPI-I",44172,"BASTIDOR PARA BLOCO M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","7,00","7,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 37597","SINAPI-I",37597,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","656.464,84","656.464,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 183","SINAPI-I",183,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                            ","JG    ","255,00","255,00",null,"C "]
["SINAPI-I 184","SINAPI-I",184,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","JG    ","157,93","157,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 181","SINAPI-I",181,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                            ","JG    ","340,54","340,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 20001","SINAPI-I",20001,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","JG    ","197,41","197,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 39837","SINAPI-I",39837,"BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","JG    ","453,14","453,14",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43366"},"SINAPI-I",43366,"BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR  MONTMORILONITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","1,58","1,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 10535","SINAPI-I",10535,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","4.670,00","4.670,00",null,"C "]
["SINAPI-I 10537","SINAPI-I",10537,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","6.368,61","6.368,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 13891","SINAPI-I",13891,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","5.841,45","5.841,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 44492","SINAPI-I",44492,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM  CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","25.407,96","25.407,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 36396","SINAPI-I",36396,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","5.342,79","5.342,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 36397","SINAPI-I",36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","18.996,61","18.996,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 36398","SINAPI-I",36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","23.088,79","23.088,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 647","SINAPI-I",647,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","25,69","29,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 40920","SINAPI-I",40920,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","4.497,62","5.223,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 715","SINAPI-I",715,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","16,75","16,75",null,"C "]
["SINAPI-I 716","SINAPI-I",716,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","18,94","18,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 38783","SINAPI-I",38783,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","0,91","0,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 37593","SINAPI-I",37593,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,49","2,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 37594","SINAPI-I",37594,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,96","2,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 37592","SINAPI-I",37592,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1,97","1,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 44466","SINAPI-I",44466,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,85","1,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 44467","SINAPI-I",44467,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,23","2,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 44468","SINAPI-I",44468,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1,94","1,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 7270","SINAPI-I",7270,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","0,75","0,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 7267","SINAPI-I",7267,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,63","0,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 44460","SINAPI-I",44460,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1,25","1,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 44461","SINAPI-I",44461,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1,71","1,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 44458","SINAPI-I",44458,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 24 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","0,76","0,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 44457","SINAPI-I",44457,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1,48","1,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 7271","SINAPI-I",7271,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,80","0,80",null,"C "]
["SINAPI-I 7268","SINAPI-I",7268,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1,24","1,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 44459","SINAPI-I",44459,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","0,80","0,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 44462","SINAPI-I",44462,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,42","1,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 44463","SINAPI-I",44463,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,84","1,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 44464","SINAPI-I",44464,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 19 X 19 X 29 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,90","1,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 44465","SINAPI-I",44465,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","2,61","2,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 41372","SINAPI-I",41372,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","112,70","112,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 41371","SINAPI-I",41371,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","66,61","66,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 34556","SINAPI-I",34556,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","3,78","3,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 37873","SINAPI-I",37873,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","3,85","3,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 34564","SINAPI-I",34564,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,03","4,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 34565","SINAPI-I",34565,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,26","4,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 38590","SINAPI-I",38590,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","3,15","3,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 34566","SINAPI-I",34566,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,31","3,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 34567","SINAPI-I",34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,51","3,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 38591","SINAPI-I",38591,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","3,18","3,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 34568","SINAPI-I",34568,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,14","4,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 34569","SINAPI-I",34569,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,26","4,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 34570","SINAPI-I",34570,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,63","4,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 25070","SINAPI-I",25070,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","3,48","3,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 34571","SINAPI-I",34571,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,51","3,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 34573","SINAPI-I",34573,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,70","3,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 37107","SINAPI-I",37107,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4,88","4,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 34576","SINAPI-I",34576,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,39","5,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 34577","SINAPI-I",34577,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,62","5,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 34578","SINAPI-I",34578,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","6,10","6,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 34579","SINAPI-I",34579,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","6,50","6,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 25067","SINAPI-I",25067,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","4,35","4,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 34580","SINAPI-I",34580,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,86","4,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 25071","SINAPI-I",25071,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2,42","2,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 44171","SINAPI-I",44171,"BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","19,96","19,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 38395","SINAPI-I",38395,"BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23X 13 X 8* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","7,60","7,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 34583","SINAPI-I",34583,"BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","61,35","61,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 34584","SINAPI-I",34584,"BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","44,99","44,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 709","SINAPI-I",709,"BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","727,92","727,92",null,"AS"]
["SINAPI-I 34599","SINAPI-I",34599,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2,48","2,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 34592","SINAPI-I",34592,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2,77","2,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 37103","SINAPI-I",37103,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","3,17","3,17",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34555"},"SINAPI-I",34555,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","4,02","4,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 674","SINAPI-I",674,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","80,30","80,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 34600","SINAPI-I",34600,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","117,95","117,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 652","SINAPI-I",652,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","180,68","180,68",null,"AS"]
["SINAPI-I 651","SINAPI-I",651,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,05","3,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 654","SINAPI-I",654,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,78","3,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 650","SINAPI-I",650,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,44","2,44",null,"C "]
["SINAPI-I 718","SINAPI-I",718,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","16,55","16,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 11981","SINAPI-I",11981,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","16,08","16,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 34586","SINAPI-I",34586,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1,97","1,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 38603","SINAPI-I",38603,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,34","2,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 34588","SINAPI-I",34588,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,66","2,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 34590","SINAPI-I",34590,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,64","2,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 34591","SINAPI-I",34591,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,22","3,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 40517","SINAPI-I",40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","41,92","41,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 40515","SINAPI-I",40515,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","94,32","94,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 40524","SINAPI-I",40524,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","58,95","58,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 40529","SINAPI-I",40529,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","60,26","60,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 36156","SINAPI-I",36156,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","45,85","45,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 36155","SINAPI-I",36155,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","39,58","39,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 36154","SINAPI-I",36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","55,02","55,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 36170","SINAPI-I",36170,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","50,00","50,00",null,"C "]
["SINAPI-I 695","SINAPI-I",695,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ","40,41","40,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 679","SINAPI-I",679,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","60,26","60,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 711","SINAPI-I",711,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","39,86","39,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 712","SINAPI-I",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","50,21","50,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 12614","SINAPI-I",12614,"BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","58,79","58,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 6140","SINAPI-I",6140,"BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","3,98","3,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 38399","SINAPI-I",38399,"BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","185,23","185,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 729","SINAPI-I",729,"BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","856,65","856,65",null,"C "]
["SINAPI-I 39925","SINAPI-I",39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","12.378,51","12.378,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 731","SINAPI-I",731,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","833,73","833,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 10575","SINAPI-I",10575,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4\" X 3/4\", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.301,10","1.301,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 733","SINAPI-I",733,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.424,55","1.424,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 732","SINAPI-I",732,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.405,39","1.405,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 735","SINAPI-I",735,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2.500,12","2.500,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 737","SINAPI-I",737,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2\" X 2\", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","7.881,04","7.881,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 736","SINAPI-I",736,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1 1/4\", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2.102,15","2.102,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 738","SINAPI-I",738,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2\" X 1 1/2\", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","3.654,38","3.654,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 740","SINAPI-I",740,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","7.413,98","7.413,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 734","SINAPI-I",734,"BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.506,58","1.506,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 39008","SINAPI-I",39008,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","56.928,72","56.928,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 39009","SINAPI-I",39009,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","60.992,07","60.992,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 10587","SINAPI-I",10587,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","4.775,54","4.775,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 759","SINAPI-I",759,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","6.866,29","6.866,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 761","SINAPI-I",761,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","11.638,94","11.638,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 750","SINAPI-I",750,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11.050,25","11.050,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 755","SINAPI-I",755,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","45.344,85","45.344,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 749","SINAPI-I",749,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","16.676,99","16.676,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 756","SINAPI-I",756,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","49.454,63","49.454,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 10588","SINAPI-I",10588,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","4.957,62","4.957,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 10592","SINAPI-I",10592,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5.988,15","5.988,15",null,"C "]
["SINAPI-I 10589","SINAPI-I",10589,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","8.044,70","8.044,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 760","SINAPI-I",760,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","44.911,12","44.911,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 751","SINAPI-I",751,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","7.073,50","7.073,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 754","SINAPI-I",754,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","11.227,78","11.227,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 757","SINAPI-I",757,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","22.455,56","22.455,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 44489","SINAPI-I",44489,"BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","212.962,80","212.962,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 39917","SINAPI-I",39917,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","87.446,63","87.446,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 38167","SINAPI-I",38167,"BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","PAR   ","26,57","26,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 36145","SINAPI-I",36145,"BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","PAR   ","47,08","47,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 12893","SINAPI-I",12893,"BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","PAR   ","78,48","78,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 11685","SINAPI-I",11685,"BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","43,64","43,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 11680","SINAPI-I",11680,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","15,55","15,55",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11679"},"SINAPI-I",11679,"BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO ELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","21,08","21,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 2512","SINAPI-I",2512,"BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","39,00","39,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 4374","SINAPI-I",4374,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","0,29","0,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 7568","SINAPI-I",7568,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","0,49","0,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 7584","SINAPI-I",7584,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,74","0,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 11945","SINAPI-I",11945,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,04","0,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 11946","SINAPI-I",11946,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,05","0,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 4375","SINAPI-I",4375,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,08","0,08",null,"C "]
["SINAPI-I 11950","SINAPI-I",11950,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","0,16","0,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 4376","SINAPI-I",4376,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,15","0,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 7583","SINAPI-I",7583,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","0,33","0,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 4350","SINAPI-I",4350,"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","0,57","0,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 44400","SINAPI-I",44400,"BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","33,30","33,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 39886","SINAPI-I",39886,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","5,97","5,97",null,"AS"]
["SINAPI-I 39887","SINAPI-I",39887,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","8,96","8,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 39888","SINAPI-I",39888,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","20,49","20,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 39890","SINAPI-I",39890,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","34,98","34,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 39891","SINAPI-I",39891,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","49,32","49,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 39892","SINAPI-I",39892,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","153,73","153,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 790","SINAPI-I",790,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","23,11","23,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 766","SINAPI-I",766,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","23,11","23,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 791","SINAPI-I",791,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","23,11","23,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 767","SINAPI-I",767,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","23,11","23,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 768","SINAPI-I",768,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","18,15","18,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 789","SINAPI-I",789,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","17,76","17,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 769","SINAPI-I",769,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","18,15","18,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 770","SINAPI-I",770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6,40","6,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 12394","SINAPI-I",12394,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 3/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6,40","6,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 764","SINAPI-I",764,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","11,17","11,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 765","SINAPI-I",765,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","11,17","11,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 787","SINAPI-I",787,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","49,89","49,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 774","SINAPI-I",774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","49,89","49,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 773","SINAPI-I",773,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","49,89","49,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 775","SINAPI-I",775,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","49,89","49,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 788","SINAPI-I",788,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","31,01","31,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 772","SINAPI-I",772,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","31,01","31,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 771","SINAPI-I",771,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","31,01","31,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 779","SINAPI-I",779,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","7,71","7,71",null,"AS"]
["SINAPI-I 776","SINAPI-I",776,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","73,55","73,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 777","SINAPI-I",777,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","71,50","71,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 780","SINAPI-I",780,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","71,86","71,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 778","SINAPI-I",778,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","73,55","73,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 781","SINAPI-I",781,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","135,90","135,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 786","SINAPI-I",786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","135,90","135,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 782","SINAPI-I",782,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","135,90","135,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 783","SINAPI-I",783,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\" X 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","371,95","371,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 785","SINAPI-I",785,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","393,00","393,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 784","SINAPI-I",784,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 5\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","421,59","421,59",null,"AS"]
["SINAPI-I 828","SINAPI-I",828,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","0,53","0,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 829","SINAPI-I",829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","0,86","0,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 812","SINAPI-I",812,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1,90","1,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 819","SINAPI-I",819,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","3,30","3,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 818","SINAPI-I",818,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","6,16","6,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 832","SINAPI-I",832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2,54","2,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 834","SINAPI-I",834,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","3,29","3,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 813","SINAPI-I",813,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","3,83","3,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 820","SINAPI-I",820,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","5,16","5,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 816","SINAPI-I",816,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","9,19","9,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 814","SINAPI-I",814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","11,41","11,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 822","SINAPI-I",822,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","14,90","14,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 821","SINAPI-I",821,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","17,04","17,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 20086","SINAPI-I",20086,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3,36","3,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 39191","SINAPI-I",39191,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","23,95","23,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 39190","SINAPI-I",39190,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","25,02","25,02",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39189"},"SINAPI-I",39189,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","26,48","26,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 39186","SINAPI-I",39186,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","23,69","23,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 39188","SINAPI-I",39188,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","19,49","19,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 39187","SINAPI-I",39187,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","20,43","20,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 39184","SINAPI-I",39184,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","7,68","7,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 39185","SINAPI-I",39185,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","7,01","7,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 39198","SINAPI-I",39198,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","78,57","78,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 39197","SINAPI-I",39197,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","82,08","82,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 39196","SINAPI-I",39196,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","84,65","84,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39199","SINAPI-I",39199,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","75,61","75,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 39195","SINAPI-I",39195,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","43,64","43,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39194","SINAPI-I",39194,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","46,71","46,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 39193","SINAPI-I",39193,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","51,19","51,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 39192","SINAPI-I",39192,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","53,25","53,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 39920","SINAPI-I",39920,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\" X 1/2\",  PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","6,45","6,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 39201","SINAPI-I",39201,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","93,94","93,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 39200","SINAPI-I",39200,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","94,69","94,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 39203","SINAPI-I",39203,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","76,46","76,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 39202","SINAPI-I",39202,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","89,82","89,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 39205","SINAPI-I",39205,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","149,85","149,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 39204","SINAPI-I",39204,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","153,47","153,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 39206","SINAPI-I",39206,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","145,60","145,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 798","SINAPI-I",798,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1,06","1,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 797","SINAPI-I",797,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","7,71","7,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 796","SINAPI-I",796,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","6,55","6,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 799","SINAPI-I",799,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3,17","3,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 792","SINAPI-I",792,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3,07","3,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 38001","SINAPI-I",38001,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1,23","1,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 38002","SINAPI-I",38002,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,30","4,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 38003","SINAPI-I",38003,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","29,36","29,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 38004","SINAPI-I",38004,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","33,77","33,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 44263","SINAPI-I",44263,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","60,63","60,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 36327","SINAPI-I",36327,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,64","4,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 38992","SINAPI-I",38992,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","5,63","5,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 38993","SINAPI-I",38993,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","14,65","14,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 44175","SINAPI-I",44175,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","25,56","25,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 44177","SINAPI-I",44177,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","19,10","19,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 38418","SINAPI-I",38418,"BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","5,78","5,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 39178","SINAPI-I",39178,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,59","2,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 39177","SINAPI-I",39177,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,34","2,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 39174","SINAPI-I",39174,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1,17","1,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 39176","SINAPI-I",39176,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1,53","1,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 39180","SINAPI-I",39180,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","7,03","7,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 39179","SINAPI-I",39179,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6,22","6,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 39175","SINAPI-I",39175,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1,43","1,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 39217","SINAPI-I",39217,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1,10","1,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 39181","SINAPI-I",39181,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","9,43","9,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 39182","SINAPI-I",39182,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","13,26","13,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 12616","SINAPI-I",12616,"CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","17,83","17,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 1049","SINAPI-I",1049,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","11,10","11,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 1099","SINAPI-I",1099,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","8,49","8,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 39678","SINAPI-I",39678,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","3,42","3,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 1050","SINAPI-I",1050,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","5,81","5,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 1101","SINAPI-I",1101,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","36,62","36,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 1100","SINAPI-I",1100,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","18,89","18,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 39679","SINAPI-I",39679,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","72,98","72,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 1098","SINAPI-I",1098,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","4,53","4,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 1102","SINAPI-I",1102,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","54,60","54,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 1051","SINAPI-I",1051,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","79,37","79,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 37399","SINAPI-I",37399,"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","57,25","57,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 43834","SINAPI-I",43834,"CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","23,32","23,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 43835","SINAPI-I",43835,"CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","2,09","2,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 43833","SINAPI-I",43833,"CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","2,17","2,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 41955","SINAPI-I",41955,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","86,95","86,95",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41953"},"SINAPI-I",41953,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","82,98","82,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 41954","SINAPI-I",41954,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","82,19","82,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 25004","SINAPI-I",25004,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","48,58","48,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 25002","SINAPI-I",25002,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","48,58","48,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 37409","SINAPI-I",37409,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","48,58","48,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 841","SINAPI-I",841,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","49,17","49,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 25005","SINAPI-I",25005,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","53,31","53,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 25003","SINAPI-I",25003,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","54,11","54,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 37410","SINAPI-I",37410,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","53,31","53,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 842","SINAPI-I",842,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","54,07","54,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 44391","SINAPI-I",44391,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","115,21","115,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 44388","SINAPI-I",44388,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,49","2,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 44392","SINAPI-I",44392,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","229,39","229,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 44390","SINAPI-I",44390,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","48,60","48,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 44389","SINAPI-I",44389,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","5,74","5,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 862","SINAPI-I",862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","10,51","10,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 866","SINAPI-I",866,"CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","133,57","133,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 892","SINAPI-I",892,"CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","161,69","161,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 857","SINAPI-I",857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","17,58","17,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 37404","SINAPI-I",37404,"CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","187,07","187,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 868","SINAPI-I",868,"CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","25,06","25,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 863","SINAPI-I",863,"CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","36,91","36,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 867","SINAPI-I",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","52,58","52,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 864","SINAPI-I",864,"CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","69,45","69,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 865","SINAPI-I",865,"CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","99,90","99,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 993","SINAPI-I",993,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","1,90","1,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 1020","SINAPI-I",1020,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","9,69","9,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 1017","SINAPI-I",1017,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","118,78","118,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 999","SINAPI-I",999,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","143,91","143,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 995","SINAPI-I",995,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","15,43","15,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 1000","SINAPI-I",1000,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","176,76","176,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 1022","SINAPI-I",1022,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","2,65","2,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 1015","SINAPI-I",1015,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","234,89","234,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 996","SINAPI-I",996,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","23,93","23,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 1001","SINAPI-I",1001,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","304,77","304,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 1019","SINAPI-I",1019,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","33,82","33,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 1021","SINAPI-I",1021,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","4,06","4,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 39249","SINAPI-I",39249,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","409,78","409,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 1018","SINAPI-I",1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","50,01","50,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 39250","SINAPI-I",39250,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","490,19","490,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 994","SINAPI-I",994,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","5,91","5,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 977","SINAPI-I",977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","69,96","69,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 998","SINAPI-I",998,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","90,83","90,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 39251","SINAPI-I",39251,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","0,65","0,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 1011","SINAPI-I",1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","0,89","0,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 39252","SINAPI-I",39252,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1,17","1,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 1013","SINAPI-I",1013,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1,41","1,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 980","SINAPI-I",980,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","10,16","10,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 39237","SINAPI-I",39237,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","108,14","108,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 39238","SINAPI-I",39238,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","136,38","136,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 979","SINAPI-I",979,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","14,52","14,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 39239","SINAPI-I",39239,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","164,76","164,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 1014","SINAPI-I",1014,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,23","2,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 39240","SINAPI-I",39240,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","216,71","216,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 39232","SINAPI-I",39232,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","22,74","22,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 39233","SINAPI-I",39233,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","33,15","33,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 981","SINAPI-I",981,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3,70","3,70",null,"C "]
["SINAPI-I 39234","SINAPI-I",39234,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","46,14","46,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 982","SINAPI-I",982,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","5,32","5,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 39235","SINAPI-I",39235,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","68,06","68,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 39236","SINAPI-I",39236,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","90,19","90,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 990","SINAPI-I",990,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","160,04","160,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 39241","SINAPI-I",39241,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","15,75","15,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 1005","SINAPI-I",1005,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","199,26","199,26",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 991"},"SINAPI-I",991,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","260,98","260,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 986","SINAPI-I",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","24,89","24,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 987","SINAPI-I",987,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","34,08","34,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 1007","SINAPI-I",1007,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","47,17","47,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 1008","SINAPI-I",1008,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","5,99","5,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 988","SINAPI-I",988,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","65,04","65,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 989","SINAPI-I",989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","89,78","89,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 1006","SINAPI-I",1006,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","120,36","120,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 43972","SINAPI-I",43972,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","4,45","4,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 43971","SINAPI-I",43971,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3,40","3,40",null,"C "]
["SINAPI-I 39598","SINAPI-I",39598,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","6,30","6,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 43973","SINAPI-I",43973,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","4,65","4,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39599","SINAPI-I",39599,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","9,07","9,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 43832","SINAPI-I",43832,"CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","23,89","23,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 34602","SINAPI-I",34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","4,12","4,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 34607","SINAPI-I",34607,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","10,09","10,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 34609","SINAPI-I",34609,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","14,68","14,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 34618","SINAPI-I",34618,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","5,61","5,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 34621","SINAPI-I",34621,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","13,91","13,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 34622","SINAPI-I",34622,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","20,67","20,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 34624","SINAPI-I",34624,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","7,49","7,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 34627","SINAPI-I",34627,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","18,07","18,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 34629","SINAPI-I",34629,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","27,61","27,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 39257","SINAPI-I",39257,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","5,62","5,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 39261","SINAPI-I",39261,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","32,17","32,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 39268","SINAPI-I",39268,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","502,91","502,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 39262","SINAPI-I",39262,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","51,23","51,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 39258","SINAPI-I",39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","8,47","8,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 39263","SINAPI-I",39263,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","88,59","88,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 39264","SINAPI-I",39264,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","122,73","122,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 39259","SINAPI-I",39259,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","13,04","13,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 39265","SINAPI-I",39265,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","166,62","166,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 39260","SINAPI-I",39260,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","19,97","19,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 39266","SINAPI-I",39266,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","251,43","251,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 39267","SINAPI-I",39267,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","314,36","314,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 11901","SINAPI-I",11901,"CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","0,82","0,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 11902","SINAPI-I",11902,"CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","1,56","1,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 11903","SINAPI-I",11903,"CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","1,65","1,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 11904","SINAPI-I",11904,"CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","2,51","2,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 11905","SINAPI-I",11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","3,06","3,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 11906","SINAPI-I",11906,"CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","3,89","3,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 11919","SINAPI-I",11919,"CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","7,13","7,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 11920","SINAPI-I",11920,"CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","13,55","13,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 11924","SINAPI-I",11924,"CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","113,75","113,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 11921","SINAPI-I",11921,"CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","19,82","19,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 11922","SINAPI-I",11922,"CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","32,06","32,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 11923","SINAPI-I",11923,"CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","46,93","46,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 11916","SINAPI-I",11916,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","9,76","9,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 11914","SINAPI-I",11914,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","70,31","70,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 11917","SINAPI-I",11917,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","17,19","17,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 11918","SINAPI-I",11918,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","20,39","20,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 37734","SINAPI-I",37734,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","78.510,83","78.510,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 42251","SINAPI-I",42251,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","89.153,84","89.153,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 37733","SINAPI-I",37733,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","58.867,13","58.867,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 37735","SINAPI-I",37735,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","70.934,89","70.934,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 5090","SINAPI-I",5090,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","19,50","19,50",null,"C "]
["SINAPI-I 5085","SINAPI-I",5085,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","29,03","29,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 43603","SINAPI-I",43603,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","41,47","41,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 38374","SINAPI-I",38374,"CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.180,39","1.180,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 20212","SINAPI-I",20212,"CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","25,25","25,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 20209","SINAPI-I",20209,"CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","30,16","30,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 4430","SINAPI-I",4430,"CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","14,78","14,78",null,"C "]
["SINAPI-I 4433","SINAPI-I",4433,"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","28,90","28,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 4400","SINAPI-I",4400,"CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","23,52","23,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2729"},"SINAPI-I",2729,"CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","36,20","36,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 4513","SINAPI-I",4513,"CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","4,92","4,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 37106","SINAPI-I",37106,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","5.358,80","5.358,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 11869","SINAPI-I",11869,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.071,76","1.071,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 43981","SINAPI-I",43981,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","8.075,66","8.075,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 37104","SINAPI-I",37104,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.345,08","1.345,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 43982","SINAPI-I",43982,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","12.757,51","12.757,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 43978","SINAPI-I",43978,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.993,38","1.993,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 11871","SINAPI-I",11871,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","499,60","499,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 37105","SINAPI-I",37105,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","3.074,02","3.074,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 43980","SINAPI-I",43980,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","3.828,37","3.828,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 43979","SINAPI-I",43979,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","719,31","719,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 11868","SINAPI-I",11868,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","695,65","695,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 34636","SINAPI-I",34636,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","494,00","494,00",null,"C "]
["SINAPI-I 34639","SINAPI-I",34639,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.140,24","1.140,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 34640","SINAPI-I",34640,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.293,42","1.293,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 43977","SINAPI-I",43977,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2.229,78","2.229,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 34637","SINAPI-I",34637,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","298,74","298,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 34638","SINAPI-I",34638,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","462,10","462,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 34641","SINAPI-I",34641,"CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","113,78","113,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 43434","SINAPI-I",43434,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","123,02","123,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 43435","SINAPI-I",43435,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","225,54","225,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 43436","SINAPI-I",43436,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","394,70","394,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 43437","SINAPI-I",43437,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","715,59","715,59",null,"AS"]
["SINAPI-I 43438","SINAPI-I",43438,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1.281,51","1.281,51",null,"AS"]
["SINAPI-I 41627","SINAPI-I",41627,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","189,66","189,66",null,"AS"]
["SINAPI-I 41628","SINAPI-I",41628,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","348,57","348,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 41629","SINAPI-I",41629,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","442,89","442,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 43429","SINAPI-I",43429,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","98,13","98,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 43430","SINAPI-I",43430,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","163,00","163,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 43431","SINAPI-I",43431,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","315,76","315,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 43432","SINAPI-I",43432,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","656,13","656,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 43433","SINAPI-I",43433,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1.034,43","1.034,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 43094","SINAPI-I",43094,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","398,16","398,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 43093","SINAPI-I",43093,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","423,12","423,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 11694","SINAPI-I",11694,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.011,31","1.011,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 1030","SINAPI-I",1030,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","45,75","45,75",null,"C "]
["SINAPI-I 11881","SINAPI-I",11881,"CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","174,28","174,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 35277","SINAPI-I",35277,"CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","333,47","333,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 10521","SINAPI-I",10521,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","404,24","404,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 10885","SINAPI-I",10885,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","511,32","511,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 20962","SINAPI-I",20962,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","423,50","423,50",null,"C "]
["SINAPI-I 20963","SINAPI-I",20963,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","517,34","517,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 34643","SINAPI-I",34643,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","38,40","38,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 41480","SINAPI-I",41480,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","44,53","44,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 41474","SINAPI-I",41474,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","71,13","71,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 41475","SINAPI-I",41475,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","60,69","60,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 41476","SINAPI-I",41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","132,89","132,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 2555","SINAPI-I",2555,"CAIXA DE LUZ \"3 X 3\" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1,34","1,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 2556","SINAPI-I",2556,"CAIXA DE LUZ \"4 X 2\" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1,38","1,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 2557","SINAPI-I",2557,"CAIXA DE LUZ \"4 X 4\" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2,93","2,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 10569","SINAPI-I",10569,"CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","2,93","2,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 39810","SINAPI-I",39810,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","53,73","53,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 39811","SINAPI-I",39811,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","65,72","65,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 39812","SINAPI-I",39812,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","108,07","108,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 43096","SINAPI-I",43096,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","358,22","358,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 43102","SINAPI-I",43102,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","217,82","217,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 43103","SINAPI-I",43103,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","320,74","320,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 43098","SINAPI-I",43098,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","121,34","121,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 43097","SINAPI-I",43097,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","71,89","71,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 43104","SINAPI-I",43104,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4\" A 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","850,36","850,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 39771","SINAPI-I",39771,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","28,16","28,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 39772","SINAPI-I",39772,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","55,36","55,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 39773","SINAPI-I",39773,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","88,98","88,98",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39774"},"SINAPI-I",39774,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","133,09","133,09",null,"AS"]
["SINAPI-I 39775","SINAPI-I",39775,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","177,63","177,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 39776","SINAPI-I",39776,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","214,67","214,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 39777","SINAPI-I",39777,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","272,08","272,08",null,"AS"]
["SINAPI-I 20254","SINAPI-I",20254,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","19,75","19,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 20253","SINAPI-I",20253,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","64,85","64,85",null,"AS"]
["SINAPI-I 14055","SINAPI-I",14055,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","592,60","592,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 11247","SINAPI-I",11247,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1.246,96","1.246,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 11250","SINAPI-I",11250,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","53,68","53,68",null,"AS"]
["SINAPI-I 11249","SINAPI-I",11249,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2.435,75","2.435,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 11251","SINAPI-I",11251,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","118,91","118,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 11253","SINAPI-I",11253,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","197,05","197,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 11255","SINAPI-I",11255,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","294,58","294,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 11256","SINAPI-I",11256,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","368,99","368,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 1872","SINAPI-I",1872,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3,60","3,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 1873","SINAPI-I",1873,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","7,16","7,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 39693","SINAPI-I",39693,"CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","2.317,47","2.317,47",null,"AS"]
["SINAPI-I 39692","SINAPI-I",39692,"CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","741,54","741,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 1062","SINAPI-I",1062,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","235,00","235,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 39686","SINAPI-I",39686,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","380,52","380,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 43095","SINAPI-I",43095,"CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","236,05","236,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 1871","SINAPI-I",1871,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3\" X 3\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","6,44","6,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 12001","SINAPI-I",12001,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","9,31","9,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 11882","SINAPI-I",11882,"CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","125,07","125,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 1068","SINAPI-I",1068,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.550,11","1.550,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 39690","SINAPI-I",39690,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2.600,57","2.600,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 39691","SINAPI-I",39691,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","3.270,79","3.270,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 39808","SINAPI-I",39808,"CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","123,24","123,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 39809","SINAPI-I",39809,"CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","292,30","292,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 43439","SINAPI-I",43439,"CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","574,11","574,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 5103","SINAPI-I",5103,"CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","21,11","21,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 11880","SINAPI-I",11880,"CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","88,79","88,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 11714","SINAPI-I",11714,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","60,49","60,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 11712","SINAPI-I",11712,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","39,50","39,50",null,"C "]
["SINAPI-I 11717","SINAPI-I",11717,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","47,61","47,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 1106","SINAPI-I",1106,"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","0,83","0,83",null,"C "]
["SINAPI-I 11161","SINAPI-I",11161,"CAL HIDRATADA PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","1,38","1,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 1107","SINAPI-I",1107,"CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","0,70","0,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 44479","SINAPI-I",44479,"CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","0,09","0,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 4759","SINAPI-I",4759,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","19,90","23,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 41068","SINAPI-I",41068,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","3.485,20","4.047,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 12618","SINAPI-I",12618,"CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","181,95","181,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 1108","SINAPI-I",1108,"CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","25,28","25,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 1117","SINAPI-I",1117,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","25,48","25,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 1118","SINAPI-I",1118,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","30,11","30,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 1110","SINAPI-I",1110,"CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","30,11","30,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 40784","SINAPI-I",40784,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","83,05","83,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 40782","SINAPI-I",40782,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","32,59","32,59",null,"AS"]
["SINAPI-I 40783","SINAPI-I",40783,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","42,45","42,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 1109","SINAPI-I",1109,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","25,28","25,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 1119","SINAPI-I",1119,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","16,29","16,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 13115","SINAPI-I",13115,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","12,77","12,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 10541","SINAPI-I",10541,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","15,60","15,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 10542","SINAPI-I",10542,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","20,40","20,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 10543","SINAPI-I",10543,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","33,10","33,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 10544","SINAPI-I",10544,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","42,82","42,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 10545","SINAPI-I",10545,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","80,02","80,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 38365","SINAPI-I",38365,"CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","2,31","2,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 44056","SINAPI-I",44056,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","465.515,69","465.515,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 44057","SINAPI-I",44057,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","496.848,50","496.848,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 37754","SINAPI-I",37754,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","513.678,69","513.678,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 37757","SINAPI-I",37757,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","572.942,43","572.942,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 44058","SINAPI-I",44058,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","541.609,63","541.609,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 37752","SINAPI-I",37752,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","563.990,17","563.990,17",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44059"},"SINAPI-I",44059,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","445.820,81","445.820,81",null,"AS"]
["SINAPI-I 37750","SINAPI-I",37750,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","446.716,03","446.716,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 37758","SINAPI-I",37758,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","710.806,66","710.806,66",null,"AS"]
["SINAPI-I 44060","SINAPI-I",44060,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","687.530,90","687.530,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 37749","SINAPI-I",37749,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","734.082,47","734.082,47",null,"AS"]
["SINAPI-I 44061","SINAPI-I",44061,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","674.102,58","674.102,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 1159","SINAPI-I",1159,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","269.408,33","269.408,33",null,"C "]
["SINAPI-I 12114","SINAPI-I",12114,"CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","150,12","150,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 38106","SINAPI-I",38106,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","20,40","20,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 38085","SINAPI-I",38085,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","24,10","24,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 38599","SINAPI-I",38599,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","4,69","4,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 38596","SINAPI-I",38596,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,90","3,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 38600","SINAPI-I",38600,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","4,97","4,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 38597","SINAPI-I",38597,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,92","3,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 659","SINAPI-I",659,"CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,25","2,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 660","SINAPI-I",660,"CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,70","2,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 658","SINAPI-I",658,"CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1,52","1,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 38548","SINAPI-I",38548,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1,79","1,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 34649","SINAPI-I",34649,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2,63","2,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 34655","SINAPI-I",34655,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","3,86","3,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 40607","SINAPI-I",40607,"CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","9,56","9,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 567","SINAPI-I",567,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","11,26","11,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 574","SINAPI-I",574,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","29,60","29,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 568","SINAPI-I",568,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","62,38","62,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 4777","SINAPI-I",4777,"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","8,02","8,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 592","SINAPI-I",592,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","42,16","42,16",null,"C "]
["SINAPI-I 586","SINAPI-I",586,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","24,79","24,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 588","SINAPI-I",588,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","39,20","39,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 591","SINAPI-I",591,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","39,34","39,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 584","SINAPI-I",584,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","41,87","41,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 589","SINAPI-I",589,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","66,27","66,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 1165","SINAPI-I",1165,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","21,42","21,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 1164","SINAPI-I",1164,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","17,35","17,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 1162","SINAPI-I",1162,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6,03","6,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 12395","SINAPI-I",12395,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5,86","5,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 1170","SINAPI-I",1170,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","11,37","11,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 1169","SINAPI-I",1169,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","55,80","55,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 1166","SINAPI-I",1166,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","30,94","30,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 1163","SINAPI-I",1163,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","7,80","7,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 12396","SINAPI-I",12396,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5,86","5,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 1168","SINAPI-I",1168,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","79,55","79,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 1167","SINAPI-I",1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","133,06","133,06",null,"AS"]
["SINAPI-I 36331","SINAPI-I",36331,"CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,74","2,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 36346","SINAPI-I",36346,"CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,10","4,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 1197","SINAPI-I",1197,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1,58","1,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 1202","SINAPI-I",1202,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","4,49","4,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 1198","SINAPI-I",1198,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2,07","2,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 20088","SINAPI-I",20088,"CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","14,00","14,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 20089","SINAPI-I",20089,"CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","68,63","68,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 20087","SINAPI-I",20087,"CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11,58","11,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 1200","SINAPI-I",1200,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","10,52","10,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 12909","SINAPI-I",12909,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,88","4,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 12910","SINAPI-I",12910,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","8,77","8,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 1191","SINAPI-I",1191,"CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1,13","1,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 1185","SINAPI-I",1185,"CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1,13","1,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 1189","SINAPI-I",1189,"CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1,84","1,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 1193","SINAPI-I",1193,"CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","3,55","3,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 1194","SINAPI-I",1194,"CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","6,41","6,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 1195","SINAPI-I",1195,"CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","10,78","10,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 1204","SINAPI-I",1204,"CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","18,86","18,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 1207","SINAPI-I",1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","31,23","31,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 1206","SINAPI-I",1206,"CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","7,83","7,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 1183","SINAPI-I",1183,"CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","20,39","20,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 42685","SINAPI-I",42685,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","71,12","71,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42686"},"SINAPI-I",42686,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","78,33","78,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 12894","SINAPI-I",12894,"CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","21,25","21,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 12895","SINAPI-I",12895,"CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","16,35","16,35",null,"C "]
["SINAPI-I 1631","SINAPI-I",1631,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","232,59","232,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 1633","SINAPI-I",1633,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","395,19","395,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 10818","SINAPI-I",10818,"CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","29,40","29,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 41410","SINAPI-I",41410,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","78,07","78,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 41411","SINAPI-I",41411,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","70,78","70,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 41412","SINAPI-I",41412,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","136,90","136,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 41413","SINAPI-I",41413,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","123,19","123,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 39359","SINAPI-I",39359,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","36,90","36,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 39360","SINAPI-I",39360,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *360* X *470* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","36,90","36,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 10710","SINAPI-I",10710,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","213,00","213,00",null,"C "]
["SINAPI-I 10709","SINAPI-I",10709,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","261,68","261,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 39636","SINAPI-I",39636,"CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","267,21","267,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 10708","SINAPI-I",10708,"CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ","82,46","82,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 39635","SINAPI-I",39635,"CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","140,38","140,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 6117","SINAPI-I",6117,"CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","17,95","20,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 40913","SINAPI-I",40913,"CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","3.143,07","3.650,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 1214","SINAPI-I",1214,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ","22,07","25,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 40915","SINAPI-I",40915,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","3.862,79","4.486,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 40914","SINAPI-I",40914,"CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","4.102,15","4.764,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 1213","SINAPI-I",1213,"CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ","23,44","27,21",null,"C "]
["SINAPI-I 5091","SINAPI-I",5091,"CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","19,04","19,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 14615","SINAPI-I",14615,"CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","3.445,18","3.445,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 2711","SINAPI-I",2711,"CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","149,90","149,90",null,"C "]
["SINAPI-I 37727","SINAPI-I",37727,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","18.300,00","18.300,00",null,"C "]
["SINAPI-I 37728","SINAPI-I",37728,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","24.826,57","24.826,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 37729","SINAPI-I",37729,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","26.874,12","26.874,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 37730","SINAPI-I",37730,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","28.921,67","28.921,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 37731","SINAPI-I",37731,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","30.969,23","30.969,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 37732","SINAPI-I",37732,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","35.320,27","35.320,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 36496","SINAPI-I",36496,"CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","8.747,25","8.747,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 10630","SINAPI-I",10630,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","825.897,12","825.897,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 37762","SINAPI-I",37762,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","708.321,63","708.321,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 37763","SINAPI-I",37763,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","716.924,61","716.924,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 41992","SINAPI-I",41992,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","815.000,00","815.000,00",null,"C "]
["SINAPI-I 13215","SINAPI-I",13215,"CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","999.392,93","999.392,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 4235","SINAPI-I",4235,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","18,66","21,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 40976","SINAPI-I",40976,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","3.266,22","3.793,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 43091","SINAPI-I",43091,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","9.859,31","9.859,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 43092","SINAPI-I",43092,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","13.145,75","13.145,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 43089","SINAPI-I",43089,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","2.291,02","2.291,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 43090","SINAPI-I",43090,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","5.056,06","5.056,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 41967","SINAPI-I",41967,"CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","20,35","20,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 12760","SINAPI-I",12760,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","1.690,30","1.690,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 12759","SINAPI-I",12759,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","1.126,85","1.126,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 43105","SINAPI-I",43105,"CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","32,87","32,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 40424","SINAPI-I",40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","8,35","8,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 1325","SINAPI-I",1325,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","9,14","9,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 1327","SINAPI-I",1327,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","9,74","9,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 1328","SINAPI-I",1328,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","9,17","9,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 1321","SINAPI-I",1321,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","8,49","8,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 1318","SINAPI-I",1318,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","8,50","8,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 1322","SINAPI-I",1322,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","8,98","8,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 1323","SINAPI-I",1323,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","8,98","8,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 1319","SINAPI-I",1319,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16\", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","7,56","7,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 11026","SINAPI-I",11026,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","10,40","10,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 11027","SINAPI-I",11027,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","10,83","10,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 11046","SINAPI-I",11046,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","10,37","10,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 11047","SINAPI-I",11047,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","11,31","11,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 43668","SINAPI-I",43668,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","9,98","9,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 11049","SINAPI-I",11049,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","10,81","10,81",null,"AS"]
["SINAPI-I 43106","SINAPI-I",43106,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","10,87","10,87",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11051"},"SINAPI-I",11051,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","11,35","11,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 11061","SINAPI-I",11061,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","13,62","13,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 1333","SINAPI-I",1333,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","8,24","8,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 1330","SINAPI-I",1330,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4\" (6,35 MM) 49,79 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","8,16","8,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 43667","SINAPI-I",43667,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1\" (25,40 MM) 199,18 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","9,89","9,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 10957","SINAPI-I",10957,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4\" (19,05 MM) 149,39 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","9,42","9,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 1332","SINAPI-I",1332,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","8,37","8,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 1334","SINAPI-I",1334,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8\" (15,88 MM) 124,49 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","9,28","9,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 1335","SINAPI-I",1335,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8\" (22,23 MM) 174,28 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","9,59","9,59",null,"AS"]
["SINAPI-I 40425","SINAPI-I",40425,"CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4\", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","8,21","8,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 1337","SINAPI-I",1337,"CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4\" (6,30 MM) 54,53 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","9,42","9,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 1338","SINAPI-I",1338,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","38,19","38,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 1340","SINAPI-I",1340,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","44,15","44,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 1341","SINAPI-I",1341,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","42,52","42,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 34659","SINAPI-I",34659,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","47,34","47,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 34514","SINAPI-I",34514,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","52,44","52,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 34660","SINAPI-I",34660,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","66,55","66,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 34661","SINAPI-I",34661,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","95,58","95,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 34667","SINAPI-I",34667,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","34,61","34,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 34668","SINAPI-I",34668,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","45,23","45,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 34741","SINAPI-I",34741,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","49,77","49,77",null,"AS"]
["SINAPI-I 34664","SINAPI-I",34664,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","54,31","54,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 34665","SINAPI-I",34665,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","67,42","67,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 34666","SINAPI-I",34666,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","101,84","101,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 34669","SINAPI-I",34669,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","37,34","37,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 34670","SINAPI-I",34670,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","45,67","45,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 34671","SINAPI-I",34671,"CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","38,12","38,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 34672","SINAPI-I",34672,"CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","40,20","40,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 34673","SINAPI-I",34673,"CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","49,05","49,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 34674","SINAPI-I",34674,"CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","65,21","65,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 34675","SINAPI-I",34675,"CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","79,50","79,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 34676","SINAPI-I",34676,"CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","22,89","22,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 34677","SINAPI-I",34677,"CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","30,77","30,77",null,"AS"]
["SINAPI-I 43126","SINAPI-I",43126,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","102,71","102,71",null,"AS"]
["SINAPI-I 43124","SINAPI-I",43124,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","119,93","119,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 43125","SINAPI-I",43125,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","155,54","155,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 40623","SINAPI-I",40623,"CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 \", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","PAR   ","91,69","91,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 43701","SINAPI-I",43701,"CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","41,50","41,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 1345","SINAPI-I",1345,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","68,86","68,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 1346","SINAPI-I",1346,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","40,05","40,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 1347","SINAPI-I",1347,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","49,63","49,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 43678","SINAPI-I",43678,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","57,57","57,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 43680","SINAPI-I",43680,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","82,94","82,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 43679","SINAPI-I",43679,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","29,10","29,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 1355","SINAPI-I",1355,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","33,12","33,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 1358","SINAPI-I",1358,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","40,66","40,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 43677","SINAPI-I",43677,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","50,45","50,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 43682","SINAPI-I",43682,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","15,46","15,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 43681","SINAPI-I",43681,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","25,62","25,62",null,"C "]
["SINAPI-I 20971","SINAPI-I",20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","27,23","27,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 39746","SINAPI-I",39746,"CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1\" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","73,66","73,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 13279","SINAPI-I",13279,"CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8\" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","18,65","18,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 11977","SINAPI-I",11977,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","9,66","9,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 11976","SINAPI-I",11976,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","1,08","1,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 11975","SINAPI-I",11975,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","21,17","21,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 1368","SINAPI-I",1368,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","87,55","87,55",null,"C "]
["SINAPI-I 1367","SINAPI-I",1367,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","283,20","283,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 1380","SINAPI-I",1380,"CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","4,48","4,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 1375","SINAPI-I",1375,"CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","18,44","18,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 1379","SINAPI-I",1379,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","0,67","0,67",null,"C "]
["SINAPI-I 13284","SINAPI-I",13284,"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","0,60","0,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 44528","SINAPI-I",44528,"CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","KG    ","3,57","3,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 34753","SINAPI-I",34753,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","0,65","0,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 420","SINAPI-I",420,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","24,54","24,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12327"},"SINAPI-I",12327,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","29,23","29,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 36148","SINAPI-I",36148,"CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","78,48","78,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 12329","SINAPI-I",12329,"COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","127,11","127,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 1339","SINAPI-I",1339,"COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","38,29","38,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 44396","SINAPI-I",44396,"COLA BRANCA BASE PVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","34,62","34,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 44327","SINAPI-I",44327,"COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ","117,73","117,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 37418","SINAPI-I",37418,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","16,59","16,59",null,"AS"]
["SINAPI-I 37419","SINAPI-I",37419,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","17,04","17,04",null,"AS"]
["SINAPI-I 1427","SINAPI-I",1427,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","18,37","18,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 1402","SINAPI-I",1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","6,35","6,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 1420","SINAPI-I",1420,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2\" OU 40 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","8,17","8,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 1419","SINAPI-I",1419,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2\" OU 50 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","9,87","9,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 1414","SINAPI-I",1414,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","9,66","9,66",null,"AS"]
["SINAPI-I 1413","SINAPI-I",1413,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","14,27","14,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 1412","SINAPI-I",1412,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","12,09","12,09",null,"AS"]
["SINAPI-I 1406","SINAPI-I",1406,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","14,58","14,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 11281","SINAPI-I",11281,"COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","13.200,00","13.200,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 1442","SINAPI-I",1442,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","11.081,30","11.081,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 13457","SINAPI-I",13457,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 150 A 175 KG, FORCA CENTRIF. 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ. VIBRACAO 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","9.565,21","9.565,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 40699","SINAPI-I",40699,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 80 A 120 KG, FORCA CENTRIF. DE 1300 A 2000 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 500 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4800 A 6000 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 30 M/MIN, POT. DE 5,0 A 6,0 HP                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","7.394,27","7.394,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 40701","SINAPI-I",40701,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A DIESEL, PESO 700 A 820 KG, FORCA CENTRIF. DE 6.200 A 10.000 KGF, LARG. TRABALHO DE 650 A 720 MM, FREQ. VIBRACAO DE 3.000 A 3.500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 25 A 30 M/MIN, POT. DE 13,0 A 15,0 HP                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","130.740,92","130.740,92",null,"AS"]
["SINAPI-I 40700","SINAPI-I",40700,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 160 A 265 KG, FORCA CENTRIF. DE 2750 A 4000 KGF, LARG. TRABALHO DE 430 A 550 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4000 A 5500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 25 M/MIN, POT. DE 7,5 A 9,0 HP                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","17.212,91","17.212,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 13458","SINAPI-I",13458,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","16.356,52","16.356,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 11134","SINAPI-I",11134,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","57,06","57,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 11135","SINAPI-I",11135,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","61,61","61,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 11136","SINAPI-I",11136,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","70,54","70,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 34743","SINAPI-I",34743,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","85,12","85,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 11137","SINAPI-I",11137,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","96,67","96,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 34745","SINAPI-I",34745,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","114,96","114,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 34746","SINAPI-I",34746,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","31,35","31,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 1360","SINAPI-I",1360,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","36,58","36,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 36524","SINAPI-I",36524,"COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","196.453,87","196.453,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 36526","SINAPI-I",36526,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","158.310,53","158.310,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 36523","SINAPI-I",36523,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","338.921,49","338.921,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 36527","SINAPI-I",36527,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","368.138,54","368.138,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 38642","SINAPI-I",38642,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","85.712,10","85.712,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 36522","SINAPI-I",36522,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","99.682,15","99.682,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 36525","SINAPI-I",36525,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","133.497,67","133.497,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 13803","SINAPI-I",13803,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","133.115,69","133.115,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 34348","SINAPI-I",34348,"CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","27,21","27,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 34347","SINAPI-I",34347,"CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","19,45","19,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 11146","SINAPI-I",11146,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","494,35","494,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 11147","SINAPI-I",11147,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","513,70","513,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 34872","SINAPI-I",34872,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","519,47","519,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 34491","SINAPI-I",34491,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","534,52","534,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 34770","SINAPI-I",34770,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","T     ","524,77","524,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 1518","SINAPI-I",1518,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","T     ","535,00","535,00",null,"C "]
["SINAPI-I 41965","SINAPI-I",41965,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","T     ","469,10","469,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 1524","SINAPI-I",1524,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","474,30","474,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 34492","SINAPI-I",34492,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","439,33","439,33",null,"C "]
["SINAPI-I 38404","SINAPI-I",38404,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","455,06","455,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 39849","SINAPI-I",39849,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","521,50","521,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 38464","SINAPI-I",38464,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","529,07","529,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 1527","SINAPI-I",1527,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","489,35","489,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 34493","SINAPI-I",34493,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","451,71","451,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 38405","SINAPI-I",38405,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","469,09","469,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 38408","SINAPI-I",38408,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","519,24","519,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 1525","SINAPI-I",1525,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","504,41","504,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 34494","SINAPI-I",34494,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","466,77","466,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 38406","SINAPI-I",38406,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","495,33","495,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 38409","SINAPI-I",38409,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","522,78","522,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 43360","SINAPI-I",43360,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","545,11","545,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 11145","SINAPI-I",11145,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","519,47","519,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 34495","SINAPI-I",34495,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","481,82","481,82",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34479"},"SINAPI-I",34479,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","534,52","534,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 34496","SINAPI-I",34496,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","502,63","502,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 34481","SINAPI-I",34481,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","558,51","558,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 34483","SINAPI-I",34483,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","596,73","596,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 34485","SINAPI-I",34485,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","638,14","638,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 14041","SINAPI-I",14041,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ","414,82","414,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 1523","SINAPI-I",1523,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ","421,60","421,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 14052","SINAPI-I",14052,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","15,34","15,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 14054","SINAPI-I",14054,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","19,94","19,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 14053","SINAPI-I",14053,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","15,57","15,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 2558","SINAPI-I",2558,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11,72","11,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 2560","SINAPI-I",2560,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","20,63","20,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 2559","SINAPI-I",2559,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","16,50","16,50",null,"C "]
["SINAPI-I 2592","SINAPI-I",2592,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","273,53","273,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 2589","SINAPI-I",2589,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","36,59","36,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 2566","SINAPI-I",2566,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","27,53","27,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 2591","SINAPI-I",2591,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","13,34","13,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 2590","SINAPI-I",2590,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","22,45","22,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 2567","SINAPI-I",2567,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","53,67","53,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 2565","SINAPI-I",2565,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","13,37","13,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 2568","SINAPI-I",2568,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","149,03","149,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 2594","SINAPI-I",2594,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","248,27","248,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 2587","SINAPI-I",2587,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","42,31","42,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 2588","SINAPI-I",2588,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","33,61","33,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 2569","SINAPI-I",2569,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","12,95","12,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 2570","SINAPI-I",2570,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","21,71","21,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 2571","SINAPI-I",2571,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","64,44","64,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 2593","SINAPI-I",2593,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","13,81","13,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 2572","SINAPI-I",2572,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","190,58","190,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 2595","SINAPI-I",2595,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","297,34","297,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 2576","SINAPI-I",2576,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","50,69","50,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 2575","SINAPI-I",2575,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","38,10","38,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 2573","SINAPI-I",2573,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","15,82","15,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 2586","SINAPI-I",2586,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","25,65","25,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 2577","SINAPI-I",2577,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","68,68","68,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 2574","SINAPI-I",2574,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","15,93","15,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 2578","SINAPI-I",2578,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","214,44","214,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 2585","SINAPI-I",2585,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","294,26","294,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 12008","SINAPI-I",12008,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","157,88","157,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 2582","SINAPI-I",2582,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","47,02","47,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 2597","SINAPI-I",2597,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","40,29","40,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 2579","SINAPI-I",2579,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","19,18","19,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 2581","SINAPI-I",2581,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","24,55","24,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 2596","SINAPI-I",2596,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","72,60","72,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 2580","SINAPI-I",2580,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","21,03","21,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 2583","SINAPI-I",2583,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","176,58","176,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 2584","SINAPI-I",2584,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","293,96","293,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 12010","SINAPI-I",12010,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","15,14","15,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 39329","SINAPI-I",39329,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","15,83","15,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 39330","SINAPI-I",39330,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","16,65","16,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39332","SINAPI-I",39332,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","18,61","18,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 39331","SINAPI-I",39331,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","14,82","14,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 39333","SINAPI-I",39333,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","14,44","14,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 39335","SINAPI-I",39335,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","16,71","16,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 39334","SINAPI-I",39334,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","13,29","13,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 12016","SINAPI-I",12016,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","16,68","16,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 12015","SINAPI-I",12015,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","19,41","19,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 12020","SINAPI-I",12020,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","16,68","16,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 12019","SINAPI-I",12019,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","19,41","19,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 39336","SINAPI-I",39336,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","16,65","16,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39338","SINAPI-I",39338,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","18,61","18,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 39337","SINAPI-I",39337,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","14,82","14,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 39341","SINAPI-I",39341,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","24,26","24,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 39340","SINAPI-I",39340,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","17,81","17,81",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12025"},"SINAPI-I",12025,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","18,40","18,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 39342","SINAPI-I",39342,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","24,26","24,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 39343","SINAPI-I",39343,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","20,49","20,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 39345","SINAPI-I",39345,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","27,72","27,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 39344","SINAPI-I",39344,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","19,81","19,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 12623","SINAPI-I",12623,"CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","47,97","47,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 34498","SINAPI-I",34498,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","101,91","101,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 13244","SINAPI-I",13244,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","42,90","42,90",null,"C "]
["SINAPI-I 38998","SINAPI-I",38998,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","12,32","12,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 38999","SINAPI-I",38999,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","31,15","31,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 38996","SINAPI-I",38996,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","22,02","22,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 44173","SINAPI-I",44173,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","21,41","21,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 44174","SINAPI-I",44174,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","35,05","35,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 38997","SINAPI-I",38997,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","31,50","31,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39600","SINAPI-I",39600,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","17,83","17,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 39601","SINAPI-I",39601,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","37,81","37,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 39862","SINAPI-I",39862,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13,96","13,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 39863","SINAPI-I",39863,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","14,16","14,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 39864","SINAPI-I",39864,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","17,57","17,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 39865","SINAPI-I",39865,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","24,76","24,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 2517","SINAPI-I",2517,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","29,29","29,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 2522","SINAPI-I",2522,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","18,93","18,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 2548","SINAPI-I",2548,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","11,64","11,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 2516","SINAPI-I",2516,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","15,20","15,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 2518","SINAPI-I",2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","139,41","139,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 2521","SINAPI-I",2521,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","59,34","59,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 2515","SINAPI-I",2515,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","12,65","12,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 2519","SINAPI-I",2519,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","168,10","168,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 2520","SINAPI-I",2520,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","309,39","309,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 1602","SINAPI-I",1602,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","55,08","55,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 1601","SINAPI-I",1601,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","49,09","49,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 1598","SINAPI-I",1598,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","14,53","14,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 1600","SINAPI-I",1600,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","21,44","21,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 1603","SINAPI-I",1603,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","83,16","83,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 1599","SINAPI-I",1599,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","16,86","16,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 1597","SINAPI-I",1597,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,66","13,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 39602","SINAPI-I",39602,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1,89","1,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 39603","SINAPI-I",39603,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","4,03","4,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 11821","SINAPI-I",11821,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11,22","11,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 1562","SINAPI-I",1562,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","18,37","18,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 1563","SINAPI-I",1563,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","24,65","24,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 11856","SINAPI-I",11856,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","7,35","7,35",null,"C "]
["SINAPI-I 11857","SINAPI-I",11857,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","38,68","38,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 11858","SINAPI-I",11858,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","48,01","48,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 1539","SINAPI-I",1539,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","8,64","8,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 11859","SINAPI-I",11859,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","65,32","65,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 1550","SINAPI-I",1550,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","9,11","9,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 11854","SINAPI-I",11854,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","11,38","11,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 11862","SINAPI-I",11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","15,97","15,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 11863","SINAPI-I",11863,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6,45","6,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 11855","SINAPI-I",11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","23,84","23,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 11864","SINAPI-I",11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","36,04","36,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 2527","SINAPI-I",2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","10,48","10,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 2526","SINAPI-I",2526,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6,72","6,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 2487","SINAPI-I",2487,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,29","2,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 2483","SINAPI-I",2483,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4,78","4,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 2528","SINAPI-I",2528,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","26,38","26,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 2489","SINAPI-I",2489,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","11,62","11,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 2488","SINAPI-I",2488,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,68","2,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 2484","SINAPI-I",2484,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","38,31","38,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 2485","SINAPI-I",2485,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","60,05","60,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 39279","SINAPI-I",39279,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","9,16","9,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 39280","SINAPI-I",39280,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","10,26","10,26",null,"AS"]
["SINAPI-I 39281","SINAPI-I",39281,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,56","13,56",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39282"},"SINAPI-I",39282,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","18,94","18,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 38844","SINAPI-I",38844,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","9,29","9,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 38846","SINAPI-I",38846,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","9,45","9,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 38847","SINAPI-I",38847,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11,07","11,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 38850","SINAPI-I",38850,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","19,99","19,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 38848","SINAPI-I",38848,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","13,11","13,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 38851","SINAPI-I",38851,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","22,61","22,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 38854","SINAPI-I",38854,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","9,82","9,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 44247","SINAPI-I",44247,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.656,42","1.656,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 38005","SINAPI-I",38005,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","19,69","19,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 38006","SINAPI-I",38006,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","26,17","26,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 38428","SINAPI-I",38428,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","23,44","23,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 38007","SINAPI-I",38007,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","30,20","30,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 38008","SINAPI-I",38008,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","48,32","48,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 38009","SINAPI-I",38009,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","59,15","59,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 44248","SINAPI-I",44248,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","96,42","96,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 44249","SINAPI-I",44249,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","372,01","372,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 44250","SINAPI-I",44250,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","540,24","540,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 3104","SINAPI-I",3104,"CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO                                                                                                                                                                                                                                                                      ","CJ    ","157,28","157,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 1607","SINAPI-I",1607,"CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16\" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","CJ    ","0,19","0,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 38169","SINAPI-I",38169,"CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA, CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","CJ    ","77,07","77,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 6142","SINAPI-I",6142,"CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","8,65","8,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 11686","SINAPI-I",11686,"CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2\" X 20 CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","12,01","12,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 37598","SINAPI-I",37598,"CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","38,11","38,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 25398","SINAPI-I",25398,"CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADROS EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","4.068,28","4.068,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 25399","SINAPI-I",25399,"CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2.469,80","2.469,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 43440","SINAPI-I",43440,"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","495,17","495,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 10667","SINAPI-I",10667,"CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","18.000,00","18.000,00",null,"C "]
["SINAPI-I 1613","SINAPI-I",1613,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2.334,43","2.334,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 1626","SINAPI-I",1626,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","3.491,43","3.491,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 1625","SINAPI-I",1625,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","243,86","243,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 1622","SINAPI-I",1622,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","7.878,72","7.878,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 1620","SINAPI-I",1620,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","513,70","513,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 1629","SINAPI-I",1629,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","19.174,92","19.174,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 1627","SINAPI-I",1627,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","981,93","981,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 1623","SINAPI-I",1623,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","198,88","198,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 1619","SINAPI-I",1619,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","273,57","273,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 1630","SINAPI-I",1630,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","6.023,44","6.023,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 1616","SINAPI-I",1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","9.264,16","9.264,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 1614","SINAPI-I",1614,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","423,40","423,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 1617","SINAPI-I",1617,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","11.059,40","11.059,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 1621","SINAPI-I",1621,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","757,25","757,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 1624","SINAPI-I",1624,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","27.184,55","27.184,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 1615","SINAPI-I",1615,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1.421,99","1.421,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 1612","SINAPI-I",1612,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","187,29","187,29",null,"C "]
["SINAPI-I 1618","SINAPI-I",1618,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1.954,03","1.954,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 14211","SINAPI-I",14211,"CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8\", ALTURA 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","40,35","40,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 43657","SINAPI-I",43657,"CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","14,16","14,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 38200","SINAPI-I",38200,"CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","100M  ","697,86","697,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 39269","SINAPI-I",39269,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","1,34","1,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 11889","SINAPI-I",11889,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","1,84","1,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 39270","SINAPI-I",39270,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","2,39","2,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 11890","SINAPI-I",11890,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","3,25","3,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 11891","SINAPI-I",11891,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","5,27","5,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 11892","SINAPI-I",11892,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","8,62","8,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 37601","SINAPI-I",37601,"CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","8,47","8,47",null,"AS"]
["SINAPI-I 1634","SINAPI-I",1634,"CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","8,75","8,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 44274","SINAPI-I",44274,"COROA PARA PERFURATRIZ T38, D = 2 1/2\", 6 X 4 BOTOES BALISTICOS, FACE PLANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","743,49","743,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 5086","SINAPI-I",5086,"CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2\" (12,5 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","31,90","31,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 11280","SINAPI-I",11280,"CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14\") OU 450 MM (18\"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","12.068,86","12.068,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 40519","SINAPI-I",40519,"CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","99.491,54","99.491,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 39869","SINAPI-I",39869,"COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","13,86","13,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 39870","SINAPI-I",39870,"COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","21,21","21,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 39871","SINAPI-I",39871,"COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","23,77","23,77",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12722"},"SINAPI-I",12722,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","795,52","795,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 12714","SINAPI-I",12714,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","5,19","5,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 12715","SINAPI-I",12715,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","11,72","11,72",null,"AS"]
["SINAPI-I 12716","SINAPI-I",12716,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","20,13","20,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 12717","SINAPI-I",12717,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","39,57","39,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 12718","SINAPI-I",12718,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","60,74","60,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 12719","SINAPI-I",12719,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","96,42","96,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 12720","SINAPI-I",12720,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","335,73","335,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 12721","SINAPI-I",12721,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","321,94","321,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 3468","SINAPI-I",3468,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","47,39","47,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 3465","SINAPI-I",3465,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","47,37","47,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 12403","SINAPI-I",12403,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","33,76","33,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 3463","SINAPI-I",3463,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","19,73","19,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 3464","SINAPI-I",3464,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","19,73","19,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 3466","SINAPI-I",3466,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","120,31","120,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 3467","SINAPI-I",3467,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","67,95","67,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 3462","SINAPI-I",3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13,01","13,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 3446","SINAPI-I",3446,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","40,06","40,06",null,"AS"]
["SINAPI-I 3445","SINAPI-I",3445,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","32,70","32,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 3441","SINAPI-I",3441,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","9,23","9,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 3444","SINAPI-I",3444,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","20,13","20,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 12402","SINAPI-I",12402,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","112,60","112,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 3447","SINAPI-I",3447,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","58,25","58,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 3442","SINAPI-I",3442,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","13,80","13,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 3448","SINAPI-I",3448,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","164,62","164,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 3449","SINAPI-I",3449,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","288,45","288,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 37438","SINAPI-I",37438,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","228,21","228,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 37439","SINAPI-I",37439,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1.492,05","1.492,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 37435","SINAPI-I",37435,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","26,82","26,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 37436","SINAPI-I",37436,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","31,65","31,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 37437","SINAPI-I",37437,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","45,78","45,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 3473","SINAPI-I",3473,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","45,29","45,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 3474","SINAPI-I",3474,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","37,33","37,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 3450","SINAPI-I",3450,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","10,82","10,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 3443","SINAPI-I",3443,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","23,22","23,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 3453","SINAPI-I",3453,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","132,20","132,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 3452","SINAPI-I",3452,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","65,25","65,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 3451","SINAPI-I",3451,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","12,94","12,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 3454","SINAPI-I",3454,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","201,07","201,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 3458","SINAPI-I",3458,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","36,30","36,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 3457","SINAPI-I",3457,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","27,25","27,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 3455","SINAPI-I",3455,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","7,74","7,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 3472","SINAPI-I",3472,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","17,39","17,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 3470","SINAPI-I",3470,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","101,37","101,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 3471","SINAPI-I",3471,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","55,70","55,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 3456","SINAPI-I",3456,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11,58","11,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 3459","SINAPI-I",3459,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","142,98","142,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 3469","SINAPI-I",3469,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","271,92","271,92",null,"AS"]
["SINAPI-I 3460","SINAPI-I",3460,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","396,77","396,77",null,"AS"]
["SINAPI-I 3461","SINAPI-I",3461,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1.014,11","1.014,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 37433","SINAPI-I",37433,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","228,21","228,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 37430","SINAPI-I",37430,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","28,60","28,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 37434","SINAPI-I",37434,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","2.127,86","2.127,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 37431","SINAPI-I",37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","38,79","38,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 37432","SINAPI-I",37432,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","71,56","71,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 37413","SINAPI-I",37413,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3,80","3,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 37414","SINAPI-I",37414,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","4,31","4,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 37415","SINAPI-I",37415,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","7,84","7,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 37416","SINAPI-I",37416,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","3,55","3,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 37417","SINAPI-I",37417,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","5,11","5,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 43590","SINAPI-I",43590,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","148,33","148,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 43589","SINAPI-I",43589,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","26,83","26,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 34519","SINAPI-I",34519,"CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","82,84","82,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 1649","SINAPI-I",1649,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","85,61","85,61",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1653"},"SINAPI-I",1653,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","67,06","67,06",null,"AS"]
["SINAPI-I 1647","SINAPI-I",1647,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","24,01","24,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 1648","SINAPI-I",1648,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","46,11","46,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 1651","SINAPI-I",1651,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","213,90","213,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 1650","SINAPI-I",1650,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","118,23","118,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 1654","SINAPI-I",1654,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","32,96","32,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 1652","SINAPI-I",1652,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","307,01","307,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 10510","SINAPI-I",10510,"CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","187,49","187,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 1747","SINAPI-I",1747,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 \", DE *56 X 33 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","231,87","231,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 1744","SINAPI-I",1744,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *40 X 34 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","160,60","160,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 1743","SINAPI-I",1743,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *46 X 30 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","210,90","210,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 39640","SINAPI-I",39640,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","12,65","12,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 7216","SINAPI-I",7216,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","67,97","67,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 20235","SINAPI-I",20235,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","54,64","54,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 7181","SINAPI-I",7181,"CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","3,78","3,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 40742","SINAPI-I",40742,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","9,12","9,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 7214","SINAPI-I",7214,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","66,37","66,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 7219","SINAPI-I",7219,"CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","58,87","58,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 37971","SINAPI-I",37971,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5,35","5,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 37972","SINAPI-I",37972,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","7,59","7,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 37973","SINAPI-I",37973,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","14,26","14,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 1926","SINAPI-I",1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,97","1,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 1927","SINAPI-I",1927,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,21","2,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 1923","SINAPI-I",1923,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,03","4,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 1929","SINAPI-I",1929,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,89","4,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 1930","SINAPI-I",1930,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","8,37","8,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 1924","SINAPI-I",1924,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","13,51","13,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 1922","SINAPI-I",1922,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","27,95","27,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 1953","SINAPI-I",1953,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","34,12","34,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 1962","SINAPI-I",1962,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","165,77","165,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 1955","SINAPI-I",1955,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,91","1,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 1956","SINAPI-I",1956,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,69","2,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 1957","SINAPI-I",1957,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5,83","5,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 1958","SINAPI-I",1958,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","10,85","10,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 1959","SINAPI-I",1959,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","11,78","11,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 1925","SINAPI-I",1925,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","30,78","30,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 1960","SINAPI-I",1960,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","47,27","47,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 1961","SINAPI-I",1961,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","60,56","60,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 38423","SINAPI-I",38423,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","38,64","38,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39866","SINAPI-I",39866,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","18,36","18,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 39867","SINAPI-I",39867,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","40,83","40,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 39868","SINAPI-I",39868,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","73,55","73,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 37999","SINAPI-I",37999,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","9,02","9,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 38000","SINAPI-I",38000,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","10,53","10,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 38129","SINAPI-I",38129,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,44","4,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 38025","SINAPI-I",38025,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","6,03","6,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 38026","SINAPI-I",38026,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","14,90","14,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 1858","SINAPI-I",1858,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","59,88","59,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 1844","SINAPI-I",1844,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","137,13","137,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 1863","SINAPI-I",1863,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","63,72","63,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 1865","SINAPI-I",1865,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","166,02","166,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 36355","SINAPI-I",36355,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","11,69","11,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 36356","SINAPI-I",36356,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","18,81","18,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 1966","SINAPI-I",1966,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","25,41","25,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 1933","SINAPI-I",1933,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5,47","5,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 1932","SINAPI-I",1932,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","12,53","12,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 1951","SINAPI-I",1951,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","26,14","26,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 1970","SINAPI-I",1970,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","63,52","63,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 1967","SINAPI-I",1967,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","7,54","7,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 1968","SINAPI-I",1968,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","14,91","14,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 1969","SINAPI-I",1969,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","48,53","48,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 1827","SINAPI-I",1827,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","130,34","130,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 1831","SINAPI-I",1831,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","28,45","28,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 1825","SINAPI-I",1825,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","70,22","70,22",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1828"},"SINAPI-I",1828,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","159,05","159,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 1845","SINAPI-I",1845,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","35,66","35,66",null,"AS"]
["SINAPI-I 1824","SINAPI-I",1824,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","84,18","84,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 1940","SINAPI-I",1940,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","30,08","30,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 1937","SINAPI-I",1937,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","5,08","5,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 1939","SINAPI-I",1939,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","8,25","8,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 1938","SINAPI-I",1938,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","5,77","5,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 42693","SINAPI-I",42693,"CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","466,38","466,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 42695","SINAPI-I",42695,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","325,84","325,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 42694","SINAPI-I",42694,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","624,11","624,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 20097","SINAPI-I",20097,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","27,06","27,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 20098","SINAPI-I",20098,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","110,60","110,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 20096","SINAPI-I",20096,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","28,01","28,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 2628","SINAPI-I",2628,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","222,31","222,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 2622","SINAPI-I",2622,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","5,28","5,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 2623","SINAPI-I",2623,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","6,35","6,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 2624","SINAPI-I",2624,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","10,10","10,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 2625","SINAPI-I",2625,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","21,33","21,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 2626","SINAPI-I",2626,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","31,25","31,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 2630","SINAPI-I",2630,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","47,54","47,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 2627","SINAPI-I",2627,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","83,73","83,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 2629","SINAPI-I",2629,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","113,25","113,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 1880","SINAPI-I",1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","4,95","4,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 39274","SINAPI-I",39274,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","3,84","3,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 12033","SINAPI-I",12033,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","15,81","15,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 40408","SINAPI-I",40408,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","10,38","10,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 40409","SINAPI-I",40409,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","3,67","3,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 39276","SINAPI-I",39276,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","9,36","9,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 39277","SINAPI-I",39277,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","25,26","25,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 12034","SINAPI-I",12034,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","7,16","7,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 39879","SINAPI-I",39879,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","5,16","5,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 39880","SINAPI-I",39880,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","11,43","11,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 39881","SINAPI-I",39881,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","18,35","18,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 39882","SINAPI-I",39882,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","48,33","48,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 39883","SINAPI-I",39883,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","77,17","77,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 39884","SINAPI-I",39884,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","114,63","114,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 39885","SINAPI-I",39885,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","272,42","272,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 1777","SINAPI-I",1777,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","92,31","92,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 1819","SINAPI-I",1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","67,16","67,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 1775","SINAPI-I",1775,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","20,08","20,08",null,"AS"]
["SINAPI-I 1776","SINAPI-I",1776,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","54,64","54,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 1778","SINAPI-I",1778,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","223,44","223,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 1818","SINAPI-I",1818,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","148,32","148,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 1820","SINAPI-I",1820,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","29,00","29,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 1779","SINAPI-I",1779,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","324,96","324,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 1780","SINAPI-I",1780,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","669,91","669,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 1783","SINAPI-I",1783,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","70,83","70,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 1782","SINAPI-I",1782,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","56,00","56,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 1817","SINAPI-I",1817,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","16,69","16,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 1781","SINAPI-I",1781,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","36,49","36,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 1784","SINAPI-I",1784,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","200,01","200,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 1810","SINAPI-I",1810,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","110,94","110,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 1811","SINAPI-I",1811,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","24,00","24,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 1812","SINAPI-I",1812,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","280,05","280,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 40386","SINAPI-I",40386,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","88,26","88,26",null,"AS"]
["SINAPI-I 40384","SINAPI-I",40384,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","60,42","60,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 40379","SINAPI-I",40379,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","20,89","20,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 40423","SINAPI-I",40423,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","39,53","39,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 40389","SINAPI-I",40389,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","250,69","250,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 40388","SINAPI-I",40388,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","125,48","125,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 40381","SINAPI-I",40381,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","27,85","27,85",null,"AS"]
["SINAPI-I 40391","SINAPI-I",40391,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","650,67","650,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 2609","SINAPI-I",2609,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,96","4,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 2634","SINAPI-I",2634,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","6,51","6,51",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2611"},"SINAPI-I",2611,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","18,36","18,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 40414","SINAPI-I",40414,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","19,49","19,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 40416","SINAPI-I",40416,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","26,95","26,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 40418","SINAPI-I",40418,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","32,14","32,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 34359","SINAPI-I",34359,"CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4\" X 1/4\" X 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","12,50","12,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 1789","SINAPI-I",1789,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","88,60","88,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 1788","SINAPI-I",1788,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","71,02","71,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 1786","SINAPI-I",1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","17,63","17,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 1787","SINAPI-I",1787,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","42,22","42,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 1791","SINAPI-I",1791,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","256,04","256,04",null,"AS"]
["SINAPI-I 1790","SINAPI-I",1790,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","147,54","147,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 1813","SINAPI-I",1813,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","27,98","27,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 1792","SINAPI-I",1792,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","345,62","345,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 1793","SINAPI-I",1793,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","698,39","698,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 1809","SINAPI-I",1809,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","83,06","83,06",null,"AS"]
["SINAPI-I 1814","SINAPI-I",1814,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","68,23","68,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 1803","SINAPI-I",1803,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","17,24","17,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 1805","SINAPI-I",1805,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","39,60","39,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 1821","SINAPI-I",1821,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","233,93","233,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 1806","SINAPI-I",1806,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","139,24","139,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 1804","SINAPI-I",1804,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","24,54","24,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 1807","SINAPI-I",1807,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","334,56","334,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 1808","SINAPI-I",1808,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","670,74","670,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 1797","SINAPI-I",1797,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","100,60","100,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 1796","SINAPI-I",1796,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","77,17","77,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 1794","SINAPI-I",1794,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","18,42","18,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 1816","SINAPI-I",1816,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","41,53","41,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 1815","SINAPI-I",1815,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","318,96","318,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 1798","SINAPI-I",1798,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","142,72","142,72",null,"AS"]
["SINAPI-I 1795","SINAPI-I",1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","25,52","25,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 1799","SINAPI-I",1799,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","415,42","415,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 1800","SINAPI-I",1800,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","793,11","793,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 1802","SINAPI-I",1802,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.983,88","1.983,88",null,"AS"]
["SINAPI-I 40385","SINAPI-I",40385,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","88,26","88,26",null,"AS"]
["SINAPI-I 40383","SINAPI-I",40383,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","60,42","60,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 40378","SINAPI-I",40378,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","20,89","20,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 40382","SINAPI-I",40382,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","39,53","39,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 40422","SINAPI-I",40422,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","269,30","269,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 40387","SINAPI-I",40387,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","137,12","137,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 40380","SINAPI-I",40380,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","27,85","27,85",null,"AS"]
["SINAPI-I 40390","SINAPI-I",40390,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","567,18","567,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 2621","SINAPI-I",2621,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","157,07","157,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 2616","SINAPI-I",2616,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,44","4,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 2633","SINAPI-I",2633,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5,03","5,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 2617","SINAPI-I",2617,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","6,83","6,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 2618","SINAPI-I",2618,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","15,56","15,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 2632","SINAPI-I",2632,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","18,97","18,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 2631","SINAPI-I",2631,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","27,86","27,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 2619","SINAPI-I",2619,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","70,54","70,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 2620","SINAPI-I",2620,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","92,61","92,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 40413","SINAPI-I",40413,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","21,18","21,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 40415","SINAPI-I",40415,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","30,18","30,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 40417","SINAPI-I",40417,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","35,60","35,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 39271","SINAPI-I",39271,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,18","3,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39273","SINAPI-I",39273,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","5,40","5,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 39272","SINAPI-I",39272,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,91","3,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 1875","SINAPI-I",1875,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","8,64","8,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 1874","SINAPI-I",1874,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","7,14","7,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 1870","SINAPI-I",1870,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4,12","4,12",null,"C "]
["SINAPI-I 1884","SINAPI-I",1884,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","6,32","6,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 1887","SINAPI-I",1887,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","35,82","35,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 1876","SINAPI-I",1876,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","14,04","14,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 1879","SINAPI-I",1879,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4,17","4,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 1877","SINAPI-I",1877,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","35,87","35,87",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1878"},"SINAPI-I",1878,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","72,07","72,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 44472","SINAPI-I",44472,"DENTE PARA  FRESADORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","57,68","57,68",null,"AS"]
["SINAPI-I 38369","SINAPI-I",38369,"DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","15,00","15,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 38370","SINAPI-I",38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","15,00","15,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 38372","SINAPI-I",38372,"DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","18,44","18,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 2358","SINAPI-I",2358,"DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","19,21","22,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 40807","SINAPI-I",40807,"DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ","3.363,19","3.905,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 44330","SINAPI-I",44330,"DESINFETANTE PRONTO USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","L     ","9,20","9,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 43144","SINAPI-I",43144,"DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","40,92","40,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 39397","SINAPI-I",39397,"DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","L     ","18,65","18,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 2692","SINAPI-I",2692,"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","L     ","7,52","7,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 44329","SINAPI-I",44329,"DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","L     ","12,06","12,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 5318","SINAPI-I",5318,"DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","L     ","19,50","19,50",null,"C "]
["SINAPI-I 5330","SINAPI-I",5330,"DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","44,45","44,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 44532","SINAPI-I",44532,"DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7\" COM ARRUELA CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","28,89","28,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 44531","SINAPI-I",44531,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","91,83","91,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 13887","SINAPI-I",13887,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","527,25","527,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 38140","SINAPI-I",38140,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","22,27","22,27",null,"C "]
["SINAPI-I 44495","SINAPI-I",44495,"DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4\" (300 X 3,2 X 19,05 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","23,47","23,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 44533","SINAPI-I",44533,"DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8\" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","22,16","22,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 44534","SINAPI-I",44534,"DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO  120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5,77","5,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 34729","SINAPI-I",34729,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.288,82","1.288,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 34734","SINAPI-I",34734,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.995,51","1.995,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 34738","SINAPI-I",34738,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","4.662,14","4.662,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 34623","SINAPI-I",34623,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","55,87","55,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 34616","SINAPI-I",34616,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","56,74","56,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 34628","SINAPI-I",34628,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","80,02","80,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 34686","SINAPI-I",34686,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","14,68","14,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 34653","SINAPI-I",34653,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","9,90","9,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 34688","SINAPI-I",34688,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","17,94","17,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 34709","SINAPI-I",34709,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","69,51","69,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 34714","SINAPI-I",34714,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","83,03","83,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 2391","SINAPI-I",2391,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","379,18","379,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 2374","SINAPI-I",2374,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","430,17","430,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 2377","SINAPI-I",2377,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","603,70","603,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 2393","SINAPI-I",2393,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.010,98","1.010,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 34705","SINAPI-I",34705,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","884,25","884,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 34707","SINAPI-I",34707,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.638,53","1.638,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 34544","SINAPI-I",34544,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.638,36","1.638,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 2378","SINAPI-I",2378,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.388,72","1.388,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 2379","SINAPI-I",2379,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.388,72","1.388,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 2376","SINAPI-I",2376,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2.287,21","2.287,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 2394","SINAPI-I",2394,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4.889,65","4.889,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 2388","SINAPI-I",2388,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","68,99","68,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 34606","SINAPI-I",34606,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","105,83","105,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 34689","SINAPI-I",34689,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","33,69","33,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 2370","SINAPI-I",2370,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","12,82","12,82",null,"C "]
["SINAPI-I 2386","SINAPI-I",2386,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","21,50","21,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 2392","SINAPI-I",2392,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","86,06","86,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 2373","SINAPI-I",2373,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","121,25","121,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 39465","SINAPI-I",39465,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","74,07","74,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 39466","SINAPI-I",39466,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","83,33","83,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 39467","SINAPI-I",39467,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","106,59","106,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 39468","SINAPI-I",39468,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","189,45","189,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 39469","SINAPI-I",39469,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","77,17","77,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 39470","SINAPI-I",39470,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","94,82","94,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 39471","SINAPI-I",39471,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","113,95","113,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 39472","SINAPI-I",39472,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","197,99","197,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 39473","SINAPI-I",39473,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","127,90","127,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 39474","SINAPI-I",39474,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","136,35","136,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 39475","SINAPI-I",39475,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","154,70","154,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 39476","SINAPI-I",39476,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","291,22","291,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 39477","SINAPI-I",39477,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","142,69","142,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 39478","SINAPI-I",39478,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","147,10","147,10",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39479"},"SINAPI-I",39479,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","173,32","173,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 39480","SINAPI-I",39480,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","357,64","357,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39459","SINAPI-I",39459,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","303,55","303,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 39445","SINAPI-I",39445,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","152,41","152,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 39446","SINAPI-I",39446,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","155,12","155,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 39447","SINAPI-I",39447,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","165,89","165,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 39448","SINAPI-I",39448,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","282,87","282,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 39450","SINAPI-I",39450,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","172,58","172,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 39451","SINAPI-I",39451,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","188,24","188,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 39452","SINAPI-I",39452,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","189,36","189,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 39523","SINAPI-I",39523,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO  AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","316,89","316,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 39449","SINAPI-I",39449,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","350,94","350,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 39455","SINAPI-I",39455,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","173,65","173,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39456","SINAPI-I",39456,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","173,78","173,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 39457","SINAPI-I",39457,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","189,45","189,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 39458","SINAPI-I",39458,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","353,52","353,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 39464","SINAPI-I",39464,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","568,49","568,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 39460","SINAPI-I",39460,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","215,61","215,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 39461","SINAPI-I",39461,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","252,65","252,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39462","SINAPI-I",39462,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","243,49","243,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 39463","SINAPI-I",39463,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","564,08","564,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 26039","SINAPI-I",26039,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","391.246,87","391.246,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 2401","SINAPI-I",2401,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","89.991,11","89.991,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 38870","SINAPI-I",38870,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","32,36","32,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 38869","SINAPI-I",38869,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","21,84","21,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 38872","SINAPI-I",38872,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","41,23","41,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 38871","SINAPI-I",38871,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","28,50","28,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 39283","SINAPI-I",39283,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","133,55","133,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 39285","SINAPI-I",39285,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","152,63","152,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 39286","SINAPI-I",39286,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","146,29","146,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 39288","SINAPI-I",39288,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","178,06","178,06",null,"AS"]
["SINAPI-I 44476","SINAPI-I",44476,"DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","752,83","752,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 10629","SINAPI-I",10629,"DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","655,44","655,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 10698","SINAPI-I",10698,"DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","207,56","207,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 40521","SINAPI-I",40521,"DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2\", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","105.445,03","105.445,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 2432","SINAPI-I",2432,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X 3\", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","28,02","28,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 2418","SINAPI-I",2418,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","13,00","13,00",null,"C "]
["SINAPI-I 2433","SINAPI-I",2433,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","9,49","9,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 2420","SINAPI-I",2420,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","16,30","16,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 11447","SINAPI-I",11447,"DOBRADICA EM LATAO, 3\" X 2 1/2 \", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","32,22","32,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 11451","SINAPI-I",11451,"DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3\", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","86,38","86,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 11116","SINAPI-I",11116,"DOMOS / CLARABOIA INDIVIDUAL, EM ACRILICO BRANCO/LEITOSO, *95 X 95* CM, INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO, SEM INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","796,02","796,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 38411","SINAPI-I",38411,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1.547,21","1.547,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 38189","SINAPI-I",38189,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","158,53","158,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 38190","SINAPI-I",38190,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","333,98","333,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 7608","SINAPI-I",7608,"DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5\", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2\", AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","10,80","10,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 1370","SINAPI-I",1370,"DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","119,22","119,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 36516","SINAPI-I",36516,"DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","139.929,88","139.929,88",null,"AS"]
["SINAPI-I 34777","SINAPI-I",34777,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) DE *7 X 18 X 25* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,95","2,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 7272","SINAPI-I",7272,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","2,22","2,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 10605","SINAPI-I",10605,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,27","4,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 10604","SINAPI-I",10604,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","9,95","9,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 672","SINAPI-I",672,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","13,69","13,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 668","SINAPI-I",668,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","16,53","16,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 10578","SINAPI-I",10578,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","19,25","19,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 666","SINAPI-I",666,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","21,41","21,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 665","SINAPI-I",665,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","28,63","28,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 10577","SINAPI-I",10577,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","25,39","25,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 10583","SINAPI-I",10583,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","13,19","13,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 10579","SINAPI-I",10579,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","22,99","22,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 10582","SINAPI-I",10582,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","11,61","11,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 2436","SINAPI-I",2436,"ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ","23,44","27,21",null,"C "]
["SINAPI-I 40918","SINAPI-I",40918,"ELETRICISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ","4.102,15","4.764,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 10998","SINAPI-I",10998,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","39,27","39,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11002"},"SINAPI-I",11002,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","35,98","35,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 10999","SINAPI-I",10999,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","34,57","34,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 10997","SINAPI-I",10997,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","37,47","37,47",null,"C "]
["SINAPI-I 2685","SINAPI-I",2685,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","11,56","11,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 2680","SINAPI-I",2680,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","16,91","16,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 2684","SINAPI-I",2684,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","15,39","15,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 2673","SINAPI-I",2673,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","5,94","5,94",null,"C "]
["SINAPI-I 2681","SINAPI-I",2681,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","27,64","27,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 2682","SINAPI-I",2682,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","40,33","40,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 2686","SINAPI-I",2686,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","50,57","50,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 2674","SINAPI-I",2674,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","7,39","7,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 2683","SINAPI-I",2683,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","79,69","79,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 2676","SINAPI-I",2676,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","3,45","3,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 2678","SINAPI-I",2678,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","4,32","4,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 2679","SINAPI-I",2679,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","6,67","6,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 12070","SINAPI-I",12070,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","9,28","9,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 2675","SINAPI-I",2675,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","12,07","12,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 12067","SINAPI-I",12067,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","16,37","16,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 21128","SINAPI-I",21128,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4\", PAREDE DE 0,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","10,29","10,29",null,"C "]
["SINAPI-I 40400","SINAPI-I",40400,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","2,43","2,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 40401","SINAPI-I",40401,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3,58","3,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 40402","SINAPI-I",40402,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","4,59","4,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 21137","SINAPI-I",21137,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM, DN = 3/8\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","10,53","10,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 2504","SINAPI-I",2504,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","11,42","11,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 2501","SINAPI-I",2501,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","14,97","14,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 2502","SINAPI-I",2502,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","22,59","22,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 2503","SINAPI-I",2503,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","29,07","29,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 2500","SINAPI-I",2500,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","38,73","38,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 2505","SINAPI-I",2505,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","60,36","60,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 12056","SINAPI-I",12056,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","24,39","24,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 12057","SINAPI-I",12057,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","20,71","20,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 12059","SINAPI-I",12059,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","7,27","7,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 12058","SINAPI-I",12058,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","12,91","12,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 12060","SINAPI-I",12060,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","53,82","53,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 12061","SINAPI-I",12061,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","32,86","32,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 12062","SINAPI-I",12062,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","60,60","60,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 2687","SINAPI-I",2687,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","3,02","3,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 2689","SINAPI-I",2689,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","3,59","3,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 2688","SINAPI-I",2688,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","3,89","3,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 2690","SINAPI-I",2690,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","6,65","6,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39243","SINAPI-I",39243,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","4,39","4,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 39244","SINAPI-I",39244,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","5,93","5,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 39245","SINAPI-I",39245,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","11,41","11,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 39254","SINAPI-I",39254,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","17,06","17,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 39255","SINAPI-I",39255,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","31,57","31,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 39253","SINAPI-I",39253,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","21,74","21,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 39246","SINAPI-I",39246,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","6,22","6,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 39247","SINAPI-I",39247,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","5,42","5,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 2446","SINAPI-I",2446,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","8,93","8,93",null,"C "]
["SINAPI-I 2442","SINAPI-I",2442,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","12,51","12,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 39248","SINAPI-I",39248,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","17,43","17,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 2438","SINAPI-I",2438,"ELETROTECNICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ","29,48","34,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 40922","SINAPI-I",40922,"ELETROTECNICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ","5.161,24","5.994,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 36486","SINAPI-I",36486,"ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","72.764,03","72.764,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 37777","SINAPI-I",37777,"ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","342.571,65","342.571,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 12624","SINAPI-I",12624,"EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","34,94","34,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 517","SINAPI-I",517,"EMULSAO ASFALTICA ANIONICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ","9,19","9,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 37534","SINAPI-I",37534,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 12\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","20,65","20,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 37535","SINAPI-I",37535,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","20,65","20,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 37533","SINAPI-I",37533,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","20,65","20,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 37537","SINAPI-I",37537,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","15,63","15,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 37536","SINAPI-I",37536,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","15,63","15,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 37532","SINAPI-I",37532,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","15,63","15,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 2696","SINAPI-I",2696,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","23,44","27,21",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40928"},"SINAPI-I",40928,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","4.102,15","4.764,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 4083","SINAPI-I",4083,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","33,11","38,44",null,"C "]
["SINAPI-I 40818","SINAPI-I",40818,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","5.794,16","6.729,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 43146","SINAPI-I",43146,"ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","9,64","9,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 2705","SINAPI-I",2705,"ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KWH   ","0,72","0,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 14250","SINAPI-I",14250,"ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KWH   ","0,74","0,74",null,"C "]
["SINAPI-I 11683","SINAPI-I",11683,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","61,89","61,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 11684","SINAPI-I",11684,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","67,75","67,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 6141","SINAPI-I",6141,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","4,78","4,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 11681","SINAPI-I",11681,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","6,02","6,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 2706","SINAPI-I",2706,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","102,24","118,68",null,"C "]
["SINAPI-I 40811","SINAPI-I",40811,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ","17.887,49","20.773,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 2707","SINAPI-I",2707,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","H     ","114,05","132,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 40813","SINAPI-I",40813,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","MES   ","19.955,81","23.175,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 2708","SINAPI-I",2708,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","125,99","146,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 40814","SINAPI-I",40814,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ","22.043,19","25.599,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 38403","SINAPI-I",38403,"ENXADA ESTREITA, EM ACO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","37,13","37,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 43482","SINAPI-I",43482,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ","0,79","0,79",null,"C "]
["SINAPI-I 43494","SINAPI-I",43494,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","MES   ","148,04","148,04",null,"C "]
["SINAPI-I 43483","SINAPI-I",43483,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","H     ","1,43","1,43",null,"C "]
["SINAPI-I 43495","SINAPI-I",43495,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","MES   ","269,97","269,97",null,"C "]
["SINAPI-I 43484","SINAPI-I",43484,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","1,20","1,20",null,"C "]
["SINAPI-I 43496","SINAPI-I",43496,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","226,41","226,41",null,"C "]
["SINAPI-I 43485","SINAPI-I",43485,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ","1,06","1,06",null,"C "]
["SINAPI-I 43497","SINAPI-I",43497,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","MES   ","199,20","199,20",null,"C "]
["SINAPI-I 43487","SINAPI-I",43487,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","1,25","1,25",null,"C "]
["SINAPI-I 43499","SINAPI-I",43499,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","236,16","236,16",null,"C "]
["SINAPI-I 43486","SINAPI-I",43486,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ","0,74","0,74",null,"C "]
["SINAPI-I 43498","SINAPI-I",43498,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","140,23","140,23",null,"C "]
["SINAPI-I 43488","SINAPI-I",43488,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ","0,86","0,86",null,"C "]
["SINAPI-I 43500","SINAPI-I",43500,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ","162,97","162,97",null,"C "]
["SINAPI-I 43489","SINAPI-I",43489,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","1,24","1,24",null,"C "]
["SINAPI-I 43501","SINAPI-I",43501,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","233,35","233,35",null,"C "]
["SINAPI-I 43490","SINAPI-I",43490,"EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","1,73","1,73",null,"C "]
["SINAPI-I 43502","SINAPI-I",43502,"EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ","325,51","325,51",null,"C "]
["SINAPI-I 43491","SINAPI-I",43491,"EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","1,33","1,33",null,"C "]
["SINAPI-I 43503","SINAPI-I",43503,"EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","250,24","250,24",null,"C "]
["SINAPI-I 43492","SINAPI-I",43492,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","1,79","1,79",null,"C "]
["SINAPI-I 43504","SINAPI-I",43504,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","337,87","337,87",null,"C "]
["SINAPI-I 43493","SINAPI-I",43493,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ","0,71","0,71",null,"C "]
["SINAPI-I 43505","SINAPI-I",43505,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","MES   ","132,94","132,94",null,"C "]
["SINAPI-I 37774","SINAPI-I",37774,"EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","565.124,71","565.124,71",null,"AS"]
["SINAPI-I 38629","SINAPI-I",38629,"EQUIPAMENTO P/ DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MIN. DE 17 T, DIST. MIN. ENTRE EIXOS 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO, NEM COMPRESSOR DE AR)                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2.787.890,62","2.787.890,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 38630","SINAPI-I",38630,"EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.872.890,62","1.872.890,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 38476","SINAPI-I",38476,"ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","279,09","279,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 38477","SINAPI-I",38477,"ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, ALTURA FECHADA 3,60 M, ALTURA ESTENDIDA DE 6,0 A 6,30 M, LARGURA MINIMA DE 35 CM, CACIDADE *120* KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","790,38","790,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 45112","SINAPI-I",45112,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1.171.351,35","1.171.351,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 14525","SINAPI-I",14525,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.018.378,35","1.018.378,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 36408","SINAPI-I",36408,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1.243.243,26","1.243.243,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 2723","SINAPI-I",2723,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","756.756,72","756.756,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 10685","SINAPI-I",10685,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","900.000,00","900.000,00",null,"C "]
["SINAPI-I 40636","SINAPI-I",40636,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.246.273,83","1.246.273,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 4111","SINAPI-I",4111,"ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","51,56","51,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 44538","SINAPI-I",44538,"ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1\" (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 \", FIO ONDULADO *0,30* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","53,35","53,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 12","SINAPI-I",12,"ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","12,95","12,95",null,"C "]
["SINAPI-I 37554","SINAPI-I",37554,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","335,87","335,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 37555","SINAPI-I",37555,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","408,57","408,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 10902","SINAPI-I",10902,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","102,52","102,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 20965","SINAPI-I",20965,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","103,47","103,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 20966","SINAPI-I",20966,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","111,41","111,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 10903","SINAPI-I",10903,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","168,87","168,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 20967","SINAPI-I",20967,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","168,87","168,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 20968","SINAPI-I",20968,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","185,21","185,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 11359","SINAPI-I",11359,"ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7\" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","873,57","873,57",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39017"},"SINAPI-I",39017,"ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","0,22","0,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 39315","SINAPI-I",39315,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","0,35","0,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 39016","SINAPI-I",39016,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","0,36","0,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 39481","SINAPI-I",39481,"ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1,74","1,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 39013","SINAPI-I",39013,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1,48","1,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 44919","SINAPI-I",44919,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2,77","2,77",null,"AS"]
["SINAPI-I 40433","SINAPI-I",40433,"ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,53","1,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 20219","SINAPI-I",20219,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","116.000,00","116.000,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 36484","SINAPI-I",36484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","246.246,87","246.246,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 38368","SINAPI-I",38368,"ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","7,17","7,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 38367","SINAPI-I",38367,"ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","14,99","14,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 38091","SINAPI-I",38091,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,68","2,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 38095","SINAPI-I",38095,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","5,68","5,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 38092","SINAPI-I",38092,"ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","2,54","2,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 38093","SINAPI-I",38093,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2,63","2,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 38096","SINAPI-I",38096,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","6,11","6,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 38094","SINAPI-I",38094,"ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","3,22","3,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 38097","SINAPI-I",38097,"ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","6,55","6,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 38098","SINAPI-I",38098,"ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","6,55","6,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 11186","SINAPI-I",11186,"ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","452,21","452,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 11558","SINAPI-I",11558,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","PAR   ","13,98","13,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 11557","SINAPI-I",11557,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","PAR   ","35,39","35,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 2759","SINAPI-I",2759,"ESPOLETA SIMPLES N 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","9,68","9,68",null,"AS"]
["SINAPI-I 38124","SINAPI-I",38124,"ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","27,50","27,50",null,"C "]
["SINAPI-I 38380","SINAPI-I",38380,"ESQUADRO DE ACO 12\" (300 MM), CABO DE ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","23,82","23,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 42429","SINAPI-I",42429,"ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","6.025,10","6.025,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 39616","SINAPI-I",39616,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","392,90","392,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 39618","SINAPI-I",39618,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","712,65","712,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 39619","SINAPI-I",39619,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 2000 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","976,05","976,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 39613","SINAPI-I",39613,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 300 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","156,07","156,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 39614","SINAPI-I",39614,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 500 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","227,69","227,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 38538","SINAPI-I",38538,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","79,00","79,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 38539","SINAPI-I",38539,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","107,43","107,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 38540","SINAPI-I",38540,"ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","275,32","275,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 38384","SINAPI-I",38384,"ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","18,58","18,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 13","SINAPI-I",13,"ESTOPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","19,94","19,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 38475","SINAPI-I",38475,"EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","31,94","31,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 10890","SINAPI-I",10890,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","304,61","304,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 3076","SINAPI-I",3076,"EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","157,60","157,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 43613","SINAPI-I",43613,"FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","CJ    ","82,24","82,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 11467","SINAPI-I",11467,"FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","21,00","21,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 43611","SINAPI-I",43611,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","CJ    ","101,07","101,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 38152","SINAPI-I",38152,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","CJ    ","143,07","143,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 3108","SINAPI-I",3108,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","101,41","101,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 43458","SINAPI-I",43458,"FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ","0,06","0,06",null,"C "]
["SINAPI-I 43461","SINAPI-I",43461,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","0,31","0,31",null,"C "]
["SINAPI-I 43473","SINAPI-I",43473,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","59,28","59,28",null,"C "]
["SINAPI-I 43464","SINAPI-I",43464,"FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","0,01","0,01",null,"C "]
["SINAPI-I 43478","SINAPI-I",43478,"FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","371,21","371,21",null,"C "]
["SINAPI-I 43481","SINAPI-I",43481,"FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","12,77","12,77",null,"C "]
["SINAPI-I 11455","SINAPI-I",11455,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","16,33","16,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 43587","SINAPI-I",43587,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","11,97","11,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 39014","SINAPI-I",39014,"FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","10,68","10,68",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14146"},"SINAPI-I",14146,"FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","CENTO ","74,63","74,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 940","SINAPI-I",940,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","5,68","5,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 39431","SINAPI-I",39431,"FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","0,33","0,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 14153","SINAPI-I",14153,"FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","60,63","60,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 3148","SINAPI-I",3148,"FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","18,73","18,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 3272","SINAPI-I",3272,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","59,03","59,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 3265","SINAPI-I",3265,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","46,90","46,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 3263","SINAPI-I",3263,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","28,04","28,04",null,"AS"]
["SINAPI-I 39512","SINAPI-I",39512,"FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","93,30","93,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 11587","SINAPI-I",11587,"FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","100,18","100,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39361","SINAPI-I",39361,"FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1.907,68","1.907,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 13877","SINAPI-I",13877,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2.702.579,46","2.702.579,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 3302","SINAPI-I",3302,"FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","25,44","25,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 34802","SINAPI-I",34802,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","1.514,75","1.514,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 11594","SINAPI-I",11594,"GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 3,0 X 0,65 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","520,86","520,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 11597","SINAPI-I",11597,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","807,65","807,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 40440","SINAPI-I",40440,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ","723,42","723,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 40436","SINAPI-I",40436,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ","403,35","403,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 4222","SINAPI-I",4222,"GASOLINA COMUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","6,21","6,21",null,"C "]
["SINAPI-I 34804","SINAPI-I",34804,"GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","58,63","58,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 4012","SINAPI-I",4012,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","16,90","16,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 41075","SINAPI-I",41075,"GESSEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","MES   ","3.911,60","4.542,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 3318","SINAPI-I",3318,"GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24\" COM 20 DISCOS 24\" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","49.000,00","49.000,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 11837","SINAPI-I",11837,"GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","57,96","57,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 38056","SINAPI-I",38056,"GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8\", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","29,00","29,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36782"},"SINAPI-I",36782,"GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,40 A 1,00 MM (SAE S-170 A S-280)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","SC25KG","160,40","160,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 4229","SINAPI-I",4229,"GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","43,87","43,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 11245","SINAPI-I",11245,"GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","414,09","414,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 13533","SINAPI-I",13533,"GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 30 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","167.686,92","167.686,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 39588","SINAPI-I",39588,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","200.362,95","200.362,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 44494","SINAPI-I",44494,"GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR  DIESEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","82.138,44","82.138,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 20017","SINAPI-I",20017,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","9,27","9,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 39831","SINAPI-I",39831,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","JG    ","354,65","354,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 36497","SINAPI-I",36497,"GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE 3,2 T COM 20 M DE CABO DE ACO DIAMETRO 16,3 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2.567,14","2.567,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 37776","SINAPI-I",37776,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 15000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","261.567,29","261.567,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 7569","SINAPI-I",7569,"HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","51,04","51,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 44305","SINAPI-I",44305,"HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38, D= 1 1/2\" X *3 M*, PARA PROLONGAR BROCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","2.023,83","2.023,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 4314","SINAPI-I",4314,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","CJ    ","2,73","2,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 37772","SINAPI-I",37772,"HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","342.998,80","342.998,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 12768","SINAPI-I",12768,"HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2\", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1.106,95","1.106,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 12873","SINAPI-I",12873,"IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","23,44","27,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 7340","SINAPI-I",7340,"IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","L     ","26,88","26,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 38078","SINAPI-I",38078,"INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","18,25","18,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 38073","SINAPI-I",38073,"INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","25,81","25,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 38081","SINAPI-I",38081,"INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","26,89","26,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 38070","SINAPI-I",38070,"INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","18,53","18,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 38071","SINAPI-I",38071,"INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","19,18","19,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 3406","SINAPI-I",3406,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","29,55","29,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 34377","SINAPI-I",34377,"JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","380,22","380,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 34367","SINAPI-I",34367,"JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","949,12","949,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 40660","SINAPI-I",40660,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","1.015,70","1.015,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 44053","SINAPI-I",44053,"JANELA INTEGRADA VENEZIANA EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS (2 VIDROS) E VENEZIANA COM ACIONAMENTO MANUAL, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRILHANTE, BATENTE DE 11,50 A 12,50 CM, COM VIDRO 4 MM, INCLUSO GUARNICAO                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2.980,95","2.980,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 37963","SINAPI-I",37963,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4,67","4,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 37969","SINAPI-I",37969,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","142,69","142,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 37957","SINAPI-I",37957,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","9,71","9,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 37962","SINAPI-I",37962,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","171,06","171,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 38431","SINAPI-I",38431,"JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","15,85","15,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 38988","SINAPI-I",38988,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","26,14","26,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 38989","SINAPI-I",38989,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","43,99","43,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 36359","SINAPI-I",36359,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2,15","2,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 38437","SINAPI-I",38437,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","26,66","26,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 3482","SINAPI-I",3482,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","4,91","4,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 3531","SINAPI-I",3531,"JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3,40","3,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 3515","SINAPI-I",3515,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","5,88","5,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 37951","SINAPI-I",37951,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","2,68","2,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 37949","SINAPI-I",37949,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","2,42","2,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 3536","SINAPI-I",3536,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2,19","2,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 3510","SINAPI-I",3510,"JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","11,38","11,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 39300","SINAPI-I",39300,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","9,22","9,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 38926","SINAPI-I",38926,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","15,22","15,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 38928","SINAPI-I",38928,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","21,27","21,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 20152","SINAPI-I",20152,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","80,56","80,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 20149","SINAPI-I",20149,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","7,31","7,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 20155","SINAPI-I",20155,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","6,53","6,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 3503","SINAPI-I",3503,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","6,76","6,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 12032","SINAPI-I",12032,"JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","JG    ","53,25","53,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 20139","SINAPI-I",20139,"JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","127,77","127,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 20143","SINAPI-I",20143,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","75,53","75,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 20142","SINAPI-I",20142,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","40,25","40,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 42696","SINAPI-I",42696,"JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","161,38","161,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 39872","SINAPI-I",39872,"JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","447,81","447,81",null,"AS"]
["SINAPI-I 3681","SINAPI-I",3681,"JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","128,78","128,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 39357","SINAPI-I",39357,"KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO)                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","57,26","57,26",null,"AS"]
["SINAPI-I 39354","SINAPI-I",39354,"KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPERA P/ CHUVEIRO E INFERIOR C/2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 \", *390* X *900* MM (L X H), CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","385,67","385,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 39486","SINAPI-I",39486,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","515,91","515,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 39484","SINAPI-I",39484,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","632,13","632,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 39494","SINAPI-I",39494,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","570,59","570,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 43628","SINAPI-I",43628,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","931,56","931,56",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39499"},"SINAPI-I",39499,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.198,65","1.198,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 3736","SINAPI-I",3736,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","49,50","49,50",null,"C "]
["SINAPI-I 3737","SINAPI-I",3737,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","62,35","62,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 11649","SINAPI-I",11649,"LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","410,58","410,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 38193","SINAPI-I",38193,"LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","4,82","4,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 10427","SINAPI-I",10427,"LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","570,53","570,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 10425","SINAPI-I",10425,"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","110,92","110,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 37768","SINAPI-I",37768,"LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","295.000,00","295.000,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 38383","SINAPI-I",38383,"LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1,99","1,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 42440","SINAPI-I",42440,"LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1.235,91","1.235,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 20193","SINAPI-I",20193,"LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2XMES","20,25","20,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 4084","SINAPI-I",4084,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2\". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ","1,80","1,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 10777","SINAPI-I",10777,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ","874,27","874,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 3348","SINAPI-I",3348,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","23,10","23,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 7247","SINAPI-I",7247,"LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","2,25","2,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 3798","SINAPI-I",3798,"LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","83,57","83,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 42249","SINAPI-I",42249,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","915,79","915,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 38889","SINAPI-I",38889,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","50,02","50,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 39389","SINAPI-I",39389,"LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","13,83","13,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 12267","SINAPI-I",12267,"LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","210,00","210,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 44252","SINAPI-I",44252,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","195,15","195,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 37977","SINAPI-I",37977,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","17,36","17,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 12731","SINAPI-I",12731,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","372,67","372,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 12725","SINAPI-I",12725,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11,14","11,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 12729","SINAPI-I",12729,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","166,92","166,92",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3843"},"SINAPI-I",3843,"LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","495,97","495,97",null,"AS"]
["SINAPI-I 3873","SINAPI-I",3873,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","11,14","11,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 3826","SINAPI-I",3826,"LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","50,00","50,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 37983","SINAPI-I",37983,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","15,68","15,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 20164","SINAPI-I",20164,"LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","12,83","12,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 3939","SINAPI-I",3939,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","25,60","25,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 3909","SINAPI-I",3909,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","9,20","9,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 1904","SINAPI-I",1904,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1,43","1,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 1900","SINAPI-I",1900,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","2,62","2,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 3921","SINAPI-I",3921,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","22,45","22,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 3928","SINAPI-I",3928,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","76,38","76,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 3926","SINAPI-I",3926,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","43,54","43,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 3931","SINAPI-I",3931,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","116,37","116,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 40361","SINAPI-I",40361,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","45,83","45,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 40355","SINAPI-I",40355,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","12,51","12,51",null,"AS"]
["SINAPI-I 3872","SINAPI-I",3872,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","4,78","4,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 21120","SINAPI-I",21120,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","12,73","12,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 40360","SINAPI-I",40360,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","23,44","23,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 40357","SINAPI-I",40357,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","17,47","17,47",null,"AS"]
["SINAPI-I 1896","SINAPI-I",1896,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","23,31","23,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 2638","SINAPI-I",2638,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,20","2,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 44281","SINAPI-I",44281,"LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38, D = 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","288,36","288,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 39859","SINAPI-I",39859,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","38,10","38,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 3904","SINAPI-I",3904,"LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","0,74","0,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 3903","SINAPI-I",3903,"LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1,80","1,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 3866","SINAPI-I",3866,"LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","39,60","39,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 12892","SINAPI-I",12892,"LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","PAR   ","14,71","14,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 38443","SINAPI-I",38443,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","15,30","15,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 20171","SINAPI-I",20171,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","42,65","42,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 3899","SINAPI-I",3899,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","7,14","7,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 3855","SINAPI-I",3855,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,66","4,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 3856","SINAPI-I",3856,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1,66","1,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 39293","SINAPI-I",39293,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","12,92","12,92",null,"AS"]
["SINAPI-I 39314","SINAPI-I",39314,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","25,20","25,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 39309","SINAPI-I",39309,"LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","7,21","7,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 37428","SINAPI-I",37428,"LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","207,17","207,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 11520","SINAPI-I",11520,"MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","PAR   ","23,61","23,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 11518","SINAPI-I",11518,"MACANETA BOLA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE APROX 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","PAR   ","85,85","85,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 2788","SINAPI-I",2788,"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","276,54","276,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 37460","SINAPI-I",37460,"MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1\" X *3,1* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","29,34","29,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 37456","SINAPI-I",37456,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16\" X 1 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","3,05","3,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 37527","SINAPI-I",37527,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","472,18","472,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 21036","SINAPI-I",21036,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","969,63","969,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 37515","SINAPI-I",37515,"MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","587.246,28","587.246,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 39696","SINAPI-I",39696,"MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","4,50","4,50",null,"C "]
["SINAPI-I 4016","SINAPI-I",4016,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","42,11","42,11",null,"C "]
["SINAPI-I 626","SINAPI-I",626,"MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","17,78","17,78",null,"C "]
["SINAPI-I 44508","SINAPI-I",44508,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM (NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","39,70","39,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 44510","SINAPI-I",44510,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM (NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","66,03","66,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 43609","SINAPI-I",43609,"MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","32,44","32,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 11478","SINAPI-I",11478,"MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","61,53","61,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 14534","SINAPI-I",14534,"MAQUINA MANUAL TIPO PRENSA PARA PRODUCAO DE BLOCOS E PAVIMENTOS DE CONCRETO, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA VIBRACAO, POTENCIA TOTAL INSTALADA DE 1,5 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","27.770,45","27.770,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 12868","SINAPI-I",12868,"MARCENEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","21,49","24,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 14531","SINAPI-I",14531,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","22.459,53","22.459,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 14529","SINAPI-I",14529,"MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","28.264,34","28.264,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 39433","SINAPI-I",39433,"MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","2,96","2,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 4823","SINAPI-I",4823,"MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","35,12","35,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 41380","SINAPI-I",41380,"MASTRO TELESCOPICO DE 4 METROS (3 M X DN= 2\" + 1 M X DN= 1 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","434,33","434,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 34794","SINAPI-I",34794,"MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","H     ","26,03","30,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 38598","SINAPI-I",38598,"MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","2,77","2,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 38589","SINAPI-I",38589,"MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1,99","1,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 34771","SINAPI-I",34771,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2,24","2,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 41683","SINAPI-I",41683,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","23,49","23,49",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41680"},"SINAPI-I",41680,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","12,65","12,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 4062","SINAPI-I",4062,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","31,93","31,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 10608","SINAPI-I",10608,"MESA VIBRATORIA COM DIMENSOES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELETRICO DE 2 POLOS E POTENCIA DE 3 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","9.489,80","9.489,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 44477","SINAPI-I",44477,"MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR  16184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","13,14","13,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 44020","SINAPI-I",44020,"MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.052,38","1.052,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 41426","SINAPI-I",41426,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,95","13,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 37521","SINAPI-I",37521,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","615.774,07","615.774,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 36793","SINAPI-I",36793,"MISTURADOR DE METAL CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1878)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","807,21","807,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 37587","SINAPI-I",37587,"MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","470,92","470,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 34761","SINAPI-I",34761,"MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ","19,84","23,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 40921","SINAPI-I",40921,"MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","4.370,10","5.075,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 4090","SINAPI-I",4090,"MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.517.500,00","1.517.500,00",null,"C "]
["SINAPI-I 39402","SINAPI-I",39402,"MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, MONOFASICO, 110/220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.806,46","1.806,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 39403","SINAPI-I",39403,"MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, TRIFASICO, 220/380 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1.767,17","1.767,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 4096","SINAPI-I",4096,"MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","H     ","27,02","31,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 40992","SINAPI-I",40992,"MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","MES   ","4.728,74","5.491,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 2747","SINAPI-I",2747,"MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","40,16","40,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 38640","SINAPI-I",38640,"MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","2,05","2,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 42430","SINAPI-I",42430,"MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6.434,22","6.434,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 4181","SINAPI-I",4181,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","39,24","39,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 4185","SINAPI-I",4185,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","576,91","576,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 4190","SINAPI-I",4190,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","26,03","26,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 4194","SINAPI-I",4194,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","50,27","50,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 4203","SINAPI-I",4203,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","134,18","134,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 40374","SINAPI-I",40374,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","146,41","146,41",null,"AS"]
["SINAPI-I 39611","SINAPI-I",39611,"NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","96.132,82","96.132,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 39612","SINAPI-I",39612,"NOBREAK TRIFASICO, DE 25 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","150.594,23","150.594,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 4221","SINAPI-I",4221,"OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","L     ","5,89","5,89",null,"C "]
["SINAPI-I 41031","SINAPI-I",41031,"OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","3.999,02","4.644,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 41043","SINAPI-I",41043,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","MES   ","3.999,02","4.644,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 4254","SINAPI-I",4254,"OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","31,13","36,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 40998","SINAPI-I",40998,"OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","MES   ","4.034,54","4.685,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 41024","SINAPI-I",41024,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","5.151,74","5.983,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 4238","SINAPI-I",4238,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","H     ","18,98","22,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 2","SINAPI-I",2,"OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M3    ","21,91","21,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 3413","SINAPI-I",3413,"PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","44,89","44,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 39639","SINAPI-I",39639,"PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","165,61","165,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 25400","SINAPI-I",25400,"PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2.501,74","2.501,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 4379","SINAPI-I",4379,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","0,04","0,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 11963","SINAPI-I",11963,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","8,52","8,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 11964","SINAPI-I",11964,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8\", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,15","2,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 4358","SINAPI-I",4358,"PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1,83","1,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 39441","SINAPI-I",39441,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","0,23","0,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 4344","SINAPI-I",4344,"PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","18,48","18,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 11953","SINAPI-I",11953,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 2\", COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","2,93","2,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 439","SINAPI-I",439,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","18,28","18,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 4384","SINAPI-I",4384,"PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","20,26","20,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 11059","SINAPI-I",11059,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 \")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","0,24","0,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 4305","SINAPI-I",4305,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 180 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1,58","1,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 4301","SINAPI-I",4301,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","0,83","0,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 4331","SINAPI-I",4331,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 2 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","3,69","3,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 40839","SINAPI-I",40839,"PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8\" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1\" (25,4 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","CENTO ","102,00","102,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 39897","SINAPI-I",39897,"PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","53,59","53,59",null,"AS"]
["SINAPI-I 118","SINAPI-I",118,"PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, GAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","66,80","66,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 39607","SINAPI-I",39607,"PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","38,77","38,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 39596","SINAPI-I",39596,"PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19\" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","815,90","815,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 10730","SINAPI-I",10730,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30 X 30, E= *1 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","43,51","43,51",null,"AS"]
["SINAPI-I 4730","SINAPI-I",4730,"PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M3    ","59,88","59,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 4710","SINAPI-I",4710,"PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","255,82","255,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 41975","SINAPI-I",41975,"PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","94,34","94,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 43082","SINAPI-I",43082,"PERFIL \"I\" OU \"W\" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","10,00","10,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 43665","SINAPI-I",43665,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","8,59","8,59",null,"AS"]
["SINAPI-I 40664","SINAPI-I",40664,"PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","17,77","17,77",null,"AS"]
["SINAPI-I 585","SINAPI-I",585,"PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1\"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","39,34","39,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 39571","SINAPI-I",39571,"PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","5,18","5,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39572","SINAPI-I",39572,"PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","4,80","4,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 39570","SINAPI-I",39570,"PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","5,09","5,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 38541","SINAPI-I",38541,"PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4.864.864,86","4.864.864,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 40406","SINAPI-I",40406,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","81.125,09","81.125,09",null,"AS"]
["SINAPI-I 44550","SINAPI-I",44550,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTENCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","9.459.891,90","9.459.891,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 39012","SINAPI-I",39012,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.078.378,38","1.078.378,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 37586","SINAPI-I",37586,"PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","CENTO ","51,26","51,26",null,"AS"]
["SINAPI-I 43606","SINAPI-I",43606,"PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","8,37","8,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 12874","SINAPI-I",12874,"PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ","22,75","26,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 4801","SINAPI-I",4801,"PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","75,85","75,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 4786","SINAPI-I",4786,"PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","108,50","108,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 45189","SINAPI-I",45189,"PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2500 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","107,35","107,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 40650","SINAPI-I",40650,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","156,24","156,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 38135","SINAPI-I",38135,"PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","63,75","63,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 36178","SINAPI-I",36178,"PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","10,48","10,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 40654","SINAPI-I",40654,"PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIAVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","202,24","202,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 39416","SINAPI-I",39416,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","29,05","29,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 43740","SINAPI-I",43740,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","28,96","28,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 11063","SINAPI-I",11063,"PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","30,90","30,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 4813","SINAPI-I",4813,"PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","400,00","400,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 37556","SINAPI-I",37556,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","12,72","12,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 34721","SINAPI-I",34721,"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","1.152,01","1.152,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 4790","SINAPI-I",4790,"PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","97,50","97,50",null,"C "]
["SINAPI-I 4888","SINAPI-I",4888,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","4,60","4,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 12412","SINAPI-I",12412,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","121,12","121,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 41091","SINAPI-I",41091,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","3.142,94","3.650,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 3408","SINAPI-I",3408,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","9,70","9,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 3409","SINAPI-I",3409,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","24,25","24,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 44496","SINAPI-I",44496,"PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE  SEXTAVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","148,17","148,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 11971","SINAPI-I",11971,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","3,81","3,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 5088","SINAPI-I",5088,"PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","6,53","6,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 4981","SINAPI-I",4981,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","220,00","220,00",null,"C "]
["SINAPI-I 39021","SINAPI-I",39021,"PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.417,75","1.417,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 39025","SINAPI-I",39025,"PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.039,07","1.039,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 4943","SINAPI-I",4943,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","617,71","617,71",null,"AS"]
["SINAPI-I 11365","SINAPI-I",11365,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","196,13","196,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 5020","SINAPI-I",5020,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","217,64","217,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39503","SINAPI-I",39503,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","493,50","493,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 21101","SINAPI-I",21101,"PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","66,05","66,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 37561","SINAPI-I",37561,"PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","1.190,55","1.190,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 14163","SINAPI-I",14163,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","2.087,14","2.087,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 14165","SINAPI-I",14165,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.855,46","1.855,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 41180","SINAPI-I",41180,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","3.774,61","3.774,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 41186","SINAPI-I",41186,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","7.082,65","7.082,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 41190","SINAPI-I",41190,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5.430,50","5.430,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 5059","SINAPI-I",5059,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.089,19","1.089,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 41205","SINAPI-I",41205,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2.561,70","2.561,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 41203","SINAPI-I",41203,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1.197,45","1.197,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 41213","SINAPI-I",41213,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO B-6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","8.258,90","8.258,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 41217","SINAPI-I",41217,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5.543,73","5.543,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 5033","SINAPI-I",5033,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","818,00","818,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 41458","SINAPI-I",41458,"POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 12 METROS LIVRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2.253,51","2.253,51",null,"AS"]
["SINAPI-I 4465","SINAPI-I",4465,"PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","48,95","48,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 35273","SINAPI-I",35273,"PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","58,71","58,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 14580","SINAPI-I",14580,"PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","101,61","101,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 5063","SINAPI-I",5063,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","21,85","21,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 5073","SINAPI-I",5073,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","18,66","18,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 5075","SINAPI-I",5075,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","18,31","18,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 44074","SINAPI-I",44074,"PRIMER DE POLIURETANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","L     ","609,10","609,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 11737","SINAPI-I",11737,"PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","11,78","11,78",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36142"},"SINAPI-I",36142,"PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","2,45","2,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 38066","SINAPI-I",38066,"PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","10,53","10,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 43600","SINAPI-I",43600,"PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","50,72","50,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 13395","SINAPI-I",13395,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","440,12","440,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 12042","SINAPI-I",12042,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","778,31","778,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 39757","SINAPI-I",39757,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","376,66","376,66",null,"AS"]
["SINAPI-I 39758","SINAPI-I",39758,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","548,93","548,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 39807","SINAPI-I",39807,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","900,61","900,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 39798","SINAPI-I",39798,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","367,32","367,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 43837","SINAPI-I",43837,"RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.218,42","1.218,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 21060","SINAPI-I",21060,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","121,84","121,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 11707","SINAPI-I",11707,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","19,60","19,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 11745","SINAPI-I",11745,"RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","13,95","13,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 14575","SINAPI-I",14575,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","5.485.752,86","5.485.752,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 20045","SINAPI-I",20045,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","10,16","10,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 6034","SINAPI-I",6034,"REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","14,96","14,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 11672","SINAPI-I",11672,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2\", COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","69,39","69,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 11673","SINAPI-I",11673,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","23,89","23,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 11678","SINAPI-I",11678,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","123,54","123,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 11718","SINAPI-I",11718,"REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","22,35","22,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 6020","SINAPI-I",6020,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","33,38","33,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 6012","SINAPI-I",6012,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","334,44","334,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 6005","SINAPI-I",6005,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","85,90","85,90",null,"C "]
["SINAPI-I 6021","SINAPI-I",6021,"REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2\" (REF 1416)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","78,38","78,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 37329","SINAPI-I",37329,"REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","92,75","92,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 10518","SINAPI-I",10518,"RETARDO PARA CORDEL DETONANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","116,96","116,96",null,"AS"]
["SINAPI-I 34683","SINAPI-I",34683,"REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","160,39","160,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 536","SINAPI-I",536,"REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","29,27","29,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 10857","SINAPI-I",10857,"RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","17,53","17,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 4829","SINAPI-I",4829,"RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","51,19","51,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 20256","SINAPI-I",20256,"ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","0,39","0,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 13600","SINAPI-I",13600,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","806.866,86","806.866,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 10646","SINAPI-I",10646,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","601.465,48","601.465,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 38393","SINAPI-I",38393,"ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","14,50","14,50",null,"C "]
["SINAPI-I 42432","SINAPI-I",42432,"ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2.424,64","2.424,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 40873","SINAPI-I",40873,"RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","23,56","23,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 37526","SINAPI-I",37526,"SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","3,33","3,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 4509","SINAPI-I",4509,"SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3,55","3,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 4417","SINAPI-I",4417,"SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","8,04","8,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 7317","SINAPI-I",7317,"SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","37,47","37,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 42699","SINAPI-I",42699,"SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","35,18","35,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39392","SINAPI-I",39392,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","78,33","78,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 40269","SINAPI-I",40269,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MODELO PICA-PAU, DIAMETRO DE 350 MM. CARACTERISTICAS DO MOTOR: TRIFASICO, POTENCIA DE 5 HP, FREQUENCIA DE 60 HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5.295,96","5.295,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 44945","SINAPI-I",44945,"SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","7,90","7,90",null,"C "]
["SINAPI-I 20262","SINAPI-I",20262,"SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","14,47","14,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 6145","SINAPI-I",6145,"SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","15,98","15,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 42433","SINAPI-I",42433,"SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4.789,18","4.789,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 13388","SINAPI-I",13388,"SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","182,34","182,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 41088","SINAPI-I",41088,"SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","3.320,71","3.856,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 10691","SINAPI-I",10691,"SOLVENTE PARA COLA A BASE DE RESINA SINTETICA (PARA COLA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTRAS SUPERFICIES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","L     ","51,15","51,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 14543","SINAPI-I",14543,"SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","7,32","7,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 21045","SINAPI-I",21045,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","81,88","81,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 38100","SINAPI-I",38100,"SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4\" X 4\", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","2,74","2,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 37591","SINAPI-I",37591,"SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","20,27","20,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 6194","SINAPI-I",6194,"TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","4,99","4,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 3992","SINAPI-I",3992,"TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","34,29","34,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 6189","SINAPI-I",6189,"TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","30,48","30,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 10742","SINAPI-I",10742,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.051,76","1.051,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 38465","SINAPI-I",38465,"TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","32,92","32,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 41616","SINAPI-I",41616,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","374,06","374,06",null,"AS"]
["SINAPI-I 41620","SINAPI-I",41620,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,10* M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","196,84","196,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 39346","SINAPI-I",39346,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","5,01","5,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 2666","SINAPI-I",2666,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4\", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","9,01","9,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10905"},"SINAPI-I",10905,"TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","149,80","149,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 21071","SINAPI-I",21071,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","247,50","247,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 11296","SINAPI-I",11296,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 900 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2.590,22","2.590,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 37738","SINAPI-I",37738,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","71.720,82","71.720,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 20271","SINAPI-I",20271,"TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","639,11","639,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 20234","SINAPI-I",20234,"TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","296,41","296,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 38011","SINAPI-I",38011,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","10,32","10,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 38016","SINAPI-I",38016,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","230,81","230,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 12736","SINAPI-I",12736,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","56,61","56,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 12737","SINAPI-I",12737,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","72,93","72,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 6296","SINAPI-I",6296,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","36,90","36,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 6322","SINAPI-I",6322,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","188,34","188,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 38448","SINAPI-I",38448,"TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","250,01","250,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 7120","SINAPI-I",7120,"TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","7,81","7,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 6308","SINAPI-I",6308,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","151,99","151,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 6306","SINAPI-I",6306,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","81,98","81,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 6314","SINAPI-I",6314,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","218,62","218,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 39326","SINAPI-I",39326,"TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","29,10","29,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 7106","SINAPI-I",7106,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","128,57","128,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 7130","SINAPI-I",7130,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","13,35","13,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 37421","SINAPI-I",37421,"TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","54,73","54,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 37446","SINAPI-I",37446,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","316,08","316,08",null,"AS"]
["SINAPI-I 37447","SINAPI-I",37447,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","321,02","321,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 38017","SINAPI-I",38017,"TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11,00","11,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 38875","SINAPI-I",38875,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","31,58","31,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 38019","SINAPI-I",38019,"TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","7,83","7,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 38456","SINAPI-I",38456,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","8,81","8,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 7094","SINAPI-I",7094,"TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","11,31","11,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 7123","SINAPI-I",7123,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,18","4,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 7109","SINAPI-I",7109,"TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","2,29","2,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 40421","SINAPI-I",40421,"TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","53,88","53,88",null,"AS"]
["SINAPI-I 11656","SINAPI-I",11656,"TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","21,28","21,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 7138","SINAPI-I",7138,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","0,96","0,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 7144","SINAPI-I",7144,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","51,85","51,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 3585","SINAPI-I",3585,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","24,16","24,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 3592","SINAPI-I",3592,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","455,41","455,41",null,"AS"]
["SINAPI-I 40396","SINAPI-I",40396,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","130,11","130,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 40393","SINAPI-I",40393,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","41,38","41,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 39291","SINAPI-I",39291,"TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","33,72","33,72",null,"AS"]
["SINAPI-I 20178","SINAPI-I",20178,"TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","57,17","57,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 40946","SINAPI-I",40946,"TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","3.241,21","3.764,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 6175","SINAPI-I",6175,"TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ","23,55","27,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 34548","SINAPI-I",34548,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","6,45","6,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 7155","SINAPI-I",7155,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","19,60","19,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 21141","SINAPI-I",21141,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","13,15","13,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 10928","SINAPI-I",10928,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","16,86","16,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 10931","SINAPI-I",10931,"TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2\", H = 1 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","14,72","14,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 7170","SINAPI-I",7170,"TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","2,19","2,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 37524","SINAPI-I",37524,"TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","2,00","2,00",null,"C "]
["SINAPI-I 40741","SINAPI-I",40741,"TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIMENTO DE *10* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2,53","2,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 34480","SINAPI-I",34480,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","325,37","325,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 7195","SINAPI-I",7195,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","55,42","55,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 7193","SINAPI-I",7193,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","118,50","118,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 7234","SINAPI-I",7234,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 3,60 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","210,02","210,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 7212","SINAPI-I",7212,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 7,20 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","366,16","366,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 34447","SINAPI-I",34447,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 8,20 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","756,55","756,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 39522","SINAPI-I",39522,"TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","159,18","159,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 12869","SINAPI-I",12869,"TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","23,16","26,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 1576","SINAPI-I",1576,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","3,08","3,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 1579","SINAPI-I",1579,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","7,51","7,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 1591","SINAPI-I",1591,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","28,69","28,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 1547","SINAPI-I",1547,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","150,36","150,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 11838","SINAPI-I",11838,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","42,23","42,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1545"},"SINAPI-I",1545,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","73,73","73,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 1542","SINAPI-I",1542,"TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","25,64","25,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 7253","SINAPI-I",7253,"TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M3    ","184,28","184,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 44261","SINAPI-I",44261,"TIL CONDOMINIAL, PVC, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","158,77","158,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 43776","SINAPI-I",43776,"TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","25,50","25,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 7314","SINAPI-I",7314,"TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","L     ","65,00","65,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 7293","SINAPI-I",7293,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","L     ","40,52","40,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 43648","SINAPI-I",43648,"TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","L     ","26,28","26,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 7350","SINAPI-I",7350,"TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","L     ","40,18","40,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 7524","SINAPI-I",7524,"TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","47,23","47,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 38104","SINAPI-I",38104,"TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","35,66","35,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 38083","SINAPI-I",38083,"TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","39,60","39,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 11826","SINAPI-I",11826,"TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 1/2 \", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","60,98","60,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 11763","SINAPI-I",11763,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","160,15","160,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 11766","SINAPI-I",11766,"TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1/2\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","47,90","47,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 13415","SINAPI-I",13415,"TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2\" OU 3/4\" (REF 1193)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","65,65","65,65",null,"C "]
["SINAPI-I 36795","SINAPI-I",36795,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.622,53","1.622,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 7604","SINAPI-I",7604,"TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","45,66","45,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 40329","SINAPI-I",40329,"TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, AGUA FRIA, 3/4 \", COM HASTE METALICA E COM TORNEIRA E BALAO PLASTICOS (PADRAO POPULAR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","19,90","19,90",null,"C "]
["SINAPI-I 12076","SINAPI-I",12076,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","8.707,48","8.707,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 7615","SINAPI-I",7615,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","39.183,70","39.183,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 37371","SINAPI-I",37371,"TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","0,96","0,96",null,"C "]
["SINAPI-I 7622","SINAPI-I",7622,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.072.204,30","1.072.204,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 36515","SINAPI-I",36515,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","106.495,31","106.495,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 10598","SINAPI-I",10598,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","172.698,24","172.698,24",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36149"},"SINAPI-I",36149,"TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","192,11","192,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 38386","SINAPI-I",38386,"TRINCHA CERDAS GRIS 1.1/2\" (38 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,69","4,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 21006","SINAPI-I",21006,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","81,81","81,81",null,"AS"]
["SINAPI-I 42575","SINAPI-I",42575,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4\", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","80,72","80,72",null,"AS"]
["SINAPI-I 21148","SINAPI-I",21148,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2\", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","107,95","107,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 42576","SINAPI-I",42576,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3\", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","220,20","220,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 7672","SINAPI-I",7672,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6\", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","565,74","565,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 20980","SINAPI-I",20980,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","716,07","716,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 21014","SINAPI-I",21014,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2\"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","95,14","95,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 40626","SINAPI-I",40626,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1\", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","35,60","35,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 7692","SINAPI-I",7692,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5\", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","258,98","258,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 41931","SINAPI-I",41931,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","228,16","228,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 41932","SINAPI-I",41932,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","351,18","351,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 41785","SINAPI-I",41785,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2.307,41","2.307,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 41780","SINAPI-I",41780,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","257,07","257,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 21125","SINAPI-I",21125,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","34,34","34,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 39735","SINAPI-I",39735,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8\" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","58,13","58,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 39740","SINAPI-I",39740,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4\" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","52,26","52,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 39751","SINAPI-I",39751,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/2\" (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","179,06","179,06",null,"AS"]
["SINAPI-I 39752","SINAPI-I",39752,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 2\" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","254,78","254,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 12743","SINAPI-I",12743,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","53,19","53,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 12748","SINAPI-I",12748,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","270,46","270,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 39666","SINAPI-I",39666,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","61,28","61,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 13256","SINAPI-I",13256,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","666,38","666,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 7745","SINAPI-I",7745,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","126,10","126,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 7742","SINAPI-I",7742,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","332,57","332,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 7766","SINAPI-I",7766,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","766,85","766,85",null,"AS"]
["SINAPI-I 7764","SINAPI-I",7764,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","471,59","471,59",null,"AS"]
["SINAPI-I 12574","SINAPI-I",12574,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","1.059,86","1.059,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 12579","SINAPI-I",12579,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","547,46","547,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 7740","SINAPI-I",7740,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","205,04","205,04",null,"AS"]
["SINAPI-I 7735","SINAPI-I",7735,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","1.220,00","1.220,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 7775","SINAPI-I",7775,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","763,78","763,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 37452","SINAPI-I",37452,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","53,20","53,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 7795","SINAPI-I",7795,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","55,40","55,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 7792","SINAPI-I",7792,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","57,95","57,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 12584","SINAPI-I",12584,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","25,54","25,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 39707","SINAPI-I",39707,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","4,64","4,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39711","SINAPI-I",39711,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","4,93","4,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 39716","SINAPI-I",39716,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1,69","1,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 44526","SINAPI-I",44526,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","123,07","123,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 44521","SINAPI-I",44521,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","26,22","26,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 44542","SINAPI-I",44542,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","2.776,35","2.776,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 41987","SINAPI-I",41987,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14\" (400 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","4.799,14","4.799,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 38054","SINAPI-I",38054,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8\") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","41,61","41,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 38826","SINAPI-I",38826,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","8,67","8,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 36274","SINAPI-I",36274,"TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","11,05","11,05",null,"C "]
["SINAPI-I 38977","SINAPI-I",38977,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","146,59","146,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 38978","SINAPI-I",38978,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","12,15","12,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 38984","SINAPI-I",38984,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","123,97","123,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 38035","SINAPI-I",38035,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM/ DE 315 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","251,38","251,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 38036","SINAPI-I",38036,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","338,64","338,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 9851","SINAPI-I",9851,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","199,62","199,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 9827","SINAPI-I",9827,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","443,73","443,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 36376","SINAPI-I",36376,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","38,72","38,72",null,"AS"]
["SINAPI-I 9836","SINAPI-I",9836,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","16,24","16,24",null,"C "]
["SINAPI-I 44315","SINAPI-I",44315,"TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","63,58","63,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 9840","SINAPI-I",9840,"TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","64,60","64,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 9870","SINAPI-I",9870,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","82,73","82,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 9873","SINAPI-I",9873,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","22,93","22,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 7676","SINAPI-I",7676,"TUBO 30\" EM CHAPA PRETA, E= 3/8\", 177 KG/6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","4.108,32","4.108,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 12430","SINAPI-I",12430,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","62,15","62,15",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12435"},"SINAPI-I",12435,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","322,38","322,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 36357","SINAPI-I",36357,"UNIAO COM FLANGE PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","163,56","163,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 9883","SINAPI-I",9883,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","27,11","27,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 9886","SINAPI-I",9886,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","37,13","37,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 9891","SINAPI-I",9891,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","409,14","409,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 9900","SINAPI-I",9900,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","17,06","17,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 9895","SINAPI-I",9895,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","12,15","12,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 9907","SINAPI-I",9907,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","156,10","156,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 37992","SINAPI-I",37992,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","35,60","35,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 13883","SINAPI-I",13883,"USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","162.868,28","162.868,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 13892","SINAPI-I",13892,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","658.491,12","658.491,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 21112","SINAPI-I",21112,"VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","282,43","282,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 11750","SINAPI-I",11750,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","116,22","116,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 10233","SINAPI-I",10233,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","128,47","128,47",null,"AS"]
["SINAPI-I 10235","SINAPI-I",10235,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","508,76","508,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 10411","SINAPI-I",10411,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","238,02","238,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 10408","SINAPI-I",10408,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","372,67","372,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 10419","SINAPI-I",10419,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","122,92","122,92",null,"AS"]
["SINAPI-I 10414","SINAPI-I",10414,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","451,51","451,51",null,"AS"]
["SINAPI-I 6153","SINAPI-I",6153,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 \", SEM UNHO E SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,64","4,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 43596","SINAPI-I",43596,"VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","20,98","20,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 38089","SINAPI-I",38089,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","56,79","56,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 12627","SINAPI-I",12627,"VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","1,40","1,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 4030","SINAPI-I",4030,"VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","7,82","7,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 13896","SINAPI-I",13896,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","3.390,99","3.390,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 44491","SINAPI-I",44491,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP.  600 T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4.403.109,21","4.403.109,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 10504","SINAPI-I",10504,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","1.998,16","1.998,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 11188","SINAPI-I",11188,"VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","210,33","210,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 10492","SINAPI-I",10492,"VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","157,75","157,75",null,"C "]
["SINAPI-I 10493","SINAPI-I",10493,"VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","184,04","184,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 11185","SINAPI-I",11185,"VIDRO PLANO ARAMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","407,52","407,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 10501","SINAPI-I",10501,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","313,14","313,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 20211","SINAPI-I",20211,"VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","37,82","37,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 4481","SINAPI-I",4481,"VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","60,42","60,42",null,"CR"]
["SINAPI 97144","SINAPI","97144","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","9,42","10,10",null,"CR",{"$f":"IF($B4889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6803457%"},{"$f":"IF($B4889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97151","SINAPI","97151","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","28,16","30,04",null,"CR",{"$f":"IF($B4896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5982877%"},{"$f":"IF($B4896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97155","SINAPI","97155","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","44,70","47,76",null,"CR",{"$f":"IF($B4900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8796048%"},{"$f":"IF($B4900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97161","SINAPI","97161","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","8,95","9,63",null,"CR",{"$f":"IF($B4906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,3863637%"},{"$f":"IF($B4906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97166","SINAPI","97166","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","18,86","20,18",null,"CR",{"$f":"IF($B4911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1623933%"},{"$f":"IF($B4911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97172","SINAPI","97172","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","42,90","45,97",null,"CR",{"$f":"IF($B4917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5250352%"},{"$f":"IF($B4917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105253","SINAPI","105253","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","29,81","31,92",null,"CR",{"$f":"IF($B4922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1295547%"},{"$f":"IF($B4922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105258","SINAPI","105258","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","30,20","32,37",null,"CR",{"$f":"IF($B4927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6886448%"},{"$f":"IF($B4927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105259","SINAPI","105259","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","19,40","20,64",null,"CR",{"$f":"IF($B4928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6049897%"},{"$f":"IF($B4928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105265","SINAPI","105265","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","64,08","68,31",null,"CR",{"$f":"IF($B4933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0770195%"},{"$f":"IF($B4933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105271","SINAPI","105271","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","75,82","80,70",null,"CR",{"$f":"IF($B4939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9682793%"},{"$f":"IF($B4939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105277","SINAPI","105277","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","172,93","184,26",null,"CR",{"$f":"IF($B4945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6702166%"},{"$f":"IF($B4945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105282","SINAPI","105282","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","14,02","14,95",null,"CR",{"$f":"IF($B4950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1679885%"},{"$f":"IF($B4950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105300","SINAPI","105300","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","28,63","30,73",null,"CR",{"$f":"IF($B4956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3843455%"},{"$f":"IF($B4956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105305","SINAPI","105305","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","60,39","64,43",null,"CR",{"$f":"IF($B4961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4411424%"},{"$f":"IF($B4961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105319","SINAPI","105319","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","32,63","34,92",null,"CR",{"$f":"IF($B4966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2748539%"},{"$f":"IF($B4966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105325","SINAPI","105325","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","83,66","89,03",null,"CR",{"$f":"IF($B4972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8706897%"},{"$f":"IF($B4972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105343","SINAPI","105343","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","16,68","17,70",null,"CR",{"$f":"IF($B4977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4009692%"},{"$f":"IF($B4977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105349","SINAPI","105349","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","65,72","70,39",null,"CR",{"$f":"IF($B4983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0750344%"},{"$f":"IF($B4983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105354","SINAPI","105354","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","140,75","149,70",null,"CR",{"$f":"IF($B4988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5446461%"},{"$f":"IF($B4988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105369","SINAPI","105369","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","75,56","76,91",null,"AS",{"$f":"IF($B4993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9990712%"},{"$f":"IF($B4993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105377","SINAPI","105377","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","47,95","48,96",null,"AS",{"$f":"IF($B4994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9761406%"},{"$f":"IF($B4994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105390","SINAPI","105390","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","103,57","110,70",null,"CR",{"$f":"IF($B5000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7576872%"},{"$f":"IF($B5000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105395","SINAPI","105395","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","32,84","35,18",null,"CR",{"$f":"IF($B5005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1383533%"},{"$f":"IF($B5005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105401","SINAPI","105401","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","79,37","84,45",null,"CR",{"$f":"IF($B5011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8914005%"},{"$f":"IF($B5011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97176","SINAPI","97176","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","69,09","74,25",null,"CR",{"$f":"IF($B5016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4674309%"},{"$f":"IF($B5016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97182","SINAPI","97182","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\") OU DN 2100 MM (84\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","165,40","177,80",null,"CR",{"$f":"IF($B5022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6109901%"},{"$f":"IF($B5022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97187","SINAPI","97187","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\") OU DN 1100 MM (44\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","69,44","74,86",null,"CR",{"$f":"IF($B5027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3754514%"},{"$f":"IF($B5027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97192","SINAPI","97192","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\") OU DN 2100 MM (84\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","148,21","159,71",null,"CR",{"$f":"IF($B5032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2707377%"},{"$f":"IF($B5032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90699"},"SINAPI","90699","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","528,52","529,20",null,"CR",{"$f":"IF($B5038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7985769%"},{"$f":"IF($B5038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90704","SINAPI","90704","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","283,32","283,98",null,"CR",{"$f":"IF($B5043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4511174%"},{"$f":"IF($B5043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90726","SINAPI","90726","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","35,20","38,76",null,"CR",{"$f":"IF($B5049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,7674751%"},{"$f":"IF($B5049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90732","SINAPI","90732","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","79,59","87,55",null,"CR",{"$f":"IF($B5055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,1132076%"},{"$f":"IF($B5055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90737","SINAPI","90737","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,86","6,48",null,"CR",{"$f":"IF($B5060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,9758204%"},{"$f":"IF($B5060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90738","SINAPI","90738","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","6,49","7,17",null,"CR",{"$f":"IF($B5061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,8346334%"},{"$f":"IF($B5061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90743","SINAPI","90743","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","6,32","6,98",null,"CR",{"$f":"IF($B5066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,9711076%"},{"$f":"IF($B5066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94869","SINAPI","94869","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","174,37","174,47",null,"CR",{"$f":"IF($B5071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3270036%"},{"$f":"IF($B5071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94878","SINAPI","94878","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","34,71","36,27",null,"CR",{"$f":"IF($B5077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0960648%"},{"$f":"IF($B5077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94884","SINAPI","94884","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","66,73","69,74",null,"CR",{"$f":"IF($B5082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9531109%"},{"$f":"IF($B5082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97126","SINAPI","97126","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,45","3,79",null,"CR",{"$f":"IF($B5088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,5882353%"},{"$f":"IF($B5088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102267","SINAPI","102267","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","129,60","142,53",null,"CR",{"$f":"IF($B5092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,9121168%"},{"$f":"IF($B5092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105288","SINAPI","105288","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","45,68","47,12",null,"AS",{"$f":"IF($B5099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6009647%"},{"$f":"IF($B5099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105294","SINAPI","105294","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","92,16","94,32",null,"AS",{"$f":"IF($B5105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5742832%"},{"$f":"IF($B5105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105310","SINAPI","105310","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","6,17","6,75",null,"CR",{"$f":"IF($B5110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5394737%"},{"$f":"IF($B5110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105315","SINAPI","105315","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","10,19","11,18",null,"CR",{"$f":"IF($B5115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,6120435%"},{"$f":"IF($B5115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105331","SINAPI","105331","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","50,03","50,41",null,"AS",{"$f":"IF($B5121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7047047%"},{"$f":"IF($B5121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105336","SINAPI","105336","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","329,57","330,27",null,"AS",{"$f":"IF($B5126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3114355%"},{"$f":"IF($B5126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105337","SINAPI","105337","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","468,86","469,93",null,"AS",{"$f":"IF($B5127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4102235%"},{"$f":"IF($B5127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105361","SINAPI","105361","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","17,58","19,25",null,"CR",{"$f":"IF($B5132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,9275528%"},{"$f":"IF($B5132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105366","SINAPI","105366","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","30,17","33,06",null,"CR",{"$f":"IF($B5137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,4684386%"},{"$f":"IF($B5137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105381","SINAPI","105381","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","12,50","13,67",null,"CR",{"$f":"IF($B5147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,2930757%"},{"$f":"IF($B5147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105383","SINAPI","105383","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","14,90","16,39",null,"CR",{"$f":"IF($B5149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,9784657%"},{"$f":"IF($B5149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92834","SINAPI","92834","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","18,86","19,58",null,"CR",{"$f":"IF($B5155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5828877%"},{"$f":"IF($B5155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92839","SINAPI","92839","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","518,10","519,73",null,"AS",{"$f":"IF($B5160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9577935%"},{"$f":"IF($B5160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92844","SINAPI","92844","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","56,97","59,21",null,"CR",{"$f":"IF($B5165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5160154%"},{"$f":"IF($B5165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92850","SINAPI","92850","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","21,44","22,33",null,"CR",{"$f":"IF($B5171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4579614%"},{"$f":"IF($B5171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92855","SINAPI","92855","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","523,96","525,96",null,"AS",{"$f":"IF($B5176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3635877%"},{"$f":"IF($B5176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92860","SINAPI","92860","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","65,05","67,78",null,"CR",{"$f":"IF($B5181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2719703%"},{"$f":"IF($B5181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92211","SINAPI","92211","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","201,32","204,13",null,"AS",{"$f":"IF($B5187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6710088%"},{"$f":"IF($B5187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92216","SINAPI","92216","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","591,51","597,56",null,"AS",{"$f":"IF($B5192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3416366%"},{"$f":"IF($B5192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92222","SINAPI","92222","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","417,01","421,53",null,"AS",{"$f":"IF($B5196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7173667%"},{"$f":"IF($B5196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92226","SINAPI","92226","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","601,79","608,47",null,"AS",{"$f":"IF($B5199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8901891%"},{"$f":"IF($B5199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92812","SINAPI","92812","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","67,51","71,59",null,"CR",{"$f":"IF($B5204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5891797%"},{"$f":"IF($B5204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92818","SINAPI","92818","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.223,50","1.232,99",null,"AS",{"$f":"IF($B5210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8134856%"},{"$f":"IF($B5210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92824","SINAPI","92824","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","62,53","66,33",null,"CR",{"$f":"IF($B5215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8851093%"},{"$f":"IF($B5215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92830","SINAPI","92830","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","137,98","146,15",null,"CR",{"$f":"IF($B5221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7985482%"},{"$f":"IF($B5221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95567","SINAPI","95567","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","58,12","59,72",null,"CR",{"$f":"IF($B5226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9456427%"},{"$f":"IF($B5226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95572","SINAPI","95572","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","107,92","111,04",null,"CR",{"$f":"IF($B5231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9254035%"},{"$f":"IF($B5231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97132","SINAPI","97132","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","17,83","19,18",null,"CR",{"$f":"IF($B5237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4279255%"},{"$f":"IF($B5237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97137","SINAPI","97137","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","10,74","11,56",null,"CR",{"$f":"IF($B5242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2589793%"},{"$f":"IF($B5242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103090","SINAPI","103090","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","14,88","15,88",null,"AS",{"$f":"IF($B5247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7290675%"},{"$f":"IF($B5247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103097","SINAPI","103097","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","82,24","87,95",null,"AS",{"$f":"IF($B5254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1602049%"},{"$f":"IF($B5254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103102","SINAPI","103102","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","136,19","145,74",null,"AS",{"$f":"IF($B5259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6516111%"},{"$f":"IF($B5259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103103","SINAPI","103103","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","147,10","157,44",null,"AS",{"$f":"IF($B5260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7185247%"},{"$f":"IF($B5260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103108","SINAPI","103108","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","112,38","119,29",null,"AS",{"$f":"IF($B5265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2345075%"},{"$f":"IF($B5265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103113","SINAPI","103113","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","382,32","407,48",null,"AS",{"$f":"IF($B5270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8745945%"},{"$f":"IF($B5270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103119","SINAPI","103119","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","756,83","807,31",null,"AS",{"$f":"IF($B5276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4125795%"},{"$f":"IF($B5276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103124","SINAPI","103124","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","159,26","169,34",null,"AS",{"$f":"IF($B5281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3285975%"},{"$f":"IF($B5281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103129","SINAPI","103129","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","564,18","601,63",null,"AS",{"$f":"IF($B5286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2235128%"},{"$f":"IF($B5286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103135","SINAPI","103135","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","1.125,95","1.201,37",null,"AS",{"$f":"IF($B5292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5964895%"},{"$f":"IF($B5292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103139","SINAPI","103139","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","52,82","55,70",null,"AS",{"$f":"IF($B5296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9984796%"},{"$f":"IF($B5296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103147","SINAPI","103147","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","238,53","253,97",null,"AS",{"$f":"IF($B5304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2064452%"},{"$f":"IF($B5304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103152","SINAPI","103152","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","462,33","492,89",null,"AS",{"$f":"IF($B5309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0603767%"},{"$f":"IF($B5309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103379","SINAPI","103379","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","414,16","414,42",null,"AS",{"$f":"IF($B5314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3718908%"},{"$f":"IF($B5314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103392","SINAPI","103392","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4.600,50","4.602,56",null,"AS",{"$f":"IF($B5320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2762875%"},{"$f":"IF($B5320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103400","SINAPI","103400","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","18,22","20,16",null,"CR",{"$f":"IF($B5325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,1707989%"},{"$f":"IF($B5325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103401","SINAPI","103401","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","22,28","24,64",null,"CR",{"$f":"IF($B5326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,0963530%"},{"$f":"IF($B5326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103406","SINAPI","103406","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","50,64","56,03",null,"CR",{"$f":"IF($B5331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,0340056%"},{"$f":"IF($B5331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103411","SINAPI","103411","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","8,09","8,95",null,"CR",{"$f":"IF($B5336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,3760897%"},{"$f":"IF($B5336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103417","SINAPI","103417","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","72,94","80,69",null,"CR",{"$f":"IF($B5342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,0032940%"},{"$f":"IF($B5342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103426","SINAPI","103426","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","18,96","19,64",null,"AS",{"$f":"IF($B5351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5635593%"},{"$f":"IF($B5351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103428","SINAPI","103428","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","247,69","251,99",null,"AS",{"$f":"IF($B5353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7907277%"},{"$f":"IF($B5353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103434","SINAPI","103434","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","45,27","45,95",null,"AS",{"$f":"IF($B5359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4268643%"},{"$f":"IF($B5359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103439","SINAPI","103439","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","205,34","208,05",null,"AS",{"$f":"IF($B5364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1948842%"},{"$f":"IF($B5364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98445","SINAPI","98445","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","106,57","113,04",null,"CR",{"$f":"IF($B5370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7819548%"},{"$f":"IF($B5370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98451","SINAPI","98451","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","97,19","100,17",null,"CR",{"$f":"IF($B5375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1015866%"},{"$f":"IF($B5375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98458","SINAPI","98458","TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024","M2","89,76","94,56",null,"CR",{"$f":"IF($B5380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2514515%"},{"$f":"IF($B5380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105114","SINAPI","105114","EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024","M3","1.826,88","1.963,29",null,"AS",{"$f":"IF($B5386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4365725%"},{"$f":"IF($B5386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105128","SINAPI","105128","INSTALAÇÃO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M","108,23","111,38",null,"CR",{"$f":"IF($B5391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1229773%"},{"$f":"IF($B5391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105130","SINAPI","105130","EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024","M","29,23","31,62",null,"CR",{"$f":"IF($B5392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0323469%"},{"$f":"IF($B5392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 5823","SINAPI","5823","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","233,43","249,13",null,"AS",{"$f":"IF($B5400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7941140%"},{"$f":"IF($B5400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 5839","SINAPI","5839","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","9,31","9,31",null,"AS",{"$f":"IF($B5403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 5867","SINAPI","5867","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","165,81","168,89",null,"AS",{"$f":"IF($B5409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5553947%"},{"$f":"IF($B5409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 5894","SINAPI","5894","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","212,92","216,81",null,"AS",{"$f":"IF($B5414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3845575%"},{"$f":"IF($B5414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 5932","SINAPI","5932","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","299,03","303,81",null,"CR",{"$f":"IF($B5419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9388021%"},{"$f":"IF($B5419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 7030","SINAPI","7030","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","264,66","264,66",null,"AS",{"$f":"IF($B5425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 73436","SINAPI","73436","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","166,69","169,77",null,"AS",{"$f":"IF($B5430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4943907%"},{"$f":"IF($B5430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88386","SINAPI","88386","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","4,08","4,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88830","SINAPI","88830","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","1,57","1,57",null,"CR",{"$f":"IF($B5441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89032","SINAPI","89032","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","199,72","203,48",null,"CR",{"$f":"IF($B5446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6913679%"},{"$f":"IF($B5446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89234","SINAPI","89234","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","584,77","588,49",null,"AS",{"$f":"IF($B5449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9417206%"},{"$f":"IF($B5449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90586","SINAPI","90586","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","1,23","1,23",null,"AS",{"$f":"IF($B5458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90650","SINAPI","90650","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","8,86","8,86",null,"CR",{"$f":"IF($B5463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90656","SINAPI","90656","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","13,09","13,09",null,"CR",{"$f":"IF($B5464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90686","SINAPI","90686","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","173,68","177,40",null,"AS",{"$f":"IF($B5469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2715338%"},{"$f":"IF($B5469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91031","SINAPI","91031","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","259,86","263,75",null,"AS",{"$f":"IF($B5475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3280997%"},{"$f":"IF($B5475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91634","SINAPI","91634","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","236,45","240,89",null,"AS",{"$f":"IF($B5480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6388242%"},{"$f":"IF($B5480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92112","SINAPI","92112","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","3,06","3,06",null,"CR",{"$f":"IF($B5485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92960","SINAPI","92960","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","18,98","18,98",null,"AS",{"$f":"IF($B5491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93281","SINAPI","93281","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","31,24","34,92",null,"AS",{"$f":"IF($B5496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,0793856%"},{"$f":"IF($B5496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93439","SINAPI","93439","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","270,91","286,61",null,"AS",{"$f":"IF($B5504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0119596%"},{"$f":"IF($B5504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95139","SINAPI","95139","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","0,06","0,06",null,"AS",{"$f":"IF($B5508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95276","SINAPI","95276","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","2,82","2,82",null,"AS",{"$f":"IF($B5513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95720","SINAPI","95720","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","295,65","299,57",null,"CR",{"$f":"IF($B5519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2597666%"},{"$f":"IF($B5519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96035","SINAPI","96035","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","282,71","286,76",null,"AS",{"$f":"IF($B5524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9066534%"},{"$f":"IF($B5524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98764","SINAPI","98764","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018","CHP","3,44","3,44",null,"CR",{"$f":"IF($B5529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99833","SINAPI","99833","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","3,51","3,51",null,"CR",{"$f":"IF($B5530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102880","SINAPI","102880","PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHP DIURNO. AF_04/2019","CHP","1.532,39","1.536,15",null,"CR",{"$f":"IF($B5535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5237635%"},{"$f":"IF($B5535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104091","SINAPI","104091","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","0,62","0,62",null,"CR",{"$f":"IF($B5541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 5679","SINAPI","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","69,64","73,56",null,"CR",{"$f":"IF($B5546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0660539%"},{"$f":"IF($B5546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 5845","SINAPI","5845","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","55,07","58,83",null,"AS",{"$f":"IF($B5555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4005810%"},{"$f":"IF($B5555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 5857","SINAPI","5857","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","234,56","238,32",null,"CR",{"$f":"IF($B5558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9548090%"},{"$f":"IF($B5558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 5884","SINAPI","5884","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","57,48","60,21",null,"AS",{"$f":"IF($B5563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5059151%"},{"$f":"IF($B5563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 5923","SINAPI","5923","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","3,20","3,20",null,"AS",{"$f":"IF($B5568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 5954","SINAPI","5954","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","6,73","6,73",null,"AS",{"$f":"IF($B5574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 7043","SINAPI","7043","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","0,33","0,33",null,"CR",{"$f":"IF($B5579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88392","SINAPI","88392","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,97","0,97",null,"CR",{"$f":"IF($B5585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88831","SINAPI","88831","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,35","0,35",null,"C",{"$f":"IF($B5590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89031","SINAPI","89031","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","78,62","82,38",null,"CR",{"$f":"IF($B5595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6998219%"},{"$f":"IF($B5595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89036","SINAPI","89036","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","48,50","52,26",null,"AS",{"$f":"IF($B5596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1443300%"},{"$f":"IF($B5596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89279","SINAPI","89279","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,81","1,81",null,"CR",{"$f":"IF($B5604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90626","SINAPI","90626","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","2,88","2,88",null,"AS",{"$f":"IF($B5608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90657","SINAPI","90657","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","4,48","4,48",null,"CR",{"$f":"IF($B5613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90687","SINAPI","90687","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","76,57","80,29",null,"AS",{"$f":"IF($B5618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1031735%"},{"$f":"IF($B5618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91032","SINAPI","91032","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","70,11","74,00",null,"AS",{"$f":"IF($B5624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5742404%"},{"$f":"IF($B5624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91486","SINAPI","91486","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","70,96","74,85",null,"AS",{"$f":"IF($B5629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1600901%"},{"$f":"IF($B5629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92044","SINAPI","92044","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","7,80","7,80",null,"AS",{"$f":"IF($B5634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92243","SINAPI","92243","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","81,83","86,67",null,"AS",{"$f":"IF($B5640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8324575%"},{"$f":"IF($B5640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93234","SINAPI","93234","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","0,45","0,45",null,"CR",{"$f":"IF($B5645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93409","SINAPI","93409","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","38,16","41,56",null,"AS",{"$f":"IF($B5651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2672957%"},{"$f":"IF($B5651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93422","SINAPI","93422","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","4,78","4,78",null,"CR",{"$f":"IF($B5653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95265","SINAPI","95265","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,88","0,88",null,"AS",{"$f":"IF($B5662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95271","SINAPI","95271","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,61","0,61",null,"AS",{"$f":"IF($B5663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95703","SINAPI","95703","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","36,99","40,75",null,"AS",{"$f":"IF($B5668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,1251691%"},{"$f":"IF($B5668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96029","SINAPI","96029","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","52,72","56,48",null,"AS",{"$f":"IF($B5674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2905919%"},{"$f":"IF($B5674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96246","SINAPI","96246","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017","CHI","67,40","71,32",null,"AS",{"$f":"IF($B5679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2314540%"},{"$f":"IF($B5679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100648","SINAPI","100648","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","599,02","603,80",null,"AS",{"$f":"IF($B5684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9614370%"},{"$f":"IF($B5684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103225","SINAPI","103225","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","234,72","238,48",null,"CR",{"$f":"IF($B5690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9480231%"},{"$f":"IF($B5690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104696","SINAPI","104696","PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","31,86","35,62",null,"CR",{"$f":"IF($B5695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2893911%"},{"$f":"IF($B5695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 5629","SINAPI","5629","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","63,00","63,00",null,"C",{"$f":"IF($B5700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 5693","SINAPI","5693","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","21,36","21,36",null,"C",{"$f":"IF($B5708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 5707","SINAPI","5707","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","82,85","82,85",null,"AS",{"$f":"IF($B5712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 5721","SINAPI","5721","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","92,29","92,29",null,"C",{"$f":"IF($B5718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 5730","SINAPI","5730","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","40,22","40,22",null,"C",{"$f":"IF($B5723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 5741","SINAPI","5741","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","42,78","42,78",null,"AS",{"$f":"IF($B5728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 5742","SINAPI","5742","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","27,15","27,15",null,"C",{"$f":"IF($B5729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 5765","SINAPI","5765","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","4,64","4,64",null,"AS",{"$f":"IF($B5734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 5800","SINAPI","5800","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,49","0,49",null,"CR",{"$f":"IF($B5739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 7039","SINAPI","7039","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014","H","13,44","13,44",null,"AS",{"$f":"IF($B5745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 7047","SINAPI","7047","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","25,21","25,21",null,"C",{"$f":"IF($B5750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 7060","SINAPI","7060","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","41,19","41,19",null,"AS",{"$f":"IF($B5757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 7066","SINAPI","7066","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","95,18","95,18",null,"C",{"$f":"IF($B5762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 53797","SINAPI","53797","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","114,67","114,67",null,"C",{"$f":"IF($B5767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 53818","SINAPI","53818","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","9,67","9,67",null,"AS",{"$f":"IF($B5773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 53841","SINAPI","53841","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","1,74","1,74",null,"AS",{"$f":"IF($B5778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 53865","SINAPI","53865","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","46,41","46,41",null,"C",{"$f":"IF($B5784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 73307","SINAPI","73307","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","5,02","5,02",null,"CR",{"$f":"IF($B5789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 73335","SINAPI","73335","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","35,01","35,01",null,"AS",{"$f":"IF($B5794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 73340","SINAPI","73340","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","152,37","152,37",null,"C",{"$f":"IF($B5795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 83764","SINAPI","83764","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016","H","2,64","2,64",null,"CR",{"$f":"IF($B5800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88390","SINAPI","88390","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,86","0,86",null,"CR",{"$f":"IF($B5808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88396","SINAPI","88396","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,03","1,03",null,"CR",{"$f":"IF($B5812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88403","SINAPI","88403","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,35","1,35",null,"CR",{"$f":"IF($B5817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88435","SINAPI","88435","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","1,49","1,49",null,"CR",{"$f":"IF($B5823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88826","SINAPI","88826","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,29","0,29",null,"C",{"$f":"IF($B5828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88840","SINAPI","88840","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014","H","15,37","15,37",null,"CR",{"$f":"IF($B5833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88854","SINAPI","88854","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","0,05","0,05",null,"CR",{"$f":"IF($B5839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88859","SINAPI","88859","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","26,71","26,71",null,"CR",{"$f":"IF($B5844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89009","SINAPI","89009","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","43,22","43,22",null,"C",{"$f":"IF($B5850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89014","SINAPI","89014","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","62,37","62,37",null,"CR",{"$f":"IF($B5855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89016","SINAPI","89016","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014","H","0,98","0,98",null,"AS",{"$f":"IF($B5857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89023","SINAPI","89023","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","3,82","3,82",null,"AS",{"$f":"IF($B5862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89030","SINAPI","89030","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","14,68","14,68",null,"CR",{"$f":"IF($B5867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89130","SINAPI","89130","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","64,99","64,99",null,"CR",{"$f":"IF($B5872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89214","SINAPI","89214","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","28,16","28,16",null,"AS",{"$f":"IF($B5878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89224","SINAPI","89224","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,80","1,80",null,"CR",{"$f":"IF($B5883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89233","SINAPI","89233","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","164,50","164,50",null,"C",{"$f":"IF($B5889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89240","SINAPI","89240","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","90,48","90,48",null,"AS",{"$f":"IF($B5894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89249","SINAPI","89249","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","370,83","370,83",null,"C",{"$f":"IF($B5899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89260","SINAPI","89260","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014","H","10,03","10,03",null,"AS",{"$f":"IF($B5905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89269","SINAPI","89269","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014","H","7,44","7,44",null,"AS",{"$f":"IF($B5912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89275","SINAPI","89275","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,34","0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B5916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89871","SINAPI","89871","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","13,31","13,31",null,"CR",{"$f":"IF($B5922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89879","SINAPI","89879","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","14,02","14,02",null,"CR",{"$f":"IF($B5927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89880","SINAPI","89880","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","5,66","5,66",null,"CR",{"$f":"IF($B5928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90584","SINAPI","90584","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","0,33","0,33",null,"AS",{"$f":"IF($B5933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90624","SINAPI","90624","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","2,25","2,25",null,"CR",{"$f":"IF($B5938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90634","SINAPI","90634","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015","H","0,86","0,86",null,"CR",{"$f":"IF($B5944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90641","SINAPI","90641","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","6,12","6,12",null,"CR",{"$f":"IF($B5949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90652","SINAPI","90652","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","3,64","3,64",null,"CR",{"$f":"IF($B5955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90660","SINAPI","90660","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,26","4,26",null,"CR",{"$f":"IF($B5961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90667","SINAPI","90667","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","14,72","14,72",null,"C",{"$f":"IF($B5966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90677","SINAPI","90677","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","31,22","31,22",null,"AS",{"$f":"IF($B5972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90684","SINAPI","90684","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","41,10","41,10",null,"AS",{"$f":"IF($B5977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90691","SINAPI","90691","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","39,22","39,22",null,"C",{"$f":"IF($B5982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90963","SINAPI","90963","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","14,72","14,72",null,"C",{"$f":"IF($B5988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90975","SINAPI","90975","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","18,06","18,06",null,"AS",{"$f":"IF($B5993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90976","SINAPI","90976","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015","H","4,84","4,84",null,"AS",{"$f":"IF($B5994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90994","SINAPI","90994","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","10,55","10,55",null,"AS",{"$f":"IF($B5999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91028","SINAPI","91028","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","4,00","4,00",null,"AS",{"$f":"IF($B6004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91276","SINAPI","91276","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","8,94","8,94",null,"C",{"$f":"IF($B6010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91355","SINAPI","91355","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014","H","7,24","7,24",null,"AS",{"$f":"IF($B6016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91367","SINAPI","91367","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","22,06","22,06",null,"AS",{"$f":"IF($B6021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91380","SINAPI","91380","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","29,03","29,03",null,"AS",{"$f":"IF($B6027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91390","SINAPI","91390","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","19,20","19,20",null,"AS",{"$f":"IF($B6032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91402","SINAPI","91402","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,55","3,55",null,"AS",{"$f":"IF($B6038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91484","SINAPI","91484","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023","H","4,02","4,02",null,"AS",{"$f":"IF($B6043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91532","SINAPI","91532","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","6,39","6,39",null,"C",{"$f":"IF($B6048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91640","SINAPI","91640","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","38,97","38,97",null,"AS",{"$f":"IF($B6054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91688","SINAPI","91688","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,09","0,09",null,"CR",{"$f":"IF($B6059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92042","SINAPI","92042","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","5,39","5,39",null,"AS",{"$f":"IF($B6065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92101","SINAPI","92101","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","44,82","44,82",null,"AS",{"$f":"IF($B6066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92108","SINAPI","92108","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,87","0,87",null,"CR",{"$f":"IF($B6071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92116","SINAPI","92116","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,15","0,15",null,"CR",{"$f":"IF($B6077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92137","SINAPI","92137","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","34,69","34,69",null,"C",{"$f":"IF($B6082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92144","SINAPI","92144","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","41,54","41,54",null,"C",{"$f":"IF($B6087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92712","SINAPI","92712","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,16","0,16",null,"CR",{"$f":"IF($B6093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92957","SINAPI","92957","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015","H","0,98","0,98",null,"AS",{"$f":"IF($B6098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93220","SINAPI","93220","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016","H","397,58","397,58",null,"CR",{"$f":"IF($B6104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93229","SINAPI","93229","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","0,37","0,37",null,"CR",{"$f":"IF($B6108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93240","SINAPI","93240","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","11,78","11,78",null,"C",{"$f":"IF($B6115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93278","SINAPI","93278","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016","H","0,06","0,06",null,"AS",{"$f":"IF($B6121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93285"},"SINAPI","93285","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","161,42","161,42",null,"AS",{"$f":"IF($B6126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93286","SINAPI","93286","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","9,36","9,36",null,"CR",{"$f":"IF($B6127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93400","SINAPI","93400","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","43,35","43,35",null,"AS",{"$f":"IF($B6132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93407","SINAPI","93407","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","46,41","46,41",null,"C",{"$f":"IF($B6137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93418","SINAPI","93418","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016","H","1,24","1,24",null,"CR",{"$f":"IF($B6143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93425","SINAPI","93425","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","4,47","4,47",null,"CR",{"$f":"IF($B6148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93432","SINAPI","93432","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2.120,40","2.120,40",null,"C",{"$f":"IF($B6153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93438","SINAPI","93438","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","110,55","110,55",null,"C",{"$f":"IF($B6157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95123","SINAPI","95123","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","17,87","17,87",null,"AS",{"$f":"IF($B6165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95131","SINAPI","95131","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","56,38","56,38",null,"AS",{"$f":"IF($B6171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95208","SINAPI","95208","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","54,13","54,13",null,"AS",{"$f":"IF($B6176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95255","SINAPI","95255","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","1,56","1,56",null,"AS",{"$f":"IF($B6181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95263","SINAPI","95263","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","4,84","4,84",null,"C",{"$f":"IF($B6187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95272","SINAPI","95272","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,50","0,50",null,"AS",{"$f":"IF($B6192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95279","SINAPI","95279","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023","H","0,12","0,12",null,"AS",{"$f":"IF($B6197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95280","SINAPI","95280","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,60","0,60",null,"AS",{"$f":"IF($B6198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95627","SINAPI","95627","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","47,95","47,95",null,"AS",{"$f":"IF($B6203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95705","SINAPI","95705","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_11/2016","H","15,57","15,57",null,"CR",{"$f":"IF($B6212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95716","SINAPI","95716","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","69,79","69,79",null,"CR",{"$f":"IF($B6215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95870","SINAPI","95870","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016","H","7,15","7,15",null,"CR",{"$f":"IF($B6220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96012","SINAPI","96012","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","95,18","95,18",null,"C",{"$f":"IF($B6226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96023","SINAPI","96023","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","17,45","17,45",null,"AS",{"$f":"IF($B6231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96032","SINAPI","96032","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017","H","5,02","5,02",null,"AS",{"$f":"IF($B6237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96055","SINAPI","96055","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","4,72","4,72",null,"AS",{"$f":"IF($B6242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96062","SINAPI","96062","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","39,22","39,22",null,"C",{"$f":"IF($B6247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96457","SINAPI","96457","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017","H","62,84","62,84",null,"C",{"$f":"IF($B6253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98761","SINAPI","98761","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018","H","0,01","0,01",null,"C",{"$f":"IF($B6258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99831","SINAPI","99831","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,12","0,12",null,"C",{"$f":"IF($B6263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100637","SINAPI","100637","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","202,81","202,81",null,"AS",{"$f":"IF($B6265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100644","SINAPI","100644","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","146,48","146,48",null,"AS",{"$f":"IF($B6270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102273","SINAPI","102273","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021","H","1,22","1,22",null,"CR",{"$f":"IF($B6276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102843","SINAPI","102843","GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","132,52","132,52",null,"C",{"$f":"IF($B6281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102870","SINAPI","102870","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019","H","378,15","378,15",null,"CR",{"$f":"IF($B6286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102878","SINAPI","102878","PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H","657,62","657,62",null,"CR",{"$f":"IF($B6292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102903","SINAPI","102903","TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","11,48","11,48",null,"C",{"$f":"IF($B6297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102939","SINAPI","102939","MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","6,73","6,73",null,"CR",{"$f":"IF($B6302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102962","SINAPI","102962","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MANUTENÇÃO. AF_02/2021","H","172,16","172,16",null,"CR",{"$f":"IF($B6308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102973","SINAPI","102973","PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017","H","27,19","27,19",null,"CR",{"$f":"IF($B6312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103220","SINAPI","103220","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","160,71","160,71",null,"CR",{"$f":"IF($B6320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103227","SINAPI","103227","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023","H","99,61","99,61",null,"CR",{"$f":"IF($B6325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103234","SINAPI","103234","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","662,19","662,19",null,"CR",{"$f":"IF($B6330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103235","SINAPI","103235","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","101,06","101,06",null,"C",{"$f":"IF($B6331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103937","SINAPI","103937","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","1,10","1,10",null,"CR",{"$f":"IF($B6336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104093","SINAPI","104093","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H","0,08","0,08",null,"CR",{"$f":"IF($B6342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104655","SINAPI","104655","MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,48","0,48",null,"CR",{"$f":"IF($B6347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104694","SINAPI","104694","PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,53","1,53",null,"CR",{"$f":"IF($B6352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104715","SINAPI","104715","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H","88,52","88,52",null,"C",{"$f":"IF($B6358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92259","SINAPI","92259","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","523,25","542,05",null,"AS",{"$f":"IF($B6361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3369274%"},{"$f":"IF($B6361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92543","SINAPI","92543","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","26,19","26,87",null,"AS",{"$f":"IF($B6369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1228406%"},{"$f":"IF($B6369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92549","SINAPI","92549","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.097,00","2.209,07",null,"AS",{"$f":"IF($B6375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2201417%"},{"$f":"IF($B6375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92554","SINAPI","92554","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.409,92","3.578,46",null,"AS",{"$f":"IF($B6380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7225311%"},{"$f":"IF($B6380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92560","SINAPI","92560","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.472,33","2.593,11",null,"AS",{"$f":"IF($B6386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3683537%"},{"$f":"IF($B6386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100379","SINAPI","100379","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","42,88","44,77",null,"AS",{"$f":"IF($B6391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4748420%"},{"$f":"IF($B6391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100385","SINAPI","100385","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","38,24","39,64",null,"AS",{"$f":"IF($B6396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9336132%"},{"$f":"IF($B6396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100386","SINAPI","100386","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019","M2","49,31","51,43",null,"AS",{"$f":"IF($B6397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8362156%"},{"$f":"IF($B6397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100391","SINAPI","100391","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","23,08","24,97",null,"AS",{"$f":"IF($B6402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2195122%"},{"$f":"IF($B6402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94192","SINAPI","94192","TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","38,45","39,52",null,"AS",{"$f":"IF($B6408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1368861%"},{"$f":"IF($B6408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94440","SINAPI","94440","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","40,02","41,23",null,"AS",{"$f":"IF($B6416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7562688%"},{"$f":"IF($B6416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94443","SINAPI","94443","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","44,09","45,77",null,"AS",{"$f":"IF($B6419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6123748%"},{"$f":"IF($B6419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94210","SINAPI","94210","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","50,21","51,18",null,"AS",{"$f":"IF($B6425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1006389%"},{"$f":"IF($B6425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94220","SINAPI","94220","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","52,59","54,95",null,"AS",{"$f":"IF($B6430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9389312%"},{"$f":"IF($B6430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100325","SINAPI","100325","CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","83,86","84,18",null,"AS",{"$f":"IF($B6435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3513965%"},{"$f":"IF($B6435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100434","SINAPI","100434","CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","176,58","177,97",null,"AS",{"$f":"IF($B6441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8679587%"},{"$f":"IF($B6441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94231"},"SINAPI","94231","RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","50,29","51,40",null,"AS",{"$f":"IF($B6446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5992023%"},{"$f":"IF($B6446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92568","SINAPI","92568","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","124,72","126,52",null,"AS",{"$f":"IF($B6452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9522280%"},{"$f":"IF($B6452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92573","SINAPI","92573","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","47,95","48,79",null,"AS",{"$f":"IF($B6457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7068172%"},{"$f":"IF($B6457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92578","SINAPI","92578","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","69,10","70,46",null,"AS",{"$f":"IF($B6462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1647092%"},{"$f":"IF($B6462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92581","SINAPI","92581","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","49,65","50,64",null,"AS",{"$f":"IF($B6465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2148193%"},{"$f":"IF($B6465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92588","SINAPI","92588","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.199,96","1.228,34",null,"AS",{"$f":"IF($B6469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7243917%"},{"$f":"IF($B6469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92598","SINAPI","92598","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.034,20","2.080,81",null,"AS",{"$f":"IF($B6474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2713859%"},{"$f":"IF($B6474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92610","SINAPI","92610","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.257,31","1.285,69",null,"AS",{"$f":"IF($B6480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0526307%"},{"$f":"IF($B6480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92620","SINAPI","92620","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.062,19","2.108,80",null,"AS",{"$f":"IF($B6485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0776557%"},{"$f":"IF($B6485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100362","SINAPI","100362","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.016,39","3.154,02",null,"AS",{"$f":"IF($B6491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3645876%"},{"$f":"IF($B6491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100367","SINAPI","100367","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.158,11","1.210,61",null,"AS",{"$f":"IF($B6496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1858617%"},{"$f":"IF($B6496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100372","SINAPI","100372","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.840,23","2.977,86",null,"AS",{"$f":"IF($B6501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1240158%"},{"$f":"IF($B6501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100378","SINAPI","100378","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","10,86","11,08",null,"AS",{"$f":"IF($B6507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8638497%"},{"$f":"IF($B6507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104184","SINAPI","104184","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022","UN","38,95","42,04",null,"CR",{"$f":"IF($B6512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3957315%"},{"$f":"IF($B6512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104186","SINAPI","104186","PERFURAÇÃO DE SOLO PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M","291,53","297,88",null,"CR",{"$f":"IF($B6514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5207496%"},{"$f":"IF($B6514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102668","SINAPI","102668","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","114,87","116,12",null,"CR",{"$f":"IF($B6524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7486267%"},{"$f":"IF($B6524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102674","SINAPI","102674","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","136,96","138,47",null,"AS",{"$f":"IF($B6529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8281615%"},{"$f":"IF($B6529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102676","SINAPI","102676","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","200,09","202,16",null,"CR",{"$f":"IF($B6530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4017218%"},{"$f":"IF($B6530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102681","SINAPI","102681","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","193,25","195,60",null,"AS",{"$f":"IF($B6535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5574459%"},{"$f":"IF($B6535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102688","SINAPI","102688","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","47,74","49,03",null,"AS",{"$f":"IF($B6540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9541438%"},{"$f":"IF($B6540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102697","SINAPI","102697","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","99,16","100,88",null,"AS",{"$f":"IF($B6546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7637835%"},{"$f":"IF($B6546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102708","SINAPI","102708","LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","27,83","30,12",null,"CR",{"$f":"IF($B6551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4780101%"},{"$f":"IF($B6551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102716","SINAPI","102716","ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","163,55","165,30",null,"CR",{"$f":"IF($B6557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6164769%"},{"$f":"IF($B6557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102723","SINAPI","102723","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","109,54","110,99",null,"CR",{"$f":"IF($B6562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2518504%"},{"$f":"IF($B6562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102726","SINAPI","102726","DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","28,68","30,07",null,"CR",{"$f":"IF($B6565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2512212%"},{"$f":"IF($B6565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92750"},"SINAPI","92750","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","1.750,72","1.787,23",null,"CR",{"$f":"IF($B6574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9663587%"},{"$f":"IF($B6574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92755","SINAPI","92755","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2","266,63","274,74",null,"CR",{"$f":"IF($B6579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9057340%"},{"$f":"IF($B6579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91071","SINAPI","91071","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","324,46","354,98",null,"AS",{"$f":"IF($B6585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,5462177%"},{"$f":"IF($B6585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91076","SINAPI","91076","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","379,42","414,60",null,"AS",{"$f":"IF($B6590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,7007310%"},{"$f":"IF($B6590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91081","SINAPI","91081","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","273,23","289,77",null,"AS",{"$f":"IF($B6595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6740436%"},{"$f":"IF($B6595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91082","SINAPI","91082","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","248,33","260,70",null,"AS",{"$f":"IF($B6596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9773405%"},{"$f":"IF($B6596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91088","SINAPI","91088","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","345,95","379,57",null,"AS",{"$f":"IF($B6601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,4513238%"},{"$f":"IF($B6601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91093","SINAPI","91093","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","394,83","432,49",null,"AS",{"$f":"IF($B6606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,3353951%"},{"$f":"IF($B6606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91099","SINAPI","91099","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","234,22","245,21",null,"AS",{"$f":"IF($B6612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1896514%"},{"$f":"IF($B6612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93971","SINAPI","93971","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M","208,49","226,75",null,"AS",{"$f":"IF($B6620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4956247%"},{"$f":"IF($B6620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100343","SINAPI","100343","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG","15,85","16,52",null,"AS",{"$f":"IF($B6624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3157894%"},{"$f":"IF($B6624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100348","SINAPI","100348","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG","10,43","10,51",null,"AS",{"$f":"IF($B6629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8169556%"},{"$f":"IF($B6629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104844","SINAPI","104844","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","91,95","95,75",null,"AS",{"$f":"IF($B6634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6146869%"},{"$f":"IF($B6634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104850","SINAPI","104850","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","47,94","49,86",null,"AS",{"$f":"IF($B6640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7744912%"},{"$f":"IF($B6640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104855","SINAPI","104855","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","60,42","63,04",null,"AS",{"$f":"IF($B6645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0743085%"},{"$f":"IF($B6645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104879","SINAPI","104879","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","77,66","80,72",null,"AS",{"$f":"IF($B6650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6857587%"},{"$f":"IF($B6650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104890","SINAPI","104890","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","48,43","50,06",null,"AS",{"$f":"IF($B6656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1118051%"},{"$f":"IF($B6656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102991","SINAPI","102991","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","43,28","45,67",null,"CR",{"$f":"IF($B6661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4675925%"},{"$f":"IF($B6661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102992","SINAPI","102992","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","59,43","62,12",null,"CR",{"$f":"IF($B6662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2656329%"},{"$f":"IF($B6662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102999","SINAPI","102999","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021","M","121,15","127,27",null,"CR",{"$f":"IF($B6669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4087186%"},{"$f":"IF($B6669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103003","SINAPI","103003","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","447,66","451,18",null,"CR",{"$f":"IF($B6673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8705288%"},{"$f":"IF($B6673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97935","SINAPI","97935","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020","UN","932,53","955,27",null,"AS",{"$f":"IF($B6679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1640752%"},{"$f":"IF($B6679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97950","SINAPI","97950","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","3.227,37","3.427,25",null,"AS",{"$f":"IF($B6684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5416181%"},{"$f":"IF($B6684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97957","SINAPI","97957","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.667,26","2.824,89",null,"AS",{"$f":"IF($B6690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7772116%"},{"$f":"IF($B6690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97976","SINAPI","97976","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.147,48","1.217,25",null,"AS",{"$f":"IF($B6695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8822419%"},{"$f":"IF($B6695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97983","SINAPI","97983","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","556,48","561,89",null,"AS",{"$f":"IF($B6700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0170786%"},{"$f":"IF($B6700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97992","SINAPI","97992","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.938,93","4.161,33",null,"AS",{"$f":"IF($B6706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1604978%"},{"$f":"IF($B6706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97997","SINAPI","97997","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","1.636,84","1.746,09",null,"CR",{"$f":"IF($B6711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5088457%"},{"$f":"IF($B6711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98005","SINAPI","98005","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","2.707,78","2.889,33",null,"CR",{"$f":"IF($B6716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6949302%"},{"$f":"IF($B6716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98007","SINAPI","98007","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","2.975,45","3.175,06",null,"CR",{"$f":"IF($B6718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7216093%"},{"$f":"IF($B6718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98017","SINAPI","98017","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","2.975,45","3.175,06",null,"CR",{"$f":"IF($B6728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7216093%"},{"$f":"IF($B6728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98018","SINAPI","98018","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.536,56","8.992,71",null,"AS",{"$f":"IF($B6729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2802127%"},{"$f":"IF($B6729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98023","SINAPI","98023","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","2.733,14","2.916,14",null,"CR",{"$f":"IF($B6734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6375369%"},{"$f":"IF($B6734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98028","SINAPI","98028","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.295,63","10.832,70",null,"AS",{"$f":"IF($B6739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4890294%"},{"$f":"IF($B6739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98034","SINAPI","98034","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.871,66","11.419,20",null,"AS",{"$f":"IF($B6745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3668794%"},{"$f":"IF($B6745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98039","SINAPI","98039","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","3.546,83","3.784,64",null,"CR",{"$f":"IF($B6750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6965157%"},{"$f":"IF($B6750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98044","SINAPI","98044","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","14.188,01","14.883,07",null,"AS",{"$f":"IF($B6755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5106860%"},{"$f":"IF($B6755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98050","SINAPI","98050","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","307,96","310,72",null,"AS",{"$f":"IF($B6761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5728862%"},{"$f":"IF($B6761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98408"},"SINAPI","98408","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.734,37","5.002,42",null,"AS",{"$f":"IF($B6766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2592385%"},{"$f":"IF($B6766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99244","SINAPI","99244","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.894,31","5.167,30",null,"AS",{"$f":"IF($B6773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7421108%"},{"$f":"IF($B6773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99252","SINAPI","99252","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.567,18","2.718,97",null,"AS",{"$f":"IF($B6778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8316677%"},{"$f":"IF($B6778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99263","SINAPI","99263","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.338,48","2.501,26",null,"CR",{"$f":"IF($B6783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2851593%"},{"$f":"IF($B6783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99270","SINAPI","99270","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","644,77","660,71",null,"AS",{"$f":"IF($B6789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3498485%"},{"$f":"IF($B6789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99275","SINAPI","99275","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","975,78","1.012,10",null,"AS",{"$f":"IF($B6794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1631689%"},{"$f":"IF($B6794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99276","SINAPI","99276","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","2.594,68","2.775,44",null,"CR",{"$f":"IF($B6795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3239638%"},{"$f":"IF($B6795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99281","SINAPI","99281","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","2.594,68","2.775,44",null,"CR",{"$f":"IF($B6800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3239638%"},{"$f":"IF($B6800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99286","SINAPI","99286","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.701,77","7.084,32",null,"AS",{"$f":"IF($B6805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5511341%"},{"$f":"IF($B6805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99292","SINAPI","99292","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.509,84","2.663,73",null,"AS",{"$f":"IF($B6811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1836545%"},{"$f":"IF($B6811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99298","SINAPI","99298","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.586,44","11.131,98",null,"AS",{"$f":"IF($B6816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0964942%"},{"$f":"IF($B6816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99306","SINAPI","99306","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","3.650,33","3.905,09",null,"CR",{"$f":"IF($B6824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3979792%"},{"$f":"IF($B6824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99310","SINAPI","99310","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","13.812,44","14.504,87",null,"AS",{"$f":"IF($B6828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2236268%"},{"$f":"IF($B6828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99315","SINAPI","99315","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","17.180,79","18.026,94",null,"AS",{"$f":"IF($B6833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6749643%"},{"$f":"IF($B6833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99322","SINAPI","99322","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.010,18","9.493,11",null,"AS",{"$f":"IF($B6839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3820337%"},{"$f":"IF($B6839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99327","SINAPI","99327","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","4.387,83","4.694,53",null,"CR",{"$f":"IF($B6844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4673280%"},{"$f":"IF($B6844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101808","SINAPI","101808","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","571,40","581,01",null,"AS",{"$f":"IF($B6849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4241615%"},{"$f":"IF($B6849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94263","SINAPI","94263","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","35,37","37,57",null,"AS",{"$f":"IF($B6855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4265833%"},{"$f":"IF($B6855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94268","SINAPI","94268","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","62,45","65,66",null,"AS",{"$f":"IF($B6860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7656500%"},{"$f":"IF($B6860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94269","SINAPI","94269","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","79,07","82,12",null,"AS",{"$f":"IF($B6861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9543726%"},{"$f":"IF($B6861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94274","SINAPI","94274","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","50,59","52,51",null,"CR",{"$f":"IF($B6866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6633663%"},{"$f":"IF($B6866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94281","SINAPI","94281","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","42,29","43,94",null,"CR",{"$f":"IF($B6873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2252188%"},{"$f":"IF($B6873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94286","SINAPI","94286","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","82,74","86,03",null,"CR",{"$f":"IF($B6878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7733043%"},{"$f":"IF($B6878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94291","SINAPI","94291","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M","51,41","53,08",null,"CR",{"$f":"IF($B6883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1284796%"},{"$f":"IF($B6883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104492","SINAPI","104492","ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","5.244,63","5.256,08",null,"AS",{"$f":"IF($B6888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3559354%"},{"$f":"IF($B6888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102729"},"SINAPI","102729","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","14,05","14,51",null,"AS",{"$f":"IF($B6894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0143472%"},{"$f":"IF($B6894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102734","SINAPI","102734","ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","14,21","14,71",null,"AS",{"$f":"IF($B6899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2056737%"},{"$f":"IF($B6899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102740","SINAPI","102740","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","5.489,91","5.693,90",null,"AS",{"$f":"IF($B6905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9470539%"},{"$f":"IF($B6905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102745","SINAPI","102745","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","9.352,10","9.689,29",null,"AS",{"$f":"IF($B6910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2562086%"},{"$f":"IF($B6910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102750","SINAPI","102750","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","2.671,61","2.773,88",null,"AS",{"$f":"IF($B6915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6504784%"},{"$f":"IF($B6915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102756","SINAPI","102756","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","15.284,05","15.797,92",null,"AS",{"$f":"IF($B6921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7230389%"},{"$f":"IF($B6921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102757","SINAPI","102757","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","28.420,40","29.347,33",null,"AS",{"$f":"IF($B6922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0895456%"},{"$f":"IF($B6922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102767","SINAPI","102767","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","33.339,31","34.538,26",null,"AS",{"$f":"IF($B6932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2266958%"},{"$f":"IF($B6932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102768","SINAPI","102768","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","46.467,98","48.013,85",null,"AS",{"$f":"IF($B6933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5873010%"},{"$f":"IF($B6933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102773","SINAPI","102773","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","8.570,56","8.849,34",null,"CR",{"$f":"IF($B6938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2265734%"},{"$f":"IF($B6938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102779","SINAPI","102779","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","8.570,56","8.849,34",null,"CR",{"$f":"IF($B6944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2265734%"},{"$f":"IF($B6944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102784","SINAPI","102784","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","33.409,65","34.174,12",null,"CR",{"$f":"IF($B6949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2332112%"},{"$f":"IF($B6949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102789","SINAPI","102789","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","23.339,53","23.993,77",null,"CR",{"$f":"IF($B6954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4324253%"},{"$f":"IF($B6954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102795","SINAPI","102795","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","33.211,05","34.202,97",null,"CR",{"$f":"IF($B6960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5732943%"},{"$f":"IF($B6960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102800","SINAPI","102800","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","58.777,00","60.438,23",null,"CR",{"$f":"IF($B6965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5767520%"},{"$f":"IF($B6965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101573","SINAPI","101573","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","31,40","34,20",null,"CR",{"$f":"IF($B6971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,5059049%"},{"$f":"IF($B6971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101579","SINAPI","101579","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","51,80","55,44",null,"CR",{"$f":"IF($B6977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6110574%"},{"$f":"IF($B6977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101584","SINAPI","101584","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","63,25","66,74",null,"CR",{"$f":"IF($B6982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3463121%"},{"$f":"IF($B6982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101590","SINAPI","101590","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","77,25","81,30",null,"AS",{"$f":"IF($B6988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6850771%"},{"$f":"IF($B6988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101601","SINAPI","101601","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","28,32","29,94",null,"C",{"$f":"IF($B6993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3775257%"},{"$f":"IF($B6993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90788","SINAPI","90788","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","825,16","827,45",null,"CR",{"$f":"IF($B6998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7222572%"},{"$f":"IF($B6998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90789","SINAPI","90789","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","827,24","829,76",null,"CR",{"$f":"IF($B6999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8968060%"},{"$f":"IF($B6999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90795","SINAPI","90795","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","735,27","746,01",null,"CR",{"$f":"IF($B7004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0681539%"},{"$f":"IF($B7004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90806","SINAPI","90806","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","480,07","504,07",null,"CR",{"$f":"IF($B7010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0569749%"},{"$f":"IF($B7010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90824","SINAPI","90824","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","647,00","657,68",null,"CR",{"$f":"IF($B7015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2499497%"},{"$f":"IF($B7015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90842","SINAPI","90842","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.125,95","1.164,14",null,"CR",{"$f":"IF($B7020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0561402%"},{"$f":"IF($B7020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90848","SINAPI","90848","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","970,34","1.004,71",null,"CR",{"$f":"IF($B7026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9896854%"},{"$f":"IF($B7026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91010","SINAPI","91010","PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","366,38","373,42",null,"CR",{"$f":"IF($B7032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9297862%"},{"$f":"IF($B7032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91016","SINAPI","91016","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.090,96","1.126,78",null,"CR",{"$f":"IF($B7038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3843684%"},{"$f":"IF($B7038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91297","SINAPI","91297","PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","431,21","438,90",null,"CR",{"$f":"IF($B7043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0840523%"},{"$f":"IF($B7043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91306","SINAPI","91306","FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","155,61","159,43",null,"CR",{"$f":"IF($B7048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2372380%"},{"$f":"IF($B7048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91316","SINAPI","91316","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.237,06","1.280,17",null,"CR",{"$f":"IF($B7054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6398110%"},{"$f":"IF($B7054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91321","SINAPI","91321","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","940,05","975,92",null,"CR",{"$f":"IF($B7059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6927565%"},{"$f":"IF($B7059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91326","SINAPI","91326","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","903,10","938,24",null,"CR",{"$f":"IF($B7064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1627324%"},{"$f":"IF($B7064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91327","SINAPI","91327","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","949,98","985,85",null,"CR",{"$f":"IF($B7065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4448752%"},{"$f":"IF($B7065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91332","SINAPI","91332","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.049,68","1.084,77",null,"CR",{"$f":"IF($B7070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7565877%"},{"$f":"IF($B7070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91337","SINAPI","91337","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.975,14","2.013,27",null,"CR",{"$f":"IF($B7075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9810976%"},{"$f":"IF($B7075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100680","SINAPI","100680","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.137,69","1.175,88",null,"CR",{"$f":"IF($B7082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8386847%"},{"$f":"IF($B7082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100685","SINAPI","100685","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.269,43","1.310,23",null,"CR",{"$f":"IF($B7087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9585346%"},{"$f":"IF($B7087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100691","SINAPI","100691","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.866,80","1.906,87",null,"CR",{"$f":"IF($B7093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3274383%"},{"$f":"IF($B7093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100696","SINAPI","100696","RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","78,16","86,97",null,"CR",{"$f":"IF($B7098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,1601538%"},{"$f":"IF($B7098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100712","SINAPI","100712","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","937,02","975,26",null,"CR",{"$f":"IF($B7103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3389024%"},{"$f":"IF($B7103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100670","SINAPI","100670","JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (4 VENEZ. FIXAS E 2 DE CORRER), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2","938,25","946,26",null,"CR",{"$f":"IF($B7109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3048955%"},{"$f":"IF($B7109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94562","SINAPI","94562","JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2","604,25","611,62",null,"AS",{"$f":"IF($B7114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5760585%"},{"$f":"IF($B7114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99841","SINAPI","99841","GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS","M","1.185,39","1.206,27",null,"AS",{"$f":"IF($B7120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9405978%"},{"$f":"IF($B7120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99862","SINAPI","99862","GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4\". AF_04/2019","M2","697,23","752,26",null,"CR",{"$f":"IF($B7124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0296205%"},{"$f":"IF($B7124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100702","SINAPI","100702","PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019","M2","662,65","664,11",null,"CR",{"$f":"IF($B7131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3809861%"},{"$f":"IF($B7131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102188","SINAPI","102188","MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021","UN","951,60","963,51",null,"CR",{"$f":"IF($B7132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7705614%"},{"$f":"IF($B7132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100706","SINAPI","100706","CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019","UN","78,24","84,13",null,"CR",{"$f":"IF($B7137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8654042%"},{"$f":"IF($B7137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102152","SINAPI","102152","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","209,38","213,61",null,"CR",{"$f":"IF($B7143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5459844%"},{"$f":"IF($B7143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102157","SINAPI","102157","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","347,32","349,89",null,"CR",{"$f":"IF($B7148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6107767%"},{"$f":"IF($B7148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102162","SINAPI","102162","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","315,48","320,61",null,"AS",{"$f":"IF($B7153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0938371%"},{"$f":"IF($B7153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102168","SINAPI","102168","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","399,30","401,64",null,"AS",{"$f":"IF($B7159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6217908%"},{"$f":"IF($B7159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102176","SINAPI","102176","INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","951,20","962,10",null,"AS",{"$f":"IF($B7164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1240826%"},{"$f":"IF($B7164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102181","SINAPI","102181","INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","572,48","581,75",null,"CR",{"$f":"IF($B7169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0731992%"},{"$f":"IF($B7169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102185","SINAPI","102185","PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN","4.194,49","4.238,73",null,"CR",{"$f":"IF($B7173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5560911%"},{"$f":"IF($B7173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94589","SINAPI","94589","CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M","28,99","30,60",null,"CR",{"$f":"IF($B7181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5567867%"},{"$f":"IF($B7181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101098","SINAPI","101098","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA","M3","1.109,13","1.172,89",null,"AS",{"$f":"IF($B7187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7577673%"},{"$f":"IF($B7187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101103","SINAPI","101103","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA","M3","816,11","838,43",null,"AS",{"$f":"IF($B7192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0021739%"},{"$f":"IF($B7192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101108","SINAPI","101108","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA","M3","881,82","892,44",null,"AS",{"$f":"IF($B7197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3861053%"},{"$f":"IF($B7197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101109","SINAPI","101109","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA","M3","860,00","869,56",null,"AS",{"$f":"IF($B7198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8068441%"},{"$f":"IF($B7198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95601","SINAPI","95601","ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021","UN","19,98","22,18",null,"AS",{"$f":"IF($B7203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,6838125%"},{"$f":"IF($B7203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95607","SINAPI","95607","ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  I  FAMÍLIA 250. AF_05/2021","UN","25,58","27,18",null,"CR",{"$f":"IF($B7208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7058823%"},{"$f":"IF($B7208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100654"},"SINAPI","100654","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA","M","555,08","558,92",null,"AS",{"$f":"IF($B7214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3089592%"},{"$f":"IF($B7214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100889","SINAPI","100889","ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","12,06","12,13",null,"AS",{"$f":"IF($B7219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4309623%"},{"$f":"IF($B7219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100900","SINAPI","100900","ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA","M","246,98","249,26",null,"AS",{"$f":"IF($B7228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6825100%"},{"$f":"IF($B7228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101175","SINAPI","101175","ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M","123,92","132,70",null,"CR",{"$f":"IF($B7231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1478605%"},{"$f":"IF($B7231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95240","SINAPI","95240","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024","M2","19,20","20,31",null,"CR",{"$f":"IF($B7236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8609794%"},{"$f":"IF($B7236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96621","SINAPI","96621","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024","M3","187,97","199,46",null,"AS",{"$f":"IF($B7242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0062802%"},{"$f":"IF($B7242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97083","SINAPI","97083","COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021","M2","3,89","4,31",null,"AS",{"$f":"IF($B7247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,6315791%"},{"$f":"IF($B7247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97090","SINAPI","97090","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021","KG","15,34","15,49",null,"CR",{"$f":"IF($B7253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9593975%"},{"$f":"IF($B7253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97097","SINAPI","97097","ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021","M2","41,48","41,82",null,"AS",{"$f":"IF($B7258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0916988%"},{"$f":"IF($B7258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100323","SINAPI","100323","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024","M3","212,85","220,68",null,"AS",{"$f":"IF($B7263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8672150%"},{"$f":"IF($B7263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100324","SINAPI","100324","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024","M3","143,60","151,43",null,"AS",{"$f":"IF($B7264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9024390%"},{"$f":"IF($B7264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103076","SINAPI","103076","EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","144,83","148,08",null,"AS",{"$f":"IF($B7269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8189386%"},{"$f":"IF($B7269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92268","SINAPI","92268","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020","M2","73,41","73,53",null,"CR",{"$f":"IF($B7279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0915541%"},{"$f":"IF($B7279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92270","SINAPI","92270","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020","M2","186,99","191,58",null,"CR",{"$f":"IF($B7281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2956917%"},{"$f":"IF($B7281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92411","SINAPI","92411","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","162,33","175,92",null,"CR",{"$f":"IF($B7286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0523425%"},{"$f":"IF($B7286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92423","SINAPI","92423","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","75,40","79,88",null,"CR",{"$f":"IF($B7292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0508384%"},{"$f":"IF($B7292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92433","SINAPI","92433","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","79,17","84,58",null,"CR",{"$f":"IF($B7297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6036254%"},{"$f":"IF($B7297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92443","SINAPI","92443","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","54,00","57,04",null,"CR",{"$f":"IF($B7302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1376489%"},{"$f":"IF($B7302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92450","SINAPI","92450","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","332,27","345,77",null,"CR",{"$f":"IF($B7308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2523122%"},{"$f":"IF($B7308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92455","SINAPI","92455","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","148,94","157,01",null,"CR",{"$f":"IF($B7313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7087745%"},{"$f":"IF($B7313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92461","SINAPI","92461","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","183,08","192,44",null,"CR",{"$f":"IF($B7319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7997145%"},{"$f":"IF($B7319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92466","SINAPI","92466","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","262,89","271,24",null,"CR",{"$f":"IF($B7324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7365415%"},{"$f":"IF($B7324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92470","SINAPI","92470","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","255,65","263,35",null,"CR",{"$f":"IF($B7328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7032614%"},{"$f":"IF($B7328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92473","SINAPI","92473","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","124,29","130,89",null,"CR",{"$f":"IF($B7331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9854368%"},{"$f":"IF($B7331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92478","SINAPI","92478","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","237,11","243,12",null,"CR",{"$f":"IF($B7336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7476990%"},{"$f":"IF($B7336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92486","SINAPI","92486","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","182,24","194,65",null,"CR",{"$f":"IF($B7341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3208003%"},{"$f":"IF($B7341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92498","SINAPI","92498","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","67,60","71,72",null,"AS",{"$f":"IF($B7347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8927090%"},{"$f":"IF($B7347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92508","SINAPI","92508","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","107,55","112,80",null,"AS",{"$f":"IF($B7352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3716121%"},{"$f":"IF($B7352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92520","SINAPI","92520","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","81,62","85,74",null,"AS",{"$f":"IF($B7358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3742331%"},{"$f":"IF($B7358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92530","SINAPI","92530","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","40,22","42,26",null,"AS",{"$f":"IF($B7363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4884068%"},{"$f":"IF($B7363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96252","SINAPI","96252","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024","M2","135,34","138,71",null,"CR",{"$f":"IF($B7368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4016866%"},{"$f":"IF($B7368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96533","SINAPI","96533","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","93,39","99,86",null,"CR",{"$f":"IF($B7374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0655368%"},{"$f":"IF($B7374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96536","SINAPI","96536","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","70,05","75,85",null,"CR",{"$f":"IF($B7377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5589246%"},{"$f":"IF($B7377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101791","SINAPI","101791","FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020","M","22,81","23,13",null,"CR",{"$f":"IF($B7385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3259911%"},{"$f":"IF($B7385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101974","SINAPI","101974","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","531,55","565,32",null,"CR",{"$f":"IF($B7391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5748129%"},{"$f":"IF($B7391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101982","SINAPI","101982","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","229,62","244,20",null,"CR",{"$f":"IF($B7396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4540618%"},{"$f":"IF($B7396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101983","SINAPI","101983","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","214,05","227,88",null,"CR",{"$f":"IF($B7397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1992890%"},{"$f":"IF($B7397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101989","SINAPI","101989","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","142,43","147,26",null,"CR",{"$f":"IF($B7402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0826010%"},{"$f":"IF($B7402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101994","SINAPI","101994","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","184,75","189,26",null,"CR",{"$f":"IF($B7407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1175387%"},{"$f":"IF($B7407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102000","SINAPI","102000","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","549,33","582,31",null,"CR",{"$f":"IF($B7413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3523406%"},{"$f":"IF($B7413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102005","SINAPI","102005","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","221,71","236,69",null,"CR",{"$f":"IF($B7418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0163512%"},{"$f":"IF($B7418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102011","SINAPI","102011","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","251,14","267,27",null,"CR",{"$f":"IF($B7424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9274408%"},{"$f":"IF($B7424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102037","SINAPI","102037","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","216,78","231,98",null,"CR",{"$f":"IF($B7432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6001662%"},{"$f":"IF($B7432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102040","SINAPI","102040","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","457,45","484,00",null,"CR",{"$f":"IF($B7435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1239461%"},{"$f":"IF($B7435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102046","SINAPI","102046","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","609,05","642,15",null,"CR",{"$f":"IF($B7441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8029095%"},{"$f":"IF($B7441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102051","SINAPI","102051","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","206,46","221,58",null,"CR",{"$f":"IF($B7446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5568491%"},{"$f":"IF($B7446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102062","SINAPI","102062","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","272,65","289,18",null,"CR",{"$f":"IF($B7451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6684908%"},{"$f":"IF($B7451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102068","SINAPI","102068","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","275,98","296,82",null,"CR",{"$f":"IF($B7457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9610655%"},{"$f":"IF($B7457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102073","SINAPI","102073","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA","M3","3.724,07","3.913,57",null,"AS",{"$f":"IF($B7462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6363763%"},{"$f":"IF($B7462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102074","SINAPI","102074","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  U  E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA","M3","4.472,44","4.685,71",null,"AS",{"$f":"IF($B7463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4791605%"},{"$f":"IF($B7463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102079","SINAPI","102079","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  L  E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA","M3","5.105,99","5.375,20",null,"AS",{"$f":"IF($B7468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6477911%"},{"$f":"IF($B7468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102089","SINAPI","102089","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","167,48","172,37",null,"CR",{"$f":"IF($B7473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1030360%"},{"$f":"IF($B7473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104926","SINAPI","104926","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","101,90","108,63",null,"CR",{"$f":"IF($B7481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1261792%"},{"$f":"IF($B7481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105403","SINAPI","105403","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO DUPLO. AF_05/2024","M2","163,49","167,19",null,"CR",{"$f":"IF($B7485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0574297%"},{"$f":"IF($B7485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89999","SINAPI","89999","ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021","KG","17,40","18,44",null,"CR",{"$f":"IF($B7490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9665513%"},{"$f":"IF($B7490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91597","SINAPI","91597","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2019","KG","8,08","8,25",null,"AS",{"$f":"IF($B7496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7182044%"},{"$f":"IF($B7496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91602","SINAPI","91602","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","11,55","11,77",null,"CR",{"$f":"IF($B7501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8466898%"},{"$f":"IF($B7501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92763","SINAPI","92763","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","9,49","9,62",null,"AS",{"$f":"IF($B7507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4042553%"},{"$f":"IF($B7507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92768","SINAPI","92768","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","14,34","14,95",null,"AS",{"$f":"IF($B7512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4084507%"},{"$f":"IF($B7512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92773","SINAPI","92773","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","8,82","8,88",null,"CR",{"$f":"IF($B7517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1142857%"},{"$f":"IF($B7517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92802","SINAPI","92802","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022","KG","9,97","10,04",null,"CR",{"$f":"IF($B7523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1289023%"},{"$f":"IF($B7523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92875","SINAPI","92875","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022","KG","9,68","9,86",null,"CR",{"$f":"IF($B7528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3305613%"},{"$f":"IF($B7528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92877","SINAPI","92877","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022","KG","9,95","10,01",null,"CR",{"$f":"IF($B7530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2258064%"},{"$f":"IF($B7530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92882","SINAPI","92882","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","13,98","14,57",null,"AS",{"$f":"IF($B7535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9205776%"},{"$f":"IF($B7535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92887","SINAPI","92887","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","11,10","11,18",null,"AS",{"$f":"IF($B7540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4384057%"},{"$f":"IF($B7540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92921","SINAPI","92921","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","10,25","10,47",null,"AS",{"$f":"IF($B7546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2149901%"},{"$f":"IF($B7546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95576","SINAPI","95576","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","13,05","13,41",null,"AS",{"$f":"IF($B7551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6666666%"},{"$f":"IF($B7551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95581","SINAPI","95581","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","9,90","9,94",null,"AS",{"$f":"IF($B7556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2312373%"},{"$f":"IF($B7556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95943","SINAPI","95943","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","24,37","26,18",null,"AS",{"$f":"IF($B7562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4933993%"},{"$f":"IF($B7562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95948","SINAPI","95948","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","8,66","8,70",null,"AS",{"$f":"IF($B7567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5611175%"},{"$f":"IF($B7567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100067","SINAPI","100067","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","12,58","13,04",null,"CR",{"$f":"IF($B7573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8434504%"},{"$f":"IF($B7573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102923","SINAPI","102923","ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021","KG","7,85","7,96",null,"CR",{"$f":"IF($B7578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4724005%"},{"$f":"IF($B7578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104105","SINAPI","104105","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022","KG","10,94","11,00",null,"CR",{"$f":"IF($B7581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2018348%"},{"$f":"IF($B7581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104918","SINAPI","104918","ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG","15,03","15,61",null,"AS",{"$f":"IF($B7590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6436704%"},{"$f":"IF($B7590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89993","SINAPI","89993","GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3","1.044,29","1.106,51",null,"CR",{"$f":"IF($B7595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0532849%"},{"$f":"IF($B7595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89994","SINAPI","89994","GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3","874,18","916,80",null,"CR",{"$f":"IF($B7596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3234886%"},{"$f":"IF($B7596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90281","SINAPI","90281","GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","669,48","681,71",null,"CR",{"$f":"IF($B7601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3629233%"},{"$f":"IF($B7601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94962","SINAPI","94962","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","383,29","394,85",null,"CR",{"$f":"IF($B7606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7369519%"},{"$f":"IF($B7606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94968","SINAPI","94968","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","377,53","387,91",null,"CR",{"$f":"IF($B7612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0985005%"},{"$f":"IF($B7612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94973","SINAPI","94973","CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","539,61","549,59",null,"CR",{"$f":"IF($B7617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5007506%"},{"$f":"IF($B7617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96557","SINAPI","96557","CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3","644,05","646,71",null,"AS",{"$f":"IF($B7622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5621913%"},{"$f":"IF($B7622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99434","SINAPI","99434","CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3","661,49","665,84",null,"AS",{"$f":"IF($B7628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0854589%"},{"$f":"IF($B7628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102475","SINAPI","102475","CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","554,95","567,83",null,"CR",{"$f":"IF($B7636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4396784%"},{"$f":"IF($B7636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102479","SINAPI","102479","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","472,57","483,12",null,"CR",{"$f":"IF($B7640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8790713%"},{"$f":"IF($B7640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102484","SINAPI","102484","CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","641,56","651,71",null,"CR",{"$f":"IF($B7645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8274276%"},{"$f":"IF($B7645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103184","SINAPI","103184","CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3","611,61","616,96",null,"CR",{"$f":"IF($B7650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4470826%"},{"$f":"IF($B7650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103674","SINAPI","103674","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3","612,47","620,75",null,"AS",{"$f":"IF($B7656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4027437%"},{"$f":"IF($B7656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103679","SINAPI","103679","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","737,04","755,30",null,"AS",{"$f":"IF($B7661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4046572%"},{"$f":"IF($B7661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103684","SINAPI","103684","CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3","609,34","617,26",null,"AS",{"$f":"IF($B7666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0808246%"},{"$f":"IF($B7666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103685","SINAPI","103685","CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3","594,66","600,93",null,"AS",{"$f":"IF($B7667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5512833%"},{"$f":"IF($B7667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104923","SINAPI","104923","CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3","765,29","799,26",null,"AS",{"$f":"IF($B7672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5883706%"},{"$f":"IF($B7672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98575","SINAPI","98575","TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023","M","78,42","84,27",null,"CR",{"$f":"IF($B7678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4700625%"},{"$f":"IF($B7678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93197","SINAPI","93197","CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M","58,27","60,97",null,"AS",{"$f":"IF($B7685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8159031%"},{"$f":"IF($B7685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93203","SINAPI","93203","FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024","M","13,15","13,37",null,"C",{"$f":"IF($B7689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5263157%"},{"$f":"IF($B7689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105025","SINAPI","105025","VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M","55,77","58,12",null,"CR",{"$f":"IF($B7695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1073946%"},{"$f":"IF($B7695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105030","SINAPI","105030","CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M","42,68","44,47",null,"AS",{"$f":"IF($B7700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9985818%"},{"$f":"IF($B7700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105036","SINAPI","105036","VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M","50,96","55,30",null,"AS",{"$f":"IF($B7706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5628983%"},{"$f":"IF($B7706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97733","SINAPI","97733","PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024","M3","3.643,01","3.946,25",null,"AS",{"$f":"IF($B7711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8813200%"},{"$f":"IF($B7711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97738","SINAPI","97738","PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS","M3","4.089,58","4.417,13",null,"AS",{"$f":"IF($B7716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,7931108%"},{"$f":"IF($B7716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98618","SINAPI","98618","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2","140,20","142,27",null,"AS",{"$f":"IF($B7722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0746311%"},{"$f":"IF($B7722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98623","SINAPI","98623","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","139,41","140,52",null,"AS",{"$f":"IF($B7727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9502810%"},{"$f":"IF($B7727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98628","SINAPI","98628","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2","575,62","589,10",null,"AS",{"$f":"IF($B7732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5419435%"},{"$f":"IF($B7732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98630","SINAPI","98630","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2","702,75","719,27",null,"AS",{"$f":"IF($B7734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6125356%"},{"$f":"IF($B7734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98658","SINAPI","98658","EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","717,77","752,20",null,"AS",{"$f":"IF($B7739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7241340%"},{"$f":"IF($B7739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98752","SINAPI","98752","SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_06/2018","M","200,42","207,68",null,"CR",{"$f":"IF($B7745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5122267%"},{"$f":"IF($B7745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100766","SINAPI","100766","PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA","KG","14,21","14,38",null,"AS",{"$f":"IF($B7750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6428571%"},{"$f":"IF($B7750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100771","SINAPI","100771","CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","17,45","17,91",null,"AS",{"$f":"IF($B7755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5942028%"},{"$f":"IF($B7755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100777","SINAPI","100777","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","11,38","11,44",null,"AS",{"$f":"IF($B7761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5939177%"},{"$f":"IF($B7761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103798","SINAPI","103798","CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022","M3","597,47","605,79",null,"AS",{"$f":"IF($B7766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6529286%"},{"$f":"IF($B7766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103928","SINAPI","103928","BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 03, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","500,68","528,01",null,"CR",{"$f":"IF($B7772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9446608%"},{"$f":"IF($B7772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103933","SINAPI","103933","DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","1.476,67","1.527,84",null,"AS",{"$f":"IF($B7777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4263873%"},{"$f":"IF($B7777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105050","SINAPI","105050","PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M","246,05","249,21",null,"AS",{"$f":"IF($B7782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9556079%"},{"$f":"IF($B7782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105071","SINAPI","105071","PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M","160,53","162,84",null,"CR",{"$f":"IF($B7789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9356929%"},{"$f":"IF($B7789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105082","SINAPI","105082","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024","M","69,48","72,00",null,"AS",{"$f":"IF($B7794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5360230%"},{"$f":"IF($B7794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105087","SINAPI","105087","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 30 CM. AF_03/2024","M","103,18","106,12",null,"AS",{"$f":"IF($B7799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7708798%"},{"$f":"IF($B7799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105088","SINAPI","105088","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 40 CM. AF_03/2024","M","189,03","192,21",null,"AS",{"$f":"IF($B7800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4683778%"},{"$f":"IF($B7800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105093","SINAPI","105093","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024","M","152,04","155,22",null,"AS",{"$f":"IF($B7805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0165833%"},{"$f":"IF($B7805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105102","SINAPI","105102","VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM. AF_03/2024","M","371,60","378,10",null,"AS",{"$f":"IF($B7811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8736609%"},{"$f":"IF($B7811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98559","SINAPI","98559","TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023","M","5,47","5,75",null,"CR",{"$f":"IF($B7816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9259259%"},{"$f":"IF($B7816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98557","SINAPI","98557","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023","M2","43,15","45,08",null,"CR",{"$f":"IF($B7821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9312746%"},{"$f":"IF($B7821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98568","SINAPI","98568","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023","M2","89,47","95,30",null,"CR",{"$f":"IF($B7827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5102954%"},{"$f":"IF($B7827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98573","SINAPI","98573","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023","M2","71,63","75,55",null,"CR",{"$f":"IF($B7832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0508806%"},{"$f":"IF($B7832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91840","SINAPI","91840","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA","M","25,30","27,10",null,"CR",{"$f":"IF($B7840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5548489%"},{"$f":"IF($B7840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91847","SINAPI","91847","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","17,75","18,35",null,"CR",{"$f":"IF($B7844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8592425%"},{"$f":"IF($B7844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91853","SINAPI","91853","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","11,89","12,75",null,"CR",{"$f":"IF($B7849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1312447%"},{"$f":"IF($B7849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91860","SINAPI","91860","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","15,46","16,61",null,"CR",{"$f":"IF($B7855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3937621%"},{"$f":"IF($B7855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91865","SINAPI","91865","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","25,36","26,49",null,"CR",{"$f":"IF($B7860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5712025%"},{"$f":"IF($B7860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91870","SINAPI","91870","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","15,81","16,94",null,"CR",{"$f":"IF($B7865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6564885%"},{"$f":"IF($B7865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91871","SINAPI","91871","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","18,12","19,35",null,"CR",{"$f":"IF($B7866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1840354%"},{"$f":"IF($B7866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93010","SINAPI","93010","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","53,60","54,68",null,"CR",{"$f":"IF($B7871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3855781%"},{"$f":"IF($B7871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97667","SINAPI","97667","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","10,86","11,33",null,"CR",{"$f":"IF($B7877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6173752%"},{"$f":"IF($B7877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91875","SINAPI","91875","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","10,02","10,98",null,"CR",{"$f":"IF($B7882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,1365462%"},{"$f":"IF($B7882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91882","SINAPI","91882","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","12,08","13,34",null,"CR",{"$f":"IF($B7889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,8086523%"},{"$f":"IF($B7889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91889","SINAPI","91889","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","14,59","15,84",null,"CR",{"$f":"IF($B7894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,0317023%"},{"$f":"IF($B7894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91896","SINAPI","91896","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","23,81","25,75",null,"CR",{"$f":"IF($B7899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4208755%"},{"$f":"IF($B7899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91904","SINAPI","91904","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","16,87","18,00",null,"CR",{"$f":"IF($B7904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5128052%"},{"$f":"IF($B7904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91913","SINAPI","91913","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","19,99","21,87",null,"CR",{"$f":"IF($B7910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,8058204%"},{"$f":"IF($B7910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91920","SINAPI","91920","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","29,03","31,57",null,"CR",{"$f":"IF($B7915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3133196%"},{"$f":"IF($B7915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93017","SINAPI","93017","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","66,52","69,47",null,"CR",{"$f":"IF($B7921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6256394%"},{"$f":"IF($B7921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93026","SINAPI","93026","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","110,41","114,85",null,"CR",{"$f":"IF($B7926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9750792%"},{"$f":"IF($B7926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91924","SINAPI","91924","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","3,16","3,32",null,"CR",{"$f":"IF($B7931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2903225%"},{"$f":"IF($B7931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91925","SINAPI","91925","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","3,77","3,93",null,"CR",{"$f":"IF($B7932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1455525%"},{"$f":"IF($B7932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91931","SINAPI","91931","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","10,43","10,78",null,"CR",{"$f":"IF($B7938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0424710%"},{"$f":"IF($B7938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92979","SINAPI","92979","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","11,00","11,07",null,"CR",{"$f":"IF($B7943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3820840%"},{"$f":"IF($B7943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92988","SINAPI","92988","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","55,77","56,35",null,"CR",{"$f":"IF($B7949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3913824%"},{"$f":"IF($B7949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92998","SINAPI","92998","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","191,59","193,00",null,"CR",{"$f":"IF($B7954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5528115%"},{"$f":"IF($B7954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101887","SINAPI","101887","CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","16,30","16,35",null,"CR",{"$f":"IF($B7960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7283950%"},{"$f":"IF($B7960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91939","SINAPI","91939","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","37,20","41,04",null,"CR",{"$f":"IF($B7965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,2510776%"},{"$f":"IF($B7965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91944","SINAPI","91944","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","18,09","19,29",null,"CR",{"$f":"IF($B7970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3888888%"},{"$f":"IF($B7970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92870","SINAPI","92870","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","37,87","41,85",null,"AS",{"$f":"IF($B7976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,4131356%"},{"$f":"IF($B7976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95779","SINAPI","95779","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","27,49","29,08",null,"CR",{"$f":"IF($B7981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1911711%"},{"$f":"IF($B7981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95789","SINAPI","95789","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","45,44","48,14",null,"CR",{"$f":"IF($B7987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0868223%"},{"$f":"IF($B7987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95802","SINAPI","95802","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","56,39","60,04",null,"CR",{"$f":"IF($B7993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2129547%"},{"$f":"IF($B7993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95807","SINAPI","95807","CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","33,17","35,05",null,"CR",{"$f":"IF($B7998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0665054%"},{"$f":"IF($B7998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95808","SINAPI","95808","CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","37,65","40,05",null,"CR",{"$f":"IF($B7999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4631942%"},{"$f":"IF($B7999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95813","SINAPI","95813","CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","24,97","25,73",null,"CR",{"$f":"IF($B8004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8755020%"},{"$f":"IF($B8004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95818","SINAPI","95818","CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","65,45","69,78",null,"CR",{"$f":"IF($B8009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1566707%"},{"$f":"IF($B8009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97886","SINAPI","97886","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN","174,53","188,05",null,"AS",{"$f":"IF($B8015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3378464%"},{"$f":"IF($B8015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97891","SINAPI","97891","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN","211,78","228,34",null,"AS",{"$f":"IF($B8020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7053020%"},{"$f":"IF($B8020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104398","SINAPI","104398","CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","33,14","35,02",null,"CR",{"$f":"IF($B8026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0983358%"},{"$f":"IF($B8026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104403","SINAPI","104403","CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","40,64","43,15",null,"CR",{"$f":"IF($B8031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4520581%"},{"$f":"IF($B8031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93655","SINAPI","93655","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","15,32","15,77",null,"CR",{"$f":"IF($B8036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7007874%"},{"$f":"IF($B8036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93661","SINAPI","93661","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","64,68","65,35",null,"CR",{"$f":"IF($B8042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3283304%"},{"$f":"IF($B8042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93667","SINAPI","93667","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","79,19","79,93",null,"CR",{"$f":"IF($B8048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7373941%"},{"$f":"IF($B8048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93673","SINAPI","93673","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","110,27","114,21",null,"CR",{"$f":"IF($B8054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2101252%"},{"$f":"IF($B8054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101875","SINAPI","101875","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","351,09","354,77",null,"AS",{"$f":"IF($B8059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5447189%"},{"$f":"IF($B8059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101880","SINAPI","101880","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","581,83","586,83",null,"AS",{"$f":"IF($B8064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3257692%"},{"$f":"IF($B8064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101881","SINAPI","101881","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","829,80","834,81",null,"AS",{"$f":"IF($B8065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7509341%"},{"$f":"IF($B8065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101892","SINAPI","101892","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","79,83","80,75",null,"CR",{"$f":"IF($B8070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1473354%"},{"$f":"IF($B8070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101897","SINAPI","101897","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1.129,42","1.138,60",null,"CR",{"$f":"IF($B8075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0550754%"},{"$f":"IF($B8075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101903","SINAPI","101903","CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","543,65","546,46",null,"CR",{"$f":"IF($B8081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2176760%"},{"$f":"IF($B8081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91946","SINAPI","91946","SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","12,56","13,46",null,"CR",{"$f":"IF($B8086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0352281%"},{"$f":"IF($B8086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91952","SINAPI","91952","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","21,52","23,13",null,"CR",{"$f":"IF($B8091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5951492%"},{"$f":"IF($B8091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91959","SINAPI","91959","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","51,90","55,59",null,"CR",{"$f":"IF($B8098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1074188%"},{"$f":"IF($B8098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91964","SINAPI","91964","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","64,50","69,05",null,"CR",{"$f":"IF($B8103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9285714%"},{"$f":"IF($B8103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91970","SINAPI","91970","INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","82,73","88,51",null,"CR",{"$f":"IF($B8109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4898354%"},{"$f":"IF($B8109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91975","SINAPI","91975","INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","93,61","99,84",null,"CR",{"$f":"IF($B8114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4250561%"},{"$f":"IF($B8114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91980","SINAPI","91980","INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","43,84","46,63",null,"CR",{"$f":"IF($B8119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5933287%"},{"$f":"IF($B8119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91986","SINAPI","91986","CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","42,06","44,56",null,"CR",{"$f":"IF($B8125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0652691%"},{"$f":"IF($B8125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91991","SINAPI","91991","TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","41,74","45,29",null,"CR",{"$f":"IF($B8130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8537171%"},{"$f":"IF($B8130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91992","SINAPI","91992","TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","51,88","56,33",null,"CR",{"$f":"IF($B8131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,1968322%"},{"$f":"IF($B8131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92001","SINAPI","92001","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","38,16","40,73",null,"CR",{"$f":"IF($B8140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8990005%"},{"$f":"IF($B8140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92003","SINAPI","92003","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","56,48","60,45",null,"CR",{"$f":"IF($B8142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7333806%"},{"$f":"IF($B8142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92009","SINAPI","92009","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","59,98","63,80",null,"CR",{"$f":"IF($B8148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5220588%"},{"$f":"IF($B8148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92014","SINAPI","92014","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","61,99","66,15",null,"CR",{"$f":"IF($B8153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7917675%"},{"$f":"IF($B8153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92020","SINAPI","92020","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","121,15","129,16",null,"CR",{"$f":"IF($B8159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0802775%"},{"$f":"IF($B8159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92025","SINAPI","92025","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","81,95","87,99",null,"CR",{"$f":"IF($B8164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8012467%"},{"$f":"IF($B8164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92030","SINAPI","92030","INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","76,80","82,53",null,"CR",{"$f":"IF($B8169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4295022%"},{"$f":"IF($B8169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97595","SINAPI","97595","SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN","104,29","107,35",null,"AS",{"$f":"IF($B8175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2385109%"},{"$f":"IF($B8175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97609","SINAPI","97609","LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN","14,85","15,64",null,"CR",{"$f":"IF($B8180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2655826%"},{"$f":"IF($B8180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105554","SINAPI","105554","LÂMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN","17,31","18,47",null,"CR",{"$f":"IF($B8185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9036564%"},{"$f":"IF($B8185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101492","SINAPI","101492","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.809,28","1.871,02",null,"AS",{"$f":"IF($B8189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2280672%"},{"$f":"IF($B8189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101500","SINAPI","101500","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","2.250,87","2.316,63",null,"AS",{"$f":"IF($B8197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1770469%"},{"$f":"IF($B8197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101501","SINAPI","101501","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.834,79","1.897,78",null,"AS",{"$f":"IF($B8198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3089702%"},{"$f":"IF($B8198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101506","SINAPI","101506","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","2.173,99","2.249,01",null,"AS",{"$f":"IF($B8203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4574936%"},{"$f":"IF($B8203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101511","SINAPI","101511","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN","2.150,52","2.215,39",null,"AS",{"$f":"IF($B8208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7545105%"},{"$f":"IF($B8208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101517","SINAPI","101517","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","827,59","851,94",null,"CR",{"$f":"IF($B8214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2205698%"},{"$f":"IF($B8214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101522","SINAPI","101522","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.366,50","1.403,40",null,"CR",{"$f":"IF($B8219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7627091%"},{"$f":"IF($B8219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101527","SINAPI","101527","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.393,80","1.421,34",null,"CR",{"$f":"IF($B8224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2594599%"},{"$f":"IF($B8224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101533","SINAPI","101533","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN","1.251,13","1.285,73",null,"AS",{"$f":"IF($B8230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1146207%"},{"$f":"IF($B8230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101538","SINAPI","101538","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","40,91","42,51",null,"AS",{"$f":"IF($B8235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2223855%"},{"$f":"IF($B8235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101541"},"SINAPI","101541","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","151,02","157,39",null,"AS",{"$f":"IF($B8238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2223400%"},{"$f":"IF($B8238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101553","SINAPI","101553","ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","14,27","14,93",null,"CR",{"$f":"IF($B8247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1842475%"},{"$f":"IF($B8247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101561","SINAPI","101561","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","16,13","16,14",null,"CR",{"$f":"IF($B8252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3724394%"},{"$f":"IF($B8252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101568","SINAPI","101568","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","123,64","123,66",null,"CR",{"$f":"IF($B8258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0566251%"},{"$f":"IF($B8258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101637","SINAPI","101637","BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","153,74","159,46",null,"AS",{"$f":"IF($B8263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1766084%"},{"$f":"IF($B8263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101651","SINAPI","101651","SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN","69,89","71,36",null,"AS",{"$f":"IF($B8264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9823554%"},{"$f":"IF($B8264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101657","SINAPI","101657","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","433,01","435,73",null,"AS",{"$f":"IF($B8269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8860522%"},{"$f":"IF($B8269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101663","SINAPI","101663","ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","29,02","31,58",null,"CR",{"$f":"IF($B8274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6583851%"},{"$f":"IF($B8274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100581","SINAPI","100581","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","593,17","615,18",null,"AS",{"$f":"IF($B8280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0792580%"},{"$f":"IF($B8280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100586","SINAPI","100586","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","769,75","805,45",null,"AS",{"$f":"IF($B8285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8428055%"},{"$f":"IF($B8285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100590","SINAPI","100590","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","880,26","922,48",null,"AS",{"$f":"IF($B8289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8300231%"},{"$f":"IF($B8289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100598","SINAPI","100598","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.306,01","1.369,20",null,"AS",{"$f":"IF($B8297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0849242%"},{"$f":"IF($B8297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100603"},"SINAPI","100603","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.558,02","1.645,50",null,"AS",{"$f":"IF($B8302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9146122%"},{"$f":"IF($B8302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100609","SINAPI","100609","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.655,69","1.748,98",null,"AS",{"$f":"IF($B8308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0359760%"},{"$f":"IF($B8308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100614","SINAPI","100614","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","931,46","970,93",null,"AS",{"$f":"IF($B8313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3507780%"},{"$f":"IF($B8313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100619","SINAPI","100619","POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","570,50","587,19",null,"AS",{"$f":"IF($B8318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1953648%"},{"$f":"IF($B8318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97607","SINAPI","97607","LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN","109,45","112,25",null,"AS",{"$f":"IF($B8324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9444139%"},{"$f":"IF($B8324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102106","SINAPI","102106","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","24.586,43","24.653,38",null,"AS",{"$f":"IF($B8329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6934634%"},{"$f":"IF($B8329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102107","SINAPI","102107","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","34.285,31","34.356,19",null,"AS",{"$f":"IF($B8330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2857184%"},{"$f":"IF($B8330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103655","SINAPI","103655","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022","UN","88.483,29","88.569,12",null,"AS",{"$f":"IF($B8335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6031546%"},{"$f":"IF($B8335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96984","SINAPI","96984","ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","72,56","77,73",null,"CR",{"$f":"IF($B8344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3432671%"},{"$f":"IF($B8344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96987","SINAPI","96987","BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½\"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","133,80","142,00",null,"AS",{"$f":"IF($B8347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1037834%"},{"$f":"IF($B8347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104749","SINAPI","104749","CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","19,87","21,16",null,"CR",{"$f":"IF($B8352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5460060%"},{"$f":"IF($B8352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104754","SINAPI","104754","CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","35,01","36,30",null,"CR",{"$f":"IF($B8357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9667812%"},{"$f":"IF($B8357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104760","SINAPI","104760","FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","UN","68,87","77,00",null,"CR",{"$f":"IF($B8363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3904956%"},{"$f":"IF($B8363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104765","SINAPI","104765","SUPORTE PARA 4 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023","M","18,18","19,58",null,"AS",{"$f":"IF($B8368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,8212906%"},{"$f":"IF($B8368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104776","SINAPI","104776","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN","6,86","7,58",null,"AS",{"$f":"IF($B8374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,9616521%"},{"$f":"IF($B8374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101905","SINAPI","101905","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","220,04","223,15",null,"CR",{"$f":"IF($B8379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7743226%"},{"$f":"IF($B8379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101910","SINAPI","101910","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","289,84","292,95",null,"CR",{"$f":"IF($B8384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6606847%"},{"$f":"IF($B8384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101916","SINAPI","101916","HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","3.422,88","3.453,06",null,"AS",{"$f":"IF($B8390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4770627%"},{"$f":"IF($B8390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98262","SINAPI","98262","CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","5,47","5,91",null,"CR",{"$f":"IF($B8393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9259260%"},{"$f":"IF($B8393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98270","SINAPI","98270","CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","41,25","42,12",null,"CR",{"$f":"IF($B8401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2102962%"},{"$f":"IF($B8401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98271","SINAPI","98271","CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","57,59","58,55",null,"CR",{"$f":"IF($B8402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3789986%"},{"$f":"IF($B8402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98276","SINAPI","98276","CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","9,36","9,59",null,"CR",{"$f":"IF($B8407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5005370%"},{"$f":"IF($B8407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98282","SINAPI","98282","CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","10,37","11,37",null,"CR",{"$f":"IF($B8413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,1357905%"},{"$f":"IF($B8413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98287","SINAPI","98287","CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","1,74","1,84",null,"CR",{"$f":"IF($B8418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3493975%"},{"$f":"IF($B8418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98292","SINAPI","98292","CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","5,54","5,72",null,"CR",{"$f":"IF($B8423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9781021%"},{"$f":"IF($B8423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100557","SINAPI","100557","CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","431,04","438,22",null,"AS",{"$f":"IF($B8429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3508283%"},{"$f":"IF($B8429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101795","SINAPI","101795","CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","590,03","627,15",null,"AS",{"$f":"IF($B8434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2169862%"},{"$f":"IF($B8434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103246","SINAPI","103246","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","2.432,06","2.448,88",null,"AS",{"$f":"IF($B8440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2886513%"},{"$f":"IF($B8440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103248","SINAPI","103248","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","2.565,81","2.582,63",null,"AS",{"$f":"IF($B8442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0650881%"},{"$f":"IF($B8442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103257","SINAPI","103257","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE","UN","6.633,57","6.661,48",null,"AS",{"$f":"IF($B8451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6081254%"},{"$f":"IF($B8451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103263","SINAPI","103263","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","20.367,40","20.409,16",null,"AS",{"$f":"IF($B8457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2722403%"},{"$f":"IF($B8457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103268","SINAPI","103268","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","8.618,90","8.647,53",null,"AS",{"$f":"IF($B8462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0597899%"},{"$f":"IF($B8462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103273","SINAPI","103273","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","13.935,83","13.980,73",null,"AS",{"$f":"IF($B8467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9986882%"},{"$f":"IF($B8467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103274","SINAPI","103274","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","15.972,59","16.017,49",null,"AS",{"$f":"IF($B8468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7438205%"},{"$f":"IF($B8468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103288","SINAPI","103288","RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021","UN","17,07","18,94",null,"CR",{"$f":"IF($B8473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,5339691%"},{"$f":"IF($B8473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101937","SINAPI","101937","INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 50 (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","16.482,95","17.568,98",null,"AS",{"$f":"IF($B8479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9280278%"},{"$f":"IF($B8479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98298","SINAPI","98298","CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","27,05","27,28",null,"CR",{"$f":"IF($B8484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2241570%"},{"$f":"IF($B8484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98304","SINAPI","98304","PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","3.615,31","3.700,83",null,"CR",{"$f":"IF($B8489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7116097%"},{"$f":"IF($B8489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100555","SINAPI","100555","RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","1.279,99","1.287,11",null,"CR",{"$f":"IF($B8497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4579745%"},{"$f":"IF($B8497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89401","SINAPI","89401","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","11,42","12,35",null,"CR",{"$f":"IF($B8501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6151143%"},{"$f":"IF($B8501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89449","SINAPI","89449","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","16,58","16,82",null,"CR",{"$f":"IF($B8507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5904416%"},{"$f":"IF($B8507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89509","SINAPI","89509","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","25,42","26,71",null,"CR",{"$f":"IF($B8512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5457413%"},{"$f":"IF($B8512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89580","SINAPI","89580","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","M","74,57","75,45",null,"CR",{"$f":"IF($B8517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3845327%"},{"$f":"IF($B8517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89712","SINAPI","89712","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","30,75","32,92",null,"CR",{"$f":"IF($B8523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7561134%"},{"$f":"IF($B8523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89770","SINAPI","89770","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","48,47","48,63",null,"CR",{"$f":"IF($B8528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1078735%"},{"$f":"IF($B8528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89799","SINAPI","89799","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","M","25,01","26,05",null,"CR",{"$f":"IF($B8533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7417802%"},{"$f":"IF($B8533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89800","SINAPI","89800","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","M","32,34","34,12",null,"CR",{"$f":"IF($B8534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3556381%"},{"$f":"IF($B8534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92276","SINAPI","92276","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","72,27","72,66",null,"AS",{"$f":"IF($B8539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2825484%"},{"$f":"IF($B8539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92283","SINAPI","92283","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","176,04","176,67",null,"AS",{"$f":"IF($B8546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2049212%"},{"$f":"IF($B8546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92306","SINAPI","92306","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","63,42","64,48",null,"AS",{"$f":"IF($B8551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4199557%"},{"$f":"IF($B8551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92320","SINAPI","92320","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","52,83","55,32",null,"AS",{"$f":"IF($B8556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3838862%"},{"$f":"IF($B8556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92335","SINAPI","92335","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","93,46","95,26",null,"AS",{"$f":"IF($B8562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9687399%"},{"$f":"IF($B8562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92341","SINAPI","92341","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","105,73","108,98",null,"AS",{"$f":"IF($B8567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0913393%"},{"$f":"IF($B8567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92361","SINAPI","92361","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","121,23","122,30",null,"AS",{"$f":"IF($B8572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4234769%"},{"$f":"IF($B8572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92368","SINAPI","92368","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","146,42","148,29",null,"AS",{"$f":"IF($B8578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9535360%"},{"$f":"IF($B8578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92650","SINAPI","92650","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","198,07","199,98",null,"AS",{"$f":"IF($B8583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9807041%"},{"$f":"IF($B8583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92687","SINAPI","92687","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","29,68","30,86",null,"AS",{"$f":"IF($B8589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6200607%"},{"$f":"IF($B8589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94462","SINAPI","94462","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 MM (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","99,97","102,55",null,"AS",{"$f":"IF($B8594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9659659%"},{"$f":"IF($B8594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94602","SINAPI","94602","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","224,85","228,19",null,"AS",{"$f":"IF($B8597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2401459%"},{"$f":"IF($B8597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94648","SINAPI","94648","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","6,60","6,92",null,"CR",{"$f":"IF($B8601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6636085%"},{"$f":"IF($B8601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94653","SINAPI","94653","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","52,80","54,32",null,"CR",{"$f":"IF($B8606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8713716%"},{"$f":"IF($B8606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94719","SINAPI","94719","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","67,99","68,57",null,"CR",{"$f":"IF($B8612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3723874%"},{"$f":"IF($B8612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95697","SINAPI","95697","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","98,66","99,51",null,"AS",{"$f":"IF($B8617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3176375%"},{"$f":"IF($B8617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96646"},"SINAPI","96646","TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","28,08","29,30",null,"CR",{"$f":"IF($B8622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9478198%"},{"$f":"IF($B8622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96670","SINAPI","96670","TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","25,90","26,87",null,"CR",{"$f":"IF($B8628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0620155%"},{"$f":"IF($B8628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96675","SINAPI","96675","TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","176,91","179,30",null,"CR",{"$f":"IF($B8633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4096821%"},{"$f":"IF($B8633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96680","SINAPI","96680","TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","112,90","114,86",null,"CR",{"$f":"IF($B8638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7506868%"},{"$f":"IF($B8638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96720","SINAPI","96720","TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","19,12","19,81",null,"CR",{"$f":"IF($B8644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8300894%"},{"$f":"IF($B8644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96722","SINAPI","96722","TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","38,26","39,32",null,"CR",{"$f":"IF($B8646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1690694%"},{"$f":"IF($B8646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96732","SINAPI","96732","TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","111,02","112,75",null,"CR",{"$f":"IF($B8656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7044512%"},{"$f":"IF($B8656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96799","SINAPI","96799","TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","M","10,65","11,16",null,"AS",{"$f":"IF($B8661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7731568%"},{"$f":"IF($B8661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97329","SINAPI","97329","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","55,91","56,32",null,"AS",{"$f":"IF($B8666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5682551%"},{"$f":"IF($B8666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97330","SINAPI","97330","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","68,32","68,76",null,"AS",{"$f":"IF($B8667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9413919%"},{"$f":"IF($B8667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97335","SINAPI","97335","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","81,73","82,02",null,"AS",{"$f":"IF($B8672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2412737%"},{"$f":"IF($B8672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97340","SINAPI","97340","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","204,20","205,14",null,"AS",{"$f":"IF($B8677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8312515%"},{"$f":"IF($B8677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100792","SINAPI","100792","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","25,89","27,17",null,"AS",{"$f":"IF($B8683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7245253%"},{"$f":"IF($B8683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100801","SINAPI","100801","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","34,39","35,99",null,"AS",{"$f":"IF($B8688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9044289%"},{"$f":"IF($B8688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100807","SINAPI","100807","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","25,51","27,46",null,"AS",{"$f":"IF($B8694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4822974%"},{"$f":"IF($B8694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101921","SINAPI","101921","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","250,61","256,31",null,"AS",{"$f":"IF($B8701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1346000%"},{"$f":"IF($B8701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101925","SINAPI","101925","JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","345,80","354,35",null,"AS",{"$f":"IF($B8705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3645908%"},{"$f":"IF($B8705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101931","SINAPI","101931","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","257,29","263,78",null,"AS",{"$f":"IF($B8711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6681310%"},{"$f":"IF($B8711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103802","SINAPI","103802","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","42,02","43,24",null,"AS",{"$f":"IF($B8716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0972818%"},{"$f":"IF($B8716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103868","SINAPI","103868","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","53,56","56,14",null,"AS",{"$f":"IF($B8722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0112191%"},{"$f":"IF($B8722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103873","SINAPI","103873","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","155,07","158,65",null,"AS",{"$f":"IF($B8727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3493128%"},{"$f":"IF($B8727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104194","SINAPI","104194","TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","24,91","26,44",null,"CR",{"$f":"IF($B8732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3561643%"},{"$f":"IF($B8732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104195","SINAPI","104195","TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","26,47","28,06",null,"CR",{"$f":"IF($B8733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1731716%"},{"$f":"IF($B8733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105140","SINAPI","105140","BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","24,93","25,67",null,"CR",{"$f":"IF($B8738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5363892%"},{"$f":"IF($B8738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105145","SINAPI","105145","LUVA DE REDUÇÃO, SOLDÁVEL, PVC, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","11,63","12,09",null,"CR",{"$f":"IF($B8743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9412273%"},{"$f":"IF($B8743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89363"},"SINAPI","89363","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,41","12,44",null,"CR",{"$f":"IF($B8750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4373898%"},{"$f":"IF($B8750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89368","SINAPI","89368","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,93","17,16",null,"CR",{"$f":"IF($B8755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0781348%"},{"$f":"IF($B8755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89374","SINAPI","89374","LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,21","10,76",null,"CR",{"$f":"IF($B8761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2675222%"},{"$f":"IF($B8761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89379","SINAPI","89379","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","18,27","18,95",null,"CR",{"$f":"IF($B8766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3773377%"},{"$f":"IF($B8766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89384","SINAPI","89384","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,16","13,84",null,"CR",{"$f":"IF($B8771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5172149%"},{"$f":"IF($B8771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89391","SINAPI","89391","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,53","10,29",null,"CR",{"$f":"IF($B8777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5238095%"},{"$f":"IF($B8777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89396","SINAPI","89396","TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,78","21,97",null,"CR",{"$f":"IF($B8782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5555555%"},{"$f":"IF($B8782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89405","SINAPI","89405","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,70","9,50",null,"CR",{"$f":"IF($B8788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,1263036%"},{"$f":"IF($B8788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89410","SINAPI","89410","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,82","12,74",null,"CR",{"$f":"IF($B8793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6394557%"},{"$f":"IF($B8793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89415","SINAPI","89415","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,91","18,01",null,"CR",{"$f":"IF($B8798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4634581%"},{"$f":"IF($B8798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89416","SINAPI","89416","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,11","16,21",null,"CR",{"$f":"IF($B8799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3093812%"},{"$f":"IF($B8799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89424","SINAPI","89424","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,25","7,86",null,"CR",{"$f":"IF($B8805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,0640669%"},{"$f":"IF($B8805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89429","SINAPI","89429","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,77","7,33",null,"CR",{"$f":"IF($B8810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,9061103%"},{"$f":"IF($B8810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89435","SINAPI","89435","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,11","20,84",null,"CR",{"$f":"IF($B8816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6932668%"},{"$f":"IF($B8816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89440","SINAPI","89440","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,47","14,70",null,"CR",{"$f":"IF($B8821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,8978375%"},{"$f":"IF($B8821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89485","SINAPI","89485","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,67","7,14",null,"CR",{"$f":"IF($B8827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8484848%"},{"$f":"IF($B8827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89494","SINAPI","89494","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,46","13,05",null,"CR",{"$f":"IF($B8832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1700241%"},{"$f":"IF($B8832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89500","SINAPI","89500","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,06","13,77",null,"CR",{"$f":"IF($B8837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7682271%"},{"$f":"IF($B8837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89506","SINAPI","89506","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","37,50","38,53",null,"CR",{"$f":"IF($B8843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9650013%"},{"$f":"IF($B8843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89515","SINAPI","89515","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","75,90","77,16",null,"CR",{"$f":"IF($B8848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2506596%"},{"$f":"IF($B8848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89517","SINAPI","89517","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","64,28","65,54",null,"CR",{"$f":"IF($B8850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1065752%"},{"$f":"IF($B8850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89527","SINAPI","89527","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","54,02","55,44",null,"CR",{"$f":"IF($B8860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1721068%"},{"$f":"IF($B8860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89532","SINAPI","89532","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,27","7,64",null,"CR",{"$f":"IF($B8865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2904564%"},{"$f":"IF($B8865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89535","SINAPI","89535","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","43,97","44,85",null,"CR",{"$f":"IF($B8866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3434297%"},{"$f":"IF($B8866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89544","SINAPI","89544","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","9,28","9,49",null,"CR",{"$f":"IF($B8871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3167028%"},{"$f":"IF($B8871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89549","SINAPI","89549","REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","19,20","19,55",null,"CR",{"$f":"IF($B8876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2565445%"},{"$f":"IF($B8876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89555","SINAPI","89555","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,90","20,29",null,"CR",{"$f":"IF($B8882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1975806%"},{"$f":"IF($B8882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89560","SINAPI","89560","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","31,70","32,18",null,"CR",{"$f":"IF($B8887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1914087%"},{"$f":"IF($B8887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89566","SINAPI","89566","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","48,78","49,63",null,"CR",{"$f":"IF($B8893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8396633%"},{"$f":"IF($B8893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89571","SINAPI","89571","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","71,83","73,00",null,"CR",{"$f":"IF($B8898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0849700%"},{"$f":"IF($B8898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89581","SINAPI","89581","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","35,22","36,40",null,"CR",{"$f":"IF($B8905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8191126%"},{"$f":"IF($B8905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89587","SINAPI","89587","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","52,30","54,15",null,"CR",{"$f":"IF($B8910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0329249%"},{"$f":"IF($B8910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89594","SINAPI","89594","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","33,02","33,59",null,"CR",{"$f":"IF($B8915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8280254%"},{"$f":"IF($B8915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89599","SINAPI","89599","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","26,56","27,36",null,"CR",{"$f":"IF($B8920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3773584%"},{"$f":"IF($B8920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89612","SINAPI","89612","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","145,63","146,46",null,"CR",{"$f":"IF($B8926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5319178%"},{"$f":"IF($B8926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89617","SINAPI","89617","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,39","9,03",null,"CR",{"$f":"IF($B8931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5330926%"},{"$f":"IF($B8931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89620","SINAPI","89620","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,59","13,37",null,"CR",{"$f":"IF($B8932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7071029%"},{"$f":"IF($B8932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89626","SINAPI","89626","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","29,26","30,31",null,"CR",{"$f":"IF($B8937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3174494%"},{"$f":"IF($B8937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89631"},"SINAPI","89631","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","98,40","100,29",null,"CR",{"$f":"IF($B8942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8645790%"},{"$f":"IF($B8942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89641","SINAPI","89641","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,74","16,69",null,"CR",{"$f":"IF($B8948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4601148%"},{"$f":"IF($B8948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89647","SINAPI","89647","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,67","23,80",null,"CR",{"$f":"IF($B8954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6366047%"},{"$f":"IF($B8954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89653","SINAPI","89653","LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,05","19,56",null,"CR",{"$f":"IF($B8960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2276080%"},{"$f":"IF($B8960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89658","SINAPI","89658","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,03","11,66",null,"CR",{"$f":"IF($B8965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6816102%"},{"$f":"IF($B8965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89663","SINAPI","89663","ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","32,55","33,18",null,"CR",{"$f":"IF($B8970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0184899%"},{"$f":"IF($B8970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89670","SINAPI","89670","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,13","16,88",null,"CR",{"$f":"IF($B8976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7492221%"},{"$f":"IF($B8976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89675","SINAPI","89675","TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","75,08","76,31",null,"CR",{"$f":"IF($B8981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2133333%"},{"$f":"IF($B8981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89680","SINAPI","89680","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","25,22","26,10",null,"CR",{"$f":"IF($B8986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5733015%"},{"$f":"IF($B8986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89686","SINAPI","89686","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","60,75","61,61",null,"CR",{"$f":"IF($B8992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6820428%"},{"$f":"IF($B8992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89692","SINAPI","89692","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","106,90","109,07",null,"CR",{"$f":"IF($B8997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6205411%"},{"$f":"IF($B8997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89693","SINAPI","89693","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","82,93","85,40",null,"CR",{"$f":"IF($B8998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5296957%"},{"$f":"IF($B8998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89698","SINAPI","89698","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","274,17","278,44",null,"CR",{"$f":"IF($B9003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6756539%"},{"$f":"IF($B9003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89704","SINAPI","89704","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","156,10","159,77",null,"CR",{"$f":"IF($B9009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6061654%"},{"$f":"IF($B9009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89721","SINAPI","89721","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,92","18,76",null,"CR",{"$f":"IF($B9015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3886707%"},{"$f":"IF($B9015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89727","SINAPI","89727","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","26,92","27,92",null,"CR",{"$f":"IF($B9020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0826507%"},{"$f":"IF($B9020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89732","SINAPI","89732","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","16,47","17,41",null,"CR",{"$f":"IF($B9025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4052407%"},{"$f":"IF($B9025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89738","SINAPI","89738","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","18,54","19,11",null,"CR",{"$f":"IF($B9031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9057421%"},{"$f":"IF($B9031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89743","SINAPI","89743","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","64,56","65,68",null,"CR",{"$f":"IF($B9036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7923709%"},{"$f":"IF($B9036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89750","SINAPI","89750","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","83,26","84,57",null,"CR",{"$f":"IF($B9042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7631357%"},{"$f":"IF($B9042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89756","SINAPI","89756","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","25,51","26,18",null,"CR",{"$f":"IF($B9047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1822466%"},{"$f":"IF($B9047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89761","SINAPI","89761","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","33,92","34,71",null,"CR",{"$f":"IF($B9052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3532191%"},{"$f":"IF($B9052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89768","SINAPI","89768","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","27,92","29,25",null,"CR",{"$f":"IF($B9058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6947935%"},{"$f":"IF($B9058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89778","SINAPI","89778","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","19,88","20,76",null,"CR",{"$f":"IF($B9064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2727272%"},{"$f":"IF($B9064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89779","SINAPI","89779","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","36,13","37,01",null,"CR",{"$f":"IF($B9065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9791955%"},{"$f":"IF($B9065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89784"},"SINAPI","89784","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","25,39","26,64",null,"CR",{"$f":"IF($B9070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6203081%"},{"$f":"IF($B9070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89789","SINAPI","89789","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","72,19","73,12",null,"CR",{"$f":"IF($B9075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9695079%"},{"$f":"IF($B9075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89795","SINAPI","89795","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","42,82","44,32",null,"CR",{"$f":"IF($B9081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7259120%"},{"$f":"IF($B9081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89803","SINAPI","89803","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","18,89","19,12",null,"CR",{"$f":"IF($B9086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5942644%"},{"$f":"IF($B9086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89808","SINAPI","89808","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","62,28","63,13",null,"CR",{"$f":"IF($B9091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5048231%"},{"$f":"IF($B9091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89814","SINAPI","89814","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","17,96","18,11",null,"CR",{"$f":"IF($B9097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2484645%"},{"$f":"IF($B9097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89819","SINAPI","89819","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","24,95","25,52",null,"CR",{"$f":"IF($B9102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1824025%"},{"$f":"IF($B9102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89825","SINAPI","89825","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","17,41","17,72",null,"CR",{"$f":"IF($B9107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0599078%"},{"$f":"IF($B9107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89832","SINAPI","89832","BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","44,71","45,44",null,"CR",{"$f":"IF($B9114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1903695%"},{"$f":"IF($B9114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89837","SINAPI","89837","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","141,70","142,31",null,"CR",{"$f":"IF($B9119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6901080%"},{"$f":"IF($B9119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89844","SINAPI","89844","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","68,39","69,38",null,"CR",{"$f":"IF($B9125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9884350%"},{"$f":"IF($B9125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89851","SINAPI","89851","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","34,60","36,49",null,"CR",{"$f":"IF($B9130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8639652%"},{"$f":"IF($B9130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89856","SINAPI","89856","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","23,15","24,40",null,"CR",{"$f":"IF($B9135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7673611%"},{"$f":"IF($B9135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89857","SINAPI","89857","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","39,40","40,65",null,"CR",{"$f":"IF($B9136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8014762%"},{"$f":"IF($B9136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89868","SINAPI","89868","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","6,23","6,72",null,"CR",{"$f":"IF($B9141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2439025%"},{"$f":"IF($B9141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92287","SINAPI","92287","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,38","18,99",null,"AS",{"$f":"IF($B9147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4483324%"},{"$f":"IF($B9147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92296","SINAPI","92296","LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","43,42","44,22",null,"AS",{"$f":"IF($B9156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3211897%"},{"$f":"IF($B9156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92298","SINAPI","92298","LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","186,99","188,25",null,"AS",{"$f":"IF($B9158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1740247%"},{"$f":"IF($B9158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92304","SINAPI","92304","TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","445,80","448,33",null,"AS",{"$f":"IF($B9164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5089293%"},{"$f":"IF($B9164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92315","SINAPI","92315","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","13,74","14,53",null,"AS",{"$f":"IF($B9169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3284671%"},{"$f":"IF($B9169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92327","SINAPI","92327","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","26,82","28,41",null,"AS",{"$f":"IF($B9175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8598130%"},{"$f":"IF($B9175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92332","SINAPI","92332","TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,38","21,78",null,"AS",{"$f":"IF($B9180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8289797%"},{"$f":"IF($B9180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92346","SINAPI","92346","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","101,42","106,19",null,"AS",{"$f":"IF($B9185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2382080%"},{"$f":"IF($B9185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92352","SINAPI","92352","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","174,16","181,31",null,"AS",{"$f":"IF($B9191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5112591%"},{"$f":"IF($B9191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92357","SINAPI","92357","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","222,89","232,43",null,"AS",{"$f":"IF($B9196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5876755%"},{"$f":"IF($B9196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92372","SINAPI","92372","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","52,15","55,77",null,"AS",{"$f":"IF($B9201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1752735%"},{"$f":"IF($B9201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92376","SINAPI","92376","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","77,05","81,43",null,"AS",{"$f":"IF($B9205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2994673%"},{"$f":"IF($B9205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92379","SINAPI","92379","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","146,46","152,09",null,"AS",{"$f":"IF($B9208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8778438%"},{"$f":"IF($B9208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92385","SINAPI","92385","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","90,91","96,85",null,"AS",{"$f":"IF($B9214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5768383%"},{"$f":"IF($B9214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92390","SINAPI","92390","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","165,94","173,44",null,"AS",{"$f":"IF($B9219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0959845%"},{"$f":"IF($B9219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92639","SINAPI","92639","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","114,76","122,67",null,"AS",{"$f":"IF($B9224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8546516%"},{"$f":"IF($B9224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92659","SINAPI","92659","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","37,81","39,96",null,"AS",{"$f":"IF($B9230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5514316%"},{"$f":"IF($B9230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92664","SINAPI","92664","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","60,77","63,23",null,"AS",{"$f":"IF($B9235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1523636%"},{"$f":"IF($B9235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92670","SINAPI","92670","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","43,77","46,83",null,"AS",{"$f":"IF($B9241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5568780%"},{"$f":"IF($B9241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92675","SINAPI","92675","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","90,26","93,95",null,"AS",{"$f":"IF($B9246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4101995%"},{"$f":"IF($B9246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92680","SINAPI","92680","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","181,64","186,08",null,"AS",{"$f":"IF($B9251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1842264%"},{"$f":"IF($B9251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92683","SINAPI","92683","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","86,52","91,11",null,"AS",{"$f":"IF($B9254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9630915%"},{"$f":"IF($B9254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92697","SINAPI","92697","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","43,13","46,41",null,"AS",{"$f":"IF($B9263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2473867%"},{"$f":"IF($B9263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92702","SINAPI","92702","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","62,27","67,20",null,"AS",{"$f":"IF($B9268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1318327%"},{"$f":"IF($B9268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92703","SINAPI","92703","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","59,53","64,46",null,"AS",{"$f":"IF($B9269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3958965%"},{"$f":"IF($B9269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92890","SINAPI","92890","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","229,48","234,25",null,"AS",{"$f":"IF($B9274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9163034%"},{"$f":"IF($B9274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92896","SINAPI","92896","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","231,43","236,44",null,"AS",{"$f":"IF($B9280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4330293%"},{"$f":"IF($B9280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92901","SINAPI","92901","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","135,26","137,72",null,"AS",{"$f":"IF($B9285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2943786%"},{"$f":"IF($B9285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92906","SINAPI","92906","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","65,30","68,58",null,"AS",{"$f":"IF($B9290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1867525%"},{"$f":"IF($B9290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92912","SINAPI","92912","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","157,73","162,50",null,"AS",{"$f":"IF($B9296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7947986%"},{"$f":"IF($B9296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92925","SINAPI","92925","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","53,68","57,30",null,"AS",{"$f":"IF($B9301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9433047%"},{"$f":"IF($B9301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92929","SINAPI","92929","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","61,34","65,29",null,"AS",{"$f":"IF($B9305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0914136%"},{"$f":"IF($B9305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92937","SINAPI","92937","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","165,13","170,76",null,"AS",{"$f":"IF($B9313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1766844%"},{"$f":"IF($B9313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92942","SINAPI","92942","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","41,26","43,41",null,"AS",{"$f":"IF($B9318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5722613%"},{"$f":"IF($B9318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92948","SINAPI","92948","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","65,10","67,56",null,"AS",{"$f":"IF($B9324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4778597%"},{"$f":"IF($B9324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92953","SINAPI","92953","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","28,14","30,15",null,"AS",{"$f":"IF($B9329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6384039%"},{"$f":"IF($B9329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93056","SINAPI","93056","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","17,60","18,12",null,"AS",{"$f":"IF($B9334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3010262%"},{"$f":"IF($B9334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93057","SINAPI","93057","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","14,67","15,13",null,"AS",{"$f":"IF($B9335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4938440%"},{"$f":"IF($B9335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93062","SINAPI","93062","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,84","28,43",null,"AS",{"$f":"IF($B9340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1076701%"},{"$f":"IF($B9340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93068","SINAPI","93068","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","63,55","64,47",null,"AS",{"$f":"IF($B9346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8675381%"},{"$f":"IF($B9346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93074","SINAPI","93074","CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","14,71","15,73",null,"AS",{"$f":"IF($B9351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0034129%"},{"$f":"IF($B9351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93083","SINAPI","93083","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","454,48","455,16",null,"AS",{"$f":"IF($B9360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9198538%"},{"$f":"IF($B9360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93086","SINAPI","93086","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","527,63","528,42",null,"AS",{"$f":"IF($B9363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9173790%"},{"$f":"IF($B9363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93091","SINAPI","93091","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","17,78","18,61",null,"AS",{"$f":"IF($B9368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8537549%"},{"$f":"IF($B9368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93098","SINAPI","93098","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,92","21,69",null,"AS",{"$f":"IF($B9373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8667305%"},{"$f":"IF($B9373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93104","SINAPI","93104","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,54","20,12",null,"AS",{"$f":"IF($B9379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9425051%"},{"$f":"IF($B9379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93109","SINAPI","93109","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","530,04","531,10",null,"AS",{"$f":"IF($B9384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2378993%"},{"$f":"IF($B9384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93115"},"SINAPI","93115","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","87,31","88,67",null,"AS",{"$f":"IF($B9390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7203117%"},{"$f":"IF($B9390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93120","SINAPI","93120","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","26,67","27,22",null,"AS",{"$f":"IF($B9395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6739375%"},{"$f":"IF($B9395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93125","SINAPI","93125","CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","136,19","137,73",null,"AS",{"$f":"IF($B9400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0085218%"},{"$f":"IF($B9400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93126","SINAPI","93126","CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","299,08","300,97",null,"AS",{"$f":"IF($B9401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9228145%"},{"$f":"IF($B9401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94471","SINAPI","94471","COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","83,47","86,67",null,"AS",{"$f":"IF($B9409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7798297%"},{"$f":"IF($B9409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94474","SINAPI","94474","COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","145,12","148,85",null,"AS",{"$f":"IF($B9412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9715999%"},{"$f":"IF($B9412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94606","SINAPI","94606","LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","81,98","84,75",null,"AS",{"$f":"IF($B9418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9960937%"},{"$f":"IF($B9418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94615","SINAPI","94615","CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","157,44","161,59",null,"AS",{"$f":"IF($B9423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3976102%"},{"$f":"IF($B9423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94623","SINAPI","94623","TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","473,43","479,20",null,"AS",{"$f":"IF($B9429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5800147%"},{"$f":"IF($B9429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94658","SINAPI","94658","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","5,44","5,78",null,"CR",{"$f":"IF($B9434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9199255%"},{"$f":"IF($B9434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94663","SINAPI","94663","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","12,51","13,15",null,"CR",{"$f":"IF($B9439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5874294%"},{"$f":"IF($B9439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94669","SINAPI","94669","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","60,95","62,54",null,"CR",{"$f":"IF($B9445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0617506%"},{"$f":"IF($B9445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94674","SINAPI","94674","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","8,18","8,69",null,"CR",{"$f":"IF($B9450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7453874%"},{"$f":"IF($B9450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94680","SINAPI","94680","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","41,27","42,56",null,"CR",{"$f":"IF($B9456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2718446%"},{"$f":"IF($B9456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94682","SINAPI","94682","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","99,47","101,36",null,"CR",{"$f":"IF($B9458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7783142%"},{"$f":"IF($B9458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94691","SINAPI","94691","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","13,55","14,19",null,"CR",{"$f":"IF($B9467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8047512%"},{"$f":"IF($B9467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94692","SINAPI","94692","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","19,25","20,15",null,"CR",{"$f":"IF($B9468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3688054%"},{"$f":"IF($B9468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94697","SINAPI","94697","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","82,77","85,29",null,"CR",{"$f":"IF($B9473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8754534%"},{"$f":"IF($B9473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94702","SINAPI","94702","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","175,04","179,02",null,"CR",{"$f":"IF($B9478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0808046%"},{"$f":"IF($B9478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94713","SINAPI","94713","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","211,73","213,59",null,"CR",{"$f":"IF($B9484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4327286%"},{"$f":"IF($B9484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94726","SINAPI","94726","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","34,89","35,17",null,"CR",{"$f":"IF($B9489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1679586%"},{"$f":"IF($B9489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94732","SINAPI","94732","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM X 2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","106,65","107,37",null,"CR",{"$f":"IF($B9495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1651031%"},{"$f":"IF($B9495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94738","SINAPI","94738","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM X 4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","1.693,08","1.695,81",null,"CR",{"$f":"IF($B9500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9999940%"},{"$f":"IF($B9500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94743","SINAPI","94743","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","22,16","22,60",null,"CR",{"$f":"IF($B9505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2568973%"},{"$f":"IF($B9505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94757","SINAPI","94757","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","21,56","22,14",null,"CR",{"$f":"IF($B9513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8372093%"},{"$f":"IF($B9513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94761","SINAPI","94761","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","232,96","235,35",null,"CR",{"$f":"IF($B9517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3895568%"},{"$f":"IF($B9517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94767","SINAPI","94767","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","70,27","71,21",null,"CR",{"$f":"IF($B9523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2466885%"},{"$f":"IF($B9523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95237","SINAPI","95237","LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,92","23,60",null,"CR",{"$f":"IF($B9528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2414698%"},{"$f":"IF($B9528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96637","SINAPI","96637","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","18,02","19,79",null,"CR",{"$f":"IF($B9533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,1699165%"},{"$f":"IF($B9533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96638","SINAPI","96638","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","18,47","20,24",null,"CR",{"$f":"IF($B9534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,6739132%"},{"$f":"IF($B9534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96643","SINAPI","96643","TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4   , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","51,14","52,82",null,"CR",{"$f":"IF($B9539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3446250%"},{"$f":"IF($B9539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96654","SINAPI","96654","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","17,91","18,85",null,"CR",{"$f":"IF($B9544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5672645%"},{"$f":"IF($B9544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96660","SINAPI","96660","CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","36,42","37,00",null,"CR",{"$f":"IF($B9550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8459845%"},{"$f":"IF($B9550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96665","SINAPI","96665","TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","13,15","14,27",null,"CR",{"$f":"IF($B9555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,3333334%"},{"$f":"IF($B9555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96688","SINAPI","96688","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","24,70","26,43",null,"CR",{"$f":"IF($B9562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6053593%"},{"$f":"IF($B9562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96693","SINAPI","96693","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","66,05","68,63",null,"CR",{"$f":"IF($B9567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2837653%"},{"$f":"IF($B9567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96698","SINAPI","96698","LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","9,17","9,96",null,"CR",{"$f":"IF($B9572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,4065935%"},{"$f":"IF($B9572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96704","SINAPI","96704","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","22,93","23,90",null,"CR",{"$f":"IF($B9578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2582056%"},{"$f":"IF($B9578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96709","SINAPI","96709","LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","125,59","128,47",null,"CR",{"$f":"IF($B9583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2242409%"},{"$f":"IF($B9583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96714","SINAPI","96714","TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","78,04","81,48",null,"CR",{"$f":"IF($B9588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3893521%"},{"$f":"IF($B9588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96738","SINAPI","96738","CONECTOR MACHO, PPR, 25 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","26,35","26,86",null,"CR",{"$f":"IF($B9594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7624666%"},{"$f":"IF($B9594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96743","SINAPI","96743","LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","35,68","36,84",null,"CR",{"$f":"IF($B9599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3370786%"},{"$f":"IF($B9599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96744","SINAPI","96744","LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","60,49","61,99",null,"CR",{"$f":"IF($B9600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3782486%"},{"$f":"IF($B9600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96749","SINAPI","96749","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","11,86","12,73",null,"CR",{"$f":"IF($B9605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8793542%"},{"$f":"IF($B9605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96759","SINAPI","96759","TÊ, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","27,96","29,35",null,"CR",{"$f":"IF($B9613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9874326%"},{"$f":"IF($B9613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96763","SINAPI","96763","TÊ, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","174,17","178,16",null,"CR",{"$f":"IF($B9617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2151513%"},{"$f":"IF($B9617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96805","SINAPI","96805","KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","212,91","216,49",null,"AS",{"$f":"IF($B9622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4157857%"},{"$f":"IF($B9622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96811","SINAPI","96811","UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","22,16","23,57",null,"AS",{"$f":"IF($B9628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3843368%"},{"$f":"IF($B9628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96816","SINAPI","96816","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","25,86","27,37",null,"AS",{"$f":"IF($B9633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2155874%"},{"$f":"IF($B9633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96821","SINAPI","96821","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","38,03","39,86",null,"AS",{"$f":"IF($B9638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7681770%"},{"$f":"IF($B9638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96828","SINAPI","96828","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","24,11","25,36",null,"AS",{"$f":"IF($B9644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1547420%"},{"$f":"IF($B9644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96834","SINAPI","96834","LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","28,12","29,20",null,"AS",{"$f":"IF($B9649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7602568%"},{"$f":"IF($B9649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96840","SINAPI","96840","JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","25,95","27,53",null,"AS",{"$f":"IF($B9654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6738794%"},{"$f":"IF($B9654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96846","SINAPI","96846","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","38,33","40,58",null,"AS",{"$f":"IF($B9660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6509926%"},{"$f":"IF($B9660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96848","SINAPI","96848","JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","53,32","55,64",null,"AS",{"$f":"IF($B9662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9144144%"},{"$f":"IF($B9662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96854","SINAPI","96854","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","31,89","33,76",null,"AS",{"$f":"IF($B9667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4350833%"},{"$f":"IF($B9667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96862","SINAPI","96862","TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","37,61","39,71",null,"AS",{"$f":"IF($B9672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6471371%"},{"$f":"IF($B9672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96868","SINAPI","96868","TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","20,10","21,34",null,"AS",{"$f":"IF($B9677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2734530%"},{"$f":"IF($B9677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96874","SINAPI","96874","DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4\" X 3 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","58,91","61,81",null,"AS",{"$f":"IF($B9683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6580513%"},{"$f":"IF($B9683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96881","SINAPI","96881","DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","226,26","229,88",null,"AS",{"$f":"IF($B9688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9655141%"},{"$f":"IF($B9688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97435","SINAPI","97435","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","111,58","115,79",null,"AS",{"$f":"IF($B9694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4239081%"},{"$f":"IF($B9694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97440","SINAPI","97440","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","171,59","177,21",null,"AS",{"$f":"IF($B9699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2996560%"},{"$f":"IF($B9699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97447","SINAPI","97447","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","239,74","245,74",null,"AS",{"$f":"IF($B9704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5470249%"},{"$f":"IF($B9704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97455"},"SINAPI","97455","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","348,77","357,78",null,"AS",{"$f":"IF($B9710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0414157%"},{"$f":"IF($B9710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97462","SINAPI","97462","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1  X 3/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","31,74","33,32",null,"AS",{"$f":"IF($B9717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2144212%"},{"$f":"IF($B9717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97468","SINAPI","97468","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2\" X 1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","81,46","84,01",null,"AS",{"$f":"IF($B9721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4246373%"},{"$f":"IF($B9721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97478","SINAPI","97478","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","298,42","303,53",null,"AS",{"$f":"IF($B9727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6298816%"},{"$f":"IF($B9727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97483","SINAPI","97483","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","122,01","125,82",null,"AS",{"$f":"IF($B9732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4619863%"},{"$f":"IF($B9732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97484","SINAPI","97484","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","122,01","125,82",null,"AS",{"$f":"IF($B9733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4619863%"},{"$f":"IF($B9733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97489","SINAPI","97489","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","719,39","727,04",null,"AS",{"$f":"IF($B9738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6119838%"},{"$f":"IF($B9738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97494","SINAPI","97494","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","270,42","276,79",null,"AS",{"$f":"IF($B9743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6387481%"},{"$f":"IF($B9743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97503","SINAPI","97503","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4\"  X 1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","58,68","60,08",null,"AS",{"$f":"IF($B9749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8224043%"},{"$f":"IF($B9749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97511","SINAPI","97511","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","166,17","168,40",null,"AS",{"$f":"IF($B9754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2841661%"},{"$f":"IF($B9754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97518","SINAPI","97518","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","55,97","57,82",null,"AS",{"$f":"IF($B9759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4940039%"},{"$f":"IF($B9759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97525","SINAPI","97525","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","281,53","284,86",null,"AS",{"$f":"IF($B9766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3266060%"},{"$f":"IF($B9766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97530","SINAPI","97530","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","125,17","127,97",null,"AS",{"$f":"IF($B9771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8973292%"},{"$f":"IF($B9771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97540","SINAPI","97540","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","35,69","37,78",null,"AS",{"$f":"IF($B9777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2538612%"},{"$f":"IF($B9777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97547","SINAPI","97547","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","36,83","38,65",null,"AS",{"$f":"IF($B9782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8299319%"},{"$f":"IF($B9782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97552","SINAPI","97552","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","53,44","55,86",null,"AS",{"$f":"IF($B9787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2926829%"},{"$f":"IF($B9787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103807","SINAPI","103807","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","23,50","24,57",null,"AS",{"$f":"IF($B9793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2664389%"},{"$f":"IF($B9793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103812","SINAPI","103812","COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","55,06","58,90",null,"AS",{"$f":"IF($B9798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3533369%"},{"$f":"IF($B9798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103813","SINAPI","103813","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","53,28","57,12",null,"AS",{"$f":"IF($B9799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8036083%"},{"$f":"IF($B9799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103818","SINAPI","103818","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","21,26","22,06",null,"AS",{"$f":"IF($B9804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2075471%"},{"$f":"IF($B9804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103823","SINAPI","103823","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,01","21,51",null,"AS",{"$f":"IF($B9809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4393179%"},{"$f":"IF($B9809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103829","SINAPI","103829","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","594,09","596,65",null,"AS",{"$f":"IF($B9815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6733106%"},{"$f":"IF($B9815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103838","SINAPI","103838","COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,36","20,92",null,"AS",{"$f":"IF($B9821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9222395%"},{"$f":"IF($B9821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103843","SINAPI","103843","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","32,97","34,25",null,"AS",{"$f":"IF($B9826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1033434%"},{"$f":"IF($B9826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103849","SINAPI","103849","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","28,14","29,18",null,"AS",{"$f":"IF($B9832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8713929%"},{"$f":"IF($B9832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103854","SINAPI","103854","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","532,82","534,20",null,"AS",{"$f":"IF($B9837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6067272%"},{"$f":"IF($B9837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103860","SINAPI","103860","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,55","29,23",null,"AS",{"$f":"IF($B9843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8093158%"},{"$f":"IF($B9843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103865","SINAPI","103865","TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","26,13","28,21",null,"AS",{"$f":"IF($B9848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2714723%"},{"$f":"IF($B9848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103876","SINAPI","103876","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","23,54","24,62",null,"AS",{"$f":"IF($B9853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4313725%"},{"$f":"IF($B9853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103882","SINAPI","103882","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","39,35","41,57",null,"AS",{"$f":"IF($B9859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1997963%"},{"$f":"IF($B9859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103887","SINAPI","103887","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","21,27","22,08",null,"AS",{"$f":"IF($B9864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3490566%"},{"$f":"IF($B9864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103889","SINAPI","103889","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,60","20,91",null,"AS",{"$f":"IF($B9866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7008196%"},{"$f":"IF($B9866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103894","SINAPI","103894","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,20","28,23",null,"AS",{"$f":"IF($B9871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5445836%"},{"$f":"IF($B9871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103899","SINAPI","103899","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","34,24","35,23",null,"AS",{"$f":"IF($B9876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8864168%"},{"$f":"IF($B9876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103948","SINAPI","103948","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,77","9,53",null,"CR",{"$f":"IF($B9882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8550058%"},{"$f":"IF($B9882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103953","SINAPI","103953","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,09","8,77",null,"CR",{"$f":"IF($B9887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9302616%"},{"$f":"IF($B9887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103958","SINAPI","103958","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,40","10,92",null,"CR",{"$f":"IF($B9892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2077294%"},{"$f":"IF($B9892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103968","SINAPI","103968","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,16","16,67",null,"CR",{"$f":"IF($B9898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1423244%"},{"$f":"IF($B9898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103975","SINAPI","103975","TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,92","18,75",null,"CR",{"$f":"IF($B9903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7317620%"},{"$f":"IF($B9903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103984","SINAPI","103984","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","21,01","22,56",null,"CR",{"$f":"IF($B9909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1795606%"},{"$f":"IF($B9909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103990","SINAPI","103990","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","32,94","33,81",null,"CR",{"$f":"IF($B9914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3979312%"},{"$f":"IF($B9914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103997","SINAPI","103997","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","37,03","38,08",null,"CR",{"$f":"IF($B9921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4289580%"},{"$f":"IF($B9921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104002","SINAPI","104002","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,62","18,51",null,"CR",{"$f":"IF($B9926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3390313%"},{"$f":"IF($B9926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104007","SINAPI","104007","TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,76","24,15",null,"CR",{"$f":"IF($B9931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0070546%"},{"$f":"IF($B9931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104014","SINAPI","104014","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,32","12,07",null,"CR",{"$f":"IF($B9936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9050576%"},{"$f":"IF($B9936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104015","SINAPI","104015","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,91","20,04",null,"CR",{"$f":"IF($B9937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2278279%"},{"$f":"IF($B9937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104020","SINAPI","104020","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","60,34","61,26",null,"CR",{"$f":"IF($B9942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4558725%"},{"$f":"IF($B9942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104027","SINAPI","104027","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","67,97","68,87",null,"CR",{"$f":"IF($B9948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2339077%"},{"$f":"IF($B9948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104167","SINAPI","104167","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","124,81","126,57",null,"CR",{"$f":"IF($B9953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7862754%"},{"$f":"IF($B9953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104172","SINAPI","104172","TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","285,84","287,01",null,"CR",{"$f":"IF($B9958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5579116%"},{"$f":"IF($B9958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104178","SINAPI","104178","CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","22,48","22,92",null,"CR",{"$f":"IF($B9964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1711992%"},{"$f":"IF($B9964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104197","SINAPI","104197","CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","33,94","35,71",null,"CR",{"$f":"IF($B9970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4180690%"},{"$f":"IF($B9970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104317","SINAPI","104317","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","7,56","8,29",null,"CR",{"$f":"IF($B9976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,6985392%"},{"$f":"IF($B9976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104322","SINAPI","104322","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","8,01","8,54",null,"CR",{"$f":"IF($B9981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6141235%"},{"$f":"IF($B9981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104344","SINAPI","104344","TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","42,78","44,35",null,"CR",{"$f":"IF($B9986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9508196%"},{"$f":"IF($B9986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104351","SINAPI","104351","TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","25,11","25,39",null,"CR",{"$f":"IF($B9992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0231444%"},{"$f":"IF($B9992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104356","SINAPI","104356","TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","33,41","33,91",null,"CR",{"$f":"IF($B9997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0909090%"},{"$f":"IF($B9997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104579","SINAPI","104579","LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","30,78","32,17",null,"AS",{"$f":"IF($B10002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2084690%"},{"$f":"IF($B10002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104581","SINAPI","104581","LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","15,04","15,92",null,"AS",{"$f":"IF($B10003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6065464%"},{"$f":"IF($B10003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105147","SINAPI","105147","CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","17,55","18,23",null,"CR",{"$f":"IF($B10008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2840778%"},{"$f":"IF($B10008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105154","SINAPI","105154","CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","6,77","7,16",null,"CR",{"$f":"IF($B10014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0655737%"},{"$f":"IF($B10014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105159","SINAPI","105159","CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","50,34","52,23",null,"CR",{"$f":"IF($B10019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2849473%"},{"$f":"IF($B10019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105165","SINAPI","105165","TÊ, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","12,12","13,12",null,"CR",{"$f":"IF($B10025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7871988%"},{"$f":"IF($B10025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105173","SINAPI","105173","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","96,73","99,04",null,"AS",{"$f":"IF($B10031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8251603%"},{"$f":"IF($B10031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105178","SINAPI","105178","COTOVELO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","150,47","153,93",null,"AS",{"$f":"IF($B10036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2971139%"},{"$f":"IF($B10036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105183","SINAPI","105183","JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","81,28","83,17",null,"CR",{"$f":"IF($B10041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4158562%"},{"$f":"IF($B10041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105195","SINAPI","105195","COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","239,45","243,85",null,"AS",{"$f":"IF($B10047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4211713%"},{"$f":"IF($B10047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105200","SINAPI","105200","CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","138,71","141,91",null,"AS",{"$f":"IF($B10052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3042631%"},{"$f":"IF($B10052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105206","SINAPI","105206","CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","167,01","170,21",null,"AS",{"$f":"IF($B10058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8792308%"},{"$f":"IF($B10058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105211","SINAPI","105211","TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","267,36","272,93",null,"AS",{"$f":"IF($B10063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9489673%"},{"$f":"IF($B10063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105216","SINAPI","105216","BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","36,92","37,25",null,"CR",{"$f":"IF($B10068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6188925%"},{"$f":"IF($B10068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105222","SINAPI","105222","JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","73,45","74,53",null,"CR",{"$f":"IF($B10074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0909090%"},{"$f":"IF($B10074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105223","SINAPI","105223","JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","167,37","169,17",null,"CR",{"$f":"IF($B10075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6582989%"},{"$f":"IF($B10075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105229","SINAPI","105229","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","31,44","32,12",null,"CR",{"$f":"IF($B10081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5609444%"},{"$f":"IF($B10081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105234","SINAPI","105234","BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","9,84","10,30",null,"CR",{"$f":"IF($B10086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3231083%"},{"$f":"IF($B10086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97900","SINAPI","97900","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","196,20","210,53",null,"AS",{"$f":"IF($B10091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6349002%"},{"$f":"IF($B10091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97906","SINAPI","97906","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","464,98","498,18",null,"AS",{"$f":"IF($B10097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4918909%"},{"$f":"IF($B10097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98105","SINAPI","98105","CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN","676,22","726,78",null,"AS",{"$f":"IF($B10102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5902689%"},{"$f":"IF($B10102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99251","SINAPI","99251","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","299,61","322,21",null,"AS",{"$f":"IF($B10107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0005024%"},{"$f":"IF($B10107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99262","SINAPI","99262","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","645,26","692,54",null,"AS",{"$f":"IF($B10113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6374170%"},{"$f":"IF($B10113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102590","SINAPI","102590","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021","UN","6,29","7,03",null,"CR",{"$f":"IF($B10118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6757625%"},{"$f":"IF($B10118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102595","SINAPI","102595","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021","UN","6,30","7,05",null,"CR",{"$f":"IF($B10123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,7600000%"},{"$f":"IF($B10123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102602","SINAPI","102602","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021","UN","11,29","12,62",null,"CR",{"$f":"IF($B10130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,4639359%"},{"$f":"IF($B10130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102607","SINAPI","102607","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","502,71","503,74",null,"CR",{"$f":"IF($B10135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2652687%"},{"$f":"IF($B10135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102608","SINAPI","102608","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","1.151,82","1.153,19",null,"CR",{"$f":"IF($B10136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7345280%"},{"$f":"IF($B10136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102613","SINAPI","102613","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","704,51","705,56",null,"CR",{"$f":"IF($B10141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9184600%"},{"$f":"IF($B10141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102618","SINAPI","102618","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","4.455,12","4.478,59",null,"AS",{"$f":"IF($B10146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2725395%"},{"$f":"IF($B10146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89482","SINAPI","89482","CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022","UN","39,71","41,19",null,"CR",{"$f":"IF($B10152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1390360%"},{"$f":"IF($B10152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89709","SINAPI","89709","RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","21,21","22,33",null,"CR",{"$f":"IF($B10157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9233680%"},{"$f":"IF($B10157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 86872","SINAPI","86872","TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","809,73","818,48",null,"CR",{"$f":"IF($B10163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7126942%"},{"$f":"IF($B10163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 86876","SINAPI","86876","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","329,12","332,71",null,"CR",{"$f":"IF($B10166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7924872%"},{"$f":"IF($B10166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 86884","SINAPI","86884","ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","10,91","11,63",null,"CR",{"$f":"IF($B10174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9594095%"},{"$f":"IF($B10174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 86893","SINAPI","86893","BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","661,53","670,71",null,"AS",{"$f":"IF($B10180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6372157%"},{"$f":"IF($B10180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 86901","SINAPI","86901","CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","170,54","174,95",null,"CR",{"$f":"IF($B10185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0781323%"},{"$f":"IF($B10185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 86908","SINAPI","86908","APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","446,12","447,18",null,"CR",{"$f":"IF($B10191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4818966%"},{"$f":"IF($B10191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 86914","SINAPI","86914","TORNEIRA CROMADA 1/2\" OU 3/4\" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","91,63","92,35",null,"CR",{"$f":"IF($B10196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8492791%"},{"$f":"IF($B10196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 86921","SINAPI","86921","TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","852,13","862,57",null,"CR",{"$f":"IF($B10201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6115793%"},{"$f":"IF($B10201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 86922","SINAPI","86922","TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","1.032,25","1.039,19",null,"CR",{"$f":"IF($B10202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1656976%"},{"$f":"IF($B10202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 86927","SINAPI","86927","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","411,34","416,86",null,"CR",{"$f":"IF($B10207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3469164%"},{"$f":"IF($B10207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 86932","SINAPI","86932","VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","626,43","631,34",null,"CR",{"$f":"IF($B10212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8683517%"},{"$f":"IF($B10212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 86941","SINAPI","86941","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","958,74","969,44",null,"CR",{"$f":"IF($B10221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9291847%"},{"$f":"IF($B10221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 86947","SINAPI","86947","BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","1.406,11","1.427,28",null,"AS",{"$f":"IF($B10224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3558805%"},{"$f":"IF($B10224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95471","SINAPI","95471","VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","880,23","886,20",null,"CR",{"$f":"IF($B10230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2060534%"},{"$f":"IF($B10230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95545","SINAPI","95545","SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","96,80","98,29",null,"C",{"$f":"IF($B10235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5410378%"},{"$f":"IF($B10235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100851","SINAPI","100851","ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","83,75","84,47",null,"CR",{"$f":"IF($B10240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3537284%"},{"$f":"IF($B10240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100858","SINAPI","100858","MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","787,84","792,59",null,"CR",{"$f":"IF($B10246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7459696%"},{"$f":"IF($B10246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100863","SINAPI","100863","BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","439,00","445,69",null,"CR",{"$f":"IF($B10251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4821497%"},{"$f":"IF($B10251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100869","SINAPI","100869","BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","262,85","267,32",null,"CR",{"$f":"IF($B10257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5521519%"},{"$f":"IF($B10257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100874","SINAPI","100874","PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","236,63","241,10",null,"CR",{"$f":"IF($B10262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7216891%"},{"$f":"IF($B10262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98054","SINAPI","98054","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","4.754,62","4.808,12",null,"AS",{"$f":"IF($B10267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9848291%"},{"$f":"IF($B10267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98057","SINAPI","98057","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","8.963,16","9.060,78",null,"AS",{"$f":"IF($B10270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7617708%"},{"$f":"IF($B10270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98061","SINAPI","98061","FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","7.315,66","7.445,53",null,"AS",{"$f":"IF($B10274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0262773%"},{"$f":"IF($B10274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98066","SINAPI","98066","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","4.694,22","4.984,05",null,"AS",{"$f":"IF($B10279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4544506%"},{"$f":"IF($B10279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98072","SINAPI","98072","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","3.940,84","4.185,89",null,"AS",{"$f":"IF($B10285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7282502%"},{"$f":"IF($B10285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98077","SINAPI","98077","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","16.993,64","18.056,12",null,"AS",{"$f":"IF($B10290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9447887%"},{"$f":"IF($B10290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98083","SINAPI","98083","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","4.872,92","5.177,10",null,"AS",{"$f":"IF($B10296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8898708%"},{"$f":"IF($B10296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98088","SINAPI","98088","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","3.179,53","3.375,20",null,"AS",{"$f":"IF($B10301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3368564%"},{"$f":"IF($B10301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98093","SINAPI","98093","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","14.137,93","15.020,16",null,"AS",{"$f":"IF($B10306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8794535%"},{"$f":"IF($B10306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98110","SINAPI","98110","CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020","UN","352,27","354,22",null,"AS",{"$f":"IF($B10312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4081226%"},{"$f":"IF($B10312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89349","SINAPI","89349","REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","27,94","28,43",null,"CR",{"$f":"IF($B10317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8321377%"},{"$f":"IF($B10317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89354","SINAPI","89354","MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","507,02","511,23",null,"CR",{"$f":"IF($B10321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1505109%"},{"$f":"IF($B10321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94491","SINAPI","94491","REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","75,21","75,98",null,"CR",{"$f":"IF($B10329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3473053%"},{"$f":"IF($B10329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94497","SINAPI","94497","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","111,17","112,97",null,"CR",{"$f":"IF($B10334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9892008%"},{"$f":"IF($B10334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94498","SINAPI","94498","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","153,25","155,56",null,"CR",{"$f":"IF($B10335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3543965%"},{"$f":"IF($B10335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94793","SINAPI","94793","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","164,58","166,71",null,"CR",{"$f":"IF($B10340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0294189%"},{"$f":"IF($B10340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94798","SINAPI","94798","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","151,68","154,05",null,"CR",{"$f":"IF($B10345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7110436%"},{"$f":"IF($B10345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95251","SINAPI","95251","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","128,19","129,56",null,"CR",{"$f":"IF($B10351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6422104%"},{"$f":"IF($B10351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99621","SINAPI","99621","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","249,99","251,36",null,"AS",{"$f":"IF($B10356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4050896%"},{"$f":"IF($B10356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99627","SINAPI","99627","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","74,56","75,05",null,"AS",{"$f":"IF($B10362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0536912%"},{"$f":"IF($B10362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99632","SINAPI","99632","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","226,39","228,70",null,"AS",{"$f":"IF($B10367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3314629%"},{"$f":"IF($B10367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99635","SINAPI","99635","VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","381,85","388,14",null,"CR",{"$f":"IF($B10370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2289396%"},{"$f":"IF($B10370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103016","SINAPI","103016","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","525,52","527,46",null,"AS",{"$f":"IF($B10379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2855294%"},{"$f":"IF($B10379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103036","SINAPI","103036","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","29,60","30,09",null,"CR",{"$f":"IF($B10384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2234258%"},{"$f":"IF($B10384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103041","SINAPI","103041","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","24,67","25,16",null,"CR",{"$f":"IF($B10389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2714343%"},{"$f":"IF($B10389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103047","SINAPI","103047","REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","30,16","30,74",null,"CR",{"$f":"IF($B10395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0265780%"},{"$f":"IF($B10395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103052","SINAPI","103052","SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  32 MM. AF_08/2021","UN","45,01","49,04",null,"CR",{"$f":"IF($B10400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6675628%"},{"$f":"IF($B10400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95634","SINAPI","95634","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","201,25","210,00",null,"CR",{"$f":"IF($B10401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9907545%"},{"$f":"IF($B10401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95639","SINAPI","95639","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","969,53","1.010,24",null,"AS",{"$f":"IF($B10406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0879880%"},{"$f":"IF($B10406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95645","SINAPI","95645","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1\"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","419,67","440,20",null,"CR",{"$f":"IF($B10411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3939560%"},{"$f":"IF($B10411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95651","SINAPI","95651","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1\"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","2.054,98","2.092,53",null,"CR",{"$f":"IF($B10417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3453986%"},{"$f":"IF($B10417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95660","SINAPI","95660","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4\") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","1.242,08","1.295,77",null,"CR",{"$f":"IF($B10425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8521277%"},{"$f":"IF($B10425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95664","SINAPI","95664","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1\") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","1.573,06","1.634,07",null,"CR",{"$f":"IF($B10429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0880367%"},{"$f":"IF($B10429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95669","SINAPI","95669","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1\") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","466,79","485,79",null,"CR",{"$f":"IF($B10434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2731713%"},{"$f":"IF($B10434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95674","SINAPI","95674","HIDRÔMETRO DN 1/2\", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN","122,44","125,38",null,"AS",{"$f":"IF($B10439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8741418%"},{"$f":"IF($B10439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104998","SINAPI","104998","HIDRÔMETRO DN 1\", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN","511,17","515,57",null,"AS",{"$f":"IF($B10445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3513079%"},{"$f":"IF($B10445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90439","SINAPI","90439","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN","10,80","12,01",null,"AS",{"$f":"IF($B10450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,6928841%"},{"$f":"IF($B10450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90445","SINAPI","90445","RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS","M","19,70","21,97",null,"AS",{"$f":"IF($B10455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,2990273%"},{"$f":"IF($B10455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90454","SINAPI","90454","PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN","7,09","7,58",null,"CR",{"$f":"IF($B10461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0199430%"},{"$f":"IF($B10461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90459","SINAPI","90459","QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_09/2023","UN","55,86","62,57",null,"CR",{"$f":"IF($B10466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6413200%"},{"$f":"IF($B10466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90460","SINAPI","90460","SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023","M","26,62","27,81",null,"AS",{"$f":"IF($B10467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5602409%"},{"$f":"IF($B10467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90469","SINAPI","90469","CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","M","12,43","13,49",null,"CR",{"$f":"IF($B10474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4311184%"},{"$f":"IF($B10474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91170"},"SINAPI","91170","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS","M","11,97","12,92",null,"CR",{"$f":"IF($B10478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,7061293%"},{"$f":"IF($B10478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91176","SINAPI","91176","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4\", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023","M","19,49","20,75",null,"CR",{"$f":"IF($B10484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0926402%"},{"$f":"IF($B10484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91185","SINAPI","91185","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023","M","27,60","30,55",null,"AS",{"$f":"IF($B10489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,6182347%"},{"$f":"IF($B10489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91190","SINAPI","91190","CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023","UN","11,54","12,59",null,"CR",{"$f":"IF($B10494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,6054244%"},{"$f":"IF($B10494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94482","SINAPI","94482","CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 40 MM (1 1/2\") E DN RECALQUE 32 MM (1 1/4\"), PARA EDIFICAÇÃO COM 8 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","1.615,72","1.678,11",null,"AS",{"$f":"IF($B10500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9898739%"},{"$f":"IF($B10500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96562","SINAPI","96562","SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023","M","55,81","59,29",null,"AS",{"$f":"IF($B10505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7264573%"},{"$f":"IF($B10505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101805","SINAPI","101805","CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","1.766,19","1.873,94",null,"AS",{"$f":"IF($B10511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9659459%"},{"$f":"IF($B10511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102115","SINAPI","102115","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","2.735,52","2.762,28",null,"AS",{"$f":"IF($B10516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0760715%"},{"$f":"IF($B10516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102121","SINAPI","102121","MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","222,44","247,68",null,"AS",{"$f":"IF($B10521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,5083221%"},{"$f":"IF($B10521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102123","SINAPI","102123","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","235,40","262,16",null,"AS",{"$f":"IF($B10523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,6632654%"},{"$f":"IF($B10523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104767","SINAPI","104767","FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN","0,71","0,81",null,"CR",{"$f":"IF($B10533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,0000000%"},{"$f":"IF($B10533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104769","SINAPI","104769","FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN","1,92","2,15",null,"CR",{"$f":"IF($B10534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7567568%"},{"$f":"IF($B10534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104779","SINAPI","104779","RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M","6,46","7,24",null,"CR",{"$f":"IF($B10539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,1962325%"},{"$f":"IF($B10539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104786","SINAPI","104786","RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M","7,19","8,00",null,"AS",{"$f":"IF($B10544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,2056738%"},{"$f":"IF($B10544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104034","SINAPI","104034","COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","27,29","28,21",null,"AS",{"$f":"IF($B10550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0139603%"},{"$f":"IF($B10550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104044","SINAPI","104044","ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","8,36","8,81",null,"AS",{"$f":"IF($B10555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3734939%"},{"$f":"IF($B10555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104049","SINAPI","104049","ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","5,24","5,67",null,"CR",{"$f":"IF($B10560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6504855%"},{"$f":"IF($B10560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104055","SINAPI","104055","REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","18,42","18,78",null,"CR",{"$f":"IF($B10566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0370370%"},{"$f":"IF($B10566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104061","SINAPI","104061","TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","M","15,03","15,53",null,"AS",{"$f":"IF($B10571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2937249%"},{"$f":"IF($B10571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104082","SINAPI","104082","PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","30,46","30,82",null,"CR",{"$f":"IF($B10578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3074391%"},{"$f":"IF($B10578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104947","SINAPI","104947","DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA: 0,26 M3/88 HP). AF_03/2024","M3","12,89","13,55",null,"CR",{"$f":"IF($B10583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2631166%"},{"$f":"IF($B10583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96522","SINAPI","96522","ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3","166,87","185,49",null,"C",{"$f":"IF($B10588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3686672%"},{"$f":"IF($B10588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96528","SINAPI","96528","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024","M2","152,03","160,81",null,"CR",{"$f":"IF($B10594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9541683%"},{"$f":"IF($B10594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101118","SINAPI","101118","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3","3,94","4,11",null,"CR",{"$f":"IF($B10599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6476683%"},{"$f":"IF($B10599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101123","SINAPI","101123","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3","7,54","7,85",null,"CR",{"$f":"IF($B10604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4716981%"},{"$f":"IF($B10604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101124","SINAPI","101124","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","15,75","16,20",null,"AS",{"$f":"IF($B10605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0564674%"},{"$f":"IF($B10605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101129","SINAPI","101129","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","20,37","21,01",null,"AS",{"$f":"IF($B10610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9090449%"},{"$f":"IF($B10610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101135","SINAPI","101135","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020","M3","15,67","16,07",null,"AS",{"$f":"IF($B10616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1033797%"},{"$f":"IF($B10616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101140","SINAPI","101140","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","19,64","20,18",null,"AS",{"$f":"IF($B10621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2195892%"},{"$f":"IF($B10621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101148","SINAPI","101148","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","15,61","16,01",null,"CR",{"$f":"IF($B10629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5792276%"},{"$f":"IF($B10629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101152","SINAPI","101152","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","18,56","18,89",null,"CR",{"$f":"IF($B10633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0800223%"},{"$f":"IF($B10633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101209","SINAPI","101209","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020","M3","10,03","10,22",null,"CR",{"$f":"IF($B10638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2690355%"},{"$f":"IF($B10638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101215","SINAPI","101215","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3","17,11","17,41",null,"CR",{"$f":"IF($B10644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0254890%"},{"$f":"IF($B10644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101220","SINAPI","101220","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3","16,78","17,08",null,"CR",{"$f":"IF($B10649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6151990%"},{"$f":"IF($B10649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101225","SINAPI","101225","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3","15,41","15,68",null,"CR",{"$f":"IF($B10654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4674127%"},{"$f":"IF($B10654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101231","SINAPI","101231","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020","M3","10,72","10,93",null,"CR",{"$f":"IF($B10660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1788772%"},{"$f":"IF($B10660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101236","SINAPI","101236","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3","21,37","21,74",null,"CR",{"$f":"IF($B10665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7058266%"},{"$f":"IF($B10665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101241"},"SINAPI","101241","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3","18,85","19,15",null,"CR",{"$f":"IF($B10670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8175965%"},{"$f":"IF($B10670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101242","SINAPI","101242","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","21,07","21,42",null,"CR",{"$f":"IF($B10671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1150527%"},{"$f":"IF($B10671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101249","SINAPI","101249","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020","M3","14,00","14,22",null,"CR",{"$f":"IF($B10678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6586782%"},{"$f":"IF($B10678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101254","SINAPI","101254","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020","M3","13,14","13,43",null,"AS",{"$f":"IF($B10683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0092879%"},{"$f":"IF($B10683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101259","SINAPI","101259","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","27,34","27,89",null,"AS",{"$f":"IF($B10688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5644804%"},{"$f":"IF($B10688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101264","SINAPI","101264","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","25,76","26,26",null,"AS",{"$f":"IF($B10693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8153364%"},{"$f":"IF($B10693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101270","SINAPI","101270","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3","23,56","24,04",null,"AS",{"$f":"IF($B10699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3017573%"},{"$f":"IF($B10699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101275","SINAPI","101275","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3","22,34","22,76",null,"AS",{"$f":"IF($B10704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6131947%"},{"$f":"IF($B10704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102361","SINAPI","102361","RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","40,20","42,21",null,"CR",{"$f":"IF($B10710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1798453%"},{"$f":"IF($B10710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90090","SINAPI","90090","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","8,90","9,16",null,"CR",{"$f":"IF($B10715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7927107%"},{"$f":"IF($B10715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90098","SINAPI","90098","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","5,59","5,76",null,"CR",{"$f":"IF($B10720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9435336%"},{"$f":"IF($B10720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90106","SINAPI","90106","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","8,89","9,31",null,"CR",{"$f":"IF($B10726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5142857%"},{"$f":"IF($B10726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90107","SINAPI","90107","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","8,78","9,20",null,"CR",{"$f":"IF($B10727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4849884%"},{"$f":"IF($B10727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102283","SINAPI","102283","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","13,20","13,66",null,"C",{"$f":"IF($B10737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6030534%"},{"$f":"IF($B10737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102284","SINAPI","102284","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","12,79","13,23",null,"C",{"$f":"IF($B10738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6258879%"},{"$f":"IF($B10738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102289","SINAPI","102289","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","11,63","11,99",null,"CR",{"$f":"IF($B10743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8204683%"},{"$f":"IF($B10743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102295","SINAPI","102295","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","7,78","8,01",null,"CR",{"$f":"IF($B10749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9048239%"},{"$f":"IF($B10749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102300","SINAPI","102300","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","18,22","19,12",null,"CR",{"$f":"IF($B10754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4635761%"},{"$f":"IF($B10754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102305","SINAPI","102305","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","10,51","11,03",null,"CR",{"$f":"IF($B10759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5475504%"},{"$f":"IF($B10759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102311","SINAPI","102311","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","11,80","12,16",null,"CR",{"$f":"IF($B10765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8356164%"},{"$f":"IF($B10765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102316","SINAPI","102316","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","7,69","7,96",null,"C",{"$f":"IF($B10770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5039577%"},{"$f":"IF($B10770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102321","SINAPI","102321","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","7,00","7,21",null,"CR",{"$f":"IF($B10775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9580318%"},{"$f":"IF($B10775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102328","SINAPI","102328","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3","10,96","11,50",null,"CR",{"$f":"IF($B10782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5709023%"},{"$f":"IF($B10782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94316","SINAPI","94316","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","M3","71,17","72,31",null,"AS",{"$f":"IF($B10787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9802650%"},{"$f":"IF($B10787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94339","SINAPI","94339","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3","104,06","105,20",null,"AS",{"$f":"IF($B10793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8188384%"},{"$f":"IF($B10793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105556"},"SINAPI","105556","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","14,81","15,37",null,"AS",{"$f":"IF($B10798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5504840%"},{"$f":"IF($B10798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105561","SINAPI","105561","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","8,68","8,96",null,"AS",{"$f":"IF($B10803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6690561%"},{"$f":"IF($B10803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105562","SINAPI","105562","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","8,85","9,13",null,"AS",{"$f":"IF($B10804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1405152%"},{"$f":"IF($B10804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93368","SINAPI","93368","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3","21,43","22,42",null,"AS",{"$f":"IF($B10809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1647003%"},{"$f":"IF($B10809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93380","SINAPI","93380","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023","M3","16,41","17,38",null,"AS",{"$f":"IF($B10815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0439086%"},{"$f":"IF($B10815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104730","SINAPI","104730","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3","13,52","13,98",null,"AS",{"$f":"IF($B10820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0210210%"},{"$f":"IF($B10820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104735","SINAPI","104735","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3","12,28","12,82",null,"AS",{"$f":"IF($B10825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9204639%"},{"$f":"IF($B10825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104741","SINAPI","104741","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3","24,31","25,54",null,"AS",{"$f":"IF($B10831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5483603%"},{"$f":"IF($B10831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101616","SINAPI","101616","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020","M2","7,42","8,25",null,"AS",{"$f":"IF($B10837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,0958905%"},{"$f":"IF($B10837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101621","SINAPI","101621","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","231,54","248,56",null,"AS",{"$f":"IF($B10842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6906984%"},{"$f":"IF($B10842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103322","SINAPI","103322","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","60,36","63,61",null,"AS",{"$f":"IF($B10848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4329349%"},{"$f":"IF($B10848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103327","SINAPI","103327","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","97,55","103,14",null,"AS",{"$f":"IF($B10853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6534236%"},{"$f":"IF($B10853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103333","SINAPI","103333","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","131,95","143,77",null,"AS",{"$f":"IF($B10859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6920744%"},{"$f":"IF($B10859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103346","SINAPI","103346","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","95,37","101,48",null,"AS",{"$f":"IF($B10864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8425196%"},{"$f":"IF($B10864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103351","SINAPI","103351","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","190,74","206,98",null,"AS",{"$f":"IF($B10869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,9427193%"},{"$f":"IF($B10869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103352","SINAPI","103352","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","111,17","120,71",null,"AS",{"$f":"IF($B10870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,4990544%"},{"$f":"IF($B10870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103357","SINAPI","103357","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","64,67","68,93",null,"AS",{"$f":"IF($B10875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9323215%"},{"$f":"IF($B10875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103362","SINAPI","103362","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","103,64","110,55",null,"AS",{"$f":"IF($B10880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5748792%"},{"$f":"IF($B10880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103369","SINAPI","103369","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","73,45","78,23",null,"AS",{"$f":"IF($B10887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5044308%"},{"$f":"IF($B10887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89290","SINAPI","89290","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023","M2","82,21","86,96",null,"CR",{"$f":"IF($B10892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9605311%"},{"$f":"IF($B10892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101157","SINAPI","101157","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020","M2","68,03","70,56",null,"CR",{"$f":"IF($B10898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1052244%"},{"$f":"IF($B10898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103318","SINAPI","103318","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","94,27","99,65",null,"AS",{"$f":"IF($B10903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5345578%"},{"$f":"IF($B10903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103337","SINAPI","103337","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","83,80","89,04",null,"AS",{"$f":"IF($B10908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8072188%"},{"$f":"IF($B10908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103343","SINAPI","103343","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","111,07","117,32",null,"AS",{"$f":"IF($B10914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9765681%"},{"$f":"IF($B10914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 89470","SINAPI","89470","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2","91,40","95,74",null,"CR",{"$f":"IF($B10919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4981371%"},{"$f":"IF($B10919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101164","SINAPI","101164","ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","632,93","655,15",null,"CR",{"$f":"IF($B10925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8185553%"},{"$f":"IF($B10925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96362","SINAPI","96362","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","126,04","128,66",null,"AS",{"$f":"IF($B10930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9157735%"},{"$f":"IF($B10930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96363","SINAPI","96363","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","138,98","141,99",null,"AS",{"$f":"IF($B10931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4547548%"},{"$f":"IF($B10931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96369","SINAPI","96369","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","209,04","213,07",null,"AS",{"$f":"IF($B10937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0065081%"},{"$f":"IF($B10937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102235","SINAPI","102235","DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS","M2","541,19","550,99",null,"CR",{"$f":"IF($B10942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2569316%"},{"$f":"IF($B10942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102257","SINAPI","102257","DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2","346,59","358,58",null,"AS",{"$f":"IF($B10947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5015587%"},{"$f":"IF($B10947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104722","SINAPI","104722","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","192,33","196,78",null,"AS",{"$f":"IF($B10953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4335795%"},{"$f":"IF($B10953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101156","SINAPI","101156","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","263,70","271,69",null,"AS",{"$f":"IF($B10958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8609804%"},{"$f":"IF($B10958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101822","SINAPI","101822","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","140,98","156,40",null,"AS",{"$f":"IF($B10964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,9707470%"},{"$f":"IF($B10964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101827","SINAPI","101827","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","193,55","208,97",null,"AS",{"$f":"IF($B10969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4958895%"},{"$f":"IF($B10969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101832","SINAPI","101832","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","245,36","260,78",null,"AS",{"$f":"IF($B10974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0384144%"},{"$f":"IF($B10974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101838","SINAPI","101838","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","90,71","92,02",null,"AS",{"$f":"IF($B10980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8589417%"},{"$f":"IF($B10980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101844","SINAPI","101844","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","169,36","170,67",null,"AS",{"$f":"IF($B10986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7405130%"},{"$f":"IF($B10986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101850","SINAPI","101850","REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","66,99","71,70",null,"AS",{"$f":"IF($B10992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8192159%"},{"$f":"IF($B10992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101857","SINAPI","101857","REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","38,89","42,39",null,"AS",{"$f":"IF($B10997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,2273903%"},{"$f":"IF($B10997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101862","SINAPI","101862","REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","41,08","44,82",null,"AS",{"$f":"IF($B11002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,8531640%"},{"$f":"IF($B11002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101863","SINAPI","101863","REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","32,44","35,22",null,"AS",{"$f":"IF($B11003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7674420%"},{"$f":"IF($B11003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101868","SINAPI","101868","REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","34,48","37,50",null,"AS",{"$f":"IF($B11008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6196445%"},{"$f":"IF($B11008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100576","SINAPI","100576","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024","M2","2,23","2,33",null,"AS",{"$f":"IF($B11013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6157635%"},{"$f":"IF($B11013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96390","SINAPI","96390","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","76,53","77,13",null,"AS",{"$f":"IF($B11019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9527062%"},{"$f":"IF($B11019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96398","SINAPI","96398","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3","253,93","254,93",null,"AS",{"$f":"IF($B11024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4318989%"},{"$f":"IF($B11024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100567","SINAPI","100567","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","166,33","167,56",null,"AS",{"$f":"IF($B11030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5695683%"},{"$f":"IF($B11030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100572","SINAPI","100572","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","83,60","85,15",null,"AS",{"$f":"IF($B11035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4010823%"},{"$f":"IF($B11035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105566","SINAPI","105566","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","11,90","12,28",null,"AS",{"$f":"IF($B11041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8006962%"},{"$f":"IF($B11041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105572","SINAPI","105572","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","59,68","61,01",null,"AS",{"$f":"IF($B11047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9405204%"},{"$f":"IF($B11047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105577","SINAPI","105577","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","98,08","100,43",null,"AS",{"$f":"IF($B11052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8652801%"},{"$f":"IF($B11052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105582","SINAPI","105582","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","73,55","75,07",null,"AS",{"$f":"IF($B11057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7138360%"},{"$f":"IF($B11057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105592","SINAPI","105592","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","85,13","87,21",null,"AS",{"$f":"IF($B11063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1601087%"},{"$f":"IF($B11063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105623","SINAPI","105623","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","82,55","83,48",null,"AS",{"$f":"IF($B11068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8948714%"},{"$f":"IF($B11068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105624","SINAPI","105624","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","111,79","112,72",null,"AS",{"$f":"IF($B11069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0839845%"},{"$f":"IF($B11069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105629","SINAPI","105629","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","110,55","111,44",null,"AS",{"$f":"IF($B11074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9586776%"},{"$f":"IF($B11074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105634","SINAPI","105634","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","80,11","80,97",null,"AS",{"$f":"IF($B11079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5528496%"},{"$f":"IF($B11079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105659","SINAPI","105659","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","201,63","203,25",null,"AS",{"$f":"IF($B11084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9465572%"},{"$f":"IF($B11084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105666","SINAPI","105666","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","134,37","135,41",null,"AS",{"$f":"IF($B11091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7515875%"},{"$f":"IF($B11091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105690","SINAPI","105690","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","137,23","138,85",null,"AS",{"$f":"IF($B11097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2760511%"},{"$f":"IF($B11097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105695","SINAPI","105695","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","206,13","208,48",null,"AS",{"$f":"IF($B11102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0556771%"},{"$f":"IF($B11102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105700","SINAPI","105700","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","154,32","155,36",null,"AS",{"$f":"IF($B11107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1352405%"},{"$f":"IF($B11107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105711","SINAPI","105711","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3","74,24","75,28",null,"AS",{"$f":"IF($B11113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6272381%"},{"$f":"IF($B11113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105729"},"SINAPI","105729","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3","124,20","125,30",null,"AS",{"$f":"IF($B11118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2759346%"},{"$f":"IF($B11118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105734","SINAPI","105734","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3","184,10","185,31",null,"AS",{"$f":"IF($B11123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0061045%"},{"$f":"IF($B11123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105740","SINAPI","105740","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3","252,04","252,97",null,"AS",{"$f":"IF($B11129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2789643%"},{"$f":"IF($B11129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105745","SINAPI","105745","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3","81,53","82,18",null,"AS",{"$f":"IF($B11134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8972560%"},{"$f":"IF($B11134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105750","SINAPI","105750","RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3","125,06","126,72",null,"AS",{"$f":"IF($B11139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3092948%"},{"$f":"IF($B11139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105752","SINAPI","105752","CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3","110,41","111,43",null,"AS",{"$f":"IF($B11141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7674841%"},{"$f":"IF($B11141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92392","SINAPI","92392","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2","107,71","108,35",null,"AS",{"$f":"IF($B11146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7174721%"},{"$f":"IF($B11146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92398","SINAPI","92398","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2","72,18","73,76",null,"AS",{"$f":"IF($B11152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5108891%"},{"$f":"IF($B11152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 92406","SINAPI","92406","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022","M2","83,12","84,76",null,"AS",{"$f":"IF($B11157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2515359%"},{"$f":"IF($B11157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97106","SINAPI","97106","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022","M2","156,29","158,82",null,"AS",{"$f":"IF($B11163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1020473%"},{"$f":"IF($B11163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97112","SINAPI","97112","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022","M2","215,17","217,91",null,"AS",{"$f":"IF($B11168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9723674%"},{"$f":"IF($B11168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97117","SINAPI","97117","BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","20,84","21,68",null,"CR",{"$f":"IF($B11173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4939759%"},{"$f":"IF($B11173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101170","SINAPI","101170","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020","M2","45,12","46,94",null,"AS",{"$f":"IF($B11179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1611469%"},{"$f":"IF($B11179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103905"},"SINAPI","103905","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022","M2","128,64","130,92",null,"AS",{"$f":"IF($B11182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1033083%"},{"$f":"IF($B11182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103914","SINAPI","103914","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022","M2","137,34","139,26",null,"AS",{"$f":"IF($B11190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7398522%"},{"$f":"IF($B11190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104433","SINAPI","104433","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE  22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","61,45","62,91",null,"AS",{"$f":"IF($B11196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7351263%"},{"$f":"IF($B11196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103697","SINAPI","103697","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN","132,80","141,49",null,"CR",{"$f":"IF($B11201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7214549%"},{"$f":"IF($B11201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95995","SINAPI","95995","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","1.495,70","1.501,46",null,"AS",{"$f":"IF($B11202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3823059%"},{"$f":"IF($B11202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96395","SINAPI","96395","USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020","M3","239,14","239,59",null,"AS",{"$f":"IF($B11207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1762735%"},{"$f":"IF($B11207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88415","SINAPI","88415","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024","M2","4,76","5,00",null,"C",{"$f":"IF($B11212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7021276%"},{"$f":"IF($B11212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88424","SINAPI","88424","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024","M2","24,71","25,75",null,"CR",{"$f":"IF($B11218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0146103%"},{"$f":"IF($B11218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88432","SINAPI","88432","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS. AF_03/2024","M2","32,77","34,83",null,"CR",{"$f":"IF($B11223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0333435%"},{"$f":"IF($B11223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88494","SINAPI","88494","EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2","24,78","27,18",null,"CR",{"$f":"IF($B11228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,1698343%"},{"$f":"IF($B11228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95625","SINAPI","95625","APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2","28,64","31,10",null,"C",{"$f":"IF($B11237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,3776689%"},{"$f":"IF($B11237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96127","SINAPI","96127","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024","M2","13,80","14,67",null,"CR",{"$f":"IF($B11240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1272727%"},{"$f":"IF($B11240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96133"},"SINAPI","96133","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2","52,64","57,32",null,"CR",{"$f":"IF($B11246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1369864%"},{"$f":"IF($B11246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104641","SINAPI","104641","PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2","10,00","10,77",null,"CR",{"$f":"IF($B11251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2897384%"},{"$f":"IF($B11251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102200","SINAPI","102200","APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021","M2","25,50","26,91",null,"CR",{"$f":"IF($B11256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3406593%"},{"$f":"IF($B11256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102207","SINAPI","102207","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","9,36","10,09",null,"CR",{"$f":"IF($B11262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6051502%"},{"$f":"IF($B11262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102214","SINAPI","102214","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","23,25","25,07",null,"CR",{"$f":"IF($B11267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3843171%"},{"$f":"IF($B11267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102215","SINAPI","102215","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","21,31","23,13",null,"C",{"$f":"IF($B11268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7973672%"},{"$f":"IF($B11268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102223","SINAPI","102223","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","33,96","36,68",null,"CR",{"$f":"IF($B11273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6903568%"},{"$f":"IF($B11273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102229","SINAPI","102229","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","27,71","29,90",null,"CR",{"$f":"IF($B11278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1145645%"},{"$f":"IF($B11278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100720","SINAPI","100720","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","11,67","12,50",null,"CR",{"$f":"IF($B11286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9380911%"},{"$f":"IF($B11286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100724","SINAPI","100724","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","14,76","15,59",null,"CR",{"$f":"IF($B11290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7146739%"},{"$f":"IF($B11290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100729","SINAPI","100729","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","19,67","19,91",null,"CR",{"$f":"IF($B11295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6413652%"},{"$f":"IF($B11295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100739","SINAPI","100739","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","10,63","10,87",null,"CR",{"$f":"IF($B11301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1643059%"},{"$f":"IF($B11301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100744","SINAPI","100744","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","12,06","12,89",null,"C",{"$f":"IF($B11306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5124792%"},{"$f":"IF($B11306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100750","SINAPI","100750","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","27,95","30,56",null,"CR",{"$f":"IF($B11312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,8287353%"},{"$f":"IF($B11312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100757","SINAPI","100757","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE","M2","53,75","57,79",null,"CR",{"$f":"IF($B11317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6964451%"},{"$f":"IF($B11317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100762","SINAPI","100762","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","55,92","61,13",null,"CR",{"$f":"IF($B11322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,7920917%"},{"$f":"IF($B11322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102496","SINAPI","102496","PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021","M","13,67","14,32",null,"CR",{"$f":"IF($B11328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3685756%"},{"$f":"IF($B11328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102501","SINAPI","102501","PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2","27,25","29,40",null,"CR",{"$f":"IF($B11333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0614648%"},{"$f":"IF($B11333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102507","SINAPI","102507","PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","6,68","7,10",null,"CR",{"$f":"IF($B11337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5196374%"},{"$f":"IF($B11337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102512","SINAPI","102512","PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021","M","6,40","6,69",null,"AS",{"$f":"IF($B11340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6858974%"},{"$f":"IF($B11340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101729","SINAPI","101729","PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020","M2","201,32","203,30",null,"CR",{"$f":"IF($B11345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0667792%"},{"$f":"IF($B11345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87249","SINAPI","87249","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE","M2","73,94","77,60",null,"CR",{"$f":"IF($B11351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7431975%"},{"$f":"IF($B11351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87257","SINAPI","87257","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE","M2","62,22","63,70",null,"CR",{"$f":"IF($B11356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7546259%"},{"$f":"IF($B11356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104594","SINAPI","104594","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2","75,36","78,26",null,"CR",{"$f":"IF($B11361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9176626%"},{"$f":"IF($B11361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104601","SINAPI","104601","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2","66,15","68,94",null,"CR",{"$f":"IF($B11367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1764260%"},{"$f":"IF($B11367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98671","SINAPI","98671","PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020","M2","471,58","478,37",null,"CR",{"$f":"IF($B11372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9540210%"},{"$f":"IF($B11372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98682","SINAPI","98682","PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","46,04","48,44",null,"AS",{"$f":"IF($B11378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4907387%"},{"$f":"IF($B11378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101090","SINAPI","101090","PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020","M2","233,83","237,70",null,"AS",{"$f":"IF($B11383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3058823%"},{"$f":"IF($B11383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101726","SINAPI","101726","PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020","M2","178,80","190,25",null,"CR",{"$f":"IF($B11386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7448808%"},{"$f":"IF($B11386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101737","SINAPI","101737","PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020","M2","122,76","125,17",null,"CR",{"$f":"IF($B11395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2350831%"},{"$f":"IF($B11395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98695","SINAPI","98695","SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020","M","105,69","108,81",null,"CR",{"$f":"IF($B11400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3866691%"},{"$f":"IF($B11400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88649","SINAPI","88649","RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023","M","8,78","9,15",null,"CR",{"$f":"IF($B11405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5212399%"},{"$f":"IF($B11405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88650","SINAPI","88650","RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023","M","11,85","12,27",null,"CR",{"$f":"IF($B11406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1374045%"},{"$f":"IF($B11406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94992","SINAPI","94992","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2","79,91","82,46",null,"CR",{"$f":"IF($B11411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7690473%"},{"$f":"IF($B11411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104658","SINAPI","104658","PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024","M2","133,55","139,51",null,"CR",{"$f":"IF($B11417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7303370%"},{"$f":"IF($B11417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87630","SINAPI","87630","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","41,00","43,01",null,"CR",{"$f":"IF($B11422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5167768%"},{"$f":"IF($B11422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87642","SINAPI","87642","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","55,20","58,22",null,"CR",{"$f":"IF($B11427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9198258%"},{"$f":"IF($B11427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87684","SINAPI","87684","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","123,56","126,82",null,"CR",{"$f":"IF($B11433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3547995%"},{"$f":"IF($B11433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87704","SINAPI","87704","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","153,64","157,64",null,"CR",{"$f":"IF($B11441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1748420%"},{"$f":"IF($B11441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87739","SINAPI","87739","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","92,94","96,85",null,"CR",{"$f":"IF($B11445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1445653%"},{"$f":"IF($B11445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87755","SINAPI","87755","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","53,47","57,27",null,"CR",{"$f":"IF($B11450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3068842%"},{"$f":"IF($B11450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87767","SINAPI","87767","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","67,72","72,54",null,"CR",{"$f":"IF($B11455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2111488%"},{"$f":"IF($B11455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88476","SINAPI","88476","CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","20,24","20,52",null,"CR",{"$f":"IF($B11461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4611578%"},{"$f":"IF($B11461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90933","SINAPI","90933","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","161,07","164,29",null,"CR",{"$f":"IF($B11466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4308533%"},{"$f":"IF($B11466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90944","SINAPI","90944","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","189,57","194,64",null,"CR",{"$f":"IF($B11471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5936559%"},{"$f":"IF($B11471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90950","SINAPI","90950","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2","100,25","104,61",null,"CR",{"$f":"IF($B11472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0729270%"},{"$f":"IF($B11472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101742","SINAPI","101742","RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020","M","62,95","66,40",null,"CR",{"$f":"IF($B11477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0807888%"},{"$f":"IF($B11477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87885","SINAPI","87885","CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2","9,14","9,36",null,"CR",{"$f":"IF($B11483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6179401%"},{"$f":"IF($B11483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87893","SINAPI","87893","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","8,19","8,97",null,"CR",{"$f":"IF($B11490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,2821783%"},{"$f":"IF($B11490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87899","SINAPI","87899","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","9,27","9,82",null,"CR",{"$f":"IF($B11494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4045801%"},{"$f":"IF($B11494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87907","SINAPI","87907","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","7,30","7,87",null,"AS",{"$f":"IF($B11500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6750350%"},{"$f":"IF($B11500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104411","SINAPI","104411","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022","M2","5,49","5,87",null,"AS",{"$f":"IF($B11505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5272045%"},{"$f":"IF($B11505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87415","SINAPI","87415","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","38,09","40,81",null,"CR",{"$f":"IF($B11510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4210526%"},{"$f":"IF($B11510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87430","SINAPI","87430","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2","21,12","22,71",null,"CR",{"$f":"IF($B11516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0448045%"},{"$f":"IF($B11516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87528","SINAPI","87528","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","45,84","49,66",null,"CR",{"$f":"IF($B11521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6404200%"},{"$f":"IF($B11521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87536","SINAPI","87536","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","37,84","40,72",null,"CR",{"$f":"IF($B11527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2958642%"},{"$f":"IF($B11527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87547","SINAPI","87547","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","27,74","30,02",null,"CR",{"$f":"IF($B11532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3405799%"},{"$f":"IF($B11532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87554","SINAPI","87554","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","26,04","28,08",null,"CR",{"$f":"IF($B11537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1695635%"},{"$f":"IF($B11537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87561","SINAPI","87561","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024","M2","42,08","43,52",null,"CR",{"$f":"IF($B11539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5597424%"},{"$f":"IF($B11539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87781","SINAPI","87781","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2","81,75","88,76",null,"CR",{"$f":"IF($B11544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2769816%"},{"$f":"IF($B11544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87791","SINAPI","87791","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2","149,56","156,22",null,"CR",{"$f":"IF($B11550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6803640%"},{"$f":"IF($B11550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87799","SINAPI","87799","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2","64,65","69,79",null,"CR",{"$f":"IF($B11555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5196777%"},{"$f":"IF($B11555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87805","SINAPI","87805","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2","70,55","75,72",null,"CR",{"$f":"IF($B11560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6030686%"},{"$f":"IF($B11560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87813"},"SINAPI","87813","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","102,83","112,72",null,"CR",{"$f":"IF($B11566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,8402962%"},{"$f":"IF($B11566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87820","SINAPI","87820","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","155,50","164,66",null,"CR",{"$f":"IF($B11571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6222565%"},{"$f":"IF($B11571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87827","SINAPI","87827","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","84,65","92,57",null,"CR",{"$f":"IF($B11576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,2297953%"},{"$f":"IF($B11576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87839","SINAPI","87839","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024","M2","135,95","139,03",null,"CR",{"$f":"IF($B11582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0606595%"},{"$f":"IF($B11582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87852","SINAPI","87852","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024","M2","196,05","199,27",null,"AS",{"$f":"IF($B11587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2302312%"},{"$f":"IF($B11587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104206","SINAPI","104206","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","96,61","103,32",null,"AS",{"$f":"IF($B11594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2348367%"},{"$f":"IF($B11594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104211","SINAPI","104211","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","91,57","99,32",null,"AS",{"$f":"IF($B11599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6148798%"},{"$f":"IF($B11599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104216","SINAPI","104216","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","101,72","109,67",null,"AS",{"$f":"IF($B11604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6459874%"},{"$f":"IF($B11604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104217","SINAPI","104217","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","54,48","58,93",null,"CR",{"$f":"IF($B11605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9110990%"},{"$f":"IF($B11605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104222","SINAPI","104222","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","75,99","82,32",null,"CR",{"$f":"IF($B11610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9314437%"},{"$f":"IF($B11610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104228","SINAPI","104228","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","81,34","86,77",null,"AS",{"$f":"IF($B11616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6543392%"},{"$f":"IF($B11616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104233","SINAPI","104233","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","39,94","42,80",null,"CR",{"$f":"IF($B11621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4807643%"},{"$f":"IF($B11621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104238","SINAPI","104238","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","60,72","65,42",null,"CR",{"$f":"IF($B11626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1273717%"},{"$f":"IF($B11626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104244","SINAPI","104244","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","65,30","69,24",null,"AS",{"$f":"IF($B11632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7477339%"},{"$f":"IF($B11632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104249","SINAPI","104249","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","78,23","85,77",null,"CR",{"$f":"IF($B11637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,0794059%"},{"$f":"IF($B11637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104257","SINAPI","104257","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","98,99","107,96",null,"CR",{"$f":"IF($B11645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4632049%"},{"$f":"IF($B11645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104261","SINAPI","104261","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","129,33","141,54",null,"CR",{"$f":"IF($B11649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,7165198%"},{"$f":"IF($B11649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104628","SINAPI","104628","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2","33,22","36,10",null,"CR",{"$f":"IF($B11654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,0434521%"},{"$f":"IF($B11654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104634","SINAPI","104634","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","42,97","46,25",null,"CR",{"$f":"IF($B11660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5291375%"},{"$f":"IF($B11660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104953","SINAPI","104953","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","62,50","64,38",null,"CR",{"$f":"IF($B11665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7139191%"},{"$f":"IF($B11665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104958","SINAPI","104958","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","24,06","25,90",null,"CR",{"$f":"IF($B11670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1372959%"},{"$f":"IF($B11670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104959","SINAPI","104959","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","26,79","28,91",null,"CR",{"$f":"IF($B11671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,7934660%"},{"$f":"IF($B11671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104964","SINAPI","104964","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","53,98","58,73",null,"CR",{"$f":"IF($B11676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6973636%"},{"$f":"IF($B11676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104969","SINAPI","104969","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","37,13","40,50",null,"CR",{"$f":"IF($B11681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,5945947%"},{"$f":"IF($B11681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104975","SINAPI","104975","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","30,26","32,83",null,"CR",{"$f":"IF($B11687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,0917555%"},{"$f":"IF($B11687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105188"},"SINAPI","105188","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024","M2","142,11","144,60",null,"AS",{"$f":"IF($B11694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8450704%"},{"$f":"IF($B11694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87269","SINAPI","87269","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","64,86","68,17",null,"CR",{"$f":"IF($B11699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6975308%"},{"$f":"IF($B11699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88789","SINAPI","88789","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023","M2","431,52","438,72",null,"CR",{"$f":"IF($B11704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3439484%"},{"$f":"IF($B11704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104611","SINAPI","104611","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","94,32","98,05",null,"CR",{"$f":"IF($B11709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5729442%"},{"$f":"IF($B11709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104617","SINAPI","104617","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023","M2","286,65","293,20",null,"CR",{"$f":"IF($B11715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1820212%"},{"$f":"IF($B11715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101979","SINAPI","101979","CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020","M","40,80","41,74",null,"AS",{"$f":"IF($B11720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2611683%"},{"$f":"IF($B11720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96113","SINAPI","96113","FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS","M2","51,44","55,53",null,"CR",{"$f":"IF($B11726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5521806%"},{"$f":"IF($B11726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 96111","SINAPI","96111","FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2","70,75","73,09",null,"CR",{"$f":"IF($B11731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6223479%"},{"$f":"IF($B11731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91515","SINAPI","91515","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM PLATAFORMA OU CADEIRINHA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","7,32","8,16",null,"CR",{"$f":"IF($B11736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,5469614%"},{"$f":"IF($B11736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 91519","SINAPI","91519","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","9,86","10,99",null,"CR",{"$f":"IF($B11737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8079674%"},{"$f":"IF($B11737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104414","SINAPI","104414","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","7,41","8,00",null,"CR",{"$f":"IF($B11743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4565217%"},{"$f":"IF($B11743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104419","SINAPI","104419","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","13,20","14,73",null,"CR",{"$f":"IF($B11748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,0487434%"},{"$f":"IF($B11748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104425","SINAPI","104425","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","20,32","22,23",null,"CR",{"$f":"IF($B11754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,6752348%"},{"$f":"IF($B11754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87286","SINAPI","87286","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","569,23","587,19",null,"CR",{"$f":"IF($B11759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6352647%"},{"$f":"IF($B11759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87295","SINAPI","87295","ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","549,27","568,51",null,"CR",{"$f":"IF($B11765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8072903%"},{"$f":"IF($B11765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87302","SINAPI","87302","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","600,05","613,85",null,"CR",{"$f":"IF($B11770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3040485%"},{"$f":"IF($B11770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87310","SINAPI","87310","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","453,18","468,14",null,"CR",{"$f":"IF($B11775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5521472%"},{"$f":"IF($B11775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87319","SINAPI","87319","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","3.112,61","3.127,64",null,"CR",{"$f":"IF($B11781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0058954%"},{"$f":"IF($B11781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87326","SINAPI","87326","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","3.132,75","3.144,19",null,"CR",{"$f":"IF($B11786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2709062%"},{"$f":"IF($B11786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87331","SINAPI","87331","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","598,17","619,74",null,"CR",{"$f":"IF($B11791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4516409%"},{"$f":"IF($B11791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87338","SINAPI","87338","ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","508,73","523,34",null,"CR",{"$f":"IF($B11798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8754693%"},{"$f":"IF($B11798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87343","SINAPI","87343","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","620,57","638,60",null,"CR",{"$f":"IF($B11803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0799974%"},{"$f":"IF($B11803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87344","SINAPI","87344","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","567,54","578,79",null,"CR",{"$f":"IF($B11804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3336916%"},{"$f":"IF($B11804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87349","SINAPI","87349","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","491,30","501,93",null,"CR",{"$f":"IF($B11809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4644354%"},{"$f":"IF($B11809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87354","SINAPI","87354","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","490,74","501,22",null,"CR",{"$f":"IF($B11814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2864567%"},{"$f":"IF($B11814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87360","SINAPI","87360","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","3.193,80","3.217,78",null,"CR",{"$f":"IF($B11820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6722651%"},{"$f":"IF($B11820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87365","SINAPI","87365","ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","594,87","624,35",null,"CR",{"$f":"IF($B11825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7914733%"},{"$f":"IF($B11825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87371","SINAPI","87371","ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","657,36","687,06",null,"CR",{"$f":"IF($B11831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0711362%"},{"$f":"IF($B11831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87376","SINAPI","87376","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","595,00","624,48",null,"CR",{"$f":"IF($B11836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7847454%"},{"$f":"IF($B11836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87381","SINAPI","87381","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","3.261,58","3.290,27",null,"CR",{"$f":"IF($B11841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4648863%"},{"$f":"IF($B11841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87387","SINAPI","87387","ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","1.859,61","1.870,00",null,"CR",{"$f":"IF($B11847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4739961%"},{"$f":"IF($B11847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87394","SINAPI","87394","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","5.050,21","5.062,95",null,"CR",{"$f":"IF($B11853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5708568%"},{"$f":"IF($B11853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87399","SINAPI","87399","ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","2.120,73","2.157,67",null,"CR",{"$f":"IF($B11858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8199612%"},{"$f":"IF($B11858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 87408","SINAPI","87408","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3","1.635,24","1.646,31",null,"CR",{"$f":"IF($B11864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2117172%"},{"$f":"IF($B11864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88629","SINAPI","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","670,82","694,22",null,"CR",{"$f":"IF($B11869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6658218%"},{"$f":"IF($B11869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88630","SINAPI","88630","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","487,25","498,95",null,"CR",{"$f":"IF($B11870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9366776%"},{"$f":"IF($B11870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100466","SINAPI","100466","ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","500,81","509,49",null,"CR",{"$f":"IF($B11875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7842549%"},{"$f":"IF($B11875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100473","SINAPI","100473","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","501,07","513,35",null,"CR",{"$f":"IF($B11880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2588719%"},{"$f":"IF($B11880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100480"},"SINAPI","100480","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","833,35","857,64",null,"CR",{"$f":"IF($B11886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1133071%"},{"$f":"IF($B11886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100486","SINAPI","100486","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","747,06","770,40",null,"CR",{"$f":"IF($B11891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4101977%"},{"$f":"IF($B11891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100491","SINAPI","100491","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","715,27","727,00",null,"CR",{"$f":"IF($B11896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2013422%"},{"$f":"IF($B11896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100196","SINAPI","100196","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","1,54","1,71",null,"C",{"$f":"IF($B11903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,2119206%"},{"$f":"IF($B11903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100201","SINAPI","100201","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,94","1,04",null,"C",{"$f":"IF($B11908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,8888889%"},{"$f":"IF($B11908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100207","SINAPI","100207","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM","519,16","544,57",null,"AS",{"$f":"IF($B11914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3360178%"},{"$f":"IF($B11914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100212","SINAPI","100212","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","8,96","9,93",null,"C",{"$f":"IF($B11919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,2259508%"},{"$f":"IF($B11919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100217","SINAPI","100217","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","3,45","3,58",null,"AS",{"$f":"IF($B11924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0000000%"},{"$f":"IF($B11924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100223","SINAPI","100223","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","6,59","7,30",null,"C",{"$f":"IF($B11930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,3780488%"},{"$f":"IF($B11930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100228","SINAPI","100228","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM","0,34","0,35",null,"AS",{"$f":"IF($B11935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9259259%"},{"$f":"IF($B11935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100229","SINAPI","100229","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG","0,01","0,01",null,"C",{"$f":"IF($B11936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B11936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100234","SINAPI","100234","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2","0,64","0,71",null,"C",{"$f":"IF($B11941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3548388%"},{"$f":"IF($B11941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100240","SINAPI","100240","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","4,70","5,21",null,"C",{"$f":"IF($B11947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,5965666%"},{"$f":"IF($B11947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100246","SINAPI","100246","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","3,13","3,47",null,"C",{"$f":"IF($B11953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,6375405%"},{"$f":"IF($B11953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100251","SINAPI","100251","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","15,46","17,13",null,"C",{"$f":"IF($B11958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,2067402%"},{"$f":"IF($B11958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100256","SINAPI","100256","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","10,46","11,59",null,"C",{"$f":"IF($B11963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,2099713%"},{"$f":"IF($B11963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100262","SINAPI","100262","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","3,97","4,40",null,"C",{"$f":"IF($B11969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,5126904%"},{"$f":"IF($B11969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100267","SINAPI","100267","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN","1,95","2,16",null,"C",{"$f":"IF($B11974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,7083334%"},{"$f":"IF($B11974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100273","SINAPI","100273","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","3,85","4,26",null,"C",{"$f":"IF($B11980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,5392671%"},{"$f":"IF($B11980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100278","SINAPI","100278","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","47,10","52,19",null,"C",{"$f":"IF($B11985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,1413391%"},{"$f":"IF($B11985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100283","SINAPI","100283","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","29,80","33,01",null,"C",{"$f":"IF($B11990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,1706990%"},{"$f":"IF($B11990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99803","SINAPI","99803","LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","2,45","2,71",null,"C",{"$f":"IF($B11996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,9166667%"},{"$f":"IF($B11996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99809","SINAPI","99809","LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","6,97","7,73",null,"C",{"$f":"IF($B12002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,4351586%"},{"$f":"IF($B12002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99810","SINAPI","99810","LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2","8,66","9,59",null,"CR",{"$f":"IF($B12003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,7439166%"},{"$f":"IF($B12003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99815","SINAPI","99815","LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN","9,63","10,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1250000%"},{"$f":"IF($B12008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99820","SINAPI","99820","LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019","M2","2,18","2,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3023255%"},{"$f":"IF($B12013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99826","SINAPI","99826","LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","1,82","2,01",null,"C",{"$f":"IF($B12019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,9775281%"},{"$f":"IF($B12019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97017","SINAPI","97017","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M","51,23","52,99",null,"CR",{"$f":"IF($B12024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3348991%"},{"$f":"IF($B12024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97034","SINAPI","97034","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024_PS","M","62,85","66,04",null,"CR",{"$f":"IF($B12029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4699792%"},{"$f":"IF($B12029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97048","SINAPI","97048","PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_03/2024","M2","0,09","0,10",null,"AS",{"$f":"IF($B12035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5000000%"},{"$f":"IF($B12035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97065","SINAPI","97065","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024","M3","14,03","15,65",null,"CR",{"$f":"IF($B12040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,0746591%"},{"$f":"IF($B12040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105104","SINAPI","105104","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MINI GRUA. AF_03/2024","UN","4.708,60","5.034,47",null,"AS",{"$f":"IF($B12046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9197658%"},{"$f":"IF($B12046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105111","SINAPI","105111","MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TRECHO INICIAL DE GRUA FIXA (ALTURA LIVRE) - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024","UN","18.591,26","19.549,11",null,"AS",{"$f":"IF($B12051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9841192%"},{"$f":"IF($B12051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97625","SINAPI","97625","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3","58,83","60,24",null,"CR",{"$f":"IF($B12057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8646347%"},{"$f":"IF($B12057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97632","SINAPI","97632","DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M","3,09","3,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,1986755%"},{"$f":"IF($B12063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97637","SINAPI","97637","REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","3,35","3,72",null,"CR",{"$f":"IF($B12068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,0305811%"},{"$f":"IF($B12068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97638","SINAPI","97638","REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","9,74","10,83",null,"CR",{"$f":"IF($B12069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,4530444%"},{"$f":"IF($B12069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97643","SINAPI","97643","REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","29,91","33,24",null,"C",{"$f":"IF($B12074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3699732%"},{"$f":"IF($B12074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97649","SINAPI","97649","REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","5,24","5,76",null,"AS",{"$f":"IF($B12079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,7933725%"},{"$f":"IF($B12079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97655","SINAPI","97655","REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","39,96","42,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7340025%"},{"$f":"IF($B12085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97660","SINAPI","97660","REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","0,78","0,87",null,"C",{"$f":"IF($B12090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2394367%"},{"$f":"IF($B12090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97665","SINAPI","97665","REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","2,13","2,37",null,"C",{"$f":"IF($B12095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,4975846%"},{"$f":"IF($B12095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104792","SINAPI","104792","REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M","0,46","0,51",null,"C",{"$f":"IF($B12100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,5000000%"},{"$f":"IF($B12100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 104799","SINAPI","104799","REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","12,57","13,98",null,"CR",{"$f":"IF($B12107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3045564%"},{"$f":"IF($B12107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 99059","SINAPI","99059","LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024","M","70,30","75,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1212553%"},{"$f":"IF($B12113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105007","SINAPI","105007","LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024","UN","43,20","48,07",null,"CR",{"$f":"IF($B12118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,0719759%"},{"$f":"IF($B12118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93590","SINAPI","93590","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","0,98","1,01",null,"AS",{"$f":"IF($B12123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9565217%"},{"$f":"IF($B12123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93596","SINAPI","93596","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","0,66","0,68",null,"AS",{"$f":"IF($B12129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8644067%"},{"$f":"IF($B12129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95426","SINAPI","95426","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,00","2,03",null,"CR",{"$f":"IF($B12134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9005235%"},{"$f":"IF($B12134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95875","SINAPI","95875","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,50","2,55",null,"AS",{"$f":"IF($B12139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1848739%"},{"$f":"IF($B12139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95876","SINAPI","95876","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,15","2,18",null,"CR",{"$f":"IF($B12140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8039215%"},{"$f":"IF($B12140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 97912","SINAPI","97912","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","3,80","3,90",null,"AS",{"$f":"IF($B12145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5760869%"},{"$f":"IF($B12145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100943","SINAPI","100943","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","4,34","4,41",null,"CR",{"$f":"IF($B12155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6926713%"},{"$f":"IF($B12155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100945","SINAPI","100945","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,86","2,92",null,"AS",{"$f":"IF($B12157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5454545%"},{"$f":"IF($B12157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100950","SINAPI","100950","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","3,63","3,70",null,"AS",{"$f":"IF($B12162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5714285%"},{"$f":"IF($B12162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100956","SINAPI","100956","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","4,30","4,38",null,"AS",{"$f":"IF($B12168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2009569%"},{"$f":"IF($B12168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100961","SINAPI","100961","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","3,17","3,23",null,"AS",{"$f":"IF($B12173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8039215%"},{"$f":"IF($B12173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100975","SINAPI","100975","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","8,87","9,04",null,"CR",{"$f":"IF($B12179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2685185%"},{"$f":"IF($B12179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102330","SINAPI","102330","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,41","1,43",null,"AS",{"$f":"IF($B12184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3333333%"},{"$f":"IF($B12184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101479","SINAPI","101479","CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T","176,62","185,25",null,"AS",{"$f":"IF($B12189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3926568%"},{"$f":"IF($B12189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100980","SINAPI","100980","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","6,40","6,52",null,"CR",{"$f":"IF($B12195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0932475%"},{"$f":"IF($B12195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100983","SINAPI","100983","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","9,16","9,33",null,"CR",{"$f":"IF($B12198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1923937%"},{"$f":"IF($B12198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100987","SINAPI","100987","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","10,39","10,56",null,"CR",{"$f":"IF($B12202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3984450%"},{"$f":"IF($B12202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100988","SINAPI","100988","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","10,99","11,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4009216%"},{"$f":"IF($B12203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100989","SINAPI","100989","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,24","6,42",null,"AS",{"$f":"IF($B12204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5123966%"},{"$f":"IF($B12204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100990","SINAPI","100990","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,95","6,09",null,"AS",{"$f":"IF($B12205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4097222%"},{"$f":"IF($B12205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100991"},"SINAPI","100991","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,94","6,05",null,"CR",{"$f":"IF($B12206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4125874%"},{"$f":"IF($B12206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100992","SINAPI","100992","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,78","5,89",null,"CR",{"$f":"IF($B12207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3105924%"},{"$f":"IF($B12207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100993","SINAPI","100993","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,31","5,46",null,"AS",{"$f":"IF($B12208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3953033%"},{"$f":"IF($B12208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100994","SINAPI","100994","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","4,73","4,83",null,"AS",{"$f":"IF($B12209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2857142%"},{"$f":"IF($B12209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100995","SINAPI","100995","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","4,52","4,60",null,"CR",{"$f":"IF($B12210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0370370%"},{"$f":"IF($B12210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100996","SINAPI","100996","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","4,25","4,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8374384%"},{"$f":"IF($B12211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100997","SINAPI","100997","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,47","6,65",null,"AS",{"$f":"IF($B12212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1818181%"},{"$f":"IF($B12212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100998","SINAPI","100998","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,15","6,29",null,"AS",{"$f":"IF($B12213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2140468%"},{"$f":"IF($B12213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100999","SINAPI","100999","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,13","6,24",null,"CR",{"$f":"IF($B12214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1827411%"},{"$f":"IF($B12214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101000","SINAPI","101000","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,97","6,08",null,"CR",{"$f":"IF($B12215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1111111%"},{"$f":"IF($B12215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101001","SINAPI","101001","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,12","5,26",null,"AS",{"$f":"IF($B12216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4000000%"},{"$f":"IF($B12216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101002","SINAPI","101002","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,10","6,22",null,"AS",{"$f":"IF($B12217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9194630%"},{"$f":"IF($B12217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101003","SINAPI","101003","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,91","7,02",null,"CR",{"$f":"IF($B12218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4258443%"},{"$f":"IF($B12218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101004","SINAPI","101004","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","7,33","7,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4839609%"},{"$f":"IF($B12219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101005","SINAPI","101005","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3","18,85","19,22",null,"AS",{"$f":"IF($B12220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1925133%"},{"$f":"IF($B12220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101006","SINAPI","101006","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3","20,90","21,23",null,"AS",{"$f":"IF($B12221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8218584%"},{"$f":"IF($B12221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101007","SINAPI","101007","CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3","5,46","5,58",null,"AS",{"$f":"IF($B12222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3827392%"},{"$f":"IF($B12222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101008","SINAPI","101008","CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3","5,52","5,61",null,"AS",{"$f":"IF($B12223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0000000%"},{"$f":"IF($B12223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101009","SINAPI","101009","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","43,71","44,61",null,"AS",{"$f":"IF($B12224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6605504%"},{"$f":"IF($B12224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101010","SINAPI","101010","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","27,52","28,09",null,"AS",{"$f":"IF($B12225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6277372%"},{"$f":"IF($B12225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101013","SINAPI","101013","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","47,06","48,79",null,"AS",{"$f":"IF($B12226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9686500%"},{"$f":"IF($B12226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101014","SINAPI","101014","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","43,11","44,71",null,"AS",{"$f":"IF($B12227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9336437%"},{"$f":"IF($B12227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101015","SINAPI","101015","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","35,42","36,73",null,"AS",{"$f":"IF($B12228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9349985%"},{"$f":"IF($B12228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101016","SINAPI","101016","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","41,00","42,50",null,"AS",{"$f":"IF($B12229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9676787%"},{"$f":"IF($B12229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101017","SINAPI","101017","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","31,09","32,24",null,"AS",{"$f":"IF($B12230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9948253%"},{"$f":"IF($B12230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101018","SINAPI","101018","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","25,53","26,48",null,"AS",{"$f":"IF($B12231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9980276%"},{"$f":"IF($B12231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101463","SINAPI","101463","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","47,20","48,94",null,"AS",{"$f":"IF($B12232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9543039%"},{"$f":"IF($B12232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101464","SINAPI","101464","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","36,26","37,59",null,"AS",{"$f":"IF($B12233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9362880%"},{"$f":"IF($B12233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101465","SINAPI","101465","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","27,72","28,73",null,"AS",{"$f":"IF($B12234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9567744%"},{"$f":"IF($B12234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101466","SINAPI","101466","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","22,54","23,38",null,"AS",{"$f":"IF($B12235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9669347%"},{"$f":"IF($B12235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101467","SINAPI","101467","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","18,86","19,56",null,"AS",{"$f":"IF($B12236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0604601%"},{"$f":"IF($B12236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101468","SINAPI","101468","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","17,26","17,90",null,"AS",{"$f":"IF($B12237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9690239%"},{"$f":"IF($B12237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101469","SINAPI","101469","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","38,62","40,05",null,"AS",{"$f":"IF($B12238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9708636%"},{"$f":"IF($B12238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101470","SINAPI","101470","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","30,66","31,79",null,"AS",{"$f":"IF($B12239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0137885%"},{"$f":"IF($B12239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101471","SINAPI","101471","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","26,30","27,27",null,"AS",{"$f":"IF($B12240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9709035%"},{"$f":"IF($B12240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101472","SINAPI","101472","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","20,47","21,23",null,"AS",{"$f":"IF($B12241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9822834%"},{"$f":"IF($B12241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101473","SINAPI","101473","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","29,48","30,57",null,"AS",{"$f":"IF($B12242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9614466%"},{"$f":"IF($B12242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101474","SINAPI","101474","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","21,09","21,87",null,"AS",{"$f":"IF($B12243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9775011%"},{"$f":"IF($B12243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101475","SINAPI","101475","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","18,70","19,40",null,"AS",{"$f":"IF($B12244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0188679%"},{"$f":"IF($B12244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101476","SINAPI","101476","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","16,68","17,29",null,"AS",{"$f":"IF($B12245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9836264%"},{"$f":"IF($B12245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101477","SINAPI","101477","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","13,66","14,16",null,"AS",{"$f":"IF($B12246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0029585%"},{"$f":"IF($B12246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101478","SINAPI","101478","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","11,63","12,05",null,"AS",{"$f":"IF($B12247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9565217%"},{"$f":"IF($B12247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101480","SINAPI","101480","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","69,07","71,63",null,"AS",{"$f":"IF($B12248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9284574%"},{"$f":"IF($B12248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101481","SINAPI","101481","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","49,89","51,74",null,"AS",{"$f":"IF($B12249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9531281%"},{"$f":"IF($B12249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101482","SINAPI","101482","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","37,29","38,66",null,"AS",{"$f":"IF($B12250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9547900%"},{"$f":"IF($B12250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101483","SINAPI","101483","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","38,70","40,14",null,"AS",{"$f":"IF($B12251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9750778%"},{"$f":"IF($B12251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101484","SINAPI","101484","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","200,58","207,98",null,"AS",{"$f":"IF($B12252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9279976%"},{"$f":"IF($B12252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101485","SINAPI","101485","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","153,96","159,65",null,"AS",{"$f":"IF($B12253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9288594%"},{"$f":"IF($B12253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101486","SINAPI","101486","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","138,70","143,81",null,"AS",{"$f":"IF($B12254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9264419%"},{"$f":"IF($B12254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101487","SINAPI","101487","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","101,55","105,30",null,"AS",{"$f":"IF($B12255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9357798%"},{"$f":"IF($B12255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101488","SINAPI","101488","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","87,86","91,11",null,"AS",{"$f":"IF($B12256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9330596%"},{"$f":"IF($B12256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101188","SINAPI","101188","RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","7,10","7,71",null,"CR",{"$f":"IF($B12257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7695591%"},{"$f":"IF($B12257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101189","SINAPI","101189","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","70,97","74,56",null,"CR",{"$f":"IF($B12258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3991246%"},{"$f":"IF($B12258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101190","SINAPI","101190","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","70,18","73,77",null,"CR",{"$f":"IF($B12259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7532838%"},{"$f":"IF($B12259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101191","SINAPI","101191","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","70,57","74,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5774527%"},{"$f":"IF($B12260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101192","SINAPI","101192","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","72,25","75,84",null,"CR",{"$f":"IF($B12261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8417695%"},{"$f":"IF($B12261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101193","SINAPI","101193","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","64,75","68,34",null,"CR",{"$f":"IF($B12262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4219161%"},{"$f":"IF($B12262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101194","SINAPI","101194","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","65,14","68,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2153846%"},{"$f":"IF($B12263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101197","SINAPI","101197","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","132,36","139,02",null,"CR",{"$f":"IF($B12264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2703336%"},{"$f":"IF($B12264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101198","SINAPI","101198","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","99,16","104,89",null,"CR",{"$f":"IF($B12265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8585858%"},{"$f":"IF($B12265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101199","SINAPI","101199","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","100,13","105,86",null,"CR",{"$f":"IF($B12266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5106531%"},{"$f":"IF($B12266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101200","SINAPI","101200","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","64,32","67,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2490272%"},{"$f":"IF($B12267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101201","SINAPI","101201","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","79,44","83,78",null,"CR",{"$f":"IF($B12268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9004410%"},{"$f":"IF($B12268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101202","SINAPI","101202","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","50,41","54,00",null,"CR",{"$f":"IF($B12269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2193087%"},{"$f":"IF($B12269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101203"},"SINAPI","101203","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","49,43","53,02",null,"CR",{"$f":"IF($B12270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0972447%"},{"$f":"IF($B12270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101204","SINAPI","101204","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","49,82","53,41",null,"CR",{"$f":"IF($B12271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7437185%"},{"$f":"IF($B12271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101205","SINAPI","101205","PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","50,41","54,00",null,"CR",{"$f":"IF($B12272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2193087%"},{"$f":"IF($B12272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102362","SINAPI","102362","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","175,44","181,94",null,"AS",{"$f":"IF($B12273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0628780%"},{"$f":"IF($B12273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102363","SINAPI","102363","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","189,00","195,45",null,"AS",{"$f":"IF($B12274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2307366%"},{"$f":"IF($B12274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 102364","SINAPI","102364","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","213,87","220,32",null,"AS",{"$f":"IF($B12275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7599438%"},{"$f":"IF($B12275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98509","SINAPI","98509","PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024","UN","37,10","37,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9689608%"},{"$f":"IF($B12276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98510","SINAPI","98510","PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024","UN","74,62","78,12",null,"CR",{"$f":"IF($B12277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1213950%"},{"$f":"IF($B12277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98511","SINAPI","98511","PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024","UN","123,86","127,86",null,"CR",{"$f":"IF($B12278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0597834%"},{"$f":"IF($B12278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98516","SINAPI","98516","PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024","UN","297,01","312,11",null,"AS",{"$f":"IF($B12279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5665330%"},{"$f":"IF($B12279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98519","SINAPI","98519","REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024","M2","4,26","4,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,0190931%"},{"$f":"IF($B12280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98520","SINAPI","98520","APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024","M2","5,90","6,08",null,"CR",{"$f":"IF($B12281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3493150%"},{"$f":"IF($B12281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98521","SINAPI","98521","APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024","M2","0,37","0,40",null,"CR",{"$f":"IF($B12282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8750000%"},{"$f":"IF($B12282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98522","SINAPI","98522","ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018","M","178,11","185,77",null,"CR",{"$f":"IF($B12283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6966292%"},{"$f":"IF($B12283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98524","SINAPI","98524","LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024","M2","5,38","5,97",null,"C",{"$f":"IF($B12284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,3507463%"},{"$f":"IF($B12284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105521","SINAPI","105521","ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024","M2","4,03","4,22",null,"CR",{"$f":"IF($B12285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8195488%"},{"$f":"IF($B12285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98503","SINAPI","98503","PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024","M2","19,10","19,67",null,"CR",{"$f":"IF($B12286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2869153%"},{"$f":"IF($B12286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98504","SINAPI","98504","PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024","M2","10,61","11,07",null,"CR",{"$f":"IF($B12287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8246445%"},{"$f":"IF($B12287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98505","SINAPI","98505","PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024","M2","57,48","58,31",null,"CR",{"$f":"IF($B12288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0228183%"},{"$f":"IF($B12288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103946","SINAPI","103946","PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024","M2","13,17","13,63",null,"CR",{"$f":"IF($B12289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5865751%"},{"$f":"IF($B12289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105000","SINAPI","105000","RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA","M","1.421,96","1.495,90",null,"AS",{"$f":"IF($B12290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3067615%"},{"$f":"IF($B12290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105001","SINAPI","105001","RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA","M","1.450,06","1.524,73",null,"AS",{"$f":"IF($B12291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9947846%"},{"$f":"IF($B12291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105002","SINAPI","105002","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","UN","705,52","749,57",null,"CR",{"$f":"IF($B12292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8064781%"},{"$f":"IF($B12292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105003","SINAPI","105003","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","UN","1.188,75","1.275,13",null,"AS",{"$f":"IF($B12293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1737776%"},{"$f":"IF($B12293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105004","SINAPI","105004","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","M2","121,05","128,68",null,"CR",{"$f":"IF($B12294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1851606%"},{"$f":"IF($B12294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 105005","SINAPI","105005","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","M2","210,53","225,99",null,"AS",{"$f":"IF($B12295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7141497%"},{"$f":"IF($B12295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103185","SINAPI","103185","INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","6.176,26","6.193,79",null,"AS",{"$f":"IF($B12296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7635467%"},{"$f":"IF($B12296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103186","SINAPI","103186","INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","6.496,15","6.503,32",null,"AS",{"$f":"IF($B12297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6867228%"},{"$f":"IF($B12297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103187","SINAPI","103187","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","4.892,58","4.904,56",null,"AS",{"$f":"IF($B12298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5223269%"},{"$f":"IF($B12298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103188","SINAPI","103188","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","5.254,92","5.264,14",null,"AS",{"$f":"IF($B12299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0902288%"},{"$f":"IF($B12299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103189","SINAPI","103189","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.636,41","2.642,87",null,"AS",{"$f":"IF($B12300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5199044%"},{"$f":"IF($B12300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103190","SINAPI","103190","INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","4.093,53","4.105,66",null,"AS",{"$f":"IF($B12301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8429622%"},{"$f":"IF($B12301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103191","SINAPI","103191","INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.387,80","2.397,75",null,"AS",{"$f":"IF($B12302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5899509%"},{"$f":"IF($B12302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103192","SINAPI","103192","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.541,44","2.551,39",null,"AS",{"$f":"IF($B12303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4333715%"},{"$f":"IF($B12303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103193","SINAPI","103193","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","1.960,17","1.970,12",null,"AS",{"$f":"IF($B12304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1550054%"},{"$f":"IF($B12304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103194","SINAPI","103194","INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.818,14","2.828,09",null,"AS",{"$f":"IF($B12305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1944407%"},{"$f":"IF($B12305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103195","SINAPI","103195","INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.203,46","2.213,69",null,"AS",{"$f":"IF($B12306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8855798%"},{"$f":"IF($B12306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103205","SINAPI","103205","INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","4.113,49","4.128,89",null,"AS",{"$f":"IF($B12307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3266273%"},{"$f":"IF($B12307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103206","SINAPI","103206","INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.407,77","2.420,98",null,"AS",{"$f":"IF($B12308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4105494%"},{"$f":"IF($B12308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103207","SINAPI","103207","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.561,41","2.574,62",null,"AS",{"$f":"IF($B12309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2059566%"},{"$f":"IF($B12309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103208","SINAPI","103208","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","1.980,14","1.993,35",null,"AS",{"$f":"IF($B12310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1471791%"},{"$f":"IF($B12310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103209","SINAPI","103209","INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.838,11","2.851,32",null,"AS",{"$f":"IF($B12311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8933672%"},{"$f":"IF($B12311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103210","SINAPI","103210","INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.325,47","2.349,37",null,"AS",{"$f":"IF($B12312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3925408%"},{"$f":"IF($B12312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103304","SINAPI","103304","INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN","1.255,64","1.261,14",null,"AS",{"$f":"IF($B12313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7254770%"},{"$f":"IF($B12313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103307","SINAPI","103307","INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN","1.351,03","1.363,03",null,"AS",{"$f":"IF($B12314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5211726%"},{"$f":"IF($B12314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103310","SINAPI","103310","INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN","1.291,50","1.296,81",null,"AS",{"$f":"IF($B12315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5538373%"},{"$f":"IF($B12315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103314","SINAPI","103314","INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","M2","291,32","295,56",null,"AS",{"$f":"IF($B12316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0378207%"},{"$f":"IF($B12316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103315","SINAPI","103315","INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021","M2","281,52","284,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0537649%"},{"$f":"IF($B12317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 103769","SINAPI","103769","PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN","3.035,83","3.097,85",null,"CR",{"$f":"IF($B12318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7051070%"},{"$f":"IF($B12318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98525","SINAPI","98525","LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024","M2","0,67","0,70",null,"CR",{"$f":"IF($B12319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8135593%"},{"$f":"IF($B12319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98526","SINAPI","98526","REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024","UN","142,92","153,05",null,"CR",{"$f":"IF($B12320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0210158%"},{"$f":"IF($B12320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98527","SINAPI","98527","REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024","UN","237,20","253,98",null,"CR",{"$f":"IF($B12321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0075934%"},{"$f":"IF($B12321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98528","SINAPI","98528","REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024","UN","312,62","334,75",null,"CR",{"$f":"IF($B12322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0070412%"},{"$f":"IF($B12322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98529","SINAPI","98529","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024","UN","85,12","94,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,4033150%"},{"$f":"IF($B12323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98530","SINAPI","98530","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024","UN","167,08","185,22",null,"CR",{"$f":"IF($B12324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,3890918%"},{"$f":"IF($B12324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98531","SINAPI","98531","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024","UN","426,21","459,19",null,"AS",{"$f":"IF($B12325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0799025%"},{"$f":"IF($B12325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98532","SINAPI","98532","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024","UN","32,72","34,65",null,"AS",{"$f":"IF($B12326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7271608%"},{"$f":"IF($B12326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98533","SINAPI","98533","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024","UN","125,26","133,93",null,"AS",{"$f":"IF($B12327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9713739%"},{"$f":"IF($B12327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98534","SINAPI","98534","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024","UN","346,04","369,64",null,"AS",{"$f":"IF($B12328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3350490%"},{"$f":"IF($B12328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 98535","SINAPI","98535","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024","UN","729,73","782,77",null,"AS",{"$f":"IF($B12329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1022591%"},{"$f":"IF($B12329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88238","SINAPI","88238","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,62","29,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,2945155%"},{"$f":"IF($B12330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88239","SINAPI","88239","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,55","29,49",null,"CR",{"$f":"IF($B12331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,7382298%"},{"$f":"IF($B12331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88240","SINAPI","88240","AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,43","28,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,4903658%"},{"$f":"IF($B12332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88241","SINAPI","88241","AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,30","29,18",null,"CR",{"$f":"IF($B12333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,9087453%"},{"$f":"IF($B12333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88242"},"SINAPI","88242","AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,69","29,63",null,"CR",{"$f":"IF($B12334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,3776696%"},{"$f":"IF($B12334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88243","SINAPI","88243","AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,18","29,06",null,"CR",{"$f":"IF($B12335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,2200153%"},{"$f":"IF($B12335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88245","SINAPI","88245","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,19","36,01",null,"CR",{"$f":"IF($B12336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,7806773%"},{"$f":"IF($B12336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88246","SINAPI","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","19,63","21,63",null,"CR",{"$f":"IF($B12337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,0667346%"},{"$f":"IF($B12337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88247","SINAPI","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,15","30,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,9502763%"},{"$f":"IF($B12338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88248","SINAPI","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,07","29,02",null,"CR",{"$f":"IF($B12339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,2723437%"},{"$f":"IF($B12339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88249","SINAPI","88249","AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,50","31,56",null,"CR",{"$f":"IF($B12340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,8909091%"},{"$f":"IF($B12340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88250","SINAPI","88250","AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,43","28,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,4903658%"},{"$f":"IF($B12341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88251","SINAPI","88251","AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,62","29,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,2945155%"},{"$f":"IF($B12342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88252","SINAPI","88252","AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,09","27,80",null,"CR",{"$f":"IF($B12343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,8393783%"},{"$f":"IF($B12343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88253","SINAPI","88253","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","12,79","14,49",null,"CR",{"$f":"IF($B12344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,1118061%"},{"$f":"IF($B12344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88255","SINAPI","88255","AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","38,64","44,52",null,"CR",{"$f":"IF($B12345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,4875777%"},{"$f":"IF($B12345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88256","SINAPI","88256","AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,27","36,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,8456771%"},{"$f":"IF($B12346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88257","SINAPI","88257","BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,47","37,68",null,"CR",{"$f":"IF($B12347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,3388109%"},{"$f":"IF($B12347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88260","SINAPI","88260","CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,60","31,84",null,"CR",{"$f":"IF($B12348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,4895105%"},{"$f":"IF($B12348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88261","SINAPI","88261","CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,74","34,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9993494%"},{"$f":"IF($B12349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88262","SINAPI","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,05","35,87",null,"C",{"$f":"IF($B12350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1029642%"},{"$f":"IF($B12350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88263","SINAPI","88263","CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,15","29,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,2753347%"},{"$f":"IF($B12351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88264","SINAPI","88264","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,87","36,80",null,"C",{"$f":"IF($B12352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,3535139%"},{"$f":"IF($B12352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88266","SINAPI","88266","ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","38,95","43,86",null,"CR",{"$f":"IF($B12353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,3568678%"},{"$f":"IF($B12353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88267","SINAPI","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,67","35,52",null,"C",{"$f":"IF($B12354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5288917%"},{"$f":"IF($B12354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88269","SINAPI","88269","GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,07","34,71",null,"CR",{"$f":"IF($B12355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8355327%"},{"$f":"IF($B12355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88270","SINAPI","88270","IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,45","36,31",null,"CR",{"$f":"IF($B12356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,9907551%"},{"$f":"IF($B12356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88272","SINAPI","88272","MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,71","36,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,2626109%"},{"$f":"IF($B12357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88273","SINAPI","88273","MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,15","33,67",null,"CR",{"$f":"IF($B12358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,4709785%"},{"$f":"IF($B12358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88274","SINAPI","88274","MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","35,52","39,87",null,"CR",{"$f":"IF($B12359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2387388%"},{"$f":"IF($B12359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88275","SINAPI","88275","MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","35,34","39,85",null,"CR",{"$f":"IF($B12360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,4850029%"},{"$f":"IF($B12360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88277","SINAPI","88277","MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,63","36,72",null,"CR",{"$f":"IF($B12361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,7811830%"},{"$f":"IF($B12361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88278","SINAPI","88278","MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,19","31,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,2816602%"},{"$f":"IF($B12362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88279","SINAPI","88279","MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,27","38,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4012256%"},{"$f":"IF($B12363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88281","SINAPI","88281","MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,43","36,48",null,"CR",{"$f":"IF($B12364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,6441567%"},{"$f":"IF($B12364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88282","SINAPI","88282","MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,49","35,38",null,"C",{"$f":"IF($B12365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9768181%"},{"$f":"IF($B12365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88283","SINAPI","88283","MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","37,39","42,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,6097888%"},{"$f":"IF($B12366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88284","SINAPI","88284","MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,77","32,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8001391%"},{"$f":"IF($B12367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88286","SINAPI","88286","MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,77","39,21",null,"CR",{"$f":"IF($B12368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,1486915%"},{"$f":"IF($B12368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88288","SINAPI","88288","NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","20,28","23,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,3491125%"},{"$f":"IF($B12369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88291","SINAPI","88291","OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,30","34,02",null,"CR",{"$f":"IF($B12370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0726073%"},{"$f":"IF($B12370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88292","SINAPI","88292","OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,93","26,61",null,"CR",{"$f":"IF($B12371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,7033013%"},{"$f":"IF($B12371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88293","SINAPI","88293","OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,30","34,02",null,"CR",{"$f":"IF($B12372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0726073%"},{"$f":"IF($B12372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88294","SINAPI","88294","OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,67","35,59",null,"C",{"$f":"IF($B12373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,1076729%"},{"$f":"IF($B12373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88295","SINAPI","88295","OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,08","33,76",null,"CR",{"$f":"IF($B12374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,8976064%"},{"$f":"IF($B12374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88296","SINAPI","88296","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","38,96","44,06",null,"CR",{"$f":"IF($B12375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,3911705%"},{"$f":"IF($B12375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88297","SINAPI","88297","OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,60","34,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3071896%"},{"$f":"IF($B12376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88298","SINAPI","88298","OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,90","31,22",null,"CR",{"$f":"IF($B12377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0143370%"},{"$f":"IF($B12377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88299","SINAPI","88299","OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","36,97","41,75",null,"CR",{"$f":"IF($B12378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,3895051%"},{"$f":"IF($B12378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88300","SINAPI","88300","OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","36,97","41,75",null,"CR",{"$f":"IF($B12379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,3895051%"},{"$f":"IF($B12379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88301","SINAPI","88301","OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,30","34,02",null,"CR",{"$f":"IF($B12380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0726073%"},{"$f":"IF($B12380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88302","SINAPI","88302","OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,30","34,02",null,"CR",{"$f":"IF($B12381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0726073%"},{"$f":"IF($B12381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88303","SINAPI","88303","OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,41","29,49",null,"CR",{"$f":"IF($B12382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5482772%"},{"$f":"IF($B12382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88304","SINAPI","88304","OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","36,97","41,75",null,"CR",{"$f":"IF($B12383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,3895051%"},{"$f":"IF($B12383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88306","SINAPI","88306","OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,34","31,74",null,"CR",{"$f":"IF($B12384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4177841%"},{"$f":"IF($B12384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88307","SINAPI","88307","OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,04","34,88",null,"CR",{"$f":"IF($B12385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,6430413%"},{"$f":"IF($B12385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88308","SINAPI","88308","PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,27","36,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,8456771%"},{"$f":"IF($B12386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88309","SINAPI","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,45","36,31",null,"C",{"$f":"IF($B12387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,9907551%"},{"$f":"IF($B12387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88310","SINAPI","88310","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,91","37,75",null,"C",{"$f":"IF($B12388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,2742554%"},{"$f":"IF($B12388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88311","SINAPI","88311","PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,21","36,93",null,"CR",{"$f":"IF($B12389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,6476965%"},{"$f":"IF($B12389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88312","SINAPI","88312","PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,91","37,75",null,"CR",{"$f":"IF($B12390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,2742554%"},{"$f":"IF($B12390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88313","SINAPI","88313","POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,63","28,59",null,"CR",{"$f":"IF($B12391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,7128366%"},{"$f":"IF($B12391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88314","SINAPI","88314","RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,26","30,48",null,"CR",{"$f":"IF($B12392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,4042554%"},{"$f":"IF($B12392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88315","SINAPI","88315","SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,19","36,01",null,"CR",{"$f":"IF($B12393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,7806773%"},{"$f":"IF($B12393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88316","SINAPI","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,28","28,01",null,"C",{"$f":"IF($B12394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,0886076%"},{"$f":"IF($B12394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88317","SINAPI","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,15","36,97",null,"C",{"$f":"IF($B12395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,6440423%"},{"$f":"IF($B12395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88318","SINAPI","88318","SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,61","31,70",null,"CR",{"$f":"IF($B12396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,1443552%"},{"$f":"IF($B12396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88321","SINAPI","88321","TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","36,84","42,42",null,"CR",{"$f":"IF($B12397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,9467970%"},{"$f":"IF($B12397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88322"},"SINAPI","88322","TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,11","29,95",null,"CR",{"$f":"IF($B12398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,3826121%"},{"$f":"IF($B12398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88323","SINAPI","88323","TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,76","35,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,8664988%"},{"$f":"IF($B12399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88324","SINAPI","88324","TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,60","34,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3071896%"},{"$f":"IF($B12400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88325","SINAPI","88325","VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,64","36,53",null,"CR",{"$f":"IF($B12401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1421569%"},{"$f":"IF($B12401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88377","SINAPI","88377","OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,91","32,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,9221723%"},{"$f":"IF($B12402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 88441","SINAPI","88441","JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,28","29,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,8843227%"},{"$f":"IF($B12403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90766","SINAPI","90766","ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,80","29,59",null,"C",{"$f":"IF($B12404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,3565892%"},{"$f":"IF($B12404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90767","SINAPI","90767","APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,40","26,80",null,"CR",{"$f":"IF($B12405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,4700855%"},{"$f":"IF($B12405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90768","SINAPI","90768","ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","103,44","119,72",null,"CR",{"$f":"IF($B12406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,9408353%"},{"$f":"IF($B12406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90769","SINAPI","90769","ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","109,45","126,71",null,"CR",{"$f":"IF($B12407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,0539059%"},{"$f":"IF($B12407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90770","SINAPI","90770","ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","114,59","132,68",null,"CR",{"$f":"IF($B12408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,1411991%"},{"$f":"IF($B12408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90772","SINAPI","90772","AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,12","24,15",null,"CR",{"$f":"IF($B12409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,4412879%"},{"$f":"IF($B12409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90775","SINAPI","90775","DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,48","24,59",null,"CR",{"$f":"IF($B12410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,9441341%"},{"$f":"IF($B12410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90776","SINAPI","90776","ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","36,64","42,10",null,"C",{"$f":"IF($B12411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,5491267%"},{"$f":"IF($B12411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90777","SINAPI","90777","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","106,10","122,82",null,"C",{"$f":"IF($B12412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,9924600%"},{"$f":"IF($B12412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90778","SINAPI","90778","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","118,11","136,76",null,"CR",{"$f":"IF($B12413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,1965964%"},{"$f":"IF($B12413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90779","SINAPI","90779","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","130,26","150,86",null,"CR",{"$f":"IF($B12414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,3648089%"},{"$f":"IF($B12414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90780","SINAPI","90780","MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","60,82","70,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,5113450%"},{"$f":"IF($B12415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 90781","SINAPI","90781","TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,82","29,63",null,"C",{"$f":"IF($B12416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,6343920%"},{"$f":"IF($B12416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93558","SINAPI","93558","MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.601,04","6.284,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6179210%"},{"$f":"IF($B12417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93561","SINAPI","93561","DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.783,02","4.328,06",null,"CR",{"$f":"IF($B12418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,2916242%"},{"$f":"IF($B12418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93563","SINAPI","93563","ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.538,43","5.203,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,7827157%"},{"$f":"IF($B12419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93564","SINAPI","93564","APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.104,53","4.699,31",null,"CR",{"$f":"IF($B12420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,8083338%"},{"$f":"IF($B12420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93565","SINAPI","93565","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","18.516,74","21.439,67",null,"CR",{"$f":"IF($B12421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,8294776%"},{"$f":"IF($B12421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93566","SINAPI","93566","AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.719,33","4.251,97",null,"CR",{"$f":"IF($B12422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,7528131%"},{"$f":"IF($B12422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93567","SINAPI","93567","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","20.611,35","23.872,25",null,"CR",{"$f":"IF($B12423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,0500550%"},{"$f":"IF($B12423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93568","SINAPI","93568","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","22.725,26","26.327,26",null,"CR",{"$f":"IF($B12424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,2314394%"},{"$f":"IF($B12424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93569","SINAPI","93569","ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","18.084,49","20.937,67",null,"CR",{"$f":"IF($B12425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,7775984%"},{"$f":"IF($B12425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93570","SINAPI","93570","ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","19.134,91","22.157,58",null,"CR",{"$f":"IF($B12426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,8995982%"},{"$f":"IF($B12426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93571","SINAPI","93571","ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","20.034,70","23.202,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,9939306%"},{"$f":"IF($B12427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 93572","SINAPI","93572","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.414,24","7.366,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,9822146%"},{"$f":"IF($B12428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94295","SINAPI","94295","MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","10.619,06","12.249,52",null,"CR",{"$f":"IF($B12429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,1570102%"},{"$f":"IF($B12429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 94296","SINAPI","94296","TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.536,62","5.203,26",null,"CR",{"$f":"IF($B12430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,0704446%"},{"$f":"IF($B12430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95308","SINAPI","95308","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95309","SINAPI","95309","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30","0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95310","SINAPI","95310","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95311","SINAPI","95311","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95312","SINAPI","95312","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30","0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95313","SINAPI","95313","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95314","SINAPI","95314","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,31","0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95315","SINAPI","95315","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,20","0,24",null,"CR",{"$f":"IF($B12438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95316","SINAPI","95316","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,77","0,89",null,"CR",{"$f":"IF($B12439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95317","SINAPI","95317","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,37","0,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95318","SINAPI","95318","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95319","SINAPI","95319","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95320","SINAPI","95320","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95321","SINAPI","95321","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,21","0,25",null,"CR",{"$f":"IF($B12444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95322","SINAPI","95322","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,10","0,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95323","SINAPI","95323","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,34","0,40",null,"CR",{"$f":"IF($B12446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95324","SINAPI","95324","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,39","0,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95325","SINAPI","95325","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,53","0,61",null,"CR",{"$f":"IF($B12448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95328","SINAPI","95328","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,26","0,30",null,"CR",{"$f":"IF($B12449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95329","SINAPI","95329","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,37","0,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95330","SINAPI","95330","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,31","0,36",null,"C",{"$f":"IF($B12451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95331","SINAPI","95331","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,24","0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95332","SINAPI","95332","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,00","1,16",null,"C",{"$f":"IF($B12453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95334","SINAPI","95334","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,04","1,21",null,"CR",{"$f":"IF($B12454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95335","SINAPI","95335","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,48","0,56",null,"C",{"$f":"IF($B12455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95337","SINAPI","95337","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,29","0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B12456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95338","SINAPI","95338","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,57","0,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95339","SINAPI","95339","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,47","0,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95340","SINAPI","95340","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,36","0,42",null,"CR",{"$f":"IF($B12459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95341","SINAPI","95341","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,45","0,52",null,"CR",{"$f":"IF($B12460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95342","SINAPI","95342","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,26","0,30",null,"CR",{"$f":"IF($B12461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95343"},"SINAPI","95343","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,42","0,49",null,"CR",{"$f":"IF($B12462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95344","SINAPI","95344","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,27","0,31",null,"CR",{"$f":"IF($B12463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95345","SINAPI","95345","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,88","1,03",null,"CR",{"$f":"IF($B12464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95346","SINAPI","95346","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,14","0,17",null,"CR",{"$f":"IF($B12465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95347","SINAPI","95347","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,14","0,16",null,"C",{"$f":"IF($B12466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95348","SINAPI","95348","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,17","0,20",null,"CR",{"$f":"IF($B12467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95349","SINAPI","95349","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,12","0,14",null,"CR",{"$f":"IF($B12468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95351","SINAPI","95351","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,50","0,59",null,"CR",{"$f":"IF($B12469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95352","SINAPI","95352","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,17","0,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95354","SINAPI","95354","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,21","0,25",null,"CR",{"$f":"IF($B12471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95355","SINAPI","95355","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,15","0,18",null,"CR",{"$f":"IF($B12472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95356","SINAPI","95356","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,21","0,25",null,"CR",{"$f":"IF($B12473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95357","SINAPI","95357","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,32","0,37",null,"C",{"$f":"IF($B12474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95358","SINAPI","95358","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,42","0,49",null,"CR",{"$f":"IF($B12475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95359","SINAPI","95359","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,58","0,68",null,"CR",{"$f":"IF($B12476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95360","SINAPI","95360","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30","0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95361","SINAPI","95361","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,19","0,22",null,"CR",{"$f":"IF($B12478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95362","SINAPI","95362","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28","0,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95363","SINAPI","95363","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28","0,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95364","SINAPI","95364","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,21","0,25",null,"CR",{"$f":"IF($B12481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95365","SINAPI","95365","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,21","0,25",null,"CR",{"$f":"IF($B12482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95366","SINAPI","95366","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,18","0,21",null,"CR",{"$f":"IF($B12483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95367","SINAPI","95367","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28","0,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95368","SINAPI","95368","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,27","0,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95369","SINAPI","95369","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,22","0,26",null,"CR",{"$f":"IF($B12486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95370","SINAPI","95370","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,39","0,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95371","SINAPI","95371","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,57","0,66",null,"C",{"$f":"IF($B12488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95372","SINAPI","95372","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,39","0,46",null,"C",{"$f":"IF($B12489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95373","SINAPI","95373","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,38","0,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95374","SINAPI","95374","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,39","0,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95375","SINAPI","95375","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,43","0,50",null,"CR",{"$f":"IF($B12492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95376","SINAPI","95376","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,11","0,13",null,"CR",{"$f":"IF($B12493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95377","SINAPI","95377","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,31","0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95378","SINAPI","95378","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,40","0,46",null,"C",{"$f":"IF($B12495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95379","SINAPI","95379","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,31","0,36",null,"C",{"$f":"IF($B12496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95380","SINAPI","95380","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS  X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25","0,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95383","SINAPI","95383","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,32","0,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95384","SINAPI","95384","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,31","0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95385","SINAPI","95385","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30","0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95386","SINAPI","95386","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30","0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95387","SINAPI","95387","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,40","0,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95389","SINAPI","95389","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,20","0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95390","SINAPI","95390","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,10","0,12",null,"CR",{"$f":"IF($B12504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95392","SINAPI","95392","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,13","0,15",null,"C",{"$f":"IF($B12505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95393","SINAPI","95393","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,50","0,58",null,"CR",{"$f":"IF($B12506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95394","SINAPI","95394","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,96","1,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95395","SINAPI","95395","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,01","1,18",null,"CR",{"$f":"IF($B12508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95396","SINAPI","95396","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,06","1,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95398","SINAPI","95398","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,11","0,12",null,"CR",{"$f":"IF($B12510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95400","SINAPI","95400","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,11","0,13",null,"CR",{"$f":"IF($B12511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95401","SINAPI","95401","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,80","0,93",null,"C",{"$f":"IF($B12512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95402","SINAPI","95402","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,73","2,01",null,"C",{"$f":"IF($B12513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95403","SINAPI","95403","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,93","2,24",null,"CR",{"$f":"IF($B12514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95404","SINAPI","95404","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","2,14","2,48",null,"CR",{"$f":"IF($B12515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95405","SINAPI","95405","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,38","1,60",null,"CR",{"$f":"IF($B12516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95406","SINAPI","95406","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,22","0,26",null,"C",{"$f":"IF($B12517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95408","SINAPI","95408","CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","18,47","21,45",null,"CR",{"$f":"IF($B12518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95411","SINAPI","95411","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","14,73","17,10",null,"CR",{"$f":"IF($B12519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95413","SINAPI","95413","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","17,96","20,86",null,"CR",{"$f":"IF($B12520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95414","SINAPI","95414","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","66,10","76,76",null,"CR",{"$f":"IF($B12521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95415","SINAPI","95415","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","227,34","264,03",null,"CR",{"$f":"IF($B12522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95416","SINAPI","95416","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","14,39","16,71",null,"CR",{"$f":"IF($B12523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95417","SINAPI","95417","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","253,63","294,56",null,"CR",{"$f":"IF($B12524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95418","SINAPI","95418","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","280,16","325,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95419"},"SINAPI","95419","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","125,70","145,99",null,"CR",{"$f":"IF($B12526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95420","SINAPI","95420","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","133,17","154,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95421","SINAPI","95421","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","139,57","162,09",null,"CR",{"$f":"IF($B12528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95422","SINAPI","95422","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","105,80","122,87",null,"CR",{"$f":"IF($B12529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95423","SINAPI","95423","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","181,20","210,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 95424","SINAPI","95424","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","29,37","34,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100288","SINAPI","100288","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,10","0,12",null,"CR",{"$f":"IF($B12532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100289","SINAPI","100289","VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,95","29,95",null,"CR",{"$f":"IF($B12533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,1280149%"},{"$f":"IF($B12533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100291","SINAPI","100291","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30","0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100293","SINAPI","100293","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28","0,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100295","SINAPI","100295","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,70","0,81",null,"CR",{"$f":"IF($B12536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100298","SINAPI","100298","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,82","0,96",null,"CR",{"$f":"IF($B12537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100299","SINAPI","100299","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,64","0,75",null,"CR",{"$f":"IF($B12538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100301","SINAPI","100301","AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,33","31,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,4193435%"},{"$f":"IF($B12539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100303","SINAPI","100303","AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,27","27,97",null,"CR",{"$f":"IF($B12540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,6007124%"},{"$f":"IF($B12540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100307","SINAPI","100307","MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,97","32,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,9009320%"},{"$f":"IF($B12541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100308","SINAPI","100308","MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","35,28","39,61",null,"CR",{"$f":"IF($B12542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1054422%"},{"$f":"IF($B12542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100309","SINAPI","100309","TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,17","39,31",null,"CR",{"$f":"IF($B12543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,4738075%"},{"$f":"IF($B12543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100315","SINAPI","100315","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","84,84","98,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100321","SINAPI","100321","TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.980,86","6.878,42",null,"CR",{"$f":"IF($B12545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,0056882%"},{"$f":"IF($B12545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100533","SINAPI","100533","TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,05","24,09",null,"CR",{"$f":"IF($B12546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,7387174%"},{"$f":"IF($B12546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100534","SINAPI","100534","TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.709,73","4.240,81",null,"CR",{"$f":"IF($B12547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,7237077%"},{"$f":"IF($B12547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100535","SINAPI","100535","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,38","0,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 100536","SINAPI","100536","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","50,20","58,30",null,"CR",{"$f":"IF($B12549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101286","SINAPI","101286","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","31,24","36,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101287","SINAPI","101287","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","101,01","117,31",null,"CR",{"$f":"IF($B12551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101288","SINAPI","101288","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","31,24","36,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101289","SINAPI","101289","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","30,67","35,62",null,"CR",{"$f":"IF($B12553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101290","SINAPI","101290","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","39,94","46,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101291","SINAPI","101291","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","31,24","36,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101292","SINAPI","101292","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","30,67","35,62",null,"CR",{"$f":"IF($B12556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101293","SINAPI","101293","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","40,77","47,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101294","SINAPI","101294","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","27,09","31,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101295","SINAPI","101295","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","36,80","42,74",null,"CR",{"$f":"IF($B12559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101296","SINAPI","101296","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","48,68","56,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101297","SINAPI","101297","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","31,37","36,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101298","SINAPI","101298","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","31,24","36,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101299","SINAPI","101299","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","39,94","46,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101300","SINAPI","101300","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","28,81","33,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101301","SINAPI","101301","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","13,21","15,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101302","SINAPI","101302","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","45,32","52,64",null,"CR",{"$f":"IF($B12566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101303","SINAPI","101303","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","92,37","107,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101304","SINAPI","101304","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","52,13","60,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101305","SINAPI","101305","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","69,66","80,90",null,"CR",{"$f":"IF($B12569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101307","SINAPI","101307","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","34,64","40,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101308","SINAPI","101308","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","35,98","41,78",null,"CR",{"$f":"IF($B12571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101309","SINAPI","101309","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","39,94","46,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101310","SINAPI","101310","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","49,09","57,01",null,"CR",{"$f":"IF($B12573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101311","SINAPI","101311","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","40,77","47,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101312","SINAPI","101312","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","32,46","37,70",null,"CR",{"$f":"IF($B12575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101313","SINAPI","101313","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","131,84","153,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101315","SINAPI","101315","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","137,23","159,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101316","SINAPI","101316","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","63,54","73,79",null,"CR",{"$f":"IF($B12578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101320","SINAPI","101320","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","31,28","36,33",null,"CR",{"$f":"IF($B12579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101322","SINAPI","101322","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","38,88","45,15",null,"CR",{"$f":"IF($B12580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101323","SINAPI","101323","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","74,90","86,99",null,"CR",{"$f":"IF($B12581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101324","SINAPI","101324","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","19,19","22,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101325","SINAPI","101325","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","55,54","64,50",null,"CR",{"$f":"IF($B12583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101326","SINAPI","101326","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","13,61","15,80",null,"CR",{"$f":"IF($B12584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101328","SINAPI","101328","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","22,97","26,68",null,"CR",{"$f":"IF($B12585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101329","SINAPI","101329","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","61,94","71,93",null,"CR",{"$f":"IF($B12586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101330","SINAPI","101330","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","47,82","55,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101331","SINAPI","101331","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","59,25","68,81",null,"CR",{"$f":"IF($B12588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101332","SINAPI","101332","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","16,40","19,05",null,"CR",{"$f":"IF($B12589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101333"},"SINAPI","101333","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","34,88","40,51",null,"CR",{"$f":"IF($B12590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101334","SINAPI","101334","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","108,56","126,08",null,"CR",{"$f":"IF($B12591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101336","SINAPI","101336","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","66,67","77,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101337","SINAPI","101337","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","22,50","26,13",null,"CR",{"$f":"IF($B12593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101338","SINAPI","101338","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","29,55","34,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101339","SINAPI","101339","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","28,63","33,25",null,"CR",{"$f":"IF($B12595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101340","SINAPI","101340","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","26,89","31,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101341","SINAPI","101341","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","20,72","24,06",null,"CR",{"$f":"IF($B12597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101342","SINAPI","101342","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","28,63","33,25",null,"CR",{"$f":"IF($B12598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101343","SINAPI","101343","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","41,91","48,67",null,"CR",{"$f":"IF($B12599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101344","SINAPI","101344","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","55,32","64,25",null,"CR",{"$f":"IF($B12600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101345","SINAPI","101345","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","76,83","89,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101346","SINAPI","101346","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","36,21","42,06",null,"CR",{"$f":"IF($B12602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101347","SINAPI","101347","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","40,10","46,57",null,"CR",{"$f":"IF($B12603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101348","SINAPI","101348","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","25,64","29,78",null,"CR",{"$f":"IF($B12604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101349","SINAPI","101349","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","36,88","42,83",null,"CR",{"$f":"IF($B12605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101350","SINAPI","101350","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","36,88","42,83",null,"CR",{"$f":"IF($B12606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101351","SINAPI","101351","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","28,63","33,25",null,"CR",{"$f":"IF($B12607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101352","SINAPI","101352","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","28,63","33,25",null,"CR",{"$f":"IF($B12608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101353","SINAPI","101353","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","23,79","27,63",null,"CR",{"$f":"IF($B12609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101355","SINAPI","101355","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","36,88","42,83",null,"CR",{"$f":"IF($B12610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101356","SINAPI","101356","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","52,13","60,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101357","SINAPI","101357","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","74,90","86,99",null,"CR",{"$f":"IF($B12612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101358","SINAPI","101358","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","52,13","60,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101359","SINAPI","101359","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","50,62","58,79",null,"CR",{"$f":"IF($B12614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101360","SINAPI","101360","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","52,13","60,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101361","SINAPI","101361","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","57,39","66,65",null,"CR",{"$f":"IF($B12616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101363","SINAPI","101363","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","40,77","47,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101364","SINAPI","101364","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","52,93","61,47",null,"CR",{"$f":"IF($B12618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101365","SINAPI","101365","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","40,77","47,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101366","SINAPI","101366","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","33,00","38,33",null,"CR",{"$f":"IF($B12620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101368","SINAPI","101368","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","42,96","49,90",null,"CR",{"$f":"IF($B12621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101369","SINAPI","101369","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","40,98","47,59",null,"CR",{"$f":"IF($B12622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101370","SINAPI","101370","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","40,29","46,79",null,"CR",{"$f":"IF($B12623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101371","SINAPI","101371","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","52,93","61,47",null,"CR",{"$f":"IF($B12624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101372","SINAPI","101372","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","14,21","16,50",null,"CR",{"$f":"IF($B12625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101374","SINAPI","101374","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.765,54","5.277,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,6096602%"},{"$f":"IF($B12626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101375","SINAPI","101375","AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.832,89","5.356,34",null,"CR",{"$f":"IF($B12627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,1250536%"},{"$f":"IF($B12627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101376","SINAPI","101376","AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.539,96","5.052,15",null,"CR",{"$f":"IF($B12628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,9193385%"},{"$f":"IF($B12628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101377","SINAPI","101377","AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.707,56","5.210,40",null,"CR",{"$f":"IF($B12629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,1984128%"},{"$f":"IF($B12629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101378","SINAPI","101378","AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.082,40","5.596,00",null,"CR",{"$f":"IF($B12630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,6280891%"},{"$f":"IF($B12630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101379","SINAPI","101379","AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.765,54","5.277,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,6096602%"},{"$f":"IF($B12631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101380","SINAPI","101380","AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.683,96","5.186,80",null,"CR",{"$f":"IF($B12632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,5319516%"},{"$f":"IF($B12632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101381","SINAPI","101381","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.734,15","6.402,63",null,"CR",{"$f":"IF($B12633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,2499412%"},{"$f":"IF($B12633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101382","SINAPI","101382","ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.524,51","3.872,85",null,"CR",{"$f":"IF($B12634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,2527699%"},{"$f":"IF($B12634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101383","SINAPI","101383","AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.523,93","4.997,14",null,"CR",{"$f":"IF($B12635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,8263789%"},{"$f":"IF($B12635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101384","SINAPI","101384","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.652,90","5.167,91",null,"CR",{"$f":"IF($B12636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,5970041%"},{"$f":"IF($B12636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101385","SINAPI","101385","AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.831,86","5.544,01",null,"CR",{"$f":"IF($B12637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,3424644%"},{"$f":"IF($B12637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101386","SINAPI","101386","AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.539,96","5.052,15",null,"CR",{"$f":"IF($B12638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,9193385%"},{"$f":"IF($B12638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101387","SINAPI","101387","AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.774,24","5.287,84",null,"CR",{"$f":"IF($B12639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,6705068%"},{"$f":"IF($B12639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101388","SINAPI","101388","AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.495,16","4.967,53",null,"CR",{"$f":"IF($B12640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,1262692%"},{"$f":"IF($B12640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101389","SINAPI","101389","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","2.264,39","2.564,41",null,"CR",{"$f":"IF($B12641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,1099723%"},{"$f":"IF($B12641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101390","SINAPI","101390","AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.777,93","7.806,74",null,"CR",{"$f":"IF($B12642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,0703136%"},{"$f":"IF($B12642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101391","SINAPI","101391","AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.745,51","6.415,83",null,"CR",{"$f":"IF($B12643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3048085%"},{"$f":"IF($B12643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101392","SINAPI","101392","BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.932,93","6.669,89",null,"CR",{"$f":"IF($B12644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9818623%"},{"$f":"IF($B12644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101394","SINAPI","101394","CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.111,07","5.679,02",null,"CR",{"$f":"IF($B12645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,8669888%"},{"$f":"IF($B12645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101395","SINAPI","101395","CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.747,91","5.261,51",null,"CR",{"$f":"IF($B12646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,0402346%"},{"$f":"IF($B12646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101396","SINAPI","101396","CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.476,78","6.107,98",null,"CR",{"$f":"IF($B12647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,4266413%"},{"$f":"IF($B12647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101397","SINAPI","101397","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.707,82","6.376,30",null,"CR",{"$f":"IF($B12648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5832280%"},{"$f":"IF($B12648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101398","SINAPI","101398","CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.664,33","5.196,59",null,"CR",{"$f":"IF($B12649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,7214113%"},{"$f":"IF($B12649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101399","SINAPI","101399","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.822,80","6.505,97",null,"CR",{"$f":"IF($B12650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7139864%"},{"$f":"IF($B12650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101401","SINAPI","101401","ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.887,28","7.742,22",null,"CR",{"$f":"IF($B12651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9312414%"},{"$f":"IF($B12651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101402","SINAPI","101402","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.626,84","6.298,99",null,"CR",{"$f":"IF($B12652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0324943%"},{"$f":"IF($B12652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101407","SINAPI","101407","GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.541,71","6.179,14",null,"CR",{"$f":"IF($B12653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,2862998%"},{"$f":"IF($B12653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101408"},"SINAPI","101408","IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.768,28","6.442,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,4141339%"},{"$f":"IF($B12654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101409","SINAPI","101409","INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.791,29","6.505,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,4188981%"},{"$f":"IF($B12655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101410","SINAPI","101410","JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.712,44","5.216,06",null,"CR",{"$f":"IF($B12656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,2334163%"},{"$f":"IF($B12656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101412","SINAPI","101412","MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.833,72","6.488,96",null,"CR",{"$f":"IF($B12657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,6103002%"},{"$f":"IF($B12657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101413","SINAPI","101413","MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.375,74","5.990,64",null,"CR",{"$f":"IF($B12658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,8895892%"},{"$f":"IF($B12658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101414","SINAPI","101414","MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.312,74","7.074,59",null,"CR",{"$f":"IF($B12659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,7933544%"},{"$f":"IF($B12659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101415","SINAPI","101415","MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.272,34","7.064,07",null,"CR",{"$f":"IF($B12660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,2274239%"},{"$f":"IF($B12660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101416","SINAPI","101416","MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.255,16","7.008,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6000103%"},{"$f":"IF($B12661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101417","SINAPI","101417","MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.155,31","5.730,79",null,"CR",{"$f":"IF($B12662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,1810968%"},{"$f":"IF($B12662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101418","SINAPI","101418","MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.021,66","5.611,57",null,"CR",{"$f":"IF($B12663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8048096%"},{"$f":"IF($B12663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101419","SINAPI","101419","MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.990,19","6.700,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,4764674%"},{"$f":"IF($B12664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101420","SINAPI","101420","MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.767,07","6.477,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3198644%"},{"$f":"IF($B12665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101421","SINAPI","101421","MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.633,71","7.483,75",null,"CR",{"$f":"IF($B12666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,4134806%"},{"$f":"IF($B12666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101422","SINAPI","101422","MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.127,49","5.734,49",null,"CR",{"$f":"IF($B12667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3661110%"},{"$f":"IF($B12667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101424","SINAPI","101424","MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.161,06","6.934,83",null,"CR",{"$f":"IF($B12668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,8341714%"},{"$f":"IF($B12668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101425","SINAPI","101425","NIVELADOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.570,67","4.081,45",null,"CR",{"$f":"IF($B12669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,6547903%"},{"$f":"IF($B12669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101426","SINAPI","101426","OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.523,42","6.194,30",null,"CR",{"$f":"IF($B12670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2752824%"},{"$f":"IF($B12670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101427","SINAPI","101427","OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.393,30","6.043,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6787682%"},{"$f":"IF($B12671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101428","SINAPI","101428","OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.148,55","5.758,94",null,"CR",{"$f":"IF($B12672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,4750561%"},{"$f":"IF($B12672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101429","SINAPI","101429","OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.280,71","4.751,06",null,"CR",{"$f":"IF($B12673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,0975820%"},{"$f":"IF($B12673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101430","SINAPI","101430","OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.393,30","6.043,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6787682%"},{"$f":"IF($B12674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101431","SINAPI","101431","OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.624,48","6.311,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7195332%"},{"$f":"IF($B12675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101432","SINAPI","101432","OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.344,97","5.987,06",null,"CR",{"$f":"IF($B12676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4498099%"},{"$f":"IF($B12676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101433","SINAPI","101433","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.892,00","7.783,71",null,"CR",{"$f":"IF($B12677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,1849971%"},{"$f":"IF($B12677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101434","SINAPI","101434","OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.045,40","5.639,15",null,"CR",{"$f":"IF($B12678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9327705%"},{"$f":"IF($B12678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101435","SINAPI","101435","OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.440,29","6.097,76",null,"CR",{"$f":"IF($B12679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8974779%"},{"$f":"IF($B12679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101436","SINAPI","101436","OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.973,18","5.555,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5397030%"},{"$f":"IF($B12680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101437","SINAPI","101437","OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.554,27","7.391,49",null,"CR",{"$f":"IF($B12681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,1639649%"},{"$f":"IF($B12681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101438","SINAPI","101438","OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.554,27","7.391,49",null,"CR",{"$f":"IF($B12682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,1639649%"},{"$f":"IF($B12682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101439","SINAPI","101439","OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.393,30","6.043,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6787682%"},{"$f":"IF($B12683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101440","SINAPI","101440","OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.393,30","6.043,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6787682%"},{"$f":"IF($B12684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101441","SINAPI","101441","OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.713,40","5.253,58",null,"CR",{"$f":"IF($B12685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,0262232%"},{"$f":"IF($B12685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101443","SINAPI","101443","OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.554,27","7.391,49",null,"CR",{"$f":"IF($B12686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,1639649%"},{"$f":"IF($B12686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101444","SINAPI","101444","PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.745,51","6.415,83",null,"CR",{"$f":"IF($B12687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3048085%"},{"$f":"IF($B12687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101445","SINAPI","101445","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.768,28","6.442,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,4141339%"},{"$f":"IF($B12688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101446","SINAPI","101446","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.053,67","6.723,99",null,"CR",{"$f":"IF($B12689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,6241570%"},{"$f":"IF($B12689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101447","SINAPI","101447","PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.933,47","6.584,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,9885464%"},{"$f":"IF($B12690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101448","SINAPI","101448","PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.053,67","6.723,99",null,"CR",{"$f":"IF($B12691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,6241570%"},{"$f":"IF($B12691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101449","SINAPI","101449","POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.565,98","5.082,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,0907582%"},{"$f":"IF($B12692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101451","SINAPI","101451","SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.734,15","6.402,63",null,"CR",{"$f":"IF($B12693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,2499412%"},{"$f":"IF($B12693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101452","SINAPI","101452","SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.519,28","4.995,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,3123949%"},{"$f":"IF($B12694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101453","SINAPI","101453","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.915,77","6.584,25",null,"CR",{"$f":"IF($B12695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,0317964%"},{"$f":"IF($B12695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101454","SINAPI","101454","SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.126,56","5.667,70",null,"CR",{"$f":"IF($B12696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,4183313%"},{"$f":"IF($B12696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101456","SINAPI","101456","TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.462,50","7.437,77",null,"CR",{"$f":"IF($B12697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,5269633%"},{"$f":"IF($B12697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101457","SINAPI","101457","TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.529,48","6.201,34",null,"CR",{"$f":"IF($B12698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,3023793%"},{"$f":"IF($B12698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101458","SINAPI","101458","TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.658,57","6.319,10",null,"CR",{"$f":"IF($B12699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3446030%"},{"$f":"IF($B12699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101459","SINAPI","101459","VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.808,67","6.489,18",null,"CR",{"$f":"IF($B12700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,6059494%"},{"$f":"IF($B12700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
["SINAPI 101460","SINAPI","101460","VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.826,49","5.352,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,5202891%"},{"$f":"IF($B12701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]

{"sheet":"Composições","index":2,"n_rows":164,"n_cols":14,"rows_kept":164,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,14,9,14],[0,1,0,9],[162,8,162,9],[163,8,163,9],[162,4,162,7],[163,4,163,7],[161,1,161,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES"]
[]
[]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT"]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"1"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PISO PODOTÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL, LADRILHO HIDRÁULICO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":123.12},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":127.78},"Composições"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR(L8),H8=\"\",H8=0),\"\",OFFSET($M$1,MATCH(K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 1"},"Composição","1","PISO PODOTÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL, LADRILHO HIDRÁULICO","M2",{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":123.12},{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(G11,1,0,$L11),0))","v":127.78},null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":123.12},{"$f":"IF(ISERROR(G11),0,G11)","v":127.78},{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Não"]
[null,"SINAPI",88316,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!D12)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(I12,2),2)","v":25.28},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(J12,2),2)","v":28.01},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":25.28},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":28.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12394},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI",88309,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!D13)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":"H"},16.22,18.149999999999999,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":32.450000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":36.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12387},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI-I",36178,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!D14)-1),\"\")","v":"PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!E14)-1),\"\")","v":"UN    "},65.5,65.5,6.25,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!I14)-4)),0)","v":10.48},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!J14)-4)),0)","v":10.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3393},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L14),$H14=\"\",$H14=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K14,$K$1:$K14,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI-I",34355,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!D15)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA PISO SOBRE PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!E15)-1),\"\")","v":"KG    "},16.12,16.12,7.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!I15)-4)),0)","v":2.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!J15)-4)),0)","v":2.15},{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":363},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L15),$H15=\"\",$H15=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K15,$K$1:$K15,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K16,-1,0),$K$1:$K16,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 2"},"Composição","2","COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESPESSURA 15 CM","M2",{"$f":"IF($L17>0,SUM(OFFSET(F17,1,0,$L17),0))","v":10.61},{"$f":"IF($L17>0,SUM(OFFSET(G17,1,0,$L17),0))","v":10.76},null,{"$f":"IF(ISERROR(F17),0,F17)","v":10.61},{"$f":"IF(ISERROR(G17),0,G17)","v":10.76},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":2},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K17,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K17+1,K:K,0))-ROW(L17)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I17<>0,J17<>0),N17=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Não"]
[null,"SINAPI-I","6081",{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!D18)-1),\"\")","v":"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!E18)-1),\"\")","v":"M3    "},{"$f":"TRUNC($H18*ROUND(I18,2),2)","v":7.84},{"$f":"TRUNC($H18*ROUND(J18,2),2)","v":7.84},0.15,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!I18)-4)),0)","v":52.3},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!J18)-4)),0)","v":52.3},{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":369},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L18),$H18=\"\",$H18=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K18,$K$1:$K18,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI","101126",{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!D19)-1),\"\")","v":"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!E19)-1),\"\")","v":"M3"},2.02,2.08,0.15,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!I19)-4)),0)","v":13.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!J19)-4)),0)","v":13.87},{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10607},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L19),$H19=\"\",$H19=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K19,$K$1:$K19,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!D20)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!E20)-1),\"\")","v":"H"},0.75,0.84,0.03,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!I20)-4)),0)","v":25.28},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!J20)-4)),0)","v":28.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A20)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12394},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L20),$H20=\"\",$H20=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K20,$K$1:$K20,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A21)-1","v":2},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K21,-1,0),$K$1:$K21,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 3A"},"Composição","3A","CASCALHAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL","M2",{"$f":"IF($L22>0,SUM(OFFSET(F22,1,0,$L22),0))","v":9.9899999999999984},{"$f":"IF($L22>0,SUM(OFFSET(G22,1,0,$L22),0))","v":10.28},null,{"$f":"IF(ISERROR(F22),0,F22)","v":9.9899999999999984},{"$f":"IF(ISERROR(G22),0,G22)","v":10.28},{"$f":"COUNTA($A$1:$A22)-1","v":3},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K22,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K22+1,K:K,0))-ROW(L22)-2","v":7},{"$f":"IF(AND(OR(I22<>0,J22<>0),N22=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Não"]
[null,"SINAPI","5684",{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!D23)-1),\"\")","v":"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!E23)-1),\"\")","v":"CHP"},{"$f":"TRUNC($H23*ROUND(I23,2),2)","v":1.67},{"$f":"TRUNC($H23*ROUND(J23,2),2)","v":1.7},1.0236E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!I23)-4)),0)","v":163.41},{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!J23)-4)),0)","v":166.49},{"$f":"COUNTA($A$1:$A23)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5396},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L23),$H23=\"\",$H23=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K23,$K$1:$K23,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI","5932",{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!D24)-1),\"\")","v":"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!E24)-1),\"\")","v":"CHP"},1.22,1.24,4.0949999999999997E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!I24)-4)),0)","v":299.02999999999997},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!J24)-4)),0)","v":303.81},{"$f":"COUNTA($A$1:$A24)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5419},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L24),$H24=\"\",$H24=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K24,$K$1:$K24,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI","5934",{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!D25)-1),\"\")","v":"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!E25)-1),\"\")","v":"CHI"},0.73,0.76,6.1419999999999999E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!I25)-4)),0)","v":119.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!J25)-4)),0)","v":123.84},{"$f":"COUNTA($A$1:$A25)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5570},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L25),$H25=\"\",$H25=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K25,$K$1:$K25,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI","6259",{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!D26)-1),\"\")","v":"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!E26)-1),\"\")","v":"CHP"},0.99,1.01,3.8899999999999998E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!I26)-4)),0)","v":256.3},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!J26)-4)),0)","v":260.19},{"$f":"COUNTA($A$1:$A26)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5423},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L26),$H26=\"\",$H26=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K26,$K$1:$K26,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI","6260",{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!D27)-1),\"\")","v":"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!E27)-1),\"\")","v":"CHI"},0.4,0.42,6.3470000000000002E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!I27)-4)),0)","v":63.75},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!J27)-4)),0)","v":67.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5576},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L27),$H27=\"\",$H27=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K27,$K$1:$K27,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI","89032",{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!D28)-1),\"\")","v":"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!E28)-1),\"\")","v":"CHP"},4.21,4.29,2.112E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!I28)-4)),0)","v":199.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!J28)-4)),0)","v":203.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5446},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L28),$H28=\"\",$H28=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K28,$K$1:$K28,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!D29)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!E29)-1),\"\")","v":"H"},0.77,0.86,3.0709E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!I29)-4)),0)","v":25.28},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!J29)-4)),0)","v":28.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12394},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L29),$H29=\"\",$H29=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K29,$K$1:$K29,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A30)-1","v":3},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K30,-1,0),$K$1:$K30,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 5"},"Composição","5","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 2\", PAREDES COM 3,00MM DE ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M","UN",{"$f":"IF($L31>0,SUM(OFFSET(F31,1,0,$L31),0))","v":259.73},{"$f":"IF($L31>0,SUM(OFFSET(G31,1,0,$L31),0))","v":262.14},null,{"$f":"IF(ISERROR(F31),0,F31)","v":259.73},{"$f":"IF(ISERROR(G31),0,G31)","v":262.14},{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":4},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K31,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K31+1,K:K,0))-ROW(L31)-2","v":8},{"$f":"IF(AND(OR(I31<>0,J31<>0),N31=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","370",{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!D32)-1),\"\")","v":"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!E32)-1),\"\")","v":"M3    "},{"$f":"TRUNC($H32*ROUND(I32,2),2)","v":3.03},{"$f":"TRUNC($H32*ROUND(J32,2),2)","v":3.03},2.4899999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!I32)-4)),0)","v":122.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!J32)-4)),0)","v":122.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A32)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":352},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L32),$H32=\"\",$H32=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K32,$K$1:$K32,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","1379",{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!D33)-1),\"\")","v":"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!E33)-1),\"\")","v":"KG    "},7.37,7.37,11,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!I33)-4)),0)","v":0.67},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!J33)-4)),0)","v":0.67},{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1193},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L33),$H33=\"\",$H33=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K33,$K$1:$K33,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4718",{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!D34)-1),\"\")","v":"PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!E34)-1),\"\")","v":"M3    "},1.99,1.99,3.1199999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!I34)-4)),0)","v":64.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!J34)-4)),0)","v":64.05},{"$f":"COUNTA($A$1:$A34)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3280},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L34),$H34=\"\",$H34=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K34,$K$1:$K34,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","21013",{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!D35)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2\"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!E35)-1),\"\")","v":"M     "},203.97,203.97,3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!I35)-4)),0)","v":67.989999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!J35)-4)),0)","v":67.989999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A35)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4441},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L35),$H35=\"\",$H35=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K35,$K$1:$K35,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","73467",{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!D36)-1),\"\")","v":"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!E36)-1),\"\")","v":"CHP"},24.88,25.26,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!I36)-4)),0)","v":248.8},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!J36)-4)),0)","v":252.69},{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5431},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L36),$H36=\"\",$H36=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K36,$K$1:$K36,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!D37)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!E37)-1),\"\")","v":"H"},3.24,3.63,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!I37)-4)),0)","v":32.450000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!J37)-4)),0)","v":36.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A37)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12387},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L37),$H37=\"\",$H37=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K37,$K$1:$K37,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!D38)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!E38)-1),\"\")","v":"H"},15.16,16.8,0.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!I38)-4)),0)","v":25.28},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!J38)-4)),0)","v":28.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A38)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12394},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L38),$H38=\"\",$H38=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K38,$K$1:$K38,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","89225",{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!D39)-1),\"\")","v":"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!E39)-1),\"\")","v":"CHP"},0.09,0.09,0.02,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!I39)-4)),0)","v":4.6100000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!J39)-4)),0)","v":4.6100000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5448},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L39),$H39=\"\",$H39=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K39,$K$1:$K39,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A40)-1","v":4},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K40,-1,0),$K$1:$K40,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 6"},"Composição","6","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA, 60 X 60 CM, EM CHAPA DE AÇO 16 E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2'', INCLUSO BASE EM CONCRETO","UN",{"$f":"IF($L41>0,SUM(OFFSET(F41,1,0,$L41),0))","v":592.37},{"$f":"IF($L41>0,SUM(OFFSET(G41,1,0,$L41),0))","v":594.78},null,{"$f":"IF(ISERROR(F41),0,F41)","v":592.37},{"$f":"IF(ISERROR(G41),0,G41)","v":594.78},{"$f":"COUNTA($A$1:$A41)-1","v":5},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K41,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K41+1,K:K,0))-ROW(L41)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I41<>0,J41<>0),N41=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","34723",{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!D42)-1),\"\")","v":"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!E42)-1),\"\")","v":"M2    "},{"$f":"TRUNC($H42*ROUND(I42,2),2)","v":332.64},{"$f":"TRUNC($H42*ROUND(J42,2),2)","v":332.64},0.36,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!I42)-4)),0)","v":924},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!J42)-4)),0)","v":924},{"$f":"COUNTA($A$1:$A42)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3430},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L42),$H42=\"\",$H42=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K42,$K$1:$K42,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COMPOSIÇÃO","5",{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!D43)-1),\"\")","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 2\", PAREDES COM 3,00MM DE ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!E43)-1),\"\")","v":"UN"},259.73,262.14,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!I43)-4)),0)","v":259.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!J43)-4)),0)","v":262.14},{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L43),$H43=\"\",$H43=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K43,$K$1:$K43,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A44)-1","v":5},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K44,-1,0),$K$1:$K44,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 7"},"Composição","7","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA, 120 X 60 CM, EM CHAPA DE AÇO 16 E PELÍCULA REFLETIVA, COM 2 POSTES EM AÇO GALVANIZADO 2'', INCLUSO BASE EM CONCRETO","UN",{"$f":"IF($L45>0,SUM(OFFSET(F45,1,0,$L45),0))","v":1184.74},{"$f":"IF($L45>0,SUM(OFFSET(G45,1,0,$L45),0))","v":1189.56},null,{"$f":"IF(ISERROR(F45),0,F45)","v":1184.74},{"$f":"IF(ISERROR(G45),0,G45)","v":1189.56},{"$f":"COUNTA($A$1:$A45)-1","v":6},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K45,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K45+1,K:K,0))-ROW(L45)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I45<>0,J45<>0),N45=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","34723",{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!D46)-1),\"\")","v":"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!E46)-1),\"\")","v":"M2    "},{"$f":"TRUNC($H46*ROUND(I46,2),2)","v":665.28},{"$f":"TRUNC($H46*ROUND(J46,2),2)","v":665.28},{"$f":"1.2*0.6","v":0.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!I46)-4)),0)","v":924},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!J46)-4)),0)","v":924},{"$f":"COUNTA($A$1:$A46)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3430},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L46),$H46=\"\",$H46=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K46,$K$1:$K46,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COMPOSIÇÃO","5",{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!D47)-1),\"\")","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 2\", PAREDES COM 3,00MM DE ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!E47)-1),\"\")","v":"UN"},519.46,524.28,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!I47)-4)),0)","v":259.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!J47)-4)),0)","v":262.14},{"$f":"COUNTA($A$1:$A47)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L47),$H47=\"\",$H47=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K47,$K$1:$K47,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A48)-1","v":6},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K48,-1,0),$K$1:$K48,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 8"},"Composição","8","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL \"PARE\" (Parada obrigatória) R-1, 60 X 60 cm,  EM AÇO 16, COM PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2'', INCLUSO BASE EM CONCRETO","UN",{"$f":"IF($L49>0,SUM(OFFSET(F49,1,0,$L49),0))","v":592.37},{"$f":"IF($L49>0,SUM(OFFSET(G49,1,0,$L49),0))","v":594.78},null,{"$f":"IF(ISERROR(F49),0,F49)","v":592.37},{"$f":"IF(ISERROR(G49),0,G49)","v":594.78},{"$f":"COUNTA($A$1:$A49)-1","v":7},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K49,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K49+1,K:K,0))-ROW(L49)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I49<>0,J49<>0),N49=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","34723",{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!D50)-1),\"\")","v":"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!E50)-1),\"\")","v":"M2    "},{"$f":"TRUNC($H50*ROUND(I50,2),2)","v":332.64},{"$f":"TRUNC($H50*ROUND(J50,2),2)","v":332.64},0.36,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!I50)-4)),0)","v":924},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!J50)-4)),0)","v":924},{"$f":"COUNTA($A$1:$A50)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3430},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L50),$H50=\"\",$H50=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K50,$K$1:$K50,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COMPOSIÇÃO","5",{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!D51)-1),\"\")","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 2\", PAREDES COM 3,00MM DE ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!E51)-1),\"\")","v":"UN"},259.73,262.14,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!I51)-4)),0)","v":259.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!J51)-4)),0)","v":262.14},{"$f":"COUNTA($A$1:$A51)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L51),$H51=\"\",$H51=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K51,$K$1:$K51,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A52)-1","v":7},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K52,-1,0),$K$1:$K52,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 9"},"Composição","9","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ø75 CM, EM AÇO 16, COM PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2'', INCLUSO BASE EM CONCRETO","UN",{"$f":"IF($L53>0,SUM(OFFSET(F53,1,0,$L53),0))","v":666.29},{"$f":"IF($L53>0,SUM(OFFSET(G53,1,0,$L53),0))","v":668.7},null,{"$f":"IF(ISERROR(F53),0,F53)","v":666.29},{"$f":"IF(ISERROR(G53),0,G53)","v":668.7},{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":8},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K53,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K53+1,K:K,0))-ROW(L53)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I53<>0,J53<>0),N53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","34723",{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!D54)-1),\"\")","v":"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!E54)-1),\"\")","v":"M2    "},{"$f":"TRUNC($H54*ROUND(I54,2),2)","v":406.56},{"$f":"TRUNC($H54*ROUND(J54,2),2)","v":406.56},0.44,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!I54)-4)),0)","v":924},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!J54)-4)),0)","v":924},{"$f":"COUNTA($A$1:$A54)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3430},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L54),$H54=\"\",$H54=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K54,$K$1:$K54,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COMPOSIÇÃO","5",{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!D55)-1),\"\")","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 2\", PAREDES COM 3,00MM DE ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!E55)-1),\"\")","v":"UN"},259.73,262.14,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!I55)-4)),0)","v":259.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!J55)-4)),0)","v":262.14},{"$f":"COUNTA($A$1:$A55)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L55),$H55=\"\",$H55=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K55,$K$1:$K55,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A56)-1","v":8},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K56,-1,0),$K$1:$K56,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 10A"},"Composição","10A","RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M),EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO","UN",{"$f":"IF($L57>0,SUM(OFFSET(F57,1,0,$L57),0))","v":508.84},{"$f":"IF($L57>0,SUM(OFFSET(G57,1,0,$L57),0))","v":529.87},null,{"$f":"IF(ISERROR(F57),0,F57)","v":508.84},{"$f":"IF(ISERROR(G57),0,G57)","v":529.87},{"$f":"COUNTA($A$1:$A57)-1","v":9},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K57,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K57+1,K:K,0))-ROW(L57)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I57<>0,J57<>0),N57=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Não"]
[null,"SINAPI-I","4722",{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!D58)-1),\"\")","v":"PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!E58)-1),\"\")","v":"M3    "},{"$f":"TRUNC($H58*ROUND(I58,2),2)","v":24.19},{"$f":"TRUNC($H58*ROUND(J58,2),2)","v":24.19},0.40200000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!I58)-4)),0)","v":60.18},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!J58)-4)),0)","v":60.18},{"$f":"COUNTA($A$1:$A58)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3281},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L58),$H58=\"\",$H58=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K58,$K$1:$K58,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!D59)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!E59)-1),\"\")","v":"H"},19.329999999999998,21.42,0.76500000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!I59)-4)),0)","v":25.28},{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!J59)-4)),0)","v":28.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A59)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12394},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L59),$H59=\"\",$H59=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K59,$K$1:$K59,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI-I","38135",{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!D60)-1),\"\")","v":"PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!E60)-1),\"\")","v":"M2    "},57.37,57.37,0.9,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!I60)-4)),0)","v":63.75},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!J60)-4)),0)","v":63.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A60)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3392},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L60),$H60=\"\",$H60=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K60,$K$1:$K60,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI","94990",{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!D61)-1),\"\")","v":"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!E61)-1),\"\")","v":"M3"},407.95,426.89,0.53549999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!I61)-4)),0)","v":761.82},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!J61)-4)),0)","v":797.19},{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11409},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L61),$H61=\"\",$H61=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K61,$K$1:$K61,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A62)-1","v":9},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K62,-1,0),$K$1:$K62,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 11A"},"Composição","11A","RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015 ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO","UN",{"$f":"IF($L63>0,SUM(OFFSET(F63,1,0,$L63),0))","v":364.63},{"$f":"IF($L63>0,SUM(OFFSET(G63,1,0,$L63),0))","v":380.09},null,{"$f":"IF(ISERROR(F63),0,F63)","v":364.63},{"$f":"IF(ISERROR(G63),0,G63)","v":380.09},{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":10},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K63,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K63+1,K:K,0))-ROW(L63)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I63<>0,J63<>0),N63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Não"]
[null,"SINAPI-I","4722",{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!D64)-1),\"\")","v":"PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!E64)-1),\"\")","v":"M3    "},{"$f":"TRUNC($H64*ROUND(I64,2),2)","v":24.19},{"$f":"TRUNC($H64*ROUND(J64,2),2)","v":24.19},0.40200000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!I64)-4)),0)","v":60.18},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!J64)-4)),0)","v":60.18},{"$f":"COUNTA($A$1:$A64)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3281},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L64),$H64=\"\",$H64=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K64,$K$1:$K64,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!D65)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!E65)-1),\"\")","v":"H"},19.329999999999998,21.42,0.76500000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!I65)-4)),0)","v":25.28},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!J65)-4)),0)","v":28.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A65)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12394},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L65),$H65=\"\",$H65=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K65,$K$1:$K65,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI-I","38135",{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!D66)-1),\"\")","v":"PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!E66)-1),\"\")","v":"M2    "},33.15,33.15,0.52,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!I66)-4)),0)","v":63.75},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!J66)-4)),0)","v":63.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A66)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3392},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L66),$H66=\"\",$H66=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K66,$K$1:$K66,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI","94990",{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!D67)-1),\"\")","v":"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!E67)-1),\"\")","v":"M3"},287.95999999999998,301.33,0.378,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!I67)-4)),0)","v":761.82},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!J67)-4)),0)","v":797.19},{"$f":"COUNTA($A$1:$A67)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11409},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L67),$H67=\"\",$H67=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K67,$K$1:$K67,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A68)-1","v":10},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K68,-1,0),$K$1:$K68,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 12"},"Composição","12","PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 4,00 X 2,40 M","UN",{"$f":"IF($L69>0,SUM(OFFSET(F69,1,0,$L69),0))","v":4042.6400000000003},{"$f":"IF($L69>0,SUM(OFFSET(G69,1,0,$L69),0))","v":4045.3700000000003},null,{"$f":"IF(ISERROR(F69),0,F69)","v":4042.6400000000003},{"$f":"IF(ISERROR(G69),0,G69)","v":4045.3700000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A69)-1","v":11},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K69,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K69+1,K:K,0))-ROW(L69)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I69<>0,J69<>0),N69=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","4813",{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!D70)-1),\"\")","v":"PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!E70)-1),\"\")","v":"M2    "},{"$f":"TRUNC($H70*ROUND(I70,2),2)","v":3840},{"$f":"TRUNC($H70*ROUND(J70,2),2)","v":3840},{"$f":"4*2.4","v":9.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!I70)-4)),0)","v":400},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!J70)-4)),0)","v":400},{"$f":"COUNTA($A$1:$A70)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3423},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L70),$H70=\"\",$H70=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K70,$K$1:$K70,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4430",{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!D71)-1),\"\")","v":"CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!E71)-1),\"\")","v":"M     "},177.36,177.36,12,{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!I71)-4)),0)","v":14.78},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!J71)-4)),0)","v":14.78},{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":875},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L71),$H71=\"\",$H71=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K71,$K$1:$K71,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!D72)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!E72)-1),\"\")","v":"H"},25.28,28.01,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!I72)-4)),0)","v":25.28},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!J72)-4)),0)","v":28.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A72)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12394},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L72),$H72=\"\",$H72=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K72,$K$1:$K72,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":11},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K73,-1,0),$K$1:$K73,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 13"},"Composição","13","TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO TANQUE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 327 KM (ARAUCÁRIA-PR)","T",{"$f":"IF($L74>0,SUM(OFFSET(F74,1,0,$L74),0))","v":205.64999999999998},{"$f":"IF($L74>0,SUM(OFFSET(G74,1,0,$L74),0))","v":209.22},null,{"$f":"IF(ISERROR(F74),0,F74)","v":205.64999999999998},{"$f":"IF(ISERROR(G74),0,G74)","v":209.22},{"$f":"COUNTA($A$1:$A74)-1","v":12},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K74,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K74+1,K:K,0))-ROW(L74)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I74<>0,J74<>0),N74=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","102330",{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!D75)-1),\"\")","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!E75)-1),\"\")","v":"TXKM"},{"$f":"TRUNC($H75*ROUND(I75,2),2)","v":42.3},{"$f":"TRUNC($H75*ROUND(J75,2),2)","v":42.9},30,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!I75)-4)),0)","v":1.41},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!J75)-4)),0)","v":1.43},{"$f":"COUNTA($A$1:$A75)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12184},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L75),$H75=\"\",$H75=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K75,$K$1:$K75,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","102331",{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!D76)-1),\"\")","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!E76)-1),\"\")","v":"TXKM"},163.35,166.32,297,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!I76)-4)),0)","v":0.55000000000000004},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!J76)-4)),0)","v":0.56000000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A76)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12185},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L76),$H76=\"\",$H76=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K76,$K$1:$K76,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A77)-1","v":12},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K77,-1,0),$K$1:$K77,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 14"},"Composição","14","CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 24 KM","M3",{"$f":"IF($L78>0,SUM(OFFSET(F78,1,0,$L78),0))","v":50.559999999999995},{"$f":"IF($L78>0,SUM(OFFSET(G78,1,0,$L78),0))","v":51.400000000000006},null,{"$f":"IF(ISERROR(F78),0,F78)","v":50.559999999999995},{"$f":"IF(ISERROR(G78),0,G78)","v":51.400000000000006},{"$f":"COUNTA($A$1:$A78)-1","v":13},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K78,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K78+1,K:K,0))-ROW(L78)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I78<>0,J78<>0),N78=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","100980",{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!D79)-1),\"\")","v":"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!E79)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H79*ROUND(I79,2),2)","v":6.4},{"$f":"TRUNC($H79*ROUND(J79,2),2)","v":6.52},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!I79)-4)),0)","v":6.4},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!J79)-4)),0)","v":6.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A79)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12195},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L79),$H79=\"\",$H79=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K79,$K$1:$K79,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","95877",{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!D80)-1),\"\")","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!E80)-1),\"\")","v":"M3XKM"},44.16,44.88,24,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!I80)-4)),0)","v":1.84},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!J80)-4)),0)","v":1.87},{"$f":"COUNTA($A$1:$A80)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12141},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L80),$H80=\"\",$H80=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K80,$K$1:$K80,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A81)-1","v":13},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K81,-1,0),$K$1:$K81,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 15"},"Composição","15","CARGA E TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 24 KM","M3",{"$f":"IF($L82>0,SUM(OFFSET(F82,1,0,$L82),0))","v":69.16},{"$f":"IF($L82>0,SUM(OFFSET(G82,1,0,$L82),0))","v":70.540000000000006},null,{"$f":"IF(ISERROR(F82),0,F82)","v":69.16},{"$f":"IF(ISERROR(G82),0,G82)","v":70.540000000000006},{"$f":"COUNTA($A$1:$A82)-1","v":14},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K82,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K82+1,K:K,0))-ROW(L82)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I82<>0,J82<>0),N82=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","100986",{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!D83)-1),\"\")","v":"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!E83)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H83*ROUND(I83,2),2)","v":9.16},{"$f":"TRUNC($H83*ROUND(J83,2),2)","v":9.34},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!I83)-4)),0)","v":9.16},{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!J83)-4)),0)","v":9.34},{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12201},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L83),$H83=\"\",$H83=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K83,$K$1:$K83,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","95875",{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!D84)-1),\"\")","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!E84)-1),\"\")","v":"M3XKM"},60,61.2,24,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!I84)-4)),0)","v":2.5},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!J84)-4)),0)","v":2.5499999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A84)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12139},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L84),$H84=\"\",$H84=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K84,$K$1:$K84,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A85)-1","v":14},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K85,-1,0),$K$1:$K85,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 16"},"Composição","16",null,null,{"$f":"IF($L86>0,SUM(OFFSET(F86,1,0,$L86),0))","v":0},{"$f":"IF($L86>0,SUM(OFFSET(G86,1,0,$L86),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F86),0,F86)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G86),0,G86)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A86)-1","v":15},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K86,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K86+1,K:K,0))-ROW(L86)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I86<>0,J86<>0),N86=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Não"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!D87)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!E87)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H87*ROUND(I87,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H87*ROUND(J87,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!I87)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!J87)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A87)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L87),$H87=\"\",$H87=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K87,$K$1:$K87,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!D88)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!E88)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!I88)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!J88)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A88)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L88),$H88=\"\",$H88=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K88,$K$1:$K88,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!D89)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!E89)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!I89)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!J89)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A89)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L89),$H89=\"\",$H89=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K89,$K$1:$K89,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!D90)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!E90)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!I90)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!J90)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A90)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L90),$H90=\"\",$H90=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K90,$K$1:$K90,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!D91)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!E91)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!I91)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!J91)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L91),$H91=\"\",$H91=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K91,$K$1:$K91,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!D92)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!E92)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!I92)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!J92)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A92)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L92),$H92=\"\",$H92=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K92,$K$1:$K92,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!D93)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!E93)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!I93)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!J93)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L93),$H93=\"\",$H93=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K93,$K$1:$K93,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!D94)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!E94)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!I94)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!J94)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A94)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L94),$H94=\"\",$H94=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K94,$K$1:$K94,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!D95)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!E95)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!I95)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!J95)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A95)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L95),$H95=\"\",$H95=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K95,$K$1:$K95,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!D96)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!E96)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!I96)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!J96)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A96)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L96),$H96=\"\",$H96=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K96,$K$1:$K96,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A97)-1","v":15},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K97,-1,0),$K$1:$K97,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 17"},"Composição","17","SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO","M2",{"$f":"IF($L98>0,SUM(OFFSET(F98,1,0,$L98),0))","v":21.36},21.869999999999997,null,{"$f":"IF(ISERROR(F98),0,F98)","v":21.36},21.869999999999997,{"$f":"COUNTA($A$1:$A98)-1","v":16},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K98,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K98+1,K:K,0))-ROW(L98)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I98<>0,J98<>0),N98=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!D99)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!E99)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H99*ROUND(I99,2),2)","v":1.08},1.2,4.2999999999999997E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!I99)-4)),0)","v":25.28},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!J99)-4)),0)","v":28.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A99)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12394},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L99),$H99=\"\",$H99=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K99,$K$1:$K99,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88310",{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!D100)-1),\"\")","v":"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!E100)-1),\"\")","v":"H"},3.49,3.88,0.10299999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!I100)-4)),0)","v":33.909999999999997},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!J100)-4)),0)","v":37.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A100)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12388},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L100),$H100=\"\",$H100=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K100,$K$1:$K100,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","5318",{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!D101)-1),\"\")","v":"DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!E101)-1),\"\")","v":"L     "},0.4,0.4,2.1000000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!I101)-4)),0)","v":19.5},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!J101)-4)),0)","v":19.5},{"$f":"COUNTA($A$1:$A101)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1722},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L101),$H101=\"\",$H101=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K101,$K$1:$K101,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","44478",{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!D102)-1),\"\")","v":"MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR  16184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!E102)-1),\"\")","v":"KG    "},1.44,1.44,0.11,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!I102)-4)),0)","v":13.14},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!J102)-4)),0)","v":13.14},{"$f":"COUNTA($A$1:$A102)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3005},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L102),$H102=\"\",$H102=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K102,$K$1:$K102,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","44477",{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!D103)-1),\"\")","v":"MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR  16184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!E103)-1),\"\")","v":"KG    "},3.28,3.28,0.25,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!I103)-4)),0)","v":13.14},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!J103)-4)),0)","v":13.14},{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3006},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L103),$H103=\"\",$H103=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K103,$K$1:$K103,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","7343",{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!D104)-1),\"\")","v":"TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!E104)-1),\"\")","v":"L     "},11.67,11.67,0.42699999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!I104)-4)),0)","v":27.35},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!J104)-4)),0)","v":27.35},{"$f":"COUNTA($A$1:$A104)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4294},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L104),$H104=\"\",$H104=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K104,$K$1:$K104,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A105)-1","v":16},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K105,-1,0),$K$1:$K105,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 18"},"Composição","18","FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM CAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM (0,47 T/M), DMT DE 94,5 KM","M     ",{"$f":"IF($L106>0,SUM(OFFSET(F106,1,0,$L106),0))","v":393.80999999999995},397.71999999999997,null,{"$f":"IF(ISERROR(F106),0,F106)","v":393.80999999999995},397.71999999999997,{"$f":"COUNTA($A$1:$A106)-1","v":17},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K106,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K106+1,K:K,0))-ROW(L106)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I106<>0,J106<>0),N106=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","7762",{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!D107)-1),\"\")","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!E107)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H107*ROUND(I107,2),2)","v":211.7},211.7,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!I107)-4)),0)","v":211.7},{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!J107)-4)),0)","v":211.7},{"$f":"COUNTA($A$1:$A107)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4536},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L107),$H107=\"\",$H107=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K107,$K$1:$K107,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","101463",{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!D108)-1),\"\")","v":"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!E108)-1),\"\")","v":"T"},22.18,23,0.47,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!I108)-4)),0)","v":47.2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!J108)-4)),0)","v":48.94},{"$f":"COUNTA($A$1:$A108)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12232},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L108),$H108=\"\",$H108=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K108,$K$1:$K108,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100952",{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!D109)-1),\"\")","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!E109)-1),\"\")","v":"TXKM"},86.4,88.2,30,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!I109)-4)),0)","v":2.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!J109)-4)),0)","v":2.94},{"$f":"COUNTA($A$1:$A109)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12164},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L109),$H109=\"\",$H109=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K109,$K$1:$K109,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100953",{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!D110)-1),\"\")","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!E110)-1),\"\")","v":"TXKM"},73.53,74.819999999999993,64.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!I110)-4)),0)","v":1.1399999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!J110)-4)),0)","v":1.1599999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A110)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12165},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L110),$H110=\"\",$H110=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K110,$K$1:$K110,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":17},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K111,-1,0),$K$1:$K111,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 19"},"Composição","19","FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM CAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM (0,668 T/M), DMT DE 94,5 KM","M     ",{"$f":"IF($L112>0,SUM(OFFSET(F112,1,0,$L112),0))","v":566.15},569.66999999999996,null,{"$f":"IF(ISERROR(F112),0,F112)","v":566.15},569.66999999999996,{"$f":"COUNTA($A$1:$A112)-1","v":18},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K112,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K112+1,K:K,0))-ROW(L112)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I112<>0,J112<>0),N112=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","7763",{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!D113)-1),\"\")","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!E113)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H113*ROUND(I113,2),2)","v":394.7},394.7,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!I113)-4)),0)","v":394.7},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!J113)-4)),0)","v":394.7},{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4538},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L113),$H113=\"\",$H113=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K113,$K$1:$K113,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","101468",{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!D114)-1),\"\")","v":"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!E114)-1),\"\")","v":"T"},11.52,11.95,0.66800000000000004,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!I114)-4)),0)","v":17.260000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!J114)-4)),0)","v":17.899999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A114)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12237},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L114),$H114=\"\",$H114=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K114,$K$1:$K114,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100952",{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!D115)-1),\"\")","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!E115)-1),\"\")","v":"TXKM"},86.4,88.2,30,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!I115)-4)),0)","v":2.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!J115)-4)),0)","v":2.94},{"$f":"COUNTA($A$1:$A115)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12164},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L115),$H115=\"\",$H115=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K115,$K$1:$K115,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100953",{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!D116)-1),\"\")","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!E116)-1),\"\")","v":"TXKM"},73.53,74.819999999999993,64.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!I116)-4)),0)","v":1.1399999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!J116)-4)),0)","v":1.1599999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A116)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12165},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L116),$H116=\"\",$H116=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K116,$K$1:$K116,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A117)-1","v":18},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K117,-1,0),$K$1:$K117,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 20"},"Composição","20","FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM CAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM (1,052 T/M), DMT DE 94,5 KM","M     ",{"$f":"IF($L118>0,SUM(OFFSET(F118,1,0,$L118),0))","v":700.93},704.7,null,{"$f":"IF(ISERROR(F118),0,F118)","v":700.93},704.7,{"$f":"COUNTA($A$1:$A118)-1","v":19},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K118,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K118+1,K:K,0))-ROW(L118)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I118<>0,J118<>0),N118=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","7765",{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!D119)-1),\"\")","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!E119)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H119*ROUND(I119,2),2)","v":522.85},522.85,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!I119)-4)),0)","v":522.85},{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!J119)-4)),0)","v":522.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A119)-1","v":19},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4528},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L119),$H119=\"\",$H119=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K119,$K$1:$K119,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","101468",{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!D120)-1),\"\")","v":"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!E120)-1),\"\")","v":"T"},18.149999999999999,18.829999999999998,1.052,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!I120)-4)),0)","v":17.260000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!J120)-4)),0)","v":17.899999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A120)-1","v":19},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12237},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L120),$H120=\"\",$H120=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K120,$K$1:$K120,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100952",{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!D121)-1),\"\")","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!E121)-1),\"\")","v":"TXKM"},86.4,88.2,30,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!I121)-4)),0)","v":2.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!J121)-4)),0)","v":2.94},{"$f":"COUNTA($A$1:$A121)-1","v":19},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12164},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L121),$H121=\"\",$H121=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K121,$K$1:$K121,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100953",{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!D122)-1),\"\")","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!E122)-1),\"\")","v":"TXKM"},73.53,74.819999999999993,64.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!I122)-4)),0)","v":1.1399999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!J122)-4)),0)","v":1.1599999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A122)-1","v":19},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12165},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L122),$H122=\"\",$H122=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K122,$K$1:$K122,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":19},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K123,-1,0),$K$1:$K123,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 21"},"Composição","21","BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA ASSENTAMENTO DE BTTC","UND",{"$f":"IF($L124>0,SUM(OFFSET(F124,1,0,$L124),0))","v":13573.5},14332.789999999999,null,{"$f":"IF(ISERROR(F124),0,F124)","v":13573.5},14332.789999999999,{"$f":"COUNTA($A$1:$A124)-1","v":20},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K124,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K124+1,K:K,0))-ROW(L124)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I124<>0,J124<>0),N124=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","103796",{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!D125)-1),\"\")","v":"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!E125)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"TRUNC($H125*ROUND(I125,2),2)","v":860.66},894.47,15.95,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!I125)-4)),0)","v":53.96},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!J125)-4)),0)","v":56.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A125)-1","v":20},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7764},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L125),$H125=\"\",$H125=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K125,$K$1:$K125,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","102487",{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!D126)-1),\"\")","v":"CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!E126)-1),\"\")","v":"M3"},12712.84,13438.32,21.76,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!I126)-4)),0)","v":584.23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!J126)-4)),0)","v":617.57000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A126)-1","v":20},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7648},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L126),$H126=\"\",$H126=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K126,$K$1:$K126,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A127)-1","v":20},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K127,-1,0),$K$1:$K127,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 22"},"Composição","22","EXECUÇÃO DE BTTC 1,50 M","UND",{"$f":"IF($L128>0,SUM(OFFSET(F128,1,0,$L128),0))","v":33033.520000000004},34804.979999999996,null,{"$f":"IF(ISERROR(F128),0,F128)","v":33033.520000000004},34804.979999999996,{"$f":"COUNTA($A$1:$A128)-1","v":21},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K128,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K128+1,K:K,0))-ROW(L128)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I128<>0,J128<>0),N128=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","103796",{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!D129)-1),\"\")","v":"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!E129)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"TRUNC($H129*ROUND(I129,2),2)","v":6392.64},6643.79,118.47,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!I129)-4)),0)","v":53.96},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!J129)-4)),0)","v":56.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A129)-1","v":21},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7764},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L129),$H129=\"\",$H129=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K129,$K$1:$K129,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","102487",{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!D130)-1),\"\")","v":"CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!E130)-1),\"\")","v":"M3"},26640.880000000001,28161.19,45.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!I130)-4)),0)","v":584.23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!J130)-4)),0)","v":617.57000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A130)-1","v":21},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7648},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L130),$H130=\"\",$H130=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K130,$K$1:$K130,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A131)-1","v":21},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K131,-1,0),$K$1:$K131,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 23"},"Composição","23","FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM CAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM (1,710 T/M), DMT DE 94,5 KM","M",{"$f":"IF($L132>0,SUM(OFFSET(F132,1,0,$L132),0))","v":1290.51},1294.6899999999998,null,{"$f":"IF(ISERROR(F132),0,F132)","v":1290.51},1294.6899999999998,{"$f":"COUNTA($A$1:$A132)-1","v":22},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K132,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K132+1,K:K,0))-ROW(L132)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I132<>0,J132<>0),N132=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","7767",{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!D133)-1),\"\")","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!E133)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H133*ROUND(I133,2),2)","v":1101.07},1101.07,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!I133)-4)),0)","v":1101.07},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!J133)-4)),0)","v":1101.07},{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":22},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4531},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L133),$H133=\"\",$H133=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K133,$K$1:$K133,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","101468",{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!D134)-1),\"\")","v":"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!E134)-1),\"\")","v":"T"},29.51,30.6,1.71,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!I134)-4)),0)","v":17.260000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!J134)-4)),0)","v":17.899999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A134)-1","v":22},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12237},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L134),$H134=\"\",$H134=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K134,$K$1:$K134,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100952",{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!D135)-1),\"\")","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!E135)-1),\"\")","v":"TXKM"},86.4,88.2,30,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!I135)-4)),0)","v":2.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!J135)-4)),0)","v":2.94},{"$f":"COUNTA($A$1:$A135)-1","v":22},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12164},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L135),$H135=\"\",$H135=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K135,$K$1:$K135,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100953",{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!D136)-1),\"\")","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!E136)-1),\"\")","v":"TXKM"},73.53,74.819999999999993,64.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!I136)-4)),0)","v":1.1399999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!J136)-4)),0)","v":1.1599999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A136)-1","v":22},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12165},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L136),$H136=\"\",$H136=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K136,$K$1:$K136,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A137)-1","v":22},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K137,-1,0),$K$1:$K137,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 24"},"Composição","24","DISSIPADOR DE ENERGIA ADATÁVEL A BOCA DE BSTC 0,60 M","UND",{"$f":"IF($L138>0,SUM(OFFSET(F138,1,0,$L138),0))","v":1778.35},1868.95,null,{"$f":"IF(ISERROR(F138),0,F138)","v":1778.35},1868.95,{"$f":"COUNTA($A$1:$A138)-1","v":23},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K138,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K138+1,K:K,0))-ROW(L138)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I138<>0,J138<>0),N138=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","102487",{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!D139)-1),\"\")","v":"CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!E139)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H139*ROUND(I139,2),2)","v":692.31},731.82,1.1850000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!I139)-4)),0)","v":584.23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!J139)-4)),0)","v":617.57000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A139)-1","v":23},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7648},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L139),$H139=\"\",$H139=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K139,$K$1:$K139,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","103796",{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!D140)-1),\"\")","v":"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!E140)-1),\"\")","v":"M2"},439.77,457.05,8.15,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!I140)-4)),0)","v":53.96},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!J140)-4)),0)","v":56.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A140)-1","v":23},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7764},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L140),$H140=\"\",$H140=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K140,$K$1:$K140,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","103799",{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!D141)-1),\"\")","v":"PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!E141)-1),\"\")","v":"M3"},610.54,643.28,1.53,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!I141)-4)),0)","v":399.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!J141)-4)),0)","v":420.45},{"$f":"COUNTA($A$1:$A141)-1","v":23},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7767},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L141),$H141=\"\",$H141=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K141,$K$1:$K141,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","101266",{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!D142)-1),\"\")","v":"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!E142)-1),\"\")","v":"M3"},28.19,28.82,2.42,{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!I142)-4)),0)","v":11.65},{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!J142)-4)),0)","v":11.91},{"$f":"COUNTA($A$1:$A142)-1","v":23},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10695},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L142),$H142=\"\",$H142=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K142,$K$1:$K142,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","93378",{"$f":"IF(ISNUMBER($L143),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L143-1,COLUMN(Composições!D143)-1),\"\")","v":"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L143),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L143-1,COLUMN(Composições!E143)-1),\"\")","v":"M3"},7.54,7.98,0.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L143),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L143-1,COLUMN(Composições!I143)-4)),0)","v":25.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L143),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L143-1,COLUMN(Composições!J143)-4)),0)","v":26.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":23},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10813},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L143),$H143=\"\",$H143=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K143,$K$1:$K143,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A144)-1","v":23},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K144,-1,0),$K$1:$K144,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 25"},"Composição","25","DISSIPADOR DE ENERGIA ADATÁVEL A BOCA DE BSTC 0,80 M","UND",{"$f":"IF($L145>0,SUM(OFFSET(F145,1,0,$L145),0))","v":2738.9300000000003},2879.6600000000003,null,{"$f":"IF(ISERROR(F145),0,F145)","v":2738.9300000000003},2879.6600000000003,{"$f":"COUNTA($A$1:$A145)-1","v":24},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K145,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K145+1,K:K,0))-ROW(L145)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I145<>0,J145<>0),N145=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","102487",{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!D146)-1),\"\")","v":"CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!E146)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H146*ROUND(I146,2),2)","v":1079.6500000000001},1141.26,1.8480000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!I146)-4)),0)","v":584.23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!J146)-4)),0)","v":617.57000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A146)-1","v":24},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7648},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L146),$H146=\"\",$H146=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K146,$K$1:$K146,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","103796",{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!D147)-1),\"\")","v":"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!E147)-1),\"\")","v":"M2"},595.71,619.12,11.04,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!I147)-4)),0)","v":53.96},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!J147)-4)),0)","v":56.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A147)-1","v":24},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7764},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L147),$H147=\"\",$H147=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K147,$K$1:$K147,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","103799",{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!D148)-1),\"\")","v":"PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!E148)-1),\"\")","v":"M3"},1009.59,1063.73,2.5299999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!I148)-4)),0)","v":399.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!J148)-4)),0)","v":420.45},{"$f":"COUNTA($A$1:$A148)-1","v":24},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7767},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L148),$H148=\"\",$H148=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K148,$K$1:$K148,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","101266",{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!D149)-1),\"\")","v":"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!E149)-1),\"\")","v":"M3"},43.92,44.9,3.77,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!I149)-4)),0)","v":11.65},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!J149)-4)),0)","v":11.91},{"$f":"COUNTA($A$1:$A149)-1","v":24},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10695},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L149),$H149=\"\",$H149=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K149,$K$1:$K149,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","93378",{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!D150)-1),\"\")","v":"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!E150)-1),\"\")","v":"M3"},10.06,10.65,0.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!I150)-4)),0)","v":25.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!J150)-4)),0)","v":26.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A150)-1","v":24},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10813},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L150),$H150=\"\",$H150=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K150,$K$1:$K150,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A151)-1","v":24},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K151,-1,0),$K$1:$K151,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 26"},"Composição","26","DISSIPADOR DE ENERGIA ADATÁVEL A BOCA DE BSTC 1,00 M","UND",{"$f":"IF($L152>0,SUM(OFFSET(F152,1,0,$L152),0))","v":3864.72},4064.5899999999997,null,{"$f":"IF(ISERROR(F152),0,F152)","v":3864.72},4064.5899999999997,{"$f":"COUNTA($A$1:$A152)-1","v":25},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K152,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K152+1,K:K,0))-ROW(L152)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I152<>0,J152<>0),N152=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","102487",{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!D153)-1),\"\")","v":"CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!E153)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H153*ROUND(I153,2),2)","v":1555.8},1644.58,2.6629999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!I153)-4)),0)","v":584.23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!J153)-4)),0)","v":617.57000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":25},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7648},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L153),$H153=\"\",$H153=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K153,$K$1:$K153,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","103796",{"$f":"IF(ISNUMBER($L154),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L154-1,COLUMN(Composições!D154)-1),\"\")","v":"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L154),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L154-1,COLUMN(Composições!E154)-1),\"\")","v":"M2"},758.13,787.92,14.05,{"$f":"IF(ISNUMBER($L154),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L154-1,COLUMN(Composições!I154)-4)),0)","v":53.96},{"$f":"IF(ISNUMBER($L154),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L154-1,COLUMN(Composições!J154)-4)),0)","v":56.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A154)-1","v":25},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7764},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L154),$H154=\"\",$H154=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K154,$K$1:$K154,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","103799",{"$f":"IF(ISNUMBER($L155),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L155-1,COLUMN(Composições!D155)-1),\"\")","v":"PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L155),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L155-1,COLUMN(Composições!E155)-1),\"\")","v":"M3"},1476.48,1555.66,3.7,{"$f":"IF(ISNUMBER($L155),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L155-1,COLUMN(Composições!I155)-4)),0)","v":399.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L155),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L155-1,COLUMN(Composições!J155)-4)),0)","v":420.45},{"$f":"COUNTA($A$1:$A155)-1","v":25},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7767},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L155),$H155=\"\",$H155=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K155,$K$1:$K155,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","101266",{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!D156)-1),\"\")","v":"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!E156)-1),\"\")","v":"M3"},61.74,63.12,5.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!I156)-4)),0)","v":11.65},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!J156)-4)),0)","v":11.91},{"$f":"COUNTA($A$1:$A156)-1","v":25},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10695},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L156),$H156=\"\",$H156=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K156,$K$1:$K156,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","93378",{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!D157)-1),\"\")","v":"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!E157)-1),\"\")","v":"M3"},12.57,13.31,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!I157)-4)),0)","v":25.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!J157)-4)),0)","v":26.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A157)-1","v":25},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10813},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L157),$H157=\"\",$H157=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K157,$K$1:$K157,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A158)-1","v":25},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K158,-1,0),$K$1:$K158,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição 27"},"Composição","27","EXECUÇÃO DE BIGODE DE INFILTRAÇÃO","UND",{"$f":"IF($L159>0,SUM(OFFSET(F159,1,0,$L159),0))","v":33.770000000000003},34.369999999999997,null,{"$f":"IF(ISERROR(F159),0,F159)","v":33.770000000000003},34.369999999999997,{"$f":"COUNTA($A$1:$A159)-1","v":26},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K159,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K159+1,K:K,0))-ROW(L159)-2","v":1},{"$f":"IF(AND(OR(I159<>0,J159<>0),N159=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","101232",{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!D160)-1),\"\")","v":"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!E160)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H160*ROUND(I160,2),2)","v":33.770000000000003},34.369999999999997,3.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!I160)-4)),0)","v":9.65},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!J160)-4)),0)","v":9.82},{"$f":"COUNTA($A$1:$A160)-1","v":26},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10661},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L160),$H160=\"\",$H160=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K160,$K$1:$K160,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A161)-1","v":26},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K161,-1,0),$K$1:$K161,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###",{"$f":"TODAY()","v":"2024-12-19"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,"Bruno Cesar de Campos",null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,"171.596/D",null,null,null,"F"]

{"sheet":"Cotações","index":3,"n_rows":173,"n_cols":13,"rows_kept":173,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[169,3,169,8],[165,3,165,4],[165,5,165,6],[165,7,165,8],[166,3,166,4],[166,5,166,6],[166,7,166,8],[167,3,167,4],[167,5,167,6],[167,7,167,8],[168,3,168,4],[168,5,168,6],[168,7,168,8],[161,5,161,6],[161,7,161,8],[162,5,162,6],[162,7,162,8],[163,3,163,4],[163,5,163,6],[163,7,163,8],[164,3,164,4],[164,5,164,6],[164,7,164,8],[153,3,153,4],[153,5,153,6],[153,7,153,8],[154,3,154,4],[154,5,154,6],[154,7,154,8],[159,3,159,8],[155,3,155,4],[155,5,155,6],[155,7,155,8],[156,3,156,4],[156,5,156,6],[156,7,156,8],[157,3,157,4],[157,5,157,6],[157,7,157,8],[158,3,158,4],[158,5,158,6],[158,7,158,8],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[143,7,143,8],[144,3,144,4],[144,5,144,6],[144,7,144,8],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[33,7,33,8],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[45,3,45,4],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[49,3,49,8],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[57,7,57,8],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[53,7,53,8],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[59,3,59,8],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[67,7,67,8],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[56,3,56,4],[56,5,56,6],[56,7,56,8],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[63,7,63,8],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[64,7,64,8],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[65,7,65,8],[61,5,61,6],[61,7,61,8],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[69,3,69,8],[77,3,77,4],[77,5,77,6],[77,7,77,8],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[68,7,68,8],[73,7,73,8],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[75,7,75,8],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[72,5,72,6],[72,7,72,8],[79,3,79,8],[87,3,87,4],[87,5,87,6],[87,7,87,8],[83,3,83,4],[83,5,83,6],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[76,7,76,8],[78,3,78,4],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[83,7,83,8],[84,3,84,4],[84,5,84,6],[84,7,84,8],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,7,85,8],[81,5,81,6],[81,7,81,8],[82,5,82,6],[82,7,82,8],[89,3,89,8],[97,3,97,4],[97,5,97,6],[97,7,97,8],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[86,7,86,8],[88,3,88,4],[88,5,88,6],[88,7,88,8],[93,7,93,8],[94,3,94,4],[94,5,94,6],[94,7,94,8],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[95,7,95,8],[91,5,91,6],[91,7,91,8],[92,5,92,6],[92,7,92,8],[99,3,99,8],[107,3,107,4],[107,5,107,6],[107,7,107,8],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[96,3,96,4],[96,5,96,6],[96,7,96,8],[98,3,98,4],[98,5,98,6],[98,7,98,8],[103,7,103,8],[104,3,104,4],[104,5,104,6],[104,7,104,8],[105,3,105,4],[105,5,105,6],[105,7,105,8],[101,5,101,6],[101,7,101,8],[102,5,102,6],[102,7,102,8],[109,3,109,8],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[117,7,117,8],[113,3,113,4],[113,5,113,6],[106,3,106,4],[106,5,106,6],[106,7,106,8],[108,3,108,4],[108,5,108,6],[108,7,108,8],[113,7,113,8],[114,3,114,4],[114,5,114,6],[114,7,114,8],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[115,7,115,8],[111,5,111,6],[111,7,111,8],[112,5,112,6],[112,7,112,8],[124,3,124,4],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[121,5,121,6],[121,7,121,8],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[116,7,116,8],[118,3,118,4],[118,5,118,6],[118,7,118,8],[172,6,172,8],[172,4,172,5],[139,3,139,8],[135,3,135,4],[135,5,135,6],[135,7,135,8],[136,3,136,4],[136,5,136,6],[127,3,127,4],[127,5,127,6],[133,7,133,8],[134,3,134,4],[134,5,134,6],[134,7,134,8],[128,3,128,4],[128,5,128,6],[132,7,132,8],[129,3,129,8],[128,7,128,8],[131,5,131,6],[127,7,127,8],[149,3,149,8],[145,3,145,4],[145,5,145,6],[133,3,133,4],[133,5,133,6],[15,3,15,8],[136,7,136,8],[137,3,137,4],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[137,5,137,6],[137,7,137,8],[131,7,131,8],[132,5,132,6],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[125,7,125,8],[126,3,126,4],[122,5,122,6],[122,7,122,8],[124,5,124,6],[124,7,124,8],[119,3,119,8],[123,3,123,4],[123,5,123,6],[123,7,123,8],[171,1,171,2],[141,5,141,6],[141,7,141,8],[142,5,142,6],[142,7,142,8],[143,3,143,4],[143,5,143,6],[138,3,138,4],[138,5,138,6],[138,7,138,8],[145,7,145,8],[146,3,146,4],[146,5,146,6],[146,7,146,8],[147,3,147,4],[147,5,147,6],[147,7,147,8],[148,3,148,4],[148,5,148,6],[148,7,148,8],[151,5,151,6],[151,7,151,8],[152,5,152,6],[152,7,152,8],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4]]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F21/H21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I21),IF(I21<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I002",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F22/H22","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I22),IF(I22<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I003",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F23/H23","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I23),IF(I23<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C26:I26)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"E002",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E003",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E004",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E005",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E006",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E007",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E008",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E009",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E010",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E011",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E012",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E013",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E014",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E015",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H43=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)),AVERAGE(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)))*IF(H43=\"\",1,VLOOKUP(H43,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":1},{"$f":"ROW(C50)-ROW(C44)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C45<>\"\",VLOOKUP(C45,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J45),$J$1:$J45,0)-1,0)),ISNUMBER(F45),INDEX($M$1:$M45,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M45))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C46<>\"\",VLOOKUP(C46,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J46),$J$1:$J46,0)-1,0)),ISNUMBER(F46),INDEX($M$1:$M46,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M46))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C47<>\"\",VLOOKUP(C47,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J47),$J$1:$J47,0)-1,0)),ISNUMBER(F47),INDEX($M$1:$M47,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M47))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C48<>\"\",VLOOKUP(C48,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J48),$J$1:$J48,0)-1,0)),ISNUMBER(F48),INDEX($M$1:$M48,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M48))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C49<>\"\",VLOOKUP(C49,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J49),$J$1:$J49,0)-1,0)),ISNUMBER(F49),INDEX($M$1:$M49,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M49))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H53=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)),AVERAGE(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)))*IF(H53=\"\",1,VLOOKUP(H53,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":2},{"$f":"ROW(C60)-ROW(C54)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C55<>\"\",VLOOKUP(C55,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J55),$J$1:$J55,0)-1,0)),ISNUMBER(F55),INDEX($M$1:$M55,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M55))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C56<>\"\",VLOOKUP(C56,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J56),$J$1:$J56,0)-1,0)),ISNUMBER(F56),INDEX($M$1:$M56,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M56))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C57<>\"\",VLOOKUP(C57,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J57),$J$1:$J57,0)-1,0)),ISNUMBER(F57),INDEX($M$1:$M57,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M57))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C58<>\"\",VLOOKUP(C58,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J58),$J$1:$J58,0)-1,0)),ISNUMBER(F58),INDEX($M$1:$M58,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M58))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C59<>\"\",VLOOKUP(C59,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J59),$J$1:$J59,0)-1,0)),ISNUMBER(F59),INDEX($M$1:$M59,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M59))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H63=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)),AVERAGE(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)))*IF(H63=\"\",1,VLOOKUP(H63,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":3},{"$f":"ROW(C70)-ROW(C64)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C65<>\"\",VLOOKUP(C65,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J65),$J$1:$J65,0)-1,0)),ISNUMBER(F65),INDEX($M$1:$M65,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M65))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C66<>\"\",VLOOKUP(C66,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J66),$J$1:$J66,0)-1,0)),ISNUMBER(F66),INDEX($M$1:$M66,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M66))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C67<>\"\",VLOOKUP(C67,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J67),$J$1:$J67,0)-1,0)),ISNUMBER(F67),INDEX($M$1:$M67,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M67))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C68<>\"\",VLOOKUP(C68,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J68),$J$1:$J68,0)-1,0)),ISNUMBER(F68),INDEX($M$1:$M68,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M68))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C69<>\"\",VLOOKUP(C69,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J69),$J$1:$J69,0)-1,0)),ISNUMBER(F69),INDEX($M$1:$M69,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M69))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H73=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)),AVERAGE(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)))*IF(H73=\"\",1,VLOOKUP(H73,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":4},{"$f":"ROW(C80)-ROW(C74)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C75<>\"\",VLOOKUP(C75,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J75),$J$1:$J75,0)-1,0)),ISNUMBER(F75),INDEX($M$1:$M75,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M75))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C76<>\"\",VLOOKUP(C76,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J76),$J$1:$J76,0)-1,0)),ISNUMBER(F76),INDEX($M$1:$M76,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M76))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C77<>\"\",VLOOKUP(C77,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J77),$J$1:$J77,0)-1,0)),ISNUMBER(F77),INDEX($M$1:$M77,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M77))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C78<>\"\",VLOOKUP(C78,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J78),$J$1:$J78,0)-1,0)),ISNUMBER(F78),INDEX($M$1:$M78,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M78))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C79<>\"\",VLOOKUP(C79,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J79),$J$1:$J79,0)-1,0)),ISNUMBER(F79),INDEX($M$1:$M79,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M79))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H83=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)),AVERAGE(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)))*IF(H83=\"\",1,VLOOKUP(H83,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":5},{"$f":"ROW(C90)-ROW(C84)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C85<>\"\",VLOOKUP(C85,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J85),$J$1:$J85,0)-1,0)),ISNUMBER(F85),INDEX($M$1:$M85,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M85))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C86<>\"\",VLOOKUP(C86,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J86),$J$1:$J86,0)-1,0)),ISNUMBER(F86),INDEX($M$1:$M86,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M86))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C87<>\"\",VLOOKUP(C87,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J87),$J$1:$J87,0)-1,0)),ISNUMBER(F87),INDEX($M$1:$M87,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M87))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C88<>\"\",VLOOKUP(C88,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J88),$J$1:$J88,0)-1,0)),ISNUMBER(F88),INDEX($M$1:$M88,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M88))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C89<>\"\",VLOOKUP(C89,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J89),$J$1:$J89,0)-1,0)),ISNUMBER(F89),INDEX($M$1:$M89,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M89))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H93=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)),AVERAGE(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)))*IF(H93=\"\",1,VLOOKUP(H93,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":6},{"$f":"ROW(C100)-ROW(C94)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C95<>\"\",VLOOKUP(C95,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J95),$J$1:$J95,0)-1,0)),ISNUMBER(F95),INDEX($M$1:$M95,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M95))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C96<>\"\",VLOOKUP(C96,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J96),$J$1:$J96,0)-1,0)),ISNUMBER(F96),INDEX($M$1:$M96,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M96))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C97<>\"\",VLOOKUP(C97,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J97),$J$1:$J97,0)-1,0)),ISNUMBER(F97),INDEX($M$1:$M97,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M97))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C98<>\"\",VLOOKUP(C98,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J98),$J$1:$J98,0)-1,0)),ISNUMBER(F98),INDEX($M$1:$M98,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M98))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C99<>\"\",VLOOKUP(C99,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J99),$J$1:$J99,0)-1,0)),ISNUMBER(F99),INDEX($M$1:$M99,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M99))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H103=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)),AVERAGE(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)))*IF(H103=\"\",1,VLOOKUP(H103,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":7},{"$f":"ROW(C110)-ROW(C104)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C105<>\"\",VLOOKUP(C105,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J105),$J$1:$J105,0)-1,0)),ISNUMBER(F105),INDEX($M$1:$M105,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M105))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C106<>\"\",VLOOKUP(C106,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J106),$J$1:$J106,0)-1,0)),ISNUMBER(F106),INDEX($M$1:$M106,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M106))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C107<>\"\",VLOOKUP(C107,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J107),$J$1:$J107,0)-1,0)),ISNUMBER(F107),INDEX($M$1:$M107,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M107))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C108<>\"\",VLOOKUP(C108,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J108),$J$1:$J108,0)-1,0)),ISNUMBER(F108),INDEX($M$1:$M108,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M108))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C109<>\"\",VLOOKUP(C109,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J109),$J$1:$J109,0)-1,0)),ISNUMBER(F109),INDEX($M$1:$M109,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M109))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H113=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)),AVERAGE(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)))*IF(H113=\"\",1,VLOOKUP(H113,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":8},{"$f":"ROW(C120)-ROW(C114)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C115<>\"\",VLOOKUP(C115,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J115),$J$1:$J115,0)-1,0)),ISNUMBER(F115),INDEX($M$1:$M115,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M115))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C116<>\"\",VLOOKUP(C116,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J116),$J$1:$J116,0)-1,0)),ISNUMBER(F116),INDEX($M$1:$M116,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M116))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C117<>\"\",VLOOKUP(C117,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J117),$J$1:$J117,0)-1,0)),ISNUMBER(F117),INDEX($M$1:$M117,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M117))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C118<>\"\",VLOOKUP(C118,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J118),$J$1:$J118,0)-1,0)),ISNUMBER(F118),INDEX($M$1:$M118,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M118))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C119<>\"\",VLOOKUP(C119,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J119),$J$1:$J119,0)-1,0)),ISNUMBER(F119),INDEX($M$1:$M119,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M119))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H123=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)),AVERAGE(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)))*IF(H123=\"\",1,VLOOKUP(H123,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":9},{"$f":"ROW(C130)-ROW(C124)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C125<>\"\",VLOOKUP(C125,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J125),$J$1:$J125,0)-1,0)),ISNUMBER(F125),INDEX($M$1:$M125,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M125))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C126<>\"\",VLOOKUP(C126,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J126),$J$1:$J126,0)-1,0)),ISNUMBER(F126),INDEX($M$1:$M126,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M126))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C127<>\"\",VLOOKUP(C127,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J127),$J$1:$J127,0)-1,0)),ISNUMBER(F127),INDEX($M$1:$M127,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M127))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C128<>\"\",VLOOKUP(C128,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J128),$J$1:$J128,0)-1,0)),ISNUMBER(F128),INDEX($M$1:$M128,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M128))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C129<>\"\",VLOOKUP(C129,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J129),$J$1:$J129,0)-1,0)),ISNUMBER(F129),INDEX($M$1:$M129,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M129))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H133=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)),AVERAGE(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)))*IF(H133=\"\",1,VLOOKUP(H133,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":10},{"$f":"ROW(C140)-ROW(C134)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C135<>\"\",VLOOKUP(C135,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J135),$J$1:$J135,0)-1,0)),ISNUMBER(F135),INDEX($M$1:$M135,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M135))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C136<>\"\",VLOOKUP(C136,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J136),$J$1:$J136,0)-1,0)),ISNUMBER(F136),INDEX($M$1:$M136,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M136))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C137<>\"\",VLOOKUP(C137,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J137),$J$1:$J137,0)-1,0)),ISNUMBER(F137),INDEX($M$1:$M137,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M137))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C138<>\"\",VLOOKUP(C138,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J138),$J$1:$J138,0)-1,0)),ISNUMBER(F138),INDEX($M$1:$M138,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M138))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C139<>\"\",VLOOKUP(C139,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J139),$J$1:$J139,0)-1,0)),ISNUMBER(F139),INDEX($M$1:$M139,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M139))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H143=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F144,1,0,ROW(C150)-ROW(C144)-1)),AVERAGE(OFFSET(F144,1,0,ROW(C150)-ROW(C144)-1)))*IF(H143=\"\",1,VLOOKUP(H143,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":11},{"$f":"ROW(C150)-ROW(C144)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C145<>\"\",VLOOKUP(C145,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J145),$J$1:$J145,0)-1,0)),ISNUMBER(F145),INDEX($M$1:$M145,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M145))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C146<>\"\",VLOOKUP(C146,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J146),$J$1:$J146,0)-1,0)),ISNUMBER(F146),INDEX($M$1:$M146,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M146))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C147<>\"\",VLOOKUP(C147,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J147),$J$1:$J147,0)-1,0)),ISNUMBER(F147),INDEX($M$1:$M147,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M147))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C148<>\"\",VLOOKUP(C148,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J148),$J$1:$J148,0)-1,0)),ISNUMBER(F148),INDEX($M$1:$M148,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M148))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C149<>\"\",VLOOKUP(C149,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J149),$J$1:$J149,0)-1,0)),ISNUMBER(F149),INDEX($M$1:$M149,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M149))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H153=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F154,1,0,ROW(C160)-ROW(C154)-1)),AVERAGE(OFFSET(F154,1,0,ROW(C160)-ROW(C154)-1)))*IF(H153=\"\",1,VLOOKUP(H153,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":12},{"$f":"ROW(C160)-ROW(C154)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C155<>\"\",VLOOKUP(C155,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J155),$J$1:$J155,0)-1,0)),ISNUMBER(F155),INDEX($M$1:$M155,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M155))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C156<>\"\",VLOOKUP(C156,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J156),$J$1:$J156,0)-1,0)),ISNUMBER(F156),INDEX($M$1:$M156,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M156))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C157<>\"\",VLOOKUP(C157,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J157),$J$1:$J157,0)-1,0)),ISNUMBER(F157),INDEX($M$1:$M157,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M157))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C158<>\"\",VLOOKUP(C158,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J158),$J$1:$J158,0)-1,0)),ISNUMBER(F158),INDEX($M$1:$M158,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M158))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C159<>\"\",VLOOKUP(C159,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J159),$J$1:$J159,0)-1,0)),ISNUMBER(F159),INDEX($M$1:$M159,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M159))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H163=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F164,1,0,ROW(C170)-ROW(C164)-1)),AVERAGE(OFFSET(F164,1,0,ROW(C170)-ROW(C164)-1)))*IF(H163=\"\",1,VLOOKUP(H163,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A163)-1","v":13},{"$f":"ROW(C170)-ROW(C164)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C165<>\"\",VLOOKUP(C165,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J165),$J$1:$J165,0)-1,0)),ISNUMBER(F165),INDEX($M$1:$M165,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M165))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C166<>\"\",VLOOKUP(C166,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J166),$J$1:$J166,0)-1,0)),ISNUMBER(F166),INDEX($M$1:$M166,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M166))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C167<>\"\",VLOOKUP(C167,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J167),$J$1:$J167,0)-1,0)),ISNUMBER(F167),INDEX($M$1:$M167,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M167))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C168<>\"\",VLOOKUP(C168,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J168),$J$1:$J168,0)-1,0)),ISNUMBER(F168),INDEX($M$1:$M168,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M168))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C169<>\"\",VLOOKUP(C169,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J169),$J$1:$J169,0)-1,0)),ISNUMBER(F169),INDEX($M$1:$M169,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M169))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":4,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI-I","NERADOS (%) HORISTA  87,43  MENSALISTA  49,05",null,"CURITIBA","","11/2024","",""]
["SINAPI-I","HORISTA 117,57  MENSALISTA  73,10",null,"CURITIBA","","11/2024","",""]
["SINAPI","DESONERADOS: 87,43%(HORA)   49,05%(MÊS)","NACIONAL","CURITIBA","CAIXA REFERENCIAL","11/2024","12/12/2024","12/12/2024"]
["SINAPI","SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,57%(HORA)   73,10%(MÊS)","NACIONAL","CURITIBA","CAIXA REFERENCIAL","11/2024","12/12/2024","12/12/2024"]
["SINAPI",null,"NACIONAL",null,"ANALITICO NACIONAL SIPCI","","12/12/2024","13/12/2024"]

{"sheet":"Busca","index":5,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,"CONTÉM:"]
[null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]